Постановление Минтруда России от 25.12.1997 N 66
(ред. от 23.08.2016)
"Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 31.10.2021

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 1997 г. N 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Минтруда России от 17.12.2001 N 85,
от 02.03.2004 N 25,
Приказов Минздравсоцразвития России от 26.07.2006 N 576,
от 26.06.2008 N 297, от 16.03.2010 N 150, от 05.05.2012 N 508,
Приказа Минтруда России от 23.08.2016 N 440)		

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (пункт 8.12), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1997 г. N 480, Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам:
промышленности строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности согласно Приложению N 1;
гражданской авиации согласно Приложению N 2;
(приложение N 2 утратило силу. - Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 150)
занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, согласно Приложению N 3;
радиотехнического и электронного производств согласно Приложению N 4;
судостроительных и судоремонтных организаций согласно Приложению N 5;
(приложение N 5 утратило силу. - Приказ Минтруда России от 23.08.2016 N 440)
организаций пищевой, мясной и молочной промышленности согласно Приложению N 6;
(приложение N 6 утратило силу. - Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 508)
элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности согласно Приложению N 7;
железнодорожного транспорта организаций (железнодорожного внутризаводского транспорта) согласно Приложению N 8;
(приложение N 8 утратило силу. - Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 150)
станций и цехов по переработке генераторного газа согласно Приложению N 9;
осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды, согласно Приложению N 10;
паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии) согласно Приложению N 11;
высших учебных заведений согласно Приложении N 12;
организаций культуры согласно Приложению N 13;
занятым в производстве музыкальных инструментов, согласно Приложению N 14;
занятым в производстве авторучек, целлулоида и изделий из него, согласно Приложению N 15;
занятым в производстве ртутных термометров, согласно Приложению N 16;
организаций Государственного комитета Российской Федерации по государственным резервам согласно Приложению N 17.
2. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) согласно Приложению N 18.
3. С принятием настоящего Постановления на территории Российской Федерации не применяются Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС, согласно Приложению N 19.

Первый заместитель Министра труда
и социального развития
Российской Федерации
Ю.ЛЮБЛИН

Приложение N 1
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

		КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минтруда России от 27.12.2017 N 882н утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам промышленности строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.		
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СТЕКОЛЬНОЙ
И ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)		

┌────┬──────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ N  │    Профессия     │    Наименование средств     │   Норма   │
│п/п │       или        │    индивидуальной защиты    │  выдачи   │
│    │    должность     │                             │  на год   │
│    │                  │                             │ (единицы, │
│    │                  │                             │комплекты) │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤
│ 1  │        2         │             3               │     4     │
├────┴──────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┤
│        I. ГОРНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНЫМ И ОТКРЫТЫМ СПОСОБАМИ          │
│                                                                 │
│1   │Бункеровщик       │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │загрузке-разгрузке           │           │
│    │                  │поверхностных       бункеров:│           │
│    │                  │Полуплащ                     │Дежурный   │
│    │                  │Сапоги резиновые или         │           │
│    │                  │ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на          утепляющей│           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│2   │Бурильщик шпуров; │    При выполнении   работ  в│           │
│    │машинист буровой  │сухих условиях под землей:   │           │
│    │установки         │Куртка брезентовая           │1 на       │
│    │                  │                             │1,5 года   │
│    │                  │Брюки брезентовые            │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Сапоги кирзовые              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении  работ   в│           │
│    │                  │мокрых условиях под землей:  │           │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Сапоги резиновые             │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    При занятости на открытых│           │
│    │                  │работах:                     │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    Машинисту буровой   уста-│           │
│    │                  │новки,   занятому  на  добыче│           │
│    │                  │асбеста:                     │           │
│    │                  │Сапоги кирзовые вместо       │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │    Бурильщику шпуров,  рабо-│           │
│    │                  │тающему на  электроперфорато-│           │
│    │                  │рах, дополнительно:          │           │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│3   │Взрывник;         │    При выполнении   работ  в│           │
│    │горнорабочий,     │сухих условиях под землей:   │           │
│    │занятый         на│Костюм брезентовый           │1          │
│    │доставке, подноске│Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │взрывчатых        │Рукавицы  комбинированные    │6 пар      │
│    │материалов        │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении   работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях под землей:  │           │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На открытых работах:     │           │
│    │                  │Полуплащ                     │Дежурный   │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    Взрывнику дополнительно: │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │    Взрывнику, занятому    на│           │
│    │                  │добыче асбеста:              │           │
│    │                  │Сапоги кирзовые вместо       │           │
│    │                  │сапог резиновых или ботинок  │           │
│    │                  │кожаных                      │1 пара     │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При постоянной  работе на│           │
│    │                  │патронировании     взрывчатых│           │
│    │                  │веществ:                     │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │Дежурный   │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│4   │Водитель          │    При занятости  на подзем-│           │
│    │погрузчика;       │ных работах:                 │           │
│    │водитель  электро-│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │и     автотележки;│Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │машинист мотовоза;│Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │машинист          │Каска                        │1 на 2 года│
│    │электровоза;      │    При занятости  на работах│           │
│    │помощник машиниста│на поверхности:              │           │
│    │электровоза       │Костюм хлопчатобумажный      │1 на 2 года│
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │2 пары     │
│    │                  │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │    При работе без кабины или│           │
│    │                  │с   открытой   кабиной  зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│5   │Выборщик-укладчик │    При занятости  на подзем-│           │
│    │камня;            │ных работах:                 │           │
│    │машинист          │Костюм брезентовый           │1          │
│    │камнерезной машины│Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При занятости  на работах│           │
│    │                  │на поверхности:              │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│6   │Выгрузчик на      │    При занятости  на подзем-│           │
│    │отвалах           │ных работах:                 │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При занятости  на работах│           │
│    │                  │на поверхности:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные или сапоги   │           │
│    │                  │резиновые                    │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│7   │Гидромониторщик   │Костюм брезентовый или       │           │
│    │                  │костюм прорезиненный         │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│8   │Горнорабочий      │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │подноске бурового  инструмен-│           │
│    │                  │та:                          │           │
│    │                  │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Куртка брезентовая           │1          │
│    │                  │Брюки хлопчатобумажные       │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На открытых работах:     │           │
│    │                  │Куртка брезентовая           │1          │
│    │                  │Брюки хлопчатобумажные       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │подноске  воды   в  подземных│           │
│    │                  │условиях:                    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │обслуживанию   вентиляционных│           │
│    │                  │дверей в подземных условиях: │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │1 на 3 года│
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│1 на 3 года│
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │2 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │очистке выработок и канав:   │           │
│    │                  │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Куртка хлопчатобумажная      │1          │
│    │                  │Брюки брезентовые            │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На поверхности:          │           │
│    │                  │Брюки брезентовые            │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │обслуживанию стрелочных пере-│           │
│    │                  │водов, сигнализации в подзем-│           │
│    │                  │ных условиях:                │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении  работ   в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │    При работе  у  экскавато-│           │
│    │                  │ров,    отвальных мостов    и│           │
│    │                  │отвалообразователей   (нижняя│           │
│    │                  │бригада):                    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении   работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │очистке  зумпфов  в подземных│           │
│    │                  │условиях:                    │           │
│    │                  │Костюм брезентовый или       │           │
│    │                  │костюм прорезиненный         │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │выборке породы:              │           │
│    │                  │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При капеже:              │           │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │           │
│    │                  │вместо костюма брезентового  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │    На открытых работах:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │коногона:                    │           │
│    │                  │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На поверхности:          │           │
│    │                  │Полуплащ                     │Дежурный   │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │откатчика:                   │           │
│    │                  │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    В мокрых условиях:       │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │2 пары     │
│    │                  │    На поверхности:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При занятости  на механи-│           │
│    │                  │ческих откатках:             │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные или          │           │
│    │                  │сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении   работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │    При выполнении   работ  в│           │
│    │                  │зумпфах:                     │           │
│    │                  │Костюм брезентовый или костюм│           │
│    │                  │прорезиненный                │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│9   │Горнорабочий на   │    На подземных работах:    │           │
│    │геологических     │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │работах;          │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │горнорабочий на   │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │маркшейдерских    │Каска                        │1 на 2 года│
│    │работах           │    При выполнении  работ  на│           │
│    │                  │поверхности:                 │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1 на       │
│    │                  │                             │1,5 года   │
│    │                  │Ботинки кожаные или сапоги   │           │
│    │                  │резиновые                    │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│10  │Горнорабочий      │    При   выполнении  работ в│           │
│    │подземный         │сухих условиях:              │           │
│    │                  │Куртка хлопчатобумажная      │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Брюки брезентовые            │1 пара     │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При   выполнении  работ в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Сапоги резиновые             │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении      работ│           │
│    │                  │сцепщика-кондуктора подвижно-│           │
│    │                  │го состава:                  │           │
│    │                  │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    В мокрых условиях:       │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│11  │Горнорабочий по   │    На подземных работах:    │           │
│    │ремонту           │Костюм брезентовый           │1          │
│    │горных выработок  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │                             │           │
│12  │Грохотовщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│13  │Грузчик           │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │    При выполнении   работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │2 пары     │
│    │                  │    При выполнении  работ  на│           │
│    │                  │поверхности:                 │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При занятости на погрузке│           │
│    │                  │сульфата и тенардита:        │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Чуни резиновые               │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│14  │Дорожный рабочий; │    На подземных работах:    │           │
│    │дорожно-путевой   │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │рабочий           │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При выполнении  работ   в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │    Дорожно-путевому    рабо-│           │
│    │                  │чему дополнительно:          │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На    наружных    работах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Плащ                         │1 на 3 года│
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│15  │Доставщик         │    На подземных работах:    │           │
│    │крепежных         │Костюм брезентовый           │1          │
│    │материалов в      │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │шахту             │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При выполнении   работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │    При выполнении  работ  на│           │
│    │                  │поверхности:                 │           │
│    │                  │Куртка брезентовая           │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│16  │Дробильщик; лебед-│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │чик; машинист гор-│Ботинки кожаные или сапоги   │           │
│    │ных  выемочных ма-│резиновые                    │1 пара     │
│    │шин; машинист дро-│Каска                        │1 на 2 года│
│    │бильно-помольно-  │    При выполнении  работ   в│           │
│    │сортировочных     │мокрых условиях:             │           │
│    │механизмов;  маши-│Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │нист компрессорных│ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │установок;   маши-│    Машинисту   компрессорных│           │
│    │нист    конвейера;│установок    и    дробильщику│           │
│    │машинист  насосных│дополнительно:               │           │
│    │установок;   маши-│Вкладыши противошумные       │До износа  │
│    │нист отвалообразо-│                             │           │
│    │вателя;   машинист│                             │           │
│    │скрепера  (скрепе-│                             │           │
│    │рист);    машинист│                             │           │
│    │экскаватора; маши-│                             │           │
│    │нист других  меха-│                             │           │
│    │низмов;   опрокид-│                             │           │
│    │чик;  транспортер-│                             │           │
│    │щик               │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│17  │Забойщик          │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │    При выполнении  работ   в│           │
│    │                  │сухих условиях:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При выполнении   работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При занятости  на  добыче│           │
│    │                  │слюды в мокрых условиях:     │           │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │2          │
│    │                  │Белье нательное              │2 комплекта│
│    │                  │    При занятости на очистных│           │
│    │                  │работах:                     │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При выполнении   очистных│           │
│    │                  │работ в мокрых условиях:     │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │    При занятости   на   всех│           │
│    │                  │подземных работах:           │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На открытых работах:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    При занятости  на  добыче│           │
│    │                  │асбеста:                     │           │
│    │                  │Сапоги кирзовые вместо       │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │    При выполнении   работ  в│           │
│    │                  │мокрых карьерах:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │добыче песка,  гравия и глины│           │
│    │                  │в карьерах:                  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│18  │Инженер-технолог; │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │бригадир  освобож-│Костюм прорезиненный         │1 на       │
│    │денный;     мастер│                             │9 месяцев  │
│    │участка производс-│Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │твенного;  началь-│Рукавицы комбинированные     │3 пары     │
│    │ник смены; началь-│Каска                        │1 на 2 года│
│    │ник       участка;│                             │           │
│    │производитель     │                             │           │
│    │работ;     техник-│                             │           │
│    │технолог          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│19  │Инспектор   горно-│Костюм хлопчатобумажный      │1 на       │
│    │технический; глав-│Костюм прорезиненный         │1,5 года   │
│    │ный инженер шахты;│Костюм прорезиненный         │1          │
│    │заведующий складом│Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │взрывчатых     ве-│                             │2 года     │
│    │ществ; маркшейдер;│Рукавицы комбинированные     │2 пары     │
│    │механик; начальник│Каска                        │1 на 2 года│
│    │службы вентиляции,│                             │           │
│    │транспорта, шахты,│                             │           │
│    │буровзрывных   ра-│                             │           │
│    │бот;  нормировщик;│                             │           │
│    │технический  руко-│                             │           │
│    │водитель;   хроно-│                             │           │
│    │метражист; энерге-│                             │           │
│    │тик               │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│20  │Кладовщик         │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │Дежурный   │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│21  │Кольщик   плит   и│  При выполнении работ в сух-│           │
│    │блоков; оборщик   │  их условиях под землей:    │           │
│    │горных выработок  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │до износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │  При   выполнении   работ  в│           │
│    │                  │  мокрых условиях под землей:│           │
│    │                  │Костюм  прорезиненный        │1 на 9 ме- │
│    │                  │                             │сяцев      │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │  При занятости  на  открытых│           │
│    │                  │  работах:                   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с во-│           │
│    │                  │доотталкивающей пропиткой    │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │  Оборщику  горных  выработок│           │
│    │                  │  на добыче асбеста:         │           │
│    │                  │Сапоги кирзовые вместо  боти-│           │
│    │                  │нок кожаных                  │1 пара     │
│    │                  │  При работе  в  мокрых карье│           │
│    │                  │  рах:                       │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо боти-│           │
│    │                  │нок кожаных                  │1 пара     │
│    │                  │  На  наружных  работах  всем│           │
│    │                  │  зимой дополнительно:       │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей проклад-│           │
│    │                  │ке                           │по поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│по поясам  │
│    │                  │Валенки                      │по поясам  │
│(п. 21 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)  │
│    │                  │                             │           │
│22  │Конюх             │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│23  │Крепильщик        │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │креплению  стволов  и  около-│           │
│    │                  │ствольных выработок бетоном: │           │
│    │                  │    В сухих условиях:        │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │Пояс предохранительный       │Дежурный   │
│    │                  │    В мокрых условиях:       │           │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │Пояс предохранительный       │Дежурный   │
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │креплению стволов  и  выбойке│           │
│    │                  │леса:                        │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На мокрых работах:       │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │                             │           │
│24  │Кузнец-           │Фартук брезентовый           │1          │
│    │бурозаправщик     │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│25  │Ламповщик         │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │3 пары     │
│    │                  │Респиратор противогазовый    │До износа  │
│    │                  │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │по   зарядке   аккумуляторных│           │
│    │                  │ламп дополнительно:          │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│26  │Люковой           │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При работах на поверхнос-│           │
│    │                  │ти:                          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    Люковому на горных  рабо-│           │
│    │                  │тах в производстве силикатно-│           │
│    │                  │го кирпича:                  │           │
│    │                  │Сапоги кирзовые вместо       │           │
│    │                  │сапог резиновых              │1 пара на  │
│    │                  │                             │1,5 года   │
│    │                  │                             │           │
│27  │Машинист землесос-│Костюм брезентовый или       │           │
│    │ного плавучего не-│костюм прорезиненный         │1          │
│    │самоходного снаря-│Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │да; машинист меха-│Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │нического оборудо-│    На наружных работах      │           │
│    │вания  землесосных│зимой дополнительно:         │           │
│    │плавучих   несамо-│Куртка на утепляющей         │           │
│    │ходных    снарядов│прокладке                    │По поясам  │
│    │и   грунтонасосных│Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │установок         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│28  │Машинист насосных │    На подземных работах:    │           │
│    │установок         │Костюм прорезиненный         │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При занятости на открытых│           │
│    │                  │гидромеханизированных  горных│           │
│    │                  │работах:                     │           │
│    │                  │Костюм брезентовый или       │           │
│    │                  │костюм прорезиненный         │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    На    наружных    работах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│29  │Машинист моечных  │    При    занятости       на│           │
│    │машин             │обслуживании гравиемоек:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│30  │Моторист  рапокач-│    При     занятости      на│           │
│    │ки; слесарь-ремон-│работе  на  озерах  по добыче│           │
│    │тник;  электромон-│сульфата и тенардита:        │           │
│    │тер   по   ремонту│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │и     обслуживанию│Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │электрооборудова- │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │ния               │    Электромонтеру по ремонту│           │
│    │                  │и обслуживанию  электрообору-│           │
│    │                  │дования дополнительно:       │           │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│31  │Навалоотбойщик    │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На мокрых работах:       │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │                             │           │
│32  │Пробоотборщик     │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │   На работах на поверхности:│           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1 на       │
│    │                  │                             │1,5 года   │
│    │                  │Ботинки кожаные или сапоги   │           │
│    │                  │резиновые                    │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│33  │Проходчик         │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На мокрых работах:       │           │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │                             │           │
│34  │Рабочие всех      │   При   занятости  на  ломке│           │
│    │профессий         │тенардита:                   │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│35  │Рабочий карты     │Костюм брезентовый           │1          │
│    │намыва            │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │1 на 2 года│
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│36  │Сортировщик       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сортировке слюды и асбеста:  │           │
│    │                  │    На подземных работах:    │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При капеже:              │           │
│    │                  │Костюм прорезиненный         │           │
│    │                  │вместо костюма брезентового  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые вместо      │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │1 пара     │
│    │                  │    На открытых работах:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │    На   наружных     работах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│37  │Стволовой         │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │сухих условиях:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1 на 2 года│
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │1 на 3 года│
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара на  │
│    │                  │                             │2 года     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Костюм брезентовый или       │           │
│    │                  │костюм прорезиненный         │1          │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │1 на 3 года│
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│38  │Сторож (вахтер)   │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │по охране  подземных  складов│           │
│    │                  │взрывчатых веществ:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│39  │Такелажник        │    При занятости передвижкой│           │
│    │                  │мониторов    и    землесосных│           │
│    │                  │установок     на     открытых│           │
│    │                  │гидромеханизированных  горных│           │
│    │                  │работах:                     │           │
│    │                  │Костюм брезентовый или       │           │
│    │                  │костюм прорезиненный         │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│40  │Укладчик-         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │упаковщик         │загрузке сульфата и тенарди- │           │
│    │                  │та:                          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│41  │Электрослесарь    │    На подземных работах:    │           │
│    │(слесарь)         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │дежурный и по     │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │ремонту           │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │оборудования      │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На     открытых    горных│           │
│    │                  │работах и шахтной  поверхнос-│           │
│    │                  │ти:                          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При    выполнении    всех│           │
│    │                  │работ дополнительно:         │           │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │    На    наружных    работах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│                                                                 │
│             II. ПРОИЗВОДСТВО ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ            │
│                       ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ                       │
│                                                                 │
│42  │Камнетес          │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических воздействий     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │мокрых  условиях дополнитель-│           │
│    │                  │но:                          │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Нарукавники клеенчатые       │2 пары     │
│    │                  │    При выполнении  работ  по│           │
│    │                  │термообработке:              │           │
│    │                  │Костюм брезентовый вместо    │           │
│    │                  │фартука брезентового         │1          │
│    │                  │    Дополнительно:           │           │
│    │                  │Сапоги кирзовые              │1 пара     │
│    │                  │Щиток защитный               │До износа  │
│    │                  │Шлемофон                     │До износа  │
│    │                  │    При  постоянной работе на│           │
│    │                  │открытом воздухе зимой допол-│           │
│    │                  │нительно:                    │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│43  │Мозаичник         │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При занятости на прессов-│           │
│    │                  │ке мозаичных изделий:        │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│44  │Наладчик          │Полукомбинезон хлопчатобумаж-│           │
│    │оборудования по   │ный                          │1          │
│    │обработке камня   │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │мокрых  условиях дополнитель-│           │
│    │                  │но:                          │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│45  │Просевщик         │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│46  │Распиловщик камня │Костюм вискозно-лавсановый   │1          │
│    │                  │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    При  постоянной работе на│           │
│    │                  │открытом воздухе зимой допол-│           │
│    │                  │нительно:                    │           │
│    │                  │    В IV и III поясах:       │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │    Во II и I поясах:        │           │
│    │                  │Куртка лавсано-вискозная     │           │
│    │                  │на утепляющей прокладке      │По поясам  │
│    │                  │    При  занятости  на  резке│           │
│    │                  │камня:                       │           │
│    │                  │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│47  │Терморезчик       │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги кирзовые              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│48  │Укладчик-         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │упаковщик         │укладке  и  упаковке  плит из│           │
│    │                  │природного камня:            │           │
│    │                  │Костюм вискозно-лавсановый   │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│49  │Фрезеровщик камня │Костюм вискозно-лавсановый   │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │  При выполнении работ в мок-│           │
│    │                  │  рых условиях дополнительно:│           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Нарукавники клеенчатые       │4 пары     │
│(п. 49 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)  │
│    │                  │                             │           │
│50  │Шлифовщик-        │Костюм вискозно-лавсановый   │1          │
│    │полировщик изделий│Фартук брезентовый           │1          │
│    │из камня          │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях  дополнитель-│           │
│    │                  │но:                          │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    При  занятости  на клейке│           │
│    │                  │изделий из камня:            │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях  дополнитель-│           │
│    │                  │но:                          │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Нарукавники клеенчатые       │2 пары     │
│    │                  │    При занятости на наклейке│           │
│    │                  │плит:                        │           │
│    │                  │Костюм вискозно-лавсановый   │1          │
│    │                  │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│                                                                 │
│                     III. ОБОГАЩЕНИЕ АСБЕСТА                     │
│                                                                 │
│51  │Бункеровщик;      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │выгрузчик         │пылезащитный                 │1          │
│    │на отвалах        │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Плащ                         │Дежурный   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На    наружных    работах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│52  │Выгрузчик пыли;   │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │машинист          │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │расфасовочно-     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │упаковочных машин │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    На    наружных    работах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│53  │Грохотовщик;      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │дробильщик        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    На    наружных    работах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│54  │Контролер         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │суспензии         │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│55  │Люковой           │    На открытых работах:     │           │
│    │                  │Полуплащ                     │Дежурный   │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│56  │Машинист подъемной│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │машины            │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │1 на 2 года│
│    │                  │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│57  │Рабочие всех      │    При занятости на  отбойке│           │
│    │профессий         │асбеста:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При             занятости│           │
│    │                  │непосредственно    в    цехах│           │
│    │                  │крупного  и мелкого дробления│           │
│    │                  │обогатительных фабрик:       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    При  занятости  на мокром│           │
│    │                  │обогащении дополнительно:    │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    При  занятости на выборке│           │
│    │                  │крюда        на      фабриках│           │
│    │                  │предварительного   обогащения│           │
│    │                  │асбеста:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    При выполнении всех работ│           │
│    │                  │на наружных работах зимой    │           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│58  │Слесарь-ремонтник │    На ремонте обогатительно-│           │
│    │                  │го    и    горнотранспортного│           │
│    │                  │оборудования:                │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При   мокром   обогащении│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│59  │Сушильщик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│                                                                 │
│           IV. ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛОРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ           │
│                                                                 │
│                 1. Обогащение и обработка слюды                 │
│                                                                 │
│                    А. Производство миканитов                    │
│                                                                 │
│60  │Зачистчик         │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │электроизоляцион- │нагрудником                  │1          │
│    │ных материалов    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│61  │Клейщик миканитов │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Напальчники резиновые        │До износа  │
│    │                  │    При    выполнении   работ│           │
│    │                  │по замочке миканита:         │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Напальчники резиновые        │До износа  │
│    │                  │    При выполнении работ     │           │
│    │                  │по сушке миканита:           │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│61а │Контролер изделий │  При   выполнении  работ  по│           │
│    │из слюды          │  приемке сырого миканита:   │           │
│    │                  │Фартук     прорезиненный    с│           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Напальчники резиновые        │до износа  │
│    │                  │  При  выполнении   работ  по│           │
│    │                  │  приемке  миканита и штампо-│           │
│    │                  │  ванных изделий из него:    │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│(п. 61а введен Постановлением Минтруда России от 17.12.2001 N 85)│
│    │                  │                             │           │
│62  │Лаковар           │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических воздействий     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│63  │Намотчик          │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │электроизоляцион- │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │ных материалов    │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│64  │Посыпщик слюдой   │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Напальчники резиновые        │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│65  │Прессовщик        │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │миканита и        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │микалекса         │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  занятости  на отжиге│           │
│    │                  │миканита:                    │           │
│    │                  │Рукавицы с асбестовыми       │           │
│    │                  │наладонниками                │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│66  │Резчик            │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │электроизоляцион- │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │ных материалов    │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│67  │Штамповщик        │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │изделий из слюды  │Вкладыши противошумные       │До износа  │
│                                                                 │
│                    Б. Производство микалекса                    │
│                                                                 │
│68  │Дробильщик слюды  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│69  │Заготовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │микалексовой      │пылезащитный                 │1 на       │
│    │массы             │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│70  │Резчик            │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │электроизоляцион- │нагрудником                  │1          │
│    │ных материалов;   │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │сверловщик;       │                             │           │
│    │шлифовщик         │                             │           │
│    │микалекса         │                             │           │
│                                                                 │
│                 В. Производство изделий из слюды                │
│                                                                 │
│71  │Дробильщик слюды  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│72  │Калибровщик-      │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │раскройщик;       │    Штамповщику   изделий  из│           │
│    │кольщик слюды;    │слюды дополнительно:         │           │
│    │резчик слюды;     │Вкладыши противошумные       │До износа  │
│    │сортировщик сырья │                             │           │
│    │и изделий из      │                             │           │
│    │слюды; токарь;    │                             │           │
│    │штамповщик        │                             │           │
│    │изделий из слюды  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│73  │Калибровщик слюды │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Напальчники                  │До износа  │
│    │                  │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │щипальщика слюды:            │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │                             │           │
│74  │Машинист          │Полукомбинезон хлопчатобумаж-│           │
│    │сушильных         │ный                          │1          │
│    │агрегатов;        │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │прокатчик слюды   │    Прокатчику          слюды│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Наушники противошумные       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│74а │Машинист установки│Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │по расщеплению    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │слюды             │                             │           │
│(п. 74а введен Постановлением Минтруда России от 17.12.2001 N 85)│
│    │                  │                             │           │
│75  │Термист по        │Фартук брезентовый           │1          │
│    │обработке слюды   │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│                                                                 │
│                   Г. Производство слюдопластов                  │
│                                                                 │
│76  │Классификаторщик; │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │машинист          │нагрудником                  │1          │
│    │установки по      │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │приготовлению     │                             │           │
│    │пульпы            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│77  │Контролер изделий │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │из слюды;         │    Наладчику                │           │
│    │наладчик холодно- │холодноштамповочного         │           │
│    │штамповочного     │оборудования дополнительно:  │           │
│    │оборудования      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│78  │Машинист          │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │слюдопласто-      │нагрудником                  │1          │
│    │делательной       │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │машины            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│79  │Машинист          │Фартук клеенчатый            │2          │
│    │сушильных         │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │агрегатов         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│80  │Прессовщик        │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │слюдопластов      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│81  │Прокатчик слюды   │Фартук клеенчатый            │2          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Наушники противошумные       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│82  │Пропитчик         │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │слюдопластовых    │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │материалов        │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│83  │Резчик слюды      │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│                                                                 │
│                      2. Обогащение каолина                      │
│                                                                 │
│84  │Варщик жидкого    │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │стекла            │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│85  │Гасильщик извести │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│86  │Грохотовщик       │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор  противопылевой   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│87  │Дробильщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │по               обслуживанию│           │
│    │                  │дезинтеграторов  дополнитель-│           │
│    │                  │но:                          │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │по обслуживанию дробилок:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный вместо костюма  │           │
│    │                  │хлопчатобумажного            │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│88  │Машинист моечных  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │машин             │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│89  │Приготовитель     │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │реактивной        │нагрудником                  │2          │
│    │воды              │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│90  │Рабочие всех      │    При   занятости   на  ре-│           │
│    │профессий         │гулировке сухого обогащения: │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│91  │Растворщик        │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │реагентов         │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│92  │Сепараторщик      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│93  │Слесарь-          │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │ремонтник         │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│94  │Сушильщик;        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │кочегар сушильных │обслуживанию        сушильных│           │
│    │барабанов         │барабанов:                   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При          обслуживании│           │
│    │                  │барабанов,    работающих   на│           │
│    │                  │твердом минеральном топливе: │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │по  обслуживанию   туннельных│           │
│    │                  │сушил:                       │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│95  │Транспортировщик  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│96  │Укладчик-         │    При выполнении  работ  по│           │
│    │упаковщик         │упаковке каолина:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На   наружных     работах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│97  │Фильтровальщик    │Куртка хлопчатобумажная      │1          │
│    │                  │Брюки брезентовые            │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  работе  в  прессовом│           │
│    │                  │отделении:                   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│98  │Чистильщик        │    При занятости  на очистке│           │
│    │                  │каналов,      лабиринтов    и│           │
│    │                  │песочных колодцев:           │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│99  │Шламовщик-        │Костюм брезентовый           │1          │
│    │бассейнщик        │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│                                                                 │
│                      3. Обогащение графита                      │
│                                                                 │
│100 │Грохотовщик       │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    При       работе       на│           │
│    │                  │скрапообогатительных         │           │
│    │                  │установках дополнительно:    │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│101 │Грузчик           │    На  погрузке   графитовой│           │
│    │                  │руды и графита:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│102 │Дозировщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │реагентов;        │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │растворщик        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │реагентов         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│103 │Загрузчик;        │Костюм суконный              │Дежурный   │
│    │обогатитель       │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │графита;          │Рукавицы суконные            │4 пары     │
│    │фильтровальщик    │Респиратор универсальный     │           │
│    │                  │или противогаз               │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│104 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │конвейера;        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │машинист          │                             │14 месяцев │
│    │питателя;         │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │пробоотборщик;    │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │спекальщик;       │Каска                        │1 на 2 года│
│    │транспортерщик;   │                             │           │
│    │укладчик-         │                             │           │
│    │упаковщик         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│105 │Машинист мельниц  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│106 │Сушильщик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  работе   на  твердом│           │
│    │                  │минеральном           топливе│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│107 │Флотатор          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│108 │Центрифуговщик    │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│                                                                 │
│                       4. Обогащение талька                      │
│                                                                 │
│109 │Грузчик           │    На   погрузке   тальковой│           │
│    │                  │руды и талька:               │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│110 │Дозировщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │реагентов;        │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │растворщик        │Рукавицы комбинированные     │2 пары     │
│    │реагентов         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│111 │Дробильщик;  маши-│Костюм       хлопчатобумажный│           │
│    │нист мельниц;  ма-│пылезащитный                 │1          │
│    │шинист питателя;  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │пробоотборщик     │Респиратор противопылевой    │до износа  │
│    │                  │  Дробильщику дополнительно: │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│(п. 111 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│112 │Укладчик-         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │упаковщик         │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│113 │Флотатор          │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│114 │Центрифуговщик    │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│                                                                 │
│                     V. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА                     │
│                                                                 │
│115 │Аспираторщик      │Костюм из плащ-палатки       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│116 │Бассейнщик;       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │дозировщик-       │   На  очистке шлакобассейнов│           │
│    │смесительщик на   │дополнительно:               │           │
│    │шнеках            │Костюм брезентовый           │Дежурный   │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    Дозировщику-смесительщику│           │
│    │                  │на шнеках дополнительно:     │           │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    Бассейнщику  дополнитель-│           │
│    │                  │но:                          │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│117 │Бункеровщик       │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │цехе  грануляции    доменного│           │
│    │                  │шлака   у    гранжелоба   или│           │
│    │                  │бункера:                     │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │разбивке    угля,   сырья   и│           │
│    │                  │добавок на решетке:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении работ  по│           │
│    │                  │обслуживанию    бункеров    и│           │
│    │                  │силосов:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│118 │Выгрузчик шахтных │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │печей             │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│119 │Грануляторщик     │Костюм брезентовый           │1          │
│    │доменного         │Шляпа войлочная              │2          │
│    │шлака; ковшевой;  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │кантовщик-укладчик│Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│120 │Грузчик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │подвозке     и       погрузке│           │
│    │                  │цементного  сырья,  добавок и│           │
│    │                  │угля:                        │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Полуплащ                     │1 на 3 года│
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │Дежурный   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Наплечники                   │Дежурные   │
│    │                  │    На    наружных    работах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │   При  выполнении  работ  по│           │
│    │                  │погрузке        тарированного│           │
│    │                  │цемента:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│121 │Дозировщик сырья  │    При занятости на  смазке-│           │
│    │                  │дозировке болтушек:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│122 │Дробильщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │Дежурный   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│123 │Загрузчик мелящих │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │тел               │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│124 │Загрузчик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │сушильных         │пылезащитный                 │1 на       │
│    │барабанов;        │                             │14 месяцев │
│    │шихтовщик         │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │    Шихтовщику дополнительно:│           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│125 │Котлочист         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Шлем суконный                │Дежурный   │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│126 │Кочегар сушильных │Костюм       хлопчатобумажный│1 на 14 ме-│
│    │барабанов;   рабо-│пылезащитный                 │сяцев      │
│    │чий, занятый обсл-│Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │уживанием мельнич-│Очки защитные от механических│           │
│    │ных топок         │повреждений                  │до износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │  При  использовании твердого│           │
│    │                  │  минерального топлива допол-│           │
│    │                  │  нительно:                  │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│(п. 126 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│127 │Мастер участка    │    При    работе   в   цехах│           │
│    │(производственно- │обжига,  помола,  сырьевых  и│           │
│    │го);              │углеприготовительных:        │           │
│    │механик цеха;     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │механик участка;  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │начальник         │                             │14 месяцев │
│    │смены             │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│128 │Машинист винтовых │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │насосов           │пылезащитный                 │1 на       │
│    │(фуллеровщик)     │                             │14 месяцев │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│129 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │1 на       │
│    │гранулятора       │пылезащитный                 │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│130 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │кальцинаторов     │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│131 │Машинист крана    │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │(крановщик)       │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │3 пары     │
│    │                  │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│132 │Машинист насосных │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │установок         │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│133 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │(обжигальщик)     │пылезащитный                 │1 на       │
│    │вращающихся печей;│                             │14 месяцев │
│    │машинист цементных│Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │мельниц           │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │    Машинисту  (обжигальщику)│           │
│    │                  │вращающихся             печей│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │Щиток защитный               │До износа  │
│    │                  │    Машинисту       цементных│           │
│    │                  │мельниц дополнительно:       │           │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│134 │Машинист    (обжи-│Костюм хлопчатобумажный      │1 на 14 ме-│
│    │гальщик)   шахтных│                             │сяцев      │
│    │печей             │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Галоши валяные               │4 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│(п. 134 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│135 │Машинист сырьевых │    При мокром способе       │           │
│    │мельниц;          │помола:                      │           │
│    │помощник машиниста│Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │сырьевых мельниц  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    При сухом способе помола:│           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Сапоги текстильные           │1 пара     │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │    Всем дополнительно:      │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│136 │Машинист угольных │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │мельниц;          │пылезащитный                 │1 на       │
│    │помощник машиниста│                             │14 месяцев │
│    │угольных мельниц  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│137 │Машинист шламовых │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │насосов           │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    На время выполнения работ│           │
│    │                  │по прочистке насосов и труб: │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │Дежурный   │
│    │                  │                             │           │
│138 │Моторист-смазчик  │    В  цехах  обжига, помола,│           │
│    │                  │углеприготовительных,        │           │
│    │                  │сырьевых и горных:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│139 │Насыпщик цемента  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный со шлемом       │1          │
│    │                  │Сапоги текстильные           │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    При  постоянной занятости│           │
│    │                  │на  наружных  работах   зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│140 │Подсобный рабочий │    На перевозке мешков:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│141 │Помощник машиниста│    При          обслуживании│           │
│    │(обжигальщика)    │колосниковых   и   барабанных│           │
│    │вращающихся       │холодильников:               │           │
│    │печей             │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│142 │Пробоотборщик     │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│143 │Рабочий у         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │циклонов-         │пылезащитный                 │1          │
│    │теплообменников   │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│144 │Регенераторщик    │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │отработанного     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │масла; пошивщик   │                             │           │
│    │шорно-седельных   │                             │           │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│145 │Слесарь по        │Полукомбинезон               │           │
│    │контрольно-       │хлопчатобумажный             │1          │
│    │измерительным     │                             │           │
│    │приборам и        │                             │           │
│    │автоматике        │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│146 │Слесарь-ремонтник;│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │слесарь           │пылезащитный                 │1          │
│    │по эксплуатации и │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │ремонту газового  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │оборудования      │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    Слесарю-ремонтнику     на│           │
│    │                  │работе   в   сырьевых   цехах│           │
│    │                  │сухого помола:               │           │
│    │                  │Сапоги текстильные вместо    │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │Дежурные   │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │всем дополнительно:          │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│147 │Смазчик           │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │    При     работе         на│           │
│    │                  │централизованных    смазочных│           │
│    │                  │установках дополнительно:    │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При работе в цехах обжига│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Галоши валяные               │Дежурные   │
│    │                  │    При  занятости  на смазке│           │
│    │                  │оборудования,  расположенного│           │
│    │                  │на      открытом     воздухе,│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│148 │Транспортировщик  │    На   подаче   клинкера  и│           │
│    │                  │добавок к мельницам:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Шлем хлопчатобумажный        │1          │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│149 │Транспортерщик    │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │перемещению   сырья,    угля,│           │
│    │                  │цемента и добавок:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах  и  в│           │
│    │                  │неотапливаемых галереях зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│150 │Транспортерщик    │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │горячего          │пылезащитный                 │1 на       │
│    │клинкера          │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Шлем брезентовый             │1          │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│151 │Трафаретчик       │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│152 │Упаковщик цемента │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный со шлемом       │1          │
│    │                  │Сапоги текстильные           │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│153 │Футеровщик-       │Костюм брезентовый           │1          │
│    │каменщик          │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │1          │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│1          │
│    │                  │Шлем суконный                │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │горячих условиях:            │           │
│    │                  │Валенки                      │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│154 │Чистильщик        │    На чистке труб:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│155 │Чистильщик на     │Костюм брезентовый           │1          │
│    │очистке           │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │шламовых бассейнов│Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │и болтушек        │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│156 │Чистильщик по     │Костюм брезентовый           │Дежурный   │
│    │очистке           │Валенки                      │Дежурные   │
│    │пылевых камер     │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│157 │Швея              │    На    починке   мешков  и│           │
│    │                  │рукавов фильтров:            │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│158 │Шламовщик         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │    При          обслуживании│           │
│    │                  │концентраторов дополнительно:│           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│159 │Электромонтер по  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │ремонту           │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │и обслуживанию    │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │электро-          │Каска                        │1 на 2 года│
│    │оборудования      │    При  занятости  в  цехах:│           │
│    │                  │сырьевом,  обжига,  помола  и│           │
│    │                  │сушильном дополнительно:     │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│                                                                 │
│               VI. ПРОИЗВОДСТВО СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ              │
│                                                                 │
│               1. Производство обожженного кирпича,              │
│                  керамической черепицы и блоков                 │
│                                                                 │
│160 │Выставщик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные с            │           │
│    │                  │защитными подносками         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При занятости на  посадке│           │
│    │                  │обожженных изделий:          │           │
│    │                  │Куртка суконная              │1          │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│1          │
│    │                  │Галоши валяные               │4 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│161 │Грузчик           │    При занятости на погрузке│           │
│    │                  │топлива:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│162 │Дробильщик;       │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │приготовитель     │пылезащитный                 │1 на       │
│    │растворов и масс; │                             │14 месяцев │
│    │просевальщик      │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │материалов        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    Дробильщику             и│           │
│    │                  │приготовителю   растворов   и│           │
│    │                  │масс дополнительно:          │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│163 │Загрузчик-        │    При     занятости      на│           │
│    │выгрузчик сырья,  │сушильных агрегатах:         │           │
│    │топлива и стеновых│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │изделий           │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  занятости на засыпке│           │
│    │                  │топлива:                     │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Галоши валяные               │4 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При занятости на загрузке│           │
│    │                  │печей:                       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При занятости на загрузке│           │
│    │                  │и выгрузке бучильных ям:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │    При занятости на загрузке│           │
│    │                  │и  выгрузке  сырья, топлива и│           │
│    │                  │добавок:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│164 │Контролер стеновых│Фартук клеенчатый с          │           │
│    │и вяжущих         │нагрудником                  │2          │
│    │материалов;       │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │резчик            │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │кирпича и черепицы│                             │           │
│    │                  │                             │           │
│165 │Котлочист         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│166 │Кочегар           │    При          обслуживании│           │
│    │технологических   │подтопков искусственных сушил│           │
│    │печей             │и сушильных барабанов:       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│167 │Машинист (кочегар)│    При          обслуживании│           │
│    │котельной         │искусственных   сушил,  камер│           │
│    │                  │обжигательных          печей,│           │
│    │                  │дымоходов и очелков:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│168 │Мельник           │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │минерального сырья│пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│169 │Моторист          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │транспортирующих  │Нарукавники                  │           │
│    │механизмов        │хлопчатобумажные             │2 пары     │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │    При  работе  в   холодных│           │
│    │                  │подкрылках  кольцевых   печей│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│170 │Обжигальщик       │Полукомбинезон               │           │
│    │стеновых и вяжущих│хлопчатобумажный             │1          │
│    │материалов        │Галоши валяные               │4 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│171 │Огнеупорщик       │    При занятости на закладке│           │
│    │                  │ходков:                      │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    Зимой дополнительно:     │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │футеровке вагонеток:         │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│172 │Печник            │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│173 │Прессовщик        │Фартук прорезиненный         │1 на       │
│    │стеновых          │                             │9 месяцев  │
│    │изделий           │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │полусухом  прессовании  и  на│           │
│    │                  │прессах      с     автоматом-│           │
│    │                  │укладчиком:                  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│174 │Приготовитель     │    При      занятости     на│           │
│    │растворов и масс  │приготовлении глиняных масс: │           │
│    │                  │Фартук клеенчатый с          │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При  занятости  на подаче│           │
│    │                  │шихты в глиноперерабатывающие│           │
│    │                  │машины:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При занятости на загрузке│           │
│    │                  │глины в глиномялку, заготовке│           │
│    │                  │валюшек,   резке   пластов  в│           │
│    │                  │производстве черепицы:       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │    При  занятости  на   всех│           │
│    │                  │работах дополнительно:       │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│175 │Пропарщик стеновых│Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │материалов        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│176 │Рабочий           │    При  занятости на обмазке│           │
│    │                  │бессводных печей:            │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│177 │Резчик кирпича и  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │черепицы;         │нагрудником                  │1          │
│    │литейщик гипсовых │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │форм              │Нарукавники                  │           │
│    │                  │хлопчатобумажные             │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│178 │Садчик            │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │садке       кирпича-сырца   в│           │
│    │                  │камеры кольцевых печей:      │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные с            │           │
│    │                  │защитными подносками         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │укладке   кирпича-сырца    на│           │
│    │                  │туннельные печные вагонетки: │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│179 │Смазчик           │    При занятости  на  смазке│           │
│    │                  │форм прессов:                │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Нарукавники                  │           │
│    │                  │хлопчатобумажные             │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│180 │Сортировщик       │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│181 │Сушильщик изделий │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│182 │Съемщик-укладчик  │    При занятости на брусовке│           │
│    │в производстве    │кирпича-сырца:               │           │
│    │стеновых и вяжущих│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │материалов        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При     занятости       в│           │
│    │                  │производстве черепицы:       │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары     │
│    │                  │    При  занятости  на съемке│           │
│    │                  │кирпича  с  пресса  и  съемке│           │
│    │                  │допрессованного сырца:       │           │
│    │                  │Фартук клеенчатый с          │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Напальчники резиновые        │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│183 │Транспортерщик    │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию                 │           │
│    │                  │электропередаточных тележек: │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары     │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │    При  работе   в  холодных│           │
│    │                  │подкрылках  кольцевых   печей│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию       подвесного│           │
│    │                  │(люлечного) конвейера:       │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │    При  занятости   на  всех│           │
│    │                  │работах дополнительно:       │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│184 │Транспортировщик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │откачке   туннельных   печных│           │
│    │                  │вагонеток:                   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию    снижателя   и│           │
│    │                  │отвозке сырца:               │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При занятости на подвозке│           │
│    │                  │топлива:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │подноске рамок:              │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары     │
│    │                  │    При   выполнении   прочих│           │
│    │                  │работ:                       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│185 │Шихтовщик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│                                                                 │
│               2. Производство силикатного кирпича               │
│                                                                 │
│186 │Автоклавщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│187 │Весовщик          │    При      занятости     на│           │
│    │                  │взвешивании извести:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│188 │Гасильщик извести │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│189 │Грузчик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │погрузке  и выгрузке сульфата│           │
│    │                  │натрия:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│190 │Дробильщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │дроблению сульфата натрия:   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│191 │Дробильщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │извести;          │пылезащитный                 │1          │
│    │мельник извести   │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    Дробильщику   извести  на│           │
│    │                  │наружных    работах     зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│192 │Загрузчик-        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │выгрузчик         │пылезащитный                 │1          │
│    │сырья,            │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │топлива и стеновых│Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │изделий           │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│193 │Котлочист         │Костюм из плащ-палатки       │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│194 │Мельник           │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │минерального      │пылезащитный                 │1 на       │
│    │сырья             │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│195 │Прессовщик        │Полукомбинезон               │           │
│    │стеновых изделий; │хлопчатобумажный             │1          │
│    │съемщик-укладчик  │Напальчники резиновые        │До износа  │
│    │в производстве    │    Прессовщику      стеновых│           │
│    │стеновых и        │изделий,     занятому      на│           │
│    │вяжущих материалов│прессовке         силикатного│           │
│    │                  │кирпича, дополнительно:      │           │
│    │                  │Сапоги кирзовые              │1 пара на  │
│    │                  │                             │1,5 года   │
│    │                  │                             │           │
│196 │Приготовитель     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │растворов и масс  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию  растворомешалки│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │     При  выполнении работ по│           │
│    │                  │приготовлению     шихты     и│           │
│    │                  │силикатной массы:            │           │
│    │                  │Ботинки кожаные вместо       │           │
│    │                  │полусапог резиновых          │1 пара     │
│    │                  │    При     выполнении   всех│           │
│    │                  │работ дополнительно:         │           │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│197 │Пропарщик стеновых│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │изделий           │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│198 │Просевальщик      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │материалов        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│199 │Распределитель    │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │силикатной        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │массы             │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│200 │Транспортировщик  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги  резиновые        │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│                                                                 │
│      3. Производство изделий из ячеистых и плотных бетонов      │
│                                                                 │
│201 │Арматурщик        │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│202 │Клеевар           │    На приготовлении эмульсии│           │
│    │                  │и клея:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│203 │Машинист          │Полукомбинезон               │           │
│    │оборудования      │хлопчатобумажный             │1          │
│    │конвейерных и     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │поточных линий    │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│204 │Мельник           │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │минерального сырья│мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│205 │Формовщик в       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │производстве      │заливке                  форм│           │
│    │стеновых и вяжущих│армопеносиликатных      плит,│           │
│    │материалов        │блоков и облицовочных плит:  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │заливке других форм:         │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │формовке   пеносиликатных   и│           │
│    │                  │силикатных изделий:          │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│206 │Формовщик         │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │железобетонных    │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │изделий и         │Каска                        │1 на 2 года│
│    │конструкций       │                             │           │
│                                                                 │
│              4. Производство виброкирпичных панелей             │
│                                                                 │
│207 │Арматурщик        │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│208 │Дозировщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │компонентов       │пылезащитный                 │1 на       │
│    │бетонных смесей   │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│209 │Загрузчик-        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │выгрузчик         │пылезащитный                 │1          │
│    │сырья, топлива и  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │стеновых изделий  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│210 │Изготовитель      │    При занятости на формовке│           │
│    │блоков и панелей  │виброкирпичных панелей:      │           │
│    │из кирпича        │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│211 │Машинист          │Полукомбинезон               │           │
│    │оборудования      │хлопчатобумажный             │1          │
│    │конвейерных и     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │поточных линий    │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│212 │Приготовитель масс│    При  выполнении  работ по│           │
│    │и растворов       │обслуживанию растворомешалки:│           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│213 │Просевальщик      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │материалов        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│214 │Формовщик         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │железобетонных    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │изделий и         │Каска                        │1 на 2 года│
│    │конструкций       │                             │           │
│                                                                 │
│           5. Производство цементно-песчаной черепицы            │
│                                                                 │
│215 │Пропарщик стеновых│Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │материалов        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│216 │Съемщик-укладчик  │    При  занятости на укладке│           │
│    │в производстве    │поддонов:                    │           │
│    │стеновых и        │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │вяжущих материалов│Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│217 │Формовщик в       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │производстве      │обслуживанию      формовочных│           │
│    │стеновых и вяжущих│машин:                       │           │
│    │материалов        │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │формовке на ручных станках:  │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│218 │Чистильщик        │    При   занятости   чисткой│           │
│    │                  │поддонов:                    │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│                                                                 │
│             VII. ПРОИЗВОДСТВО ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ             │
│                                                                 │
│               1. Производство керамзитового гравия              │
│                                                                 │
│219 │Загрузчик-        │Полукомбинезон               │           │
│    │выгрузчик         │хлопчатобумажный             │1          │
│    │сырья, топлива и  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │стеновых изделий  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│220 │Моторист          │Полукомбинезон               │           │
│    │транспортирующих  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │механизмов        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│221 │Обжигальщик       │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │стеновых и        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │вяжущих материалов│                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│222 │Формовщик в       │Полукомбинезон               │           │
│    │производстве      │хлопчатобумажный             │1          │
│    │стеновых и вяжущих│Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │материалов        │                             │           │
│                                                                 │
│                    2. Производство аглопарита                   │
│                                                                 │
│223 │Дробильщик        │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│224 │Мастер смены      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │                             │           │
│225 │Обжигальщик       │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │стеновых и вяжущих│огнезащитной пропиткой       │1 на       │
│    │материалов        │                             │9 месяцев  │
│    │                  │или                          │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│226 │Оператор пульта   │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │управления        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │в производстве    │                             │14 месяцев │
│    │стеновых          │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │материалов        │                             │           │
│                                                                 │
│      3. Производство вспученного перлита и изделий из него;     │
│                      производство терразита                     │
│                                                                 │
│227 │Гасильщик извести │    При       занятости     в│           │
│    │                  │производстве терразита:      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│228 │Дробильщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│229 │Загрузчик-        │    При занятости на выгрузке│           │
│    │выгрузчик         │перлитового песка:           │           │
│    │обжигательных     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │печей             │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│230 │Кочегар           │    При        занятости    в│           │
│    │технологических   │производстве терразита:      │           │
│    │печей             │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│231 │Моторист          │    При        занятости    в│           │
│    │бетоносмесительных│производстве терразита:      │           │
│    │установок         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│232 │Обжигальщик в     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │производстве      │пылезащитный                 │1 на       │
│    │теплоизоляционных │                             │14 месяцев │
│    │материалов        │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│233 │Прессовщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │теплоизоляционных │прессовке перлитовых изделий:│           │
│    │изделий           │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│234 │Просевальщик      │    При       занятости     в│           │
│    │материалов        │производстве терразита:      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│235 │Рабочие всех      │    При  занятости  загрузкой│           │
│    │профессий         │бетоносмесительных  установок│           │
│    │                  │в производстве терразита:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│236 │Сушильщик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │теплоизоляционных │пылезащитный                 │1 на       │
│    │изделий           │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│237 │Съемщик           │    При  занятости  на съемке│           │
│    │                  │перлитовых      плит        в│           │
│    │                  │производстве терразита:      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│238 │Транспортерщик;   │    При       занятости     в│           │
│    │формовщик         │производстве терразита:      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│                                                                 │
│         VIII. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ         │
│                                                                 │
│     1. Переработка доменных шлаков, производство минеральной    │
│       (шлаковой и стеклянной) ваты и других неорганических      │
│                   теплоизоляционных материалов                  │
│                                                                 │
│239 │Автоклавщик;      │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │распалубщик       │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │теплоизоляционных │    Распалубщику             │           │
│    │и акустических    │теплоизоляционных           и│           │
│    │изделий           │акустических          изделий│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│240 │Битумщик          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │для защиты от битума с       │           │
│    │                  │накладками из пленочных      │           │
│    │                  │материалов                   │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│241 │Бункеровщик       │    При  выполнении  работ  у│           │
│    │                  │гранжелоба или бункера:      │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│242 │Вагранщик;        │Костюм суконный              │1          │
│    │шихтовар          │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от вредных     │           │
│    │                  │излучений                    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│243 │Весовщик          │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │взвешиванию  стекловолокна  и│           │
│    │                  │минеральной ваты:            │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│244 │Выгрузчик извести │Костюм суконный              │1          │
│    │из печей          │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│245 │Выгрузчик на      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │отвалах           │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│246 │Грануляторщик     │Костюм брезентовый           │1          │
│    │доменного шлака   │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Шляпа войлочная              │1          │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│247 │Грохотовщик       │    При      занятости     на│           │
│    │                  │просеивании сырья:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│248 │Грузчик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │погрузке     гранулированного│           │
│    │                  │шлака:                       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│249 │Дозировщик;       │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │транспортерщик    │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│250 │Дробильщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │дроблению  доломита,   шлака,│           │
│    │                  │щебня   и   силикатного   боя│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Чуни резиновые               │1 пара     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │дроблению  щебня, силикатного│           │
│    │                  │боя  и  диатомита на наружных│           │
│    │                  │работах зимой дополнительно: │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│251 │Дробильщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │теплоизоляционного│размолу отходов  продукции на│           │
│    │сырья             │шаровых мельницах:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│252 │Загрузчик-        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │выгрузчик         │пылезащитный                 │1 на       │
│    │сырья, топлива и  │                             │14 месяцев │
│    │стеновых изделий; │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │обжигальщик       │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │извести           │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│253 │Загрузчик         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │туннельных        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │печей             │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│254 │Карбонизаторщик   │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные  от  химических│           │
│    │                  │воздействий                  │до износа  │
│(п. 254 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│255 │Ковшевой          │    При       занятости    на│           │
│    │                  │грануляции     огненно-жидких│           │
│    │                  │шлаков     в     производстве│           │
│    │                  │шлаковаты:                   │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Шляпа войлочная              │1          │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│256 │Машинист мельниц  │  При выполнении работ по    │           │
│    │                  │  обслуживанию стержневых    │           │
│    │                  │  мельниц:                   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │дежурные   │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│(п. 256 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│257 │Обжигальщик в     │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │производстве      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │теплоизоляционных │                             │           │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│258 │Огнеупорщик       │    При занятости на закладке│           │
│    │                  │ходков:                      │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│259 │Окантовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │сепараторных      │    При  выполнении  работ по│           │
│    │пластин           │укладке сепараторных  пластин│           │
│    │                  │в        сушильный       шкаф│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│260 │Оператор          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │конвейерной       │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │линии оборудования│Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│261 │Оператор получения│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │непрерывного      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │стекловолокна;    │Очки защитные                │До износа  │
│    │оператор получения│                             │           │
│    │стекловолокна     │                             │           │
│    │каолинового       │                             │           │
│    │состава; оператор │                             │           │
│    │получения         │                             │           │
│    │стеклохолста      │                             │           │
│    │одностадийным     │                             │           │
│    │методом; оператор │                             │           │
│    │получения         │                             │           │
│    │штапельного       │                             │           │
│    │стекловолокна     │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│262 │Оператор установки│Костюм суконный              │1          │
│    │волокнообразования│Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │Щиток защитный               │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│263 │Оплетчик          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стекложгутов;     │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │резчик            │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │стекловолокнистых │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │и                 │    При выполнении работ на  │           │
│    │стеклопластиковых │плетении сеток:              │           │
│    │материалов        │Фартук из плотной ткани      │1          │
│    │                  │Нарукавники                  │           │
│    │                  │хлопчатобумажные             │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│264 │Прессовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │теплоизоляционных │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │изделий;          │Очки защитные от механических│           │
│    │сливщик-разливщик │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│265 │Приготовитель масс│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│266 │Пробоотборщик     │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │отборке шлака:               │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│267 │Пропитчик         │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│268 │Рабочие всех      │    При  занятости  разбивкой│           │
│    │профессий         │мартеновского   и   доменного│           │
│    │                  │шлака в карьерах:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При занятости на разборке│           │
│    │                  │ям,  ломке шлакобута, укладке│           │
│    │                  │форм и разборке брусчатки:   │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │приготовлении        эмульсии│           │
│    │                  │пропитки,          суспензии,│           │
│    │                  │связующих                   и│           │
│    │                  │гидрофобизаторов:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При             занятости│           │
│    │                  │изготовлением    изделий   из│           │
│    │                  │минеральной ваты:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│269 │Раскладчик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стекловолокна     │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│270 │Резчик            │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │теплоизоляционных │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │и акустических    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│271 │Склейщик          │Фартук с нагрудником         │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│272 │Сортировщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │извести           │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│273 │Сортировщик       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │(упаковщик)       │упаковке стекловаты в пакеты:│           │
│    │теплоизоляционных │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │изделий           │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │упаковке       изделий     из│           │
│    │                  │стекловаты,  стекловолокна  и│           │
│    │                  │вулканита:                   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│274 │Сушильщик         │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │теплоизоляционных │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│274а│Съемщик    стекло-│  При   выполнении  работ  по│           │
│    │пластиковых      и│  съему  стекловаты с конвей-│           │
│    │стекловолокнистых │  ера:                       │           │
│    │изделий           │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│(п.  274а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│275 │Съемщик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │теплоизоляционных │укладке сырца-диатомита    на│           │
│    │изделий           │сушильных площадках:         │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │съему   сырца-диатомита     с│           │
│    │                  │пресса:                      │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При занятости на прошивке│           │
│    │                  │матов:                       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│276 │Транспортировщик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │подноске и относке тары:     │           │
│    │                  │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │транспортировке   минеральной│           │
│    │                  │ваты и изделий из нее:       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │откатке вагонеток:           │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  занятости   на  всех│           │
│    │                  │работах дополнительно:       │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│277 │Фенольщик         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор универсальный     │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│278 │Формовщик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │теплоизоляционных │формованию     изделий     на│           │
│    │изделий           │формовочных станках:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │заливке,  укладке  и   смазке│           │
│    │                  │форм вулканитовых изделий:   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│279 │Шихтовщик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│                                                                 │
│           2. Производство фибролитовых плит на цементе          │
│                                                                 │
│280 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │смесительного     │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │агрегата          │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │Респиратор универсальный     │До износа  │
│    │                  │    При занятости на загрузке│           │
│    │                  │смесительного агрегата:      │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Фартук  прорезиненный        │Дежурный   │
│    │                  │Нарукавники прорезиненные    │Дежурные   │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│281 │Подсобный рабочий │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│282 │Пропитчик         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │пиломатериалов    │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │и изделий из      │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │древесины         │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │Респиратор универсальный     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│283 │Расформовщик      │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │разравнивании    и    укладке│           │
│    │                  │цементно-стружечной массы:   │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │Дежурный   │
│    │                  │Нарукавники прорезиненные    │Дежурные   │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│284 │Смазчик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │смазке и подаче форм:        │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│285 │Сортировщик       │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │материалов и      │нагрудником                  │2          │
│    │изделий из        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │древесины         │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│286 │Станочник         │Полукомбинезон               │           │
│    │деревообраба-     │хлопчатобумажный             │1          │
│    │тывающих станков  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│                                                                 │
│                     3. Производство камышита                    │
│                                                                 │
│287 │Грузчик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │погрузке и выгрузке камышита │           │
│    │                  │и камышитовых плит:          │           │
│    │                  │Куртка брезентовая           │1          │
│    │                  │Плащ                         │Дежурный   │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│288 │Машинист машин по │Куртка брезентовая           │1          │
│    │уборке тростника  │Брюки брезентовые            │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │1,5 года   │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│289 │Прессовщик плит из│Фартук брезентовый           │1 на       │
│    │тростника;        │                             │9 месяцев  │
│    │транспортировщик  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    Транспортировщику        │           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│                                                                 │
│              IX. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ             │
│                                                                 │
│       1. Производство изделий из керамики и фарфоро-фаянса      │
│                                                                 │
│290 │Ангобировщик      │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │санитарно-        │Респиратор для маляров-      │           │
│    │строительных      │пульверизаторщиков           │До износа  │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│291 │Арматурщик;       │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │армировщик        │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │санитарно-        │                             │           │
│    │строительных      │                             │           │
│    │изделий;          │                             │           │
│    │изготовитель      │                             │           │
│    │формодержателей;  │                             │           │
│    │калибровщик       │                             │           │
│    │гипсовых форм;    │                             │           │
│    │изготовитель      │                             │           │
│    │капов;            │                             │           │
│    │слесарь-          │                             │           │
│    │инструментальщик  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│292 │Аэрографщик;      │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │парафинировщик    │Берет хлопчатобумажный       │1          │
│    │керамических и    │                             │           │
│    │фарфоровых изделий│                             │           │
│    │                  │                             │           │
│293 │Варщик гипса      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│294 │Выборщик; заборщик│    При  выполнении  работ по│           │
│    │фарфоровых,       │заборке изделий из капселей: │           │
│    │фаянсовых и       │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │керамических      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │изделий           │    Выборщику:               │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные вместо  │           │
│    │                  │рукавиц комбинированных      │1 пара на  │
│    │                  │                             │20 дней    │
│    │                  │                             │           │
│295 │Глазуровщик       │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │изделий           │нагрудником                  │1          │
│    │строительной      │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │керамики          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│296 │Грузчик           │    При занятости на погрузке│           │
│    │                  │и разгрузке гудрона:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы суконные            │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│297 │Дозировщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │керамических      │пылезащитный                 │1 на       │
│    │материалов        │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│298 │Дробильщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │(размольщик)      │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │дроблению         капсельного│           │
│    │                  │черепка:                     │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│299 │Загрузчик-        │Фартук брезентовый           │2          │
│    │выгрузчик         │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │обжигательных     │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │печей             │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│300 │Загрузчик-        │Полукомбинезон               │           │
│    │выгрузчик         │хлопчатобумажный             │1          │
│    │сушил             │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│301 │Кантователь       │Фартук брезентовый           │1          │
│    │керамических      │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │труб              │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│302 │Комплектовщик     │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │фарфоровых и      │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │фаянсовых         │    При работе на конвейере: │           │
│    │изделий;          │Полукомбинезон               │           │
│    │комплектовщик     │хлопчатобумажный вместо      │           │
│    │гипсовых форм     │халата вискозно-лавсанового  │1          │
│    │                  │                             │           │
│303 │Контролер-        │    При  занятости на приемке│           │
│    │приемщик          │сырья и гипсовых форм:       │           │
│    │фарфоровых,       │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │фаянсовых и       │    При      занятости     на│           │
│    │керамических      │керосиновом контроле:        │           │
│    │изделий           │Фартук клеенчатый с          │           │
│    │                  │нагрудником вместо халата    │           │
│    │                  │хлопчатобумажного            │1          │
│    │                  │    При занятости на контроле│           │
│    │                  │готовых               изделий│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │вместо халата                │           │
│    │                  │хлопчатобумажного            │1          │
│    │                  │                             │           │
│304 │Кочегар           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │технологических   │обслуживанию калениц по      │           │
│    │печей             │обжигу горшков:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │Щиток защитный               │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│305 │Краскотер         │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │                             │           │
│306 │Литейщик гипсовых │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │форм              │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│307 │Литейщик          │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │облицовочных      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │плиток; литейщик  │    При работе на конвейере: │           │
│    │санитарно-        │Полукомбинезон               │           │
│    │строительных      │хлопчатобумажный вместо      │           │
│    │изделий на        │фартука хлопчатобумажного    │1          │
│    │стенде; литейщик  │                             │           │
│    │санитарно-        │                             │           │
│    │строительных      │                             │           │
│    │изделий           │                             │           │
│    │на конвейере;     │                             │           │
│    │литейщик          │                             │           │
│    │электрокерамичес- │                             │           │
│    │ких изделий;      │                             │           │
│    │отливщик          │                             │           │
│    │фарфоровых и      │                             │           │
│    │фаянсовых изделий;│                             │           │
│    │сборщик фарфоровых│                             │           │
│    │и фаянсовых       │                             │           │
│    │изделий;          │                             │           │
│    │формовщик         │                             │           │
│    │фарфоровых и      │                             │           │
│    │фаянсовых         │                             │           │
│    │изделий; формовщик│                             │           │
│    │изделий           │                             │           │
│    │строительной      │                             │           │
│    │керамики;         │                             │           │
│    │формовщик         │                             │           │
│    │электрокерамичес- │                             │           │
│    │ких изделий       │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│308 │Машинист моечных  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │машин             │мойке сырьевых материалов:   │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │промывке  декалькоманий     и│           │
│    │                  │трафарета:                   │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │мойке фильтрополотен и сеток:│           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│309 │Модельщик         │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │керамического     │    При работе с алебастром  │           │
│    │производства      │дополнительно:               │           │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│310 │Наборщик          │Фартук клеенчатый с          │           │
│    │керамических      │нагрудником                  │1          │
│    │плиток в ковры    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│311 │Наладчик          │Полукомбинезон               │           │
│    │оборудования      │хлопчатобумажный             │1          │
│    │керамического     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │производства;     │Каска                        │1 на 2 года│
│    │моторист          │                             │           │
│    │передаточной      │                             │           │
│    │тележки           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│312 │Обжигальщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │изделий           │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │строительной      │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │керамики          │Очки защитные от вредных     │           │
│    │                  │излучений                    │До износа  │
│    │                  │    При  обслуживании  печей,│           │
│    │                  │работающих     на    кислото-│           │
│    │                  │гудронном топливе:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│313 │Обжигальщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │материалов        │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Шлем на вате                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обжигу    глины,   шамота   и│           │
│    │                  │медного купороса:            │           │
│    │                  │Галоши валяные вместо        │           │
│    │                  │ботинок кожаных              │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │           │
│    │                  │вместо                       │           │
│    │                  │рукавиц комбинированных      │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│314 │Обжигальщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │фарфоровых и      │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │фаянсовых изделий │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от вредных     │           │
│    │                  │излучений                    │До износа  │
│    │                  │    При          обслуживании│           │
│    │                  │муфельных печей:             │           │
│    │                  │Фартук брезентовый с         │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│315 │Огнеупорщик       │Рукавицы суконные            │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  занятости на горячем│           │
│    │                  │ремонте горнов:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Валенки                      │Дежурные   │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│316 │Оправщик-         │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │чистильщик        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При работе на конвейере: │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный вместо      │           │
│    │                  │фартука хлопчатобумажного    │1          │
│    │                  │    При   работе   в   цехах,│           │
│    │                  │отделениях   и  на   участках│           │
│    │                  │обжига:                      │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Берет хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    При работе в массозагото-│           │
│    │                  │вительных  цехах,  отделениях│           │
│    │                  │и на участках:               │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │                             │           │
│317 │Отводчик; пробист │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │высокой           │                             │           │
│    │печати; пробист   │                             │           │
│    │плоской           │                             │           │
│    │печати            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│318 │Прессовщик изделий│Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │строительной      │                             │           │
│    │керамики из       │                             │           │
│    │порошковых масс   │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│319 │Приготовитель     │    При  занятости  на  сливе│           │
│    │ангоба            │шликера и глазури:           │           │
│    │и глазури         │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│320 │Приготовитель масс│    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию     мельниц    и│           │
│    │                  │дезинтеграторов:             │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию мешалок и мокрых│           │
│    │                  │смесителей:                  │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  работе  в   подвалах│           │
│    │                  │вылеживания масс:            │           │
│    │                  │Фартук клеенчатый            │2          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию      смесителей,│           │
│    │                  │глиномешалок    и     вакуум-│           │
│    │                  │прессов:                     │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При     ямном     способе│           │
│    │                  │производства дополнительно:  │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│320а│Промазчик форм;   │Фартук     прорезиненный    с│           │
│    │склейщик   керами-│нагрудником                  │1          │
│    │ческих, фарфоровых│Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │и фаянсовых изде  │                             │           │
│    │лий               │                             │           │
│(п.  320а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│321 │Просевальщик      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │порошков          │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │просеиванию массы:           │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │                             │           │
│322 │Рабочие всех      │    При       занятости    на│           │
│    │профессий         │трамбовке  горшков  и лодочек│           │
│    │                  │ручным способом:             │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│323 │Разбивщик сырья   │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│324 │Резчик            │Фартук клеенчатый с          │До износа  │
│    │керамических и    │нагрудником                  │           │
│    │фарфоровых        │                             │           │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│325 │Сборщик           │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │химаппаратуры и   │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │химоборудования   │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │Дежурная   │
│    │                  │                             │           │
│326 │Сборщик           │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │этажерочных       │Рукавицы хлопчатобумажные    │4 пары     │
│    │вагонеток         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│327 │Сепараторщик      │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│328 │Сортировщик сырья,│    При  выполнении  работ по│           │
│    │фарфоровых,       │сортировке           сырьевых│           │
│    │фаянсовых и       │материалов:                  │           │
│    │керамических      │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │изделий           │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сортировке    капселей      и│           │
│    │                  │глазурованной плитки:        │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сортировке      глазурованной│           │
│    │                  │плитки дополнительно:        │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │1 пара на  │
│    │                  │                             │20 дней    │
│    │                  │    При    работе   в   цехах│           │
│    │                  │сортировки:                  │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При работе на конвейере: │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный вместо      │           │
│    │                  │халата хлопчатобумажного     │1          │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сортировке готовых изделий:  │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  занятости  на   всех│           │
│    │                  │работах дополнительно:       │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│329 │Ставильщик-       │Костюм на утепляющей         │           │
│    │выборщик          │прокладке                    │1          │
│    │изделий из печей  │Галоши валяные               │4 пары     │
│    │                  │Шлем на вате                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│330 │Ставильщик-       │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │выборщик          │нагрудником                  │2          │
│    │фарфоровых,       │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │фаянсовых и       │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │керамических      │Каска                        │1 на 2 года│
│    │изделий на        │                             │           │
│    │вагонетках        │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│331 │Сушильщик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │фарфоровых,       │сушке мела и песка:          │           │
│    │фаянсовых,        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │керамических      │Галоши валяные               │2 пары     │
│    │изделий и сырья   │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сушке капселей:              │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении  работ на│           │
│    │                  │башенных сушилках:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│332 │Съемщик-          │Фартук брезентовый           │1          │
│    │укладчик          │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │фарфоровых,       │                             │           │
│    │фаянсовых и       │                             │           │
│    │керамических      │                             │           │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│333 │Токарь            │    При      занятости     на│           │
│    │                  │обработке керамики:          │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Рукавицы прорезиненные       │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│334 │Травильщик        │Фартук резиновый с           │           │
│    │фарфоровых и      │нагрудником                  │1          │
│    │фаянсовых изделий │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Нарукавники суконные         │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│335 │Транспортировщик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │транспортировке      сырьевых│           │
│    │                  │материалов:                  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │подвозке алебастрового камня:│           │
│    │                  │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные  от            │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │транспортировке отформованных│           │
│    │                  │изделий,   форм,  обрезков  и│           │
│    │                  │сушья     в   алебастровых  и│           │
│    │                  │формолитейных цехах:         │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │транспортировке отформованных│           │
│    │                  │капселей:                    │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │транспортировке черепка и боя│           │
│    │                  │в цехах обжига:              │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При  занятости  в  цехах,│           │
│    │                  │отделениях   и  на   участках│           │
│    │                  │сортировки:                  │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы хлопчатобумажные    │4 пары     │
│    │                  │    При  занятости  в  цехах,│           │
│    │                  │отделениях  и   на   участках│           │
│    │                  │живописи:                    │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы хлопчатобумажные    │4 пары     │
│    │                  │    При  занятости  на   всех│           │
│    │                  │работах дополнительно:       │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│336 │Укладчик-         │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │упаковщик         │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│337 │Фильтрпрессовщик  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │                             │           │
│338 │Формовщик изделий │    При      занятости     на│           │
│    │строительной      │прессовке             изделий│           │
│    │керамики          │строительной    керамики    и│           │
│    │                  │заготовок   из   пластических│           │
│    │                  │масс:                        │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При работе на конвейере: │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный вместо      │           │
│    │                  │фартука хлопчатобумажного    │1          │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │прессованию капселей:        │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│339 │Формовщик капселей│Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│339а│Формодержатель    │Куртка хлопчатобумажная      │1          │
│    │                  │Галоши валяные               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│(п.  339а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│340 │Фриттовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные на           │           │
│    │                  │резиновой подошве            │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│341 │Чистильщик        │    При  занятости  на чистке│           │
│    │                  │печей и газоходов:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│342 │Шлифовщик изделий │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │строительной      │нагрудником                  │1          │
│    │керамики;         │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │шлифовщик         │    При  работе  в цехах и на│           │
│    │фарфоровых и      │участках сортировки:         │           │
│    │фаянсовых         │Фартук клеенчатый с          │           │
│    │изделий;          │нагрудником                  │1          │
│    │шлифовщик         │                             │           │
│    │электрокерамичес- │                             │           │
│    │ких изделий       │                             │           │
│                                                                 │
│         2. Производство керамических красителей и деколи        │
│                                                                 │
│343 │Аппаратчик-       │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │олифовар          │Респиратор универсальный     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│344 │Аппаратчик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │фильтрации        │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│345 │Грузчик;          │    При  выполнении  работ по│           │
│    │транспортировщик  │разгрузке  и  транспортировке│           │
│    │                  │сырья химикатов:             │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│346 │Заведующий складом│Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│347 │Кладовщик:        │    При   работе  на   складе│           │
│    │подсобный         │сырья       и    керамических│           │
│    │рабочий           │красителей:                  │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │    Подсобному       рабочему│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│348 │Колорист;         │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │краскотер;        │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │контролер         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│349 │Мастер смены;     │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │начальник         │Каска                        │1 на 2 года│
│    │участка           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│350 │Машинист мельниц  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│351 │Механик цеха      │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│352 │Наладчик на       │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │печатных          │                             │           │
│    │машинах           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│353 │Обжигальщик       │Куртка на утепляющей         │           │
│    │керамических      │прокладке                    │1          │
│    │пигментов         │Брюки на утепляющей прокладке│1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы суконные            │6 пар      │
│    │                  │Шлем хлопчатобумажный        │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│354 │Огнеупорщик       │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Валенки                      │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│355 │Печатник плоской  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │печати            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│356 │Препаратор        │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │                             │           │
│357 │Приемщик на       │                             │           │
│    │машинах и         │    При  работе   на  плоско-│           │
│    │агрегатах         │печатных машинах:            │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │                             │           │
│358 │Пробист плоской   │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │печати            │    При         работе      с│           │
│    │                  │оригинальными формами:       │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │вместо халата вискозно-      │           │
│    │                  │лавсанового                  │1          │
│    │                  │                             │           │
│359 │Просевальщик      │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │порошков          │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│360 │Пудровщик оттисков│Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │деколи            │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│361 │Слесарь-          │    При  работе  на  участках│           │
│    │ремонтник         │производства  красок, эмали и│           │
│    │                  │деколи:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│362 │Уборщик           │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │производственных  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │и служебных       │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │помещений         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│363 │Укладчик-         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │упаковщик         │упаковке красок:             │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│364 │Фриттовщик        │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│365 │Шлифовщик         │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │литоофсетных      │                             │           │
│    │форм              │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│366 │Электролизник     │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │водных            │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │растворов         │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│                                                                 │
│         3. Производство препаратов драгоценных металлов,        │
│                  пироскопов и живописных кистей                 │
│                                                                 │
│367 │Изготовитель      │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │препаратов        │                             │           │
│    │драгоценных       │                             │           │
│    │металлов и люстров│                             │           │
│    │                  │                             │           │
│368 │Изготовитель      │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │щетинно-          │                             │           │
│    │щеточных изделий  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│369 │Лаборант          │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │химического       │                             │           │
│    │анализа           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│370 │Приготовитель масс│    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приготовлению    масс     для│           │
│    │                  │пироскопов:                  │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │                             │           │
│371 │Пробист плоской   │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │печати            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│371а│Формовщик фарфоро-│Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │вых   и  фаянсовых│Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │изделий           │                             │           │
│(п.  371а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│372 │Формовщик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │электрокерамичес- │формовке пироскопов:         │           │
│    │ких изделий       │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│                                                                 │
│                      4. Производство кафеля                     │
│                                                                 │
│373 │Выборщик          │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │фарфоровых,       │Галоши валяные               │2 пары     │
│    │фаянсовых и       │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │керамических      │                             │           │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│374 │Глазуровщик       │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │изделий           │                             │           │
│    │строительной      │                             │           │
│    │керамики          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│375 │Обжигальщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │изделий           │Галоши валяные               │2 пары     │
│    │строительной      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │керамики          │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│376 │Оправщик-         │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │чистильщик        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│377 │Приготовитель     │    При  выполнении  работ по│           │
│    │ангоба и          │составлению глазури:         │           │
│    │глазури           │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│378 │Приготовитель масс│    При      занятости     на│           │
│    │                  │заготовке глиняной массы:    │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│379 │Ставильщик-       │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │выборщик          │Галоши валяные               │2 пары     │
│    │изделий из печей  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│380 │Формовщик изделий │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │строительной      │нагрудником                  │1          │
│    │керамики          │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│                                                                 │
│             X. ПРОИЗВОДСТВО ИЗВЕСТИ, ГИПСА И ДРУГИХ             │
│                      ВЯЖУЩИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ                     │
│                                                                 │
│                     1. Производство извести                     │
│                                                                 │
│381 │Выгрузчик извести │Куртка суконная              │1          │
│    │из печей          │Брюки на утепляющей          │           │
│    │                  │прокладке                    │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│382 │Гасильщик извести │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│383 │Дробильщик        │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│384 │Кочегар           │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │технологических   │пылезащитный                 │1 на       │
│    │печей             │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При    использовании    в│           │
│    │                  │работе твердого  минерального│           │
│    │                  │топлива дополнительно:       │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│385 │Машинист (кочегар)│    При       занятости    на│           │
│    │котельной         │золоудалении:                │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│386 │Моторист          │Полукомбинезон               │           │
│    │холодильного      │хлопчатобумажный             │1          │
│    │барабана          │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│387 │Обжигальщик       │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │извести           │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│388 │Огнеупорщик       │    При занятости на закладке│           │
│    │                  │ходков:                      │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│389 │Садчик камня в    │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │обжигательные     │пылезащитный                 │1 на       │
│    │печи              │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│390 │Транспортерщик    │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │транспортировке  известкового│           │
│    │                  │камня и топлива к печам:     │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│391 │Транспортировщик  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │транспортировке извести:     │           │
│    │                  │Куртка суконная              │1          │
│    │                  │Брюки на утепляющей          │           │
│    │                  │прокладке                    │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│392 │Укладчик-         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │упаковщик         │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│                                                                 │
│                      2. Производство гипса
│                                                                 │
│393 │Бункеровщик       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │очистке бункеров:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При постоянной  занятости│           │
│    │                  │на  бункерах,  размещенных на│           │
│    │                  │открытом    воздухе,    зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│394 │Варщик гипса      │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │загрузке  гипсового порошка и│           │
│    │                  │варке гипса:                 │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │выгрузке  гипса  из  печей  и│           │
│    │                  │котлов:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│395 │Дробильщик        │    При  занятости дроблением│           │
│    │                  │гипсового камня:             │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При работе на установках,│           │
│    │                  │размещенных   на     открытом│           │
│    │                  │воздухе, дополнительно:      │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│396 │Загрузчик-        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │выгрузчик         │пылезащитный                 │1 на       │
│    │сырья, топлива и  │                             │8 месяцев  │
│    │стеновых изделий  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│397 │Кочегар           │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │технологических   │пылезащитный                 │1 на       │
│    │печей             │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  обслуживании  печей,│           │
│    │                  │работающих     на     твердом│           │
│    │                  │минеральном топливе:         │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│398 │Машинист винтовых │Полукомбинезон               │           │
│    │насосов           │хлопчатобумажный             │1          │
│    │(фуллеровщик);    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │транспортерщик    │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│399 │Мельник           │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │минерального      │пылезащитный                 │1 на       │
│    │сырья             │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При работе на установках,│           │
│    │                  │размещенных    на    открытом│           │
│    │                  │воздухе, дополнительно:      │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│400 │Обжигальщик       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │стеновых и        │обжигу гипсового камня:      │           │
│    │вяжущих материалов│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Галоши валяные               │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│401 │Укладчик-         │    При работе на упаковочной│           │
│    │упаковщик         │машине:                      │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│                                                                 │
│            3. Производство сухой гипсовой штукатурки            │
│                        и гипсовых изделий                       │
│                                                                 │
│402 │Грузчик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │погрузке сырья:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Чуни резиновые               │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│403 │Загрузчик-        │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │выгрузчик         │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │сырья, топлива и  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │стеновых          │                             │           │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│404 │Клеевар           │    При      занятости     на│           │
│    │                  │приготовлении    эмульсии   и│           │
│    │                  │клея:                        │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│405 │Контролер стеновых│    При      занятости     на│           │
│    │и вяжущих         │сортировке сухой штукатурки: │           │
│    │материалов        │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│406 │Машинист конвейера│Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│407 │Отделочник        │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │железобетонных    │Каска                        │1 на 2 года│
│    │изделий           │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│408 │Приготовитель     │    При  выполнении  работ по│           │
│    │растворов         │дозировке компонентов:       │           │
│    │и масс            │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию растворомешалки:│           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│409 │Размольщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│410 │Резчик            │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │гипсокартонных    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │листов            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│411 │Сортировщик       │    При     занятости      на│           │
│    │                  │сортировке гипсовых изделий: │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│412 │Сушильщик изделий │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │искусственных сушилках:      │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│413 │Съемщик-          │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │укладчик в        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │производстве      │                             │           │
│    │стеновых и        │                             │           │
│    │вяжущих           │                             │           │
│    │материалов        │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│414 │Формовщик в       │    При занятости на формовке│           │
│    │производстве      │гипсовых плит и блоков:      │           │
│    │стеновых и вяжущих│Фартук прорезиненный         │1          │
│    │материалов        │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │прессовке    шлакоблоков    и│           │
│    │                  │гипсовых плит:               │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При занятости на формовке│           │
│    │                  │гипсовой штукатурки:         │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│414а│Формовщик  железо-│Фартук прорезиненный         │1          │
│    │бетонных изделий и│Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │конструкций       │Каска                        │1 на 2 года│
│(п.  414а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│          4. Производство гипсобетонных крупноразмерных          │
│              перегородочных панелей методом проката             │
│                                                                 │
│415 │Арматурщик        │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│416 │Загрузчик-        │Костюм хлопчатобумажный      │1 на       │
│    │выгрузчик         │                             │8 месяцев  │
│    │сырья, топлива и  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │стеновых          │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │изделий           │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│417 │Моторист          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │транспортирующих  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │механизмов        │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│418 │Оператор стана по │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │прокатке          │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │гипсобетонных     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │панелей           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│419 │Отделочник        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │железобетонных    │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │изделий           │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│420 │Сборщик каркасов в│Полукомбинезон               │           │
│    │производстве      │хлопчатобумажный             │1          │
│    │гипсобетонных     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │изделий           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│421 │Транспортерщик    │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию      элеваторов,│           │
│    │                  │шнеков,             ленточных│           │
│    │                  │транспортеров             при│           │
│    │                  │транспортировке гипса:       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│                                                                 │
│           5. Производство бинтов гипсовых медицинских           │
│                          неосыпающихся                          │
│                                                                 │
│422 │Аппаратчик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │перегонки         │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Перчатки резиновые           │12 пар     │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│423 │Аппаратчик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │пропитки          │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Напальчники резиновые        │До износа  │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│424 │Изготовитель      │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │гипсовых          │нагрудником                  │2          │
│    │бинтов; клеевар   │Нарукавники                  │           │
│    │                  │хлопчатобумажные             │2 пары     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│425 │Намотчик рулонов  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│426 │Приготовитель     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │растворов и       │пылезащитный                 │1 на       │
│    │масс              │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│427 │Резчик            │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │полуфабрикатов    │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │медицинского      │Респиратор                   │До износа  │
│    │назначения        │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│428 │Укладчик-         │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │упаковщик         │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Нарукавники                  │           │
│    │                  │хлопчатобумажные             │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │упаковочной машине:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│                                                                 │
│           XI. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА           │
│                                                                 │
│              1. Производство стекла (строительного,             │
│                       технического и др.)                       │
│                                                                 │
│429 │Автоклавщик       │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │склейке спецстекла:          │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │                             │           │
│430 │Аэрографист;      │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │аэрозольщик;      │                             │           │
│    │гравер стекла;    │                             │           │
│    │оператор установки│                             │           │
│    │вымерения объема; │                             │           │
│    │переводчик печати │                             │           │
│    │и рисунка; сборщик│                             │           │
│    │по обрамлению     │                             │           │
│    │стекла; сборщик   │                             │           │
│    │стеклоизделий;    │                             │           │
│    │фотопечатник на   │                             │           │
│    │стекле            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│431 │Бортовой;         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │газовщик;         │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │машинист машин    │    Машинисту           машин│           │
│    │вытягивания       │вытягивания            стекла│           │
│    │стекла            │дополнительно:               │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│432 │Бункеровщик       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │загрузке дров в чиперы:      │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│433 │Вакуумщик         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │термосных         │Перчатки трикотажные         │           │
│    │колб              │вязаные хлопколавсановые     │24 пары    │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│434 │Вакуумщик         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │триплекса и       │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │блоков            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│435 │Варщик гипса      │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│436 │Варщик смолки     │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│437 │Винипластчик      │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│438 │Выдувальщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стеклоизделий     │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │выдуванию дротов:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│439 │Гранулировщик     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│440 │Грузчик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │погрузке материалов и шихты: │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │8 месяцев  │
│    │                  │Чуни резиновые               │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│441 │Доводчик-         │Полукомбинезон               │           │
│    │притирщик         │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│442 │Дробильщик-       │    При      занятости     на│           │
│    │размольщик        │дроблении флюсов:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │Дежурные   │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │                  │    При  занятости  на помоле│           │
│    │                  │крокуса и наждака:           │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    На  приготовлении крокуса│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│443 │Заготовщик пленки;│Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │сборщик           │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │термосов          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│444 │Загрузчик печей   │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы суконные            │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│445 │Закальщик стекла  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Нарукавники ватные           │2 пары     │
│    │                  │Краги ватные                 │Дежурные   │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│446 │Запайщик колб и   │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │сосудов;          │Очки защитные от             │           │
│    │испытатель        │механических повреждений     │До износа  │
│    │стеклоизделий     │    Запайщику  колб и сосудов│           │
│    │                  │в производстве термосных колб│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные вязаные │           │
│    │                  │хлопколавсановые             │24 пары    │
│    │                  │    Испытателю  стеклоизделий│           │
│    │                  │в производстве термосных колб│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │           │
│    │                  │вязаные хлопколавсановые     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│446а│Засыпщик шихты    │Костюм       хлопчатобумажный│1 на       │
│    │                  │пылезащитный                 │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │до износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │до износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│(п.  446а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│447 │Заточник          │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │заточке стеклорезов:         │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│448 │Изготовитель      │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │жгутов            │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │прессовании жгутов:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │    При  занятости  на  резке│           │
│    │                  │жгутов:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│449 │Изготовитель      │    При      занятости     на│           │
│    │светофильтров     │изготовлении      поляроидных│           │
│    │и поляроидов      │желатиновых пленок:          │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │4 пары     │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │изготовлении     просмоленных│           │
│    │                  │прокладок:                   │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│449а│Изготовитель шкал │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │и сеток фотоспосо-│Перчатки резиновые           │12 пар     │
│    │бом               │                             │           │
│(п.  449а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│450 │Калибровщик       │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │стеклоизделий     │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│451 │Каменщик (печник) │Костюм суконный              │Дежурный   │
│    │дежурный у печей  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │Дежурная   │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│Дежурные   │
│    │                  │Валенки                      │Дежурные   │
│    │                  │Вачеги                       │12 пар     │
│    │                  │Шляпа войлочная              │Дежурная   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│452 │Канавщик          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│453 │Классификаторщик  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │крокуса           │Фартук резиновый             │1          │
│    │и наждака         │Перчатки резиновые           │3 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │заливке кислот:              │           │
│    │                  │Костюм суконный вместо       │           │
│    │                  │халата вискозно-лавсанового  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│454 │Комплектовщик     │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │стекла и          │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │стеклоизделий     │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Краги брезентовые            │Дежурные   │
│    │                  │    При          комплектовке│           │
│    │                  │стеклоблоков:                │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│455 │Контролер         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │оптических        │контролю     с    применением│           │
│    │деталей и приборов│ядовитых жидкостей:          │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │4 пары     │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│456 │Контролер         │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │стекольного       │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │производства      │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Краги брезентовые            │Дежурные   │
│    │                  │    При          комплектовке│           │
│    │                  │стеклоблоков:                │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При    замере   толщин  и│           │
│    │                  │скоростей:                   │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │    При   выполнении    работ│           │
│    │                  │тянульщика:                  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    При       занятости     в│           │
│    │                  │производстве       стеклянных│           │
│    │                  │флаконов    для   парфюмерной│           │
│    │                  │продукции:                   │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │           │
│    │                  │вместо рукавиц брезентовых   │24 пары    │
│    │                  │                             │           │
│457 │Кочегар           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │технологических   │обслуживанию опечков:        │           │
│    │печей             │Фартук брезентовый           │2          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│458 │Красильщик зеркал │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│459 │Лакировщик форм;  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │лакировщик        │Перчатки резиновые           │2 пары     │
│    │оптических        │                             │           │
│    │деталей           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│460 │Литейщик стекла   │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│461 │Машинист моечных  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │машин             │мойке стекла кислотой:       │           │
│    │                  │Фартук резиновый с           │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │мойке и протирке изделий:    │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Нарукавники                  │2 пары     │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │мойке байки:                 │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │мойке  и   сортировке  песка,│           │
│    │                  │изделий боя и эрклеза:       │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │мойке стекла:                │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Нарукавники                  │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│462 │Машинист прокатной│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │машины; машинист  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │прокатной машины  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │термостойкого     │Очки защитные от             │           │
│    │стекла и          │механических повреждений     │До износа  │
│    │стеклопрофилита   │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│463 │Металлизатор      │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │металлизации     стеклозеркал│           │
│    │                  │вакуумным способом:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│464 │Моллировщик стекла│    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │горячих условиях:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Нарукавники                  │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│465 │Наборщик ковриков │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │из мозаичной      │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │плитки            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│466 │Наборщик          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стекломассы       │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    При      занятости      в│           │
│    │                  │производстве       стеклянных│           │
│    │                  │флаконов    для   парфюмерной│           │
│    │                  │продукции:                   │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │           │
│    │                  │вместо рукавиц брезентовых   │24 пары    │
│    │                  │                             │           │
│467 │Навесчик стекла   │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│468 │Накатчик   полиро-│  При занятости  на  наклейке│           │
│    │вальных кругов    │  абразивных   материалов  на│           │
│    │                  │  полировальные круги:       │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│(п. 468 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│469 │Наладчик          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стекольных        │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │автоматов и       │Перчатки шерстяные с         │           │
│    │полуавтоматов     │накладками из асбестовой     │           │
│    │                  │ткани                        │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│470 │Намазчик          │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │целлулоида        │Перчатки резиновые           │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│471 │Наполнитель       │Полукомбинезон               │           │
│    │приборов          │хлопчатобумажный             │           │
│    │газами            │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│472 │Настильщик стекла │Фартук    прорезиненный     с│           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │  При  занятости  на  заделке│           │
│    │                  │  швов гипсовым раствором:   │           │
│    │                  │Полукомбинезон хлопчатобумаж-│           │
│    │                  │ный    с    водоотталкивающей│           │
│    │                  │пропиткой                    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│(п. 472 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│473 │Обжигальщик в     │    При  занятости  на обжиге│           │
│    │производстве      │крокуса:                     │           │
│    │стекла            │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│474 │Обмазчик заслонов │Костюм брезентовый с         │           │
│    │                  │капюшоном                    │Дежурный   │
│    │                  │Галоши валяные               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│475 │Обработчик        │    При занятости  на окраске│           │
│    │стеклоблоков      │стеклоблоков:                │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │    При  занятости  наклейкой│           │
│    │                  │на    стеклоблоки    защитной│           │
│    │                  │пленки и защитных стекол:    │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│476 │Обработчик        │    При занятости на  обдирке│           │
│    │триплекса и       │пленки:                      │           │
│    │стеклопакетов     │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При     занятости      на│           │
│    │                  │выжигании пазов:             │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │                             │           │
│477 │Огнеупорщик       │  При выполнении  работ в го-│           │
│    │                  │  рячих условиях:            │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │дежурный   │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │дежурные   │
│    │                  │Шлем войлочный               │дежурный   │
│    │                  │Очки защитные от механических│           │
│    │                  │повреждений                  │дежурные   │
│    │                  │Валенки                      │дежурные   │
│(п. 477 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│478 │Омеднильщик       │Халат хлопчатобумажный с     │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│479 │Оператор          │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │автоматической    │Рукавицы хлопчатобумажные    │6 пар      │
│    │линии по          │    При      занятости     на│           │
│    │производству      │автоматической     линии   по│           │
│    │пеностекла        │производству       пеностекла│           │
│    │                  │бесформовым методом:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│480 │Оператор вакуум-  │Полукомбинезон               │           │
│    │присосных         │хлопчатобумажный             │1          │
│    │механизмов и      │Рукавицы резиновые           │6 пар      │
│    │приспособлений    │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│481 │Оператор выдувного│Халат хлопчатобумажный с     │           │
│    │полуавтомата      │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При      занятости      в│           │
│    │                  │производстве       стеклянных│           │
│    │                  │флаконов    для   парфюмерной│           │
│    │                  │продукции:                   │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные вместо  │           │
│    │                  │рукавиц комбинированных      │24 пары    │
│    │                  │                             │           │
│482 │Оператор          │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │обдувочной        │                             │           │
│    │установки         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│483 │Оператор по       │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │выращиванию       │                             │           │
│    │кристаллов        │                             │           │
│    │пьезокварца;      │                             │           │
│    │оптик             │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│484 │Оператор по       │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │нанесению         │                             │           │
│    │просветляющих и   │                             │           │
│    │защитных          │                             │           │
│    │покрытий          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│485 │Оператор          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стеклоформующих   │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │машин             │Перчатки шерстяные с         │           │
│    │                  │накладками из асбестовой     │           │
│    │                  │ткани                        │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│486 │Оператор          │    При      занятости     на│           │
│    │ультразвуковых    │обработке оптических изделий:│           │
│    │установок         │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │                             │           │
│487 │Оператор фацетного│    При    выполнении   работ│           │
│    │станка;           │мокрым способом:             │           │
│    │фацетчик          │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│488 │Оплавщик стекла   │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│489 │Отдельщик выдувных│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │изделий           │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │разогреве изделий:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от вредных     │           │
│    │                  │излучений                    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│490 │Отжигальщик       │Полукомбинезон               │           │
│    │стеклоизделий     │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │выборке  изделий   из  леров,│           │
│    │                  │тягунов и опечков:           │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │12 пар     │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │муфельных печах:             │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  занятости на относке│           │
│    │                  │горячих изделий на отжиг:    │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│491 │Откладчик изделий │Полукомбинезон               │           │
│    │в опечки          │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│492 │Отломщик стекла от│Костюм вискозно-лавсановый   │1          │
│    │машин;            │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │отрезчик ленты    │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │стекла            │Нарукавники брезентовые      │Дежурные   │
│    │                  │Краги брезентовые            │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│493 │Отопщик на        │Полукомбинезон               │           │
│    │карусельной       │хлопчатобумажный             │1          │
│    │машине            │Рукавицы комбинированные     │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│494 │Плавильщик        │Костюм брезентовый           │1          │
│    │огнеупорного      │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │сырья             │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │Шлем суконный                │Дежурный   │
│    │                  │                             │           │
│495 │Повертальщик      │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│496 │Подсобный рабочий │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │очистке    сточных   канав  в│           │
│    │                  │цехах:                       │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │Дежурный   │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │уборке и отвозке боя стекла: │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│497 │Полировщик стекла │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │и стеклоизделий;  │Очки защитные от             │           │
│    │полировщик        │механических повреждений     │До износа  │
│    │оптических деталей│                             │           │
│    │                  │                             │           │
│498 │Полировщик        │Халат хлопчатобумажный с     │           │
│    │стеклоизделий     │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │кислотой;         │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │травильщик        │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │стекла плавиковой │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │кислотой          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│499 │Правильщик при    │Полукомбинезон               │           │
│    │стеклоформующей   │хлопчатобумажный             │1          │
│    │и отопочной       │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │машине            │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│500 │Прессовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │горячего          │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │стекла            │Рукавицы шерстяные с         │           │
│    │                  │накладками из асбестовой     │           │
│    │                  │ткани                        │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│501 │Прессовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стеклопакетов     │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│502 │Приготовитель     │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │пульпы            │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│503 │Приготовитель     │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │склеивающего      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │состава           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│504 │Притирщик         │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │стеклоизделий;    │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │сверловщик        │Очки защитные от             │           │
│    │стеклоизделий     │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│505 │Пробоотборщик     │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │отбору проб газа:            │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│506 │Пульфонщик        │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │                             │           │
│507 │Развальцовщик     │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │стекла            │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│508 │Разметчик стекла; │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │распиловщик       │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │оптического       │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │стекла;           │Очки защитные от             │           │
│    │резчик стекла     │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│509 │Реактивщик        │Халат хлопчатобумажный с     │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│510 │Резчик на огне    │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │    При      занятости      в│           │
│    │                  │производстве  термосных  колб│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │           │
│    │                  │вязаные хлопколавсановые     │12 пар     │
│    │                  │    При      занятости     на│           │
│    │                  │отбивании изделий:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│511 │Резчик пеноблоков │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│512 │Резчик            │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стеклоизделий     │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│513 │Реставратор       │Комбинезон                   │           │
│    │художественных    │хлопчатобумажный             │1          │
│    │изделий и         │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │декоративных      │                             │           │
│    │предметов         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│514 │Сборщик изделий из│    При  выполнении  работ по│           │
│    │древесины         │сбивке тары:                 │           │
│    │                  │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│515 │Сборщик приборов  │    При       занятости    на│           │
│    │из стекла         │центрифуге:                  │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│516 │Сборщик           │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стеклопакетов     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│517 │Сборщик           │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │стеклоизделий     │    При  занятости на склейке│           │
│    │                  │стекла и стеклоизделий:      │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│518 │Сварщик стеклянных│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │изделий           │Перчатки шерстяные с         │           │
│    │                  │накладками из асбестовой     │           │
│    │                  │ткани                        │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│519 │Сепараторщик      │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│520 │Серебрильщик      │Халат хлопчатобумажный с     │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При        занятости    в│           │
│    │                  │производстве  термосных  колб│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │           │
│    │                  │вязаные хлопколавсановые     │24 пары    │
│    │                  │                             │           │
│521 │Склейщик          │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │оптических        │                             │           │
│    │деталей           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│522 │Сливщик           │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │стекломассы       │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы с асбестовыми       │           │
│    │                  │наладонниками                │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│523 │Составщик шихты   │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│524 │Стекловар         │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от вредных     │           │
│    │                  │излучений                    │До износа  │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│    │                  │                             │           │
│525 │Стеклодув         │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При   работе  в   ртутных│           │
│    │                  │цехах дополнительно:         │           │
│    │                  │Тапочки                      │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│526 │Сушильщик сырья и │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │материалов        │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│527 │Съемщик горячих   │Полукомбинезон               │           │
│    │изделий           │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │укладке изделий в печи:      │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Наладонники войлочные        │До износа  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │           │
│    │                  │вместо перчаток трикотажных  │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│528 │Съемщик стекла и  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │стеклоизделий     │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │  При  занятости на установке│           │
│    │                  │  стекла в стопы:            │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │  При   выполнении  работ  по│           │
│    │                  │  наладке листов:            │           │
│    │                  │Костюм  хлопчатобумажный     │1          │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Краги брезентовые            │дежурные   │
│(п. 528 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│529 │Травильщик стекла │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │плавиковой        │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │кислотой          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│530 │Транспортировщик  │  При   выполнении  работ  на│           │
│    │                  │  ротационных столах:        │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │  При выполнении работ по от-│           │
│    │                  │  возке стекла:              │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Краги брезентовые            │дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │  При   выполнении  работ  по│           │
│    │                  │  доставке песка:            │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│(п. 530 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│530а│Укладчик-упаковщик│  При выполнении работ по    │           │
│    │                  │  упаковке листового         │           │
│    │                  │  стекла:                    │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │4 пары     │
│    │                  │Краги брезентовые            │дежурные   │
│(п.  530а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│531 │Фацетчик          │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│532 │Фидерщик          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│533 │Флотаторщик       │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│534 │Формовщик деталей │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │из стекла;        │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │формодержатель    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│535 │Фрезеровщик       │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │оптических        │Очки защитные от             │           │
│    │деталей           │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│536 │Форсунщик;        │Костюм   хлопчатобумажный   с│           │
│    │хальмовщик        │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Валенки                      │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные                │до износа  │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│(п. 536 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │
│    │                  │                             │           │
│537 │Центровщик        │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │оптических        │                             │           │
│    │деталей           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│538 │Центровщик        │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │стеклянных        │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │колб              │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│539 │Чистильщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │очистке смоляных ям:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │для защиты от битума с       │           │
│    │                  │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │очистке ванн:                │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │зачистке форм:               │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На остальных работах:    │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │                             │           │
│540 │Шлифовщик         │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │стеклоизделий     │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│541 │Шлифовщик стекла; │Костюм вискозно-лавсановый   │1          │
│    │шлифовщик         │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │оптических        │Очки защитные от             │           │
│    │деталей           │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При работе на конвейере: │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │           │
│    │                  │вместо костюма вискозно-     │           │
│    │                  │лавсанового                  │1          │
│                                                                 │
│                2. Производство кварцевого стекла                │
│                                                                 │
│542 │Дробильщик-       │Халат вискозно-лавсановый    │2          │
│    │размольщик        │Фартук прорезиненный         │Дежурный   │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│543 │Заготовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │абразивной        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │массы             │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│544 │Кварцедув         │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Нарукавники ватные           │Дежурные   │
│    │                  │Перчатки трикотажные         │6 пар      │
│    │                  │Рукавицы с асбестовыми       │           │
│    │                  │наладонниками                │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Щиток наголовный             │Дежурный   │
│    │                  │Вкладыши противошумные       │           │
│    │                  │(беруши)                     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│545 │Кварцеплавильщик  │    При   работе   на   печах│           │
│    │                  │открытого процесса плавления:│           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │           │
│    │                  │(белый)                      │1          │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │           │
│    │                  │(темный)                     │Дежурный   │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы с асбестовыми       │           │
│    │                  │наладонниками                │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные со             │           │
│    │                  │светофильтром                │До износа  │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │    При   работе   на   печах│           │
│    │                  │закрытого процесса плавления:│           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный или   │           │
│    │                  │костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Костюм суконный              │Дежурный   │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы суконные            │4 пары     │
│    │                  │Рукавицы с асбестовыми       │           │
│    │                  │наладонниками                │Дежурные   │
│    │                  │Шлем войлочный               │1          │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │Щиток наголовный             │Дежурный   │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│546 │Контролер         │Халат хлопчатобумажный       │           │
│    │стекольного       │(белый)                      │1          │
│    │производства      │Перчатки трикотажные         │           │
│    │                  │(белые)                      │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│547 │Машинист моечных  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │машин             │промывке   кварцевого  песка,│           │
│    │                  │горного хрусталя, фарфорового│           │
│    │                  │боя и полевого шпата:        │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│548 │Модельщик         │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │стеклопластиков   │нагрудником                  │1          │
│    │                  │                             │           │
│549 │Пескоструйщик по  │    При             обработке│           │
│    │стеклу            │непрозрачного      кварцевого│           │
│    │                  │стекла:                      │           │
│    │                  │Фартук брезентовый           │2          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│550 │Плавильщик изделий│Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │из кварцевого     │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │непрозрачного     │                             │           │
│    │стекла            │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│551 │Просевщик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │просеву песка:               │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│552 │Рабочие всех      │    При     занятости      на│           │
│    │профессий         │заготовке           вакуумно-│           │
│    │                  │прессионной шихты:           │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│553 │Резчик            │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │стеклоизделий;    │нагрудником                  │1          │
│    │шлифовщик стекла  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│554 │Чистильщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │очистке     бассейнов     для│           │
│    │                  │шликеров и глазури:          │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │Дежурный   │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│                                                                 │
│         3. Производство стекловолокна и изделий из него         │
│                                                                 │
│555 │Аппаратчик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │промывки          │отмывке     стеклоткани    из│           │
│    │                  │стекловолокна:               │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│556 │Весовщик; оператор│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │изготовления      │Фартук клеенчатый            │2          │
│    │рулонно-          │Перчатки хлопчатобумажные    │6 пар      │
│    │конструкционных   │                             │           │
│    │материалов;       │                             │           │
│    │приемщик сырья,   │                             │           │
│    │полуфабрикатов    │                             │           │
│    │и готовой         │                             │           │
│    │продукции;        │                             │           │
│    │укладчик-         │                             │           │
│    │упаковщик         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│557 │Контролер         │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │производства      │                             │           │
│    │стекловолокна и   │                             │           │
│    │стеклопластиков;  │                             │           │
│    │накатчик ткани    │                             │           │
│    │(полотна)         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│558 │Наладчик          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │оборудования в    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │производстве      │Каска                        │1 на 2 года│
│    │стекловолокна и   │                             │           │
│    │стеклопластиков;  │                             │           │
│    │слесарь-          │                             │           │
│    │электромонтажник; │                             │           │
│    │установщик        │                             │           │
│    │стеклоплавильных  │                             │           │
│    │сосудов           │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│559 │Оператор          │Полукомбинезон               │           │
│    │крутильного       │хлопчатобумажный             │1          │
│    │оборудования;     │                             │           │
│    │оператор          │                             │           │
│    │ленточного        │                             │           │
│    │оборудования;     │                             │           │
│    │размотчик         │                             │           │
│    │стеклонити;       │                             │           │
│    │проборщик;        │                             │           │
│    │сновальщик; ткач  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│560 │Оператор получения│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │непрерывного      │Очки защитные от             │           │
│    │стекловолокна     │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Наушники противошумные       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│561 │Рабочие всех      │    При             занятости│           │
│    │профессий         │регенерацией бензина:        │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  занятости  загрузкой│           │
│    │                  │сушильных агрегатов:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы хлопчатобумажные    │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│562 │Транспортировщик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │относке отходов волокна:     │           │
│    │                  │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │относке стеклошариков:       │           │
│    │                  │Фартук  хлопчатобумажный     │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│563 │Чистильщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │чистке станков и аппаратов:  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│564 │Эмульсовар        │Халат хлопчатобумажный       │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│                                                                 │
│            4. Производство изделий из каменного литья           │
│                                                                 │
│565 │Заливщик          │Костюм брезентовый           │1          │
│    │камнелитейных     │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │изделий           │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│566 │Земледел;         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │формовщик         │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │ручной формовки   │    Земледелу дополнительно: │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│567 │Камневар          │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│568 │Термист           │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│569 │Шихтовщик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приготовлению    сырья    для│           │
│    │                  │шихты:                       │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │           │
│    │                  │вместо рукавиц брезентовых   │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│570 │Шлифовщик-        │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │полировщик        │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │изделий из камня  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Наушники противошумные       │До износа  │
│                                                                 │
│             XII. ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ            │
│                 И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ                │
│                                                                 │
│      1. Производство бетонных, железобетонных, пенобетонных     │
│                     и шлакобетонных изделий                     │
│                                                                 │
│571 │Антикоррозийщик   │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│572 │Арматурщик;       │Костюм брезентовый           │1          │
│    │сварщик           │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │арматурных сеток  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │и каркасов        │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    Арматурщику  на  наружных│           │
│    │                  │работах  и  при   работах  на│           │
│    │                  │открытых полигонах           │           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│573 │Бетонщик          │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При работе со шлаковатой:│           │
│    │                  │Костюм брезентовый вместо    │           │
│    │                  │полукомбинезона              │           │
│    │                  │хлопчатобумажного            │1          │
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию  виброплощадки и│           │
│    │                  │виброштампа:                 │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию  парафинирующего│           │
│    │                  │станка:                      │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении мозаичных│           │
│    │                  │работ мокрым способом:       │           │
│    │                  │Фартук резиновый             │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │3 пары     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении мозаичных│           │
│    │                  │работ сухим способом:        │           │
│    │                  │Комбинезон                   │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │формовке       шлакобетонных,│           │
│    │                  │пенобетонных и других блоков:│           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    На всех видах работ:     │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│574 │Волочильщик       │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│575 │Дозировщик        │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │компонентов       │пылезащитный                 │1 на       │
│    │бетонных смесей   │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │дозировке  цемента и инертных│           │
│    │                  │материалов дополнительно:    │           │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работе  на открытых полигонах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│576 │Дробильщик-       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │размольщик        │обслуживанию       дробильно-│           │
│    │                  │сортировочных агрегатов:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При     занятости      на│           │
│    │                  │дроблении сырья:             │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│577 │Лепщик            │Полукомбинезон               │           │
│    │архитектурных     │хлопчатобумажный             │1          │
│    │деталей           │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│578 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │вентиляционной    │пылезащитный                 │1 на       │
│    │и аспирационной   │                             │14 месяцев │
│    │установок         │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│579 │Машинист винтовых │Полукомбинезон               │           │
│    │насосов           │хлопчатобумажный             │1          │
│    │(фуллеровщик)     │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│580 │Машинист крана    │    При  выполнении  работ по│           │
│    │(крановщик)       │обслуживанию      портального│           │
│    │                  │крана:                       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию тельфера:       │           │
│    │                  │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│581 │Машинист моечных  │    При      занятости     на│           │
│    │машин             │обслуживании гравиемоек:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│582 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │навивочных и      │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │намоточных машин  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от вредных     │           │
│    │                  │излучений                    │До износа  │
│    │                  │    При  занятости на машинах│           │
│    │                  │для напряженного армирования:│           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│583 │Машинист          │    При       занятости    на│           │
│    │оборудования      │подвесной тележке:           │           │
│    │конвейерных и     │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │поточных          │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │линий             │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │бетоноукладчике:             │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работе  на открытых полигонах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │кантователе:                 │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работе  на открытых полигонах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка  на утепляющей        │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │затирочной машине:           │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │штанговом конвейере:         │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│584 │Машинист установки│Полукомбинезон               │           │
│    │по испытанию      │хлопчатобумажный             │1          │
│    │железобетонных    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │изделий и         │Очки защитные от             │           │
│    │конструкций       │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│585 │Машинист          │    При  выполнении  работ по│           │
│    │формовочного      │обслуживанию     бетонирующих│           │
│    │агрегата          │комбайнов:                   │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию      формовочной│           │
│    │                  │машины:                      │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию центрифуги:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│586 │Моторист          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │бетоносмесительных│Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │установок         │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│587 │Наладчик          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │оборудования      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │железобетонного   │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │производства      │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│588 │Оператор пульта   │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │управления        │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │оборудованием     │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │железобетонного   │                             │           │
│    │производства      │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│589 │Оператор установок│    При  выполнении  работ по│           │
│    │по                │обслуживанию      пропарочных│           │
│    │тепловой обработке│камер:                       │           │
│    │бетона            │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию автоклавов:     │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│590 │Отделочник        │Полукомбинезон               │           │
│    │железобетонных    │хлопчатобумажный             │1          │
│    │изделий           │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  занятости  на  мойке│           │
│    │                  │панелей и форм:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара на  │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При занятости на шлифовке│           │
│    │                  │бетонных  изделий   в  мокрых│           │
│    │                  │условиях:                    │           │
│    │                  │Фартук резиновый             │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │3 пары     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При занятости на шлифовке│           │
│    │                  │бетонных   изделий   в  сухих│           │
│    │                  │условиях:                    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│591 │Рабочие всех      │    При       занятости    на│           │
│    │профессий         │обслуживании       арматурно-│           │
│    │                  │трубного станка:             │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │обслуживании                 │           │
│    │                  │пенобетоносмесительных       │           │
│    │                  │агрегатов:                   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работе  на открытых полигонах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│592 │Слесарь-          │    При  выполнении  работ по│           │
│    │ремонтник         │обслуживанию  цементопроводов│           │
│    │                  │и рукавных фильтров:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работе  на открытых полигонах│           │
│    │                  │зимой дополнительно:         │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│593 │Транспортерщик    │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│594 │Формовщик         │Полукомбинезон               │           │
│    │железобетонных    │хлопчатобумажный             │1          │
│    │изделий и         │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │конструкций       │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При работе со шлаковатой:│           │
│    │                  │Костюм брезентовый вместо    │           │
│    │                  │полукомбинезона              │           │
│    │                  │хлопчатобумажного            │1          │
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию  виброплощадки и│           │
│    │                  │виброштампа:                 │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию  парафинирующего│           │
│    │                  │станка:                      │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении мозаичных│           │
│    │                  │работ мокрым способом:       │           │
│    │                  │Фартук резиновый             │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │3 пары     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении мозаичных│           │
│    │                  │работ сухим способом:        │           │
│    │                  │Комбинезон                   │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │формовке       шлакобетонных,│           │
│    │                  │пенобетонных и других блоков:│           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │заготовке        облицовочных│           │
│    │                  │ковриков:                    │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │расформовке изделий:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах и при│           │
│    │                  │работах на открытых полигонах│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│595 │Шламовщик-        │Полукомбинезон               │           │
│    │бассейнщик        │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│                                                                 │
│      2. Производство железобетонных изделий методом проката     │
│                                                                 │
│596 │Арматурщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│597 │Монтажник         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │санитарно-        │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │технического      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │оборудования      │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│598 │Оператор пульта   │    При       занятости    на│           │
│    │управления        │вибропрокатном стане:        │           │
│    │оборудованием     │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │железобетонного   │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │производства      │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │    При       занятости    на│           │
│    │                  │кассетной установке:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│599 │Отделочник        │Полукомбинезон               │           │
│    │железобетонных    │хлопчатобумажный             │1          │
│    │изделий           │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│600 │Формовщик         │Полукомбинезон               │           │
│    │железобетонных    │хлопчатобумажный             │1          │
│    │изделий и         │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │конструкций;      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │бетонщик          │Каска противошумная          │1 на 2 года│
│                                                                 │
│      3. Производство (сборка и отделка) комнат, санитарных      │
│          кабин и узлов зданий индустриальными методами          │
│                                                                 │
│601 │Изолировщик на    │    При  выполнении  работ по│           │
│    │термоизоляции     │изоляции             холодных│           │
│    │                  │поверхностей:                │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │изготовлению     щитов      с│           │
│    │                  │заполнением    шлаковатой   и│           │
│    │                  │стекловатой:                 │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│602 │Изолировщик-      │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │пленочник         │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│603 │Клепальщик        │Фартук хлопчатобумажный      │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│604 │Маляр; штукатур   │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │4 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│605 │Монтажник         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │технологических   │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │трубопроводов     │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│606 │Резчик            │    При  выполнении  работ по│           │
│    │асбестоцементных и│резке и  разметке линолеума и│           │
│    │асбестосилитовых  │пергамина:                   │           │
│    │изделий           │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│607 │Резчик бетонных и │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │железобетонных    │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │изделий           │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│                                                                 │
│               XIII. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ              │
│                  И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ                 │
│                                                                 │
│         1. Производство рулонных битуминозных материалов        │
│                                                                 │
│608 │Аппаратчик на     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │пропиточных       │для защиты от битума с       │           │
│    │агрегатах         │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│609 │Аппаратчик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │окисления битума  │обслуживанию     смесительных│           │
│    │                  │бачков:                      │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию    окислительных│           │
│    │                  │аккумуляторных установок:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │для защиты от битума с       │           │
│    │                  │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│610 │Варщик битума     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │для защиты от битума с       │           │
│    │                  │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│611 │Варщик            │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │волокнистого      │пылезащитный                 │1 на       │
│    │сырья             │                             │14 месяцев │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│612 │Весовщик          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│613 │Дробильщик слюды  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │дроблению          посыпочных│           │
│    │                  │материалов:                  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│614 │Дробильщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │теплоизоляционного│размолу сырья в роллах:      │           │
│    │сырья             │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │размолу        сырья        в│           │
│    │                  │гидропульперах:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│615 │Загрузчик варочных│    При занятости на загрузке│           │
│    │котлов            │битумом (пеном):             │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │для защиты от битума с       │           │
│    │                  │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│616 │Котлочист         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│617 │Машинист          │Полукомбинезон               │           │
│    │бумагоделательной │хлопчатобумажный             │1          │
│    │(картоноделатель- │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │ной) машины       │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │(сеточник);       │                             │           │
│    │прессовщик        │                             │           │
│    │бумагоделательной │                             │           │
│    │(картоноделатель- │                             │           │
│    │ной) машины       │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│618 │Машинист моечных  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │машин             │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│619 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │рубительной       │пылезащитный                 │1 на       │
│    │машины            │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│620 │Накатчик          │Полукомбинезон               │           │
│    │бумагоделательной │хлопчатобумажный             │1          │
│    │(картоноделатель- │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │ной) машины;      │                             │           │
│    │сушильщик         │                             │           │
│    │бумагоделательной │                             │           │
│    │(картоноделатель- │                             │           │
│    │ной) машины       │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│621 │Намотчик рулонов  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│622 │Оператор очистного│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │оборудования      │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│623 │Оператор          │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │пневмогидропереда-│водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │чи                │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│623а│Оператор размоточ-│Полукомбинезон               │           │
│    │но-склеивающего   │хлопчатобумажный             │1          │
│    │станка            │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│(п.  623а  введен Постановлением Минтруда  России  от  17.12.2001│
│N 85)                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│624 │Оператор трубчатой│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │печи;             │для защиты от битума с       │           │
│    │оператор          │накладками                   │           │
│    │турбосмесителя    │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│625 │Оператор узла     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │посыпки и         │пылезащитный                 │1 на       │
│    │охлаждения        │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│626 │Резчик бумаги,    │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │картона и         │нагрудником                  │2          │
│    │целлюлоида        │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│627 │Резчик на пилах,  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │ножовках          │резке битумных листов:       │           │
│    │и станках         │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│628 │Сборщик изделий из│    При  выполнении  работ по│           │
│    │древесины         │сколотке щитков:             │           │
│    │                  │Фартук брезентовый           │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│629 │Сливщик-          │    При  выполнении  работ по│           │
│    │разливщик         │сливу смол и битума:         │           │
│    │                  │Костюм брезентовый или костюм│           │
│    │                  │хлопчатобумажный для         │           │
│    │                  │защиты от битума с накладками│           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│630 │Сортировщик сырья,│    При занятости сортировкой│           │
│    │материалов и      │тряпья и макулатуры:         │           │
│    │изделий           │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│631 │Сушильщик         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │посыпочных        │пылезащитный                 │1 на       │
│    │материалов        │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│632 │Транспортировщик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │подвозке картона:            │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │транспортировке сырья:       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │относке готовой продукции:   │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│633 │Укладчик-         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │упаковщик         │укладке и упаковке сырья:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │укладке готовой продукции:   │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Нарукавники брезентовые      │2 пары     │
│                                                                 │
│           2. Производство гидроизоляционных материалов          │
│                                                                 │
│634 │Вальцовщик        │Полукомбинезон               │           │
│    │гидроизоляционных │хлопчатобумажный             │1          │
│    │материалов;       │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │заготовщик битума │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│635 │Каландровщик      │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │резиновых смесей  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│636 │Оператор узла     │Полукомбинезон               │           │
│    │посыпки и         │хлопчатобумажный             │1          │
│    │охлаждения        │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│637 │Резчик на пилах,  │    При занятости на  обрезке│           │
│    │ножовках и станках│кромок листов:               │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│                                                                 │
│          3. Производство холодных приклеивающих мастик          │
│                                                                 │
│638 │Варщик битума;    │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │сливщик-          │для защиты от битума с       │           │
│    │разливщик         │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│                                                                 │
│            4. Производство бумажных изоляционных труб           │
│                                                                 │
│639 │Машинист трубочной│Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │машины (трубочник)│Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│                                                                 │
│          XIV. ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКИ И ПЛИТКИ         │
│                                                                 │
│640 │Бункеровщик       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│641 │Варщик битума;    │Костюм брезентовый           │1          │
│    │варщик            │Полусапоги кожаные           │           │
│    │асфальтовой массы │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│642 │Весовщик          │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приему и взвешиванию камня:  │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│643 │Дозировщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │дробленого        │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │камня и битума    │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│644 │Дробильщик;       │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │классификаторщик  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │дробленого камня; │                             │           │
│    │транспортерщик    │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│645 │Заготовщик битума │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│646 │Котлочист         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│647 │Кочегар           │    При  работе  на   твердом│           │
│    │технологических   │минеральном топливе:         │           │
│    │печей             │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│648 │Машинист насосных │Полукомбинезон               │           │
│    │установок;        │хлопчатобумажный             │1          │
│    │смазчик;          │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │электромонтер по  │    Электромонтеру по ремонту│           │
│    │ремонту и         │и                обслуживанию│           │
│    │обслуживанию      │электрооборудования,         │           │
│    │электрооборудова- │электрослесарю      (слесарю)│           │
│    │ния; электросле-  │дежурному   и    по   ремонту│           │
│    │сарь (слесарь) де-│оборудования дополнительно:  │           │
│    │журный и по ремон-│Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │ту оборудования   │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│649 │Моторист установки│    При  выполнении  работ по│           │
│    │по перекачиванию  │обслуживанию  нефтеперегонных│           │
│    │битума            │установок:                   │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию          насосов│           │
│    │                  │нефтеперекачивания:          │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│650 │Прессовщик        │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │асфальтовых       │нагрудником                  │2          │
│    │плиток            │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│651 │Сливщик-          │Костюм брезентовый           │1          │
│    │разливщик         │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│652 │Съемщик-укладчик  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │асфальтовых плиток│нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│653 │Формовщик         │Полукомбинезон               │           │
│    │асфальтовых       │хлопчатобумажный             │1          │
│    │плиток            │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│                                                                 │
│            XV. ПРОИЗВОДСТВО АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ            │
│                                                                 │
│654 │Бегунщик          │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки от механических         │           │
│    │                  │повреждений                  │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│655 │Бункеровщик       │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│656 │Варщик битума     │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │для защиты от битума с       │           │
│    │                  │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│657 │Волнировщик       │Полукомбинезон               │           │
│    │асбестоцементных  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │листов; оператор  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │волнировочно-     │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │стопирующего      │    Оператору   волнировочно-│           │
│    │агрегата          │стопирующего агрегата:       │           │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │           │
│    │                  │или рукавицы КР              │12 пар     │
│    │                  │    Дополнительно:           │           │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│658 │Гидрометрист      │Брюки брезентовые            │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│659 │Голлендорщик      │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │комбинированный с            │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые или     │           │
│    │                  │рукавицы КР                  │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│660 │Грунтовщик        │Полукомбинезон               │           │
│    │асбестоцементных  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │изделий           │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│661 │Дозировщик асбеста│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│662 │Загрузчик варочных│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │котлов            │для защиты от битума с       │           │
│    │                  │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│663 │Контролер         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │асбестоцементных  │опрессовке   асбестоцементных│           │
│    │изделий; старший  │труб:                        │           │
│    │контролер         │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │асбестоцементных  │комбинированный с            │           │
│    │изделий           │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│664 │Краскотер         │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │2 пары     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│665 │Маляр             │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │    При         работе      с│           │
│    │                  │пульверизатором              │           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Респиратор                   │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│666 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │листоформовочной  │комбинированный с            │           │
│    │машины            │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые или     │           │
│    │                  │рукавицы КР                  │12 пар     │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│667 │Машинист моечных  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │машин             │мойке цилиндров и фильтров:  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │комбинированный с            │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │2 пары     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│668 │Машинист трубной  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │машины            │комбинированный с            │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Рукавицы КР или рукавицы     │           │
│    │                  │комбинированные              │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│669 │Моторист смесителя│Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │и мешалки         │комбинированный с            │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    Мотористу,   занятому  на│           │
│    │                  │мешалке:                     │           │
│    │                  │Рукавицы брезентовые или     │           │
│    │                  │рукавицы КР                  │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│670 │Наладчик          │Полукомбинезон               │           │
│    │асбестоцементного │хлопчатобумажный             │1          │
│    │оборудования      │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│671 │Обкатчик труб;    │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │оператор конвейера│комбинированный с            │           │
│    │твердения         │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │асбестоцементных  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │труб              │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│672 │Обшивщик          │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │цилиндров;        │                             │           │
│    │реставратор       │                             │           │
│    │готовой продукции │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│673 │Подсобный рабочий │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │очистке кювет:               │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые или     │           │
│    │                  │рукавицы КР                  │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│674 │Прессовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │асбестоцементных  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │изделий           │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│675 │Пропарщик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │асбестоцементных и│обслуживанию автоклавов:     │           │
│    │асбестосилитовых  │Полукомбинезон               │           │
│    │изделий           │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию      пропарочных│           │
│    │                  │камер:                       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│676 │Разборщик         │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │асбестоцементных  │нагрудником                  │2          │
│    │изделий           │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│677 │Резчик            │    При  выполнении  работ по│           │
│    │асбестоцементных и│резке сырых листов:          │           │
│    │асбестосилитовых  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │изделий           │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Рукавицы КР                  │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │резке сухих листов:          │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │           │
│    │                  │или рукавицы КР              │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│678 │Рекуператорщик    │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │комбинированный с            │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │           │
│    │                  │или рукавицы КР              │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│679 │Сборщик           │Полукомбинезон               │           │
│    │асбестоцементных  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │плит              │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приготовлению    мастики    и│           │
│    │                  │обмазке плит:                │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│680 │Смазчик           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │смазке прокладок:            │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│681 │Сушильщик         │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │асбестоцементных  │нагрудником                  │2          │
│    │изделий           │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│682 │Съемщик-укладчик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │асбестоцементных  │съемке асбестовых листов:    │           │
│    │изделий           │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Рукавицы КР                  │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │съемке асбестоцементных труб:│           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │комбинированный с            │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │           │
│    │                  │или рукавицы КР              │6 пар      │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │вальцовке    асбестоцементных│           │
│    │                  │труб:                        │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │комбинированный с            │           │
│    │                  │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│683 │Токарь по         │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │обработке         │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │асбестоцементных  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │труб и муфт       │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│684 │Транспортерщик    │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию     шнеков     и│           │
│    │                  │элеваторов:                  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1 на       │
│    │                  │                             │14 месяцев │
│    │                  │Рукавицы хлопчатобумажные    │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│685 │Транспортировщик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │перевозке (переносе) горячего│           │
│    │                  │битума:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │для защиты от битума с       │           │
│    │                  │накладками                   │           │
│    │                  │из пленочных материалов      │1          │
│    │                  │Полусапоги кожаные           │           │
│    │                  │нефтемасложирозащитные       │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│686 │Формовщик         │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │асбестоцементных  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │изделий           │Рукавицы КР                  │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│687 │Фрезеровщик       │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │асбестоцементных  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │плит; шлифовщик   │                             │           │
│    │асбестоцементных и│                             │           │
│    │асбестосилитовых  │                             │           │
│    │плит              │                             │           │
│                                                                 │
│       XVI. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ      │
│                                                                 │
│           1. Производство полихлорвинилового линолеума          │
│                     и изделий из полистирола                    │
│                                                                 │
│688 │Аппаратчик        │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │вспенивания       │Респиратор универсальный     │До износа  │
│    │полистирола       │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│689 │Аппаратчик        │Полукомбинезон               │           │
│    │приготовления     │хлопчатобумажный             │1          │
│    │связующих         │Чуни резиновые               │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│690 │Аппаратчик        │Полукомбинезон               │           │
│    │смешивания        │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Чуни резиновые               │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│691 │Аппаратчик        │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │термовлажной      │водоотталкивающей пропиткой  │1          │
│    │обработки         │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│692 │Вальцовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Перчатки хлопчатобумажные    │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│693 │Контролер         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │полимерных        │разбраковке        полимерных│           │
│    │строительных      │строительных материалов:     │           │
│    │материалов        │Фартук хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│694 │Машинист          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │дублирующего      │Рукавицы суконные            │12 пар     │
│    │агрегата          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│695 │Машинист          │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │полуавтоматическо-│Рукавицы суконные            │12 пар     │
│    │го формовочного   │                             │           │
│    │агрегата          │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│696 │Машинист          │Полукомбинезон               │           │
│    │шпрединг-машины   │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│697 │Печатник на       │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │линолеуме         │Перчатки резиновые           │2 пары     │
│    │                  │                             │           │
│698 │Укладчик-упаковщик│Фартук хлопчатобумажный      │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│699 │Формовщик         │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │вспененного       │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │полистирола       │Респиратор универсальный     │До износа  │
│                                                                 │
│     2. Производство алкидного линолеума и изделий из пробки     │
│                                                                 │
│700 │Аппаратчик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │окисления         │получению,  разливке  и резке│           │
│    │                  │алкидной смолы:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Шляпа войлочная              │1          │
│    │                  │                             │           │
│701 │Аппаратчик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │полимеризации     │оксидированию жиров:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук брезентовый с         │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Колпак хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │                             │           │
│702 │Аппаратчик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │приготовления     │раскатке       красок     для│           │
│    │связующих         │печатников:                  │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приготовлению        масляных│           │
│    │                  │красок:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Колпак хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │                             │           │
│703 │Аппаратчик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │смешивания        │приготовлению массы на РС-2 и│           │
│    │                  │вурстмахерах:                │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Тапочки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию      мешалок   и│           │
│    │                  │вурстмахерах по приготовлению│           │
│    │                  │массы:                       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│704 │Аппаратчик сушки  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сушке   древесных   опилок  и│           │
│    │                  │пробковой щепы:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │Дежурные   │
│    │                  │    На  наружных  работах при│           │
│    │                  │подаче  топлива, вывозке золы│           │
│    │                  │и шлака зимой дополнительно: │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│705 │Аппартчик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │фильтрации        │обслуживанию фильтров:       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный со шлемом       │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│706 │Грунтовальщик     │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │грунтовке линолеума:         │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│707 │Изготовитель      │    При  выполнении  работ по│           │
│    │стержней          │запрессовке     и   выпеканию│           │
│    │                  │стержней     на    термопечах│           │
│    │                  │непрерывного действия:       │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Фартук текстовиниловый       │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │запрессовке щепы и изделий из│           │
│    │                  │пробки:                      │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │рассеву,        выбойке     и│           │
│    │                  │бункеровке:                  │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные                │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│708 │Каландровщик      │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │обслуживанию  линолеумного  и│           │
│    │                  │линкрустного каландров:      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Тапочки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│709 │Клишист           │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │                             │           │
│710 │Мельник           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │деревообрабатываю-│размолу древесины и пробок:  │           │
│    │щего производства │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│711 │Насекальщик       │Полукомбинезон               │           │
│    │мелящих камней    │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Маска защитная               │Дежурная   │
│    │                  │                             │           │
│712 │Обработчик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │пробковых         │обслуживанию        бормашин,│           │
│    │изделий           │полуавтоматов  и  станков  по│           │
│    │                  │выборке  конической  пробки и│           │
│    │                  │пробковых изделий:           │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │                             │           │
│713 │Печатник на       │Полукомбинезон               │           │
│    │линолеуме         │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Тапочки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│714 │Подсобный рабочий │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │подготовке  сырья  и подвозке│           │
│    │                  │его к месту работы:          │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│715 │Приготовитель     │    При  выполнении  работ по│           │
│    │пробковой крупы   │дроблению пробковой щепы:    │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные                │Дежурные   │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│716 │Пропарщик-        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │проварщик         │замочке коры:                │           │
│    │древесины         │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│717 │Просеивальщик     │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │просеву охры:                │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │просеву пробок:              │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │                             │           │
│718 │Размольщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │выдаче пробковой крупы:      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│719 │Раскройщик        │    При  выполнении  работ по│           │
│    │листового         │обрезке линолеума:           │           │
│    │материала         │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Тапочки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│720 │Резчик пробковых  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │изделий           │резке пробковых стержней:    │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │                             │           │
│721 │Сортировщик       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сортировке пробковой коры:   │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сортировке       прессованных│           │
│    │                  │изделий и пробок:            │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │                             │           │
│722 │Сушильщик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │линолеума         │съему линолеума  из сушильных│           │
│    │                  │камер:                       │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│723 │Транспортерщик    │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │засыпке древесных  опилок  на│           │
│    │                  │транспортеры:                │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │           │
│    │                  │пылезащитный                 │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные                │До износа  │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│724 │Укладчик-         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │упаковщик         │упаковке линкруста и  изделий│           │
│    │                  │из пробки в деревянную тару: │           │
│    │                  │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│                                                                 │
│                    XVII. ПРОИЗВОДСТВО ЭМАЛЕЙ                    │
│                                                                 │
│725 │Кладовщик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приемке  соды,  металлической│           │
│    │                  │сурьмы и селитры:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│726 │Контролер         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │эмалевого покрытия│приемке эмали:               │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приемке эмальпосуды:         │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│727 │Кочегар           │    При  выполнении  работ по│           │
│    │технологических   │обслуживанию муфельных печей:│           │
│    │печей             │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Щиток защитный               │Дежурный   │
│    │                  │Шлем брезентовый             │1          │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │                             │           │
│728 │Краскотер         │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│729 │Маляр             │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│730 │Машинист моечных  │    При  занятости  на  мойке│           │
│    │машин             │эмальпосуды:                 │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│731 │Мельник эмалиевых │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │материалов        │сухих условиях:              │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При выполнении работ в   │           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│732 │Обжигальщик эмали │Куртка хлопчатобумажная      │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│733 │Отжигальщик       │    При выполнении работ по  │           │
│    │изделий           │отжигу купальных ванн:       │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Фартук брезентовый с         │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Валенки                      │1 пара на  │
│    │                  │                             │2 года     │
│    │                  │Нарукавники                  │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │отжигу  других     санитарно-│           │
│    │                  │технических изделий и посуды:│           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Шлем брезентовый             │1          │
│    │                  │Щиток защитный               │Дежурный   │
│    │                  │                             │           │
│734 │Плавильщик эмали  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приготовлению    эмали    для│           │
│    │                  │эмалирования       санитарно-│           │
│    │                  │технических изделий:         │           │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │приготовлению  пурпура,  розы│           │
│    │                  │и расплавленного стекла:     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │огнезащитной пропиткой       │1          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│735 │Правильщик вручную│    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │правке посуды:               │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │                             │           │
│736 │Приготовитель     │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │эмалиевых порошков│Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│737 │Рисовальщик       │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │эмалями           │нагрудником                  │2          │
│    │                  │                             │           │
│738 │Транспортировщик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │транспортировке   горячих   и│           │
│    │                  │холодных ванн:               │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │транспортировке     соды    и│           │
│    │                  │селитры:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │транспортировке    посуды   к│           │
│    │                  │муфелям:                     │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │подвозке  угля   к  муфельным│           │
│    │                  │печам:                       │           │
│    │                  │Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│739 │Уборщик           │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │производственных и│нагрудником                  │2          │
│    │служебных         │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │помещений         │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│740 │Установщик изделий│Фартук хлопчатобумажный      │2          │
│    │в эмалировании    │Перчатки резиновые           │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│741 │Фриттовщик        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│742 │Эмалировщик       │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │нанесению эмали на посуду:   │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │устранению  подтеков  эмали с│           │
│    │                  │бортов изделий:              │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Напальчники резиновые        │До износа  │
│                                                                 │
│                      XVIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ                     │
│                                                                 │
│743 │Аппаратчик        │Куртка хлопчатобумажная      │1          │
│    │воздухоразделения │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │Дежурные   │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│744 │Аппаратчик-       │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │олифовар          │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│745 │Асфальтобетонщик; │Костюм брезентовый           │1          │
│    │варщик смолки;    │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │газовщик; флюсовар│Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│746 │Водитель          │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │погрузчика;       │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │дробильщик;       │Каска                        │1 на 2 года│
│    │лебедчик; машинист│    На наружных работах зимой│           │
│    │бульдозера;       │дополнительно:               │           │
│    │машинист воздушно-│Куртка на утепляющей         │           │
│    │канатной дороги;  │прокладке                    │По поясам  │
│    │машинист          │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │конвейера;        │Валенки                      │По поясам  │
│    │машинист          │    При          работе     с│           │
│    │компрессора       │электродвигателями           │           │
│    │передвижного с    │дополнительно:               │           │
│    │двигателем внут-  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │реннего сгорания; │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │машинист          │                             │           │
│    │компрессора       │                             │           │
│    │передвижного с    │                             │           │
│    │электродвигателем;│                             │           │
│    │машинист крана    │                             │           │
│    │(крановщик);      │                             │           │
│    │машинист скрепера │                             │           │
│    │(скреперист);     │                             │           │
│    │машинист          │                             │           │
│    │экскаватора;      │                             │           │
│    │машинист крана    │                             │           │
│    │автомобильного;   │                             │           │
│    │моторист          │                             │           │
│    │механической      │                             │           │
│    │лопаты;           │                             │           │
│    │опрокидчик;       │                             │           │
│    │транспортерщик    │                             │           │
│    │                  │                             │           │
│747 │Геодезист;        │Плащ                         │1 на 4 года│
│    │замерщик на       │    На наружных работах зимой│           │
│    │топографо-        │дополнительно:               │           │
│    │геодезических и   │Куртка на утепляющей         │           │
│    │маркшейдерских    │прокладке                    │По поясам  │
│    │работах           │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │мокрых условиях:             │           │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │                             │           │
│748 │Горнорабочий      │    При  занятости на откатке│           │
│    │                  │породы:                      │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При        работе       с│           │
│    │                  │электродвигателями           │           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│749 │Заготовитель      │    При  выполнении  работ по│           │
│    │продуктов и сырья │заготовке  соды   и  загрузке│           │
│    │                  │осушительных          батарей│           │
│    │                  │каустиком:                   │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│750 │Заливщик свинцово-│Фартук брезентовый           │2          │
│    │оловянистых       │Рукавицы брезентовые         │6 пар      │
│    │сплавов           │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│751 │Заточник;         │    При   выполнении    работ│           │
│    │наждачник;        │сухим   способом  на станках,│           │
│    │полировщик;       │точилах и дисках:            │           │
│    │шлифовщик         │Полукомбинезон               │           │
│    │                  │хлопчатобумажный             │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │механических повреждений     │До износа  │
│    │                  │Респиратор противопылевой    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│752 │Испытатель        │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │баллонов          │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│753 │Кладовщик         │    При   работе   на  складе│           │
│    │                  │кислородных баллонов:        │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При   работе   на  складе│           │
│    │                  │кислот и щелочей:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2 пары     │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│754 │Медник            │    При  выполнении   горячих│           │
│    │                  │работ:                       │           │
│    │                  │Куртка хлопчатобумажная      │1          │
│    │                  │Фартук брезентовый           │2          │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │    При  выполнении  холодных│           │
│    │                  │работ:                       │           │
│    │                  │Фартук брезентовый           │2          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│755 │Подсобный рабочий │    При  выполнении  работ  в│           │
│    │                  │глинохранилищах зимой:       │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │доставке,  разливке  кислот и│           │
│    │                  │щелочей:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│756 │Правильщик вручную│Фартук брезентовый с         │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│757 │Правильщик на     │Куртка хлопчатобумажная      │1          │
│    │машинах           │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│758 │Прессовщик        │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│759 │Пробоотборщик     │    При   занятости   отбором│           │
│    │                  │проб кислот и едких щелочей: │           │
│    │                  │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│760 │Пропитчик         │    При  выполнении  работ по│           │
│    │пиломатериалов и  │пропитке   дерева   креозотом│           │
│    │изделий из        │и      другими    химическими│           │
│    │древесины         │веществами:                  │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │12 пар     │
│    │                  │                             │           │
│761 │Работники всех    │    При  занятости  проверкой│           │
│    │профессий и       │травленных изделий:          │           │
│    │должностей        │Фартук прорезиненный         │1          │
│    │                  │Полусапоги резиновые         │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │4 пары     │
│    │                  │                             │           │
│762 │Рабочие всех      │    При  выполнении  работ по│           │
│    │профессий         │обслуживанию        тормозных│           │
│    │                  │спусков:                     │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Каска                        │1 на 2 года│
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                  │Валенки                      │По поясам  │
│    │                  │    При        работе       с│           │
│    │                  │электродвигателями           │           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Перчатки диэлектрические     │Дежурные   │
│    │                  │Галоши диэлектрические       │Дежурные   │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │лакировке,   парафинировке  и│           │
│    │                  │промасловке изделий:         │           │
│    │                  │Халат вискозно-лавсановый    │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │вывозке   ила  и  отходов   с│           │
│    │                  │насосных станций:            │           │
│    │                  │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │очистке             градирен,│           │
│    │                  │отстойников,     водоотводных│           │
│    │                  │канав,   каналов  и   сточных│           │
│    │                  │коллекторов:                 │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │Дежурный   │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы брезентовые         │Дежурные   │
│    │                  │                             │           │
│763 │Сливщик-разливщик │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │сливу-разливу      сульфитно-│           │
│    │                  │спиртовой барды:             │           │
│    │                  │Костюм брезентовый           │1          │
│    │                  │Ботинки кожаные              │1 пара     │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │                             │           │
│764 │Термист на        │Фартук хлопчатобумажный с    │           │
│    │установках ТВЧ    │огнезащитной пропиткой       │1 на       │
│    │                  │                             │9 месяцев  │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │12 пар     │
│    │                  │Очки защитные от вредных     │           │
│    │                  │излучений                    │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│765 │Травильщик        │Костюм хлопчатобумажный с    │           │
│    │                  │кислотозащитной пропиткой    │1          │
│    │                  │Фартук прорезиненный с       │           │
│    │                  │нагрудником                  │2          │
│    │                  │Сапоги резиновые             │1 пара     │
│    │                  │Перчатки резиновые           │Дежурные   │
│    │                  │Рукавицы суконные            │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от             │           │
│    │                  │химических воздействий       │До износа  │
│    │                  │                             │           │
│766 │Транспортировщик  │    При  выполнении  работ по│           │
│    │                  │перевозке различных грузов на│           │
│    │                  │вагонетках и тележках:       │           │
│    │                  │Фартук брезентовый           │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │    На наружных работах зимой│           │
│    │                  │дополнительно:               │           │
│    │                  │Куртка на утепляющей         │           │
│    │                  │прокладке                    │По поясам  │
│    │                  │                             │           │
│767 │Форсунщик         │Костюм хлопчатобумажный      │1          │
│    │                  │Рукавицы комбинированные     │6 пар      │
│    │                  │Очки защитные от вредных     │           │
│    │                  │излучений                    │До износа  │
└────┴──────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 2
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКАМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Утратили силу. - Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 150.

Приложение N 3
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

		КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 N 477 утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.		
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,
ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Утратили силу. - Приказ Минздравсоцразвития России от 26.06.2008 N 297.

Приложение N 4
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)		

┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┐
│ N  │     Профессия       │     Наименование средств     │Норма выда-│
│п/п │        или          │     индивидуальной защиты    │чи на год  │
│    │     должность       │                              │(количество│
│    │                     │                              │единиц или │
│    │                     │                              │комплектов)│
├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│  1 │          2          │               3              │    4      │
├────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┤
│                I. ПРОИЗВОДСТВО РАДИОАППАРАТУРЫ                      │
│                  И АППАРАТУРЫ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ                       │
│                                                                     │
│         1. Радиомонтажные и слесарно-сборочные работы               │
│                                                                     │
│1.  │Маркировщик деталей  │   При выполнении работ с     │           │
│    │и приборов           │   красками:                  │           │
│    │                     │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │                              │           │
│2.  │Монтажник радиоэлект-│   При выполнении работ по    │           │
│    │ронной  аппаратуры  и│   пайке изделий сплавами,    │           │
│    │приборов;  регулиров-│   содержащими свинец:        │           │
│    │щик  радиоэлектронной│Халат вискозно-лавсановый     │1          │
│    │аппаратуры  и  прибо-│                              │           │
│    │ров;  слесарь-механик│                              │           │
│    │по   радиоэлектронной│                              │           │
│    │аппаратуре;  слесарь-│                              │           │
│    │сборщик        радио-│                              │           │
│    │электронной   аппара-│                              │           │
│    │туры и приборов      │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│3.  │Оптик-механик        │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│4.  │Регулировщик  радио- │   При выполнении работ на    │           │
│    │электронной аппарату-│   регулировании  моторов:    │           │
│    │ры и приборов        │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │6 пар      │
│                                                                     │
│            2. Кабельно-шнуровые и намоточные работы                 │
│                                                                     │
│5.  │Вязальщик     схемных│   При выполнении работ с     │           │
│    │жгутов,   кабелей   и│   применением стеклоизоляции:│           │
│    │шнуров;      намотчик│Комбинезон хлопчатобумажный   │1          │
│    │катушек              │                              │           │
│                                                                     │
│         3. Прочие работы производства радиоаппаратуры               │
│                  и аппаратуры проводной связи                       │
│                                                                     │
│6.  │Волочильщик          │   При занятости на волочении │           │
│    │проволоки            │   свинцовой проволоки:       │           │
│    │                     │Полукомбинезон                │           │
│    │                     │хлопчатобумажный              │1          │
│    │                     │Нарукавники хлопчатобумажные  │2 пары     │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│7.  │Испытатель деталей   │Галоши диэлектрические        │Дежурные   │
│    │и приборов           │Перчатки диэлектрические      │Дежурные   │
│    │                     │                              │           │
│8.  │Картонажник          │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │                              │           │
│9.  │Клеевар              │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│10. │Комплектовщик        │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │изделий и            │                              │           │
│    │инструмента          │Перчатки хлопчатобумажные     │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│11. │Окрасчик приборов и  │   При выполнении работ на    │           │
│    │деталей              │   окраске светомассой:       │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Напальчники                   │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│12. │Прессовщик изделий   │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │из пластмасс;        │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │литейщик пластмасс   │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│13. │Работник             │  При занятости  на  испытании│           │
│    │                     │  радиоаппаратуры   в  полевых│           │
│    │                     │  условиях:                   │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Плащ брезентовый              │1 на 3 года│
│    │                     │Сапоги кирзовые               │1 пара на  │
│    │                     │                              │2 года     │
│    │                     │  На  наружных  работах  зимой│           │
│    │                     │  дополнительно:              │           │
│    │                     │Полушубок в IV поясе          │1 на 4 года│
│    │                     │Куртка на утепляющей прокладке│по поясам  │
│    │                     │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам  │
│    │                     │Валенки                       │по поясам  │
│    │                     │Перчатки теплые               │1 пара     │
│    │                     │Шапка-ушанка                  │1 на 3 года│
│(п. 13 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)      │
│    │                     │                              │           │
│14. │Работник,  подвергаю-│Очки защитные специальной     │           │
│    │щийся  облучению  при│конструкции                   │До износа  │
│    │работе на  установках│                              │           │
│    │СВЧ                  │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│15. │Рабочий              │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   отделке радиоаппаратуры и  │           │
│    │                     │   аппаратуры проводной связи:│           │
│    │                     │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │                              │           │
│16. │Таблетировщик        │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│17. │Эмульсировщик преце- │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │зионной фотолитогра- │                              │           │
│    │фии                  │                              │           │
│                                                                     │
│                 II. ПРОИЗВОДСТВО РАДИОДЕТАЛЕЙ                       │
│                                                                     │
│                   1. Производство резисторов                        │
│                                                                     │
│18. │Металлизатор         │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│19. │Оператор-намазчик    │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Нарукавники хлопчатобумажные  │2 пары     │
│    │                     │                              │           │
│20. │Оператор-нарезчик    │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│21. │Оператор на филамент-│Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │машине               │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│22. │Приготовитель        │Полукомбинезон                │           │
│    │растворов            │хлопчатобумажный              │1          │
│    │и смесей             │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│23. │Эмалировщик          │Халат хлопчатобумажный с      │           │
│    │резисторов           │огнезащитной пропиткой        │1          │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│                                                                     │
│                 2. Производство конденсаторов                       │
│                                                                     │
│24. │Заварщик изоляторов; │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │заливщик компаундами │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│25. │Заготовщик;   каро-  │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │тажник; маркировщик  │                              │           │
│    │деталей и приборов;  │                              │           │
│    │полимеризаторщик     │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│26. │Зачистчик;           │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │калибровщик слюды    │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│27. │Измеритель           │   При выполнении работ по    │           │
│    │электрических        │   испытанию на герметичность:│           │
│    │параметров           │Костюм хлопчатобумажный или   │           │
│    │радиодеталей;        │халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │испытатель деталей и │Ботинки кожаные               │1 пара     │
│    │приборов             │Рукавицы брезентовые          │6 пар      │
│    │                     │Берет или косынка             │1          │
│    │                     │                              │           │
│28. │Комплектовщик изделий│Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │и инструмента        │Перчатки хлопчатобумажные     │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│29. │Лаборант химического │   При выполнении работ с     │           │
│    │анализа              │   эпоксидными смолами:       │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│30. │Лудильщик деталей    │   При выполнении работ по    │           │
│    │приборов горячим     │   лужению деталей в тиглях:  │           │
│    │способом             │Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │                     │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │                     │Галоши резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Рукавицы  комбинированные     │12 пар     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │   При выполнении работ по    │           │
│    │                     │   лужению корпусов           │           │
│    │                     │   конденсаторов в ваннах:    │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │                     │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │Дежурные   │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│31. │Металлизатор         │   При занятости на           │           │
│    │                     │   серебрении радиодеталей:   │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Напальчники                   │До износа  │
│    │                     │   При занятости на вакуумных │           │
│    │                     │   установках:                │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│32. │Навивщик магнитопро- │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │водов; завальцовщик  │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │радиодеталей;        │                              │           │
│    │окрасчик приборов    │                              │           │
│    │и деталей            │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│33. │Обжигальщик радиоке- │Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │рамики, пьезокерамики│Нарукавники хлопчатобумажные  │2 пары     │
│    │и ферритов           │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│34. │Паяльщик радиодеталей│   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   токочастотной пайке с      │           │
│    │                     │   применением маслоканифоль- │           │
│    │                     │   ного флюса:                │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Фартук клеенчатый             │2          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   пайке конденсаторов:       │           │
│    │                     │Полукомбинезон                │           │
│    │                     │хлопчатобумажный              │1          │
│    │                     │Нарукавники хлопчатобумажные  │2 пары     │
│    │                     │                              │           │
│35. │Прессовщик изделий   │   При выполнении работ на    │           │
│    │электронной техники  │   изготовлении конденсаторов │           │
│    │                     │   из стеклоэмали:            │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │6 пар      │
│    │                     │Респиратор                    │До износа  │
│    │                     │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   горячей опрессовке         │           │
│    │                     │   конденсаторов:             │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│36. │Приготовитель        │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │растворов и смесей   │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │Респиратор                    │до износа  │
│    │                     │  При   выполнении   работ  по│           │
│    │                     │  приготовлению стеклоэмали:  │           │
│    │                     │Комбинезон хлопчатобумажный   │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │Респиратор                    │до износа  │
│    │                     │  При выполнении работ        │           │
│    │                     │  по приготовлению  серебряной│           │
│    │                     │  пасты:                      │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │  При выполнении работ по     │           │
│    │                     │  приготовлению электролита:  │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │Ботинки кожаные               │1 пара     │
│(п. 36 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)      │
│    │                     │                              │           │
│37. │Промывщик деталей и  │Халат хлопчатобумажный с      │           │
│    │узлов                │водоотталкивающей пропиткой   │1          │
│    │                     │Фартук клеенчатый             │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│38. │Пропитчик            │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │   При выполнении работ  по   │           │
│    │                     │   пропитке в головаксе и     │           │
│    │                     │   саволе дополнительно:      │           │
│    │                     │Белье нательное               │2 комплекта│
│    │                     │Ботинки кожаные               │1 пара     │
│    │                     │   При выполнении работ по    │           │
│    │                     │   пропитке конденсаторов в   │           │
│    │                     │   вакуумно-пропиточных       │           │
│    │                     │   установках:                │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │2          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│39. │Сушильщик деталей и  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │приборов             │Рукавицы комбинированные      │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│40. │Таблетировщик        │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   таблетировочных машинах:   │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Респиратор                    │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│41. │Травильщик фольги    │   При выполнении работ по    │           │
│    │                     │   травлению фольги и корпусов│           │
│    │                     │   конденсаторов:             │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │                     │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │                     │Фартук резиновый              │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│42. │Формовщик фольги     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │Респиратор                    │До износа  │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│43. │Шоопировщик элементов│Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │12 пар     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│                                                                     │
│              3. Производство керамики и ферритов                    │
│                                                                     │
│44. │Глазуровщик          │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │электрокерамических  │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │изделий              │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│45. │Гончар               │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│46. │Дозировщик           │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │керамических         │                              │           │
│    │материалов           │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│47. │Дробильщик-размольщик│Комбинезон хлопчатобумажный из│           │
│    │                     │пыленепроницаемой ткани       │1          │
│    │                     │Ботинки кожаные               │1 пара     │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│48. │Литейщик             │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │радиокерамики        │Рукавицы комбинированные      │6 пар      │
│    │и ферритов           │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│49. │Обжигальщик радиоке- │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │рамики, пьезокерамики│Рукавицы брезентовые          │6 пар      │
│    │и ферритов           │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│50. │Оправщик             │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │электрокерамических  │Очки защитные                 │До износа  │
│    │изделий;             │                              │           │
│    │галтовщик            │                              │           │
│    │радиодеталей;        │                              │           │
│    │станочник по         │                              │           │
│    │обработке керамики   │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│51. │Парафинировщик       │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│52. │Подсобный рабочий    │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   цехах керамики и ферритов: │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│53. │Прессовщик изделий   │Фартук хлопчатобумажный с     │           │
│    │электронной техники  │нагрудником (при горячей      │           │
│    │                     │прессовке)                    │2          │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │12 пар     │
│    │                     │   При выполнении работ по    │           │
│    │                     │   прессовке ферритов:        │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный вместо │           │
│    │                     │фартука хлопчатобумажного с   │           │
│    │                     │нагрудником                   │1          │
│    │                     │                              │           │
│54. │Рабочий              │   При выполнении работ по    │           │
│    │                     │   разбраковке, маркировке и  │           │
│    │                     │   комплектовании керамики    │           │
│    │                     │   и ферритов:                │           │
│    │                     │Фартук хлопчатобумажный с     │           │
│    │                     │нагрудником                   │2          │
│    │                     │                              │           │
│55. │Резчик радиокерамики │Полукомбинезон                │           │
│    │и ферритов;          │хлопчатобумажный              │1          │
│    │сверловщик           │Респиратор                    │До износа  │
│    │электрокерамических  │Очки защитные                 │До износа  │
│    │изделий              │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│56. │Ставильщик-выборщик  │   При выполнении работ на    │           │
│    │фарфоровых, фаянсовых│   круглых формах:            │           │
│    │и керамических       │Куртка на утепляющей прокладке│1 на 2 года│
│    │изделий на вагонетках│Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │                     │Валенки                       │1 пара     │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │6 пар      │
│    │                     │Шлем суконный                 │Дежурный   │
│    │                     │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   туннельных печах:          │           │
│    │                     │Фартук брезентовый            │2          │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│57. │Травильщик           │   При выполнении работ на    │           │
│    │радиокерамики        │   травлении керамики         │           │
│    │                     │   плавиковой кислотой:       │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │                     │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│58. │Фильтр-прессовщик    │Комбинезон хлопчатобумажный   │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │1          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │                              │           │
│59. │Формовщик            │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │радиокерамики        │Фартук прорезиненный          │1          │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │3 пары     │
│    │                     │                              │           │
│60. │Шлифовщик изделий    │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │электронной техники  │Рукавицы комбинированные      │6 пар      │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│                                                                     │
│      4. Производство купроксных и селеновых выпрямителей            │
│                                                                     │
│61. │Аппаратчик по        │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │регенерации селена;  │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │аппаратчик по        │                              │           │
│    │регенерации серы;    │                              │           │
│    │аппаратчик-          │                              │           │
│    │сернильщик           │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│62. │Варщик селена        │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │1          │
│    │                     │Ботинки кожаные               │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│63. │Заливщик компаундами │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   заливке смолами и клеем:   │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│64. │Зачистчик            │   При выполнении работ по    │           │
│    │                     │   зачистке селеновых         │           │
│    │                     │   элементов:                 │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│65. │Измеритель           │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │выпрямителей         │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │и элементов          │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│66. │Клейщик-опрессовщик  │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│67. │Металлизатор         │   При выполнении работ с     │           │
│    │                     │   селеном:                   │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│68. │Окрасчик приборов и  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │деталей              │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│69. │Сборщик выпрямителей │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│70. │Слесарь-ремонтник    │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   горячих участках работ:    │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│71. │Термист купроксных и │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │селеновых            │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │выпрямителей; термист│                              │           │
│    │нафталиновых печей   │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│72. │Травильщик купроксных│Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │выпрямительных       │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │элементов            │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│73. │Формовщик селеновых  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │элементов            │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│74. │Электромонтер по     │   При выполнении работ на    │           │
│    │ремонту              │   горячих участках работ:    │           │
│    │и обслуживанию       │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │электрооборудования  │Галоши диэлектрические        │Дежурные   │
│    │                     │Перчатки диэлектрические      │Дежурные   │
│                                                                     │
│      5. Производство трансформаторов и дросселей на витых           │
│                   ленточных магнитопроводах                         │
│                                                                     │
│75. │Зачистчик            │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│76. │Изготовитель         │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │ленточных            │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │сердечников          │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│77. │Калибровщик магнито- │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │проводов             │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │                              │           │
│78. │Резчик               │Костюм хлопчатобумажный или   │           │
│    │магнитопроводов      │халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│                                                                     │
│     III. ЭЛЕКТРОВАКУУМНОЕ И ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА          │
│                                                                     │
│           1. Производство электровакуумных приборов                 │
│                                                                     │
│79. │Аппаратчик           │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │воздухоразделения;   │                              │           │
│    │лаборант по анализу  │                              │           │
│    │газов и пыли         │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│80. │Аппаратчик           │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │электролиза          │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│81. │Дозировщик           │   При занятости в            │           │
│    │                     │   электровакуумном           │           │
│    │                     │   производстве:              │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│82. │Заварщик             │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │электровакуумных     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │приборов             │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   ртутных цехах              │           │
│    │                     │   дополнительно:             │           │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│83. │Заготовщик деталей   │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │электровакуумных     │Перчатки хлопчатобумажные     │           │
│    │приборов             │(при работе со стеклом)       │24 пары    │
│    │                     │                              │           │
│84. │Заливщик цоколей     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│85. │Испытатель деталей и │   При  испытании ртутных     │           │
│    │приборов             │   электровакуумных приборов: │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │   При выполнении работ со    │           │
│    │                     │   стеклом дополнительно:     │           │
│    │                     │Очки защитные специальной     │           │
│    │                     │конструкции                   │До износа  │
│    │                     │   При выполнении работ с СВЧ:│           │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│86. │Комплектовщик изделий│Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │и инструмента;       │   При выполнении работ в     │           │
│    │комплектовщик        │   ртутных цехах:             │           │
│    │пьезотехнических     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │изделий              │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│87. │Контролер            │   При выполнении работ на    │           │
│    │радиоэлектронной     │   контроле ртутных           │           │
│    │аппаратуры и         │   электровакуумных приборов: │           │
│    │приборов             │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   горячих операциях и при    │           │
│    │                     │   браковке стеклянных        │           │
│    │                     │   изделий дополнительно:     │           │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│88. │Маркировщик деталей и│   При выполнении работ на    │           │
│    │приборов             │   маркировке электровакуумных│           │
│    │                     │   приборов и стекла:         │           │
│    │                     │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Нарукавники хлопчатобумажные  │24 пары    │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   маркировке ртутных электро-│           │
│    │                     │   вакуумных приборов:        │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│89. │Мастер; инженер-     │   При выполнении работ в     │           │
│    │технолог;            │   ртутных                    │           │
│    │техник-технолог      │   и электровакуумных цехах:  │           │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │           │
│    │                     │(при необходимости)           │6 пар      │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│90. │Металлизатор         │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Нарукавники хлопчатобумажные  │4 пары     │
│    │                     │Перчатки кожаные              │6 пар      │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│91. │Монтажник-вакуумщик  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Напальчники                   │До износа  │
│    │                     │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   ртутных цехах              │           │
│    │                     │   дополнительно:             │           │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   регенерации                │           │
│    │                     │   электровакуумных приборов: │           │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   регенерации ртутных        │           │
│    │                     │   электровакуумных приборов: │           │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│92. │Обжигальщик ламп     │Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│93. │Откачник-вакуумщик   │Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   ртутных цехах и на ртутной │           │
│    │                     │   аппаратуре:                │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │Напальчники                   │До износа  │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │   При выполнении работ по    │           │
│    │                     │   наблюдению за баллонами    │           │
│    │                     │   в разрядных будках:        │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │   На наружных работах зимой  │           │
│    │                     │   дополнительно:             │           │
│    │                     │Куртка на утепляющей прокладке│По поясам  │
│    │                     │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам  │
│    │                     │Валенки                       │По поясам  │
│    │                     │                              │           │
│94. │Протирщик электро-   │Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │вакуумных приборов   │Нарукавники прорезиненные     │2 пары     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   ртутных цехах:             │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│95. │Рабочий              │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   очистке аргона:            │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   установке по выработке     │           │
│    │                     │   редких газов:              │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │                              │           │
│96. │Сборщик-монтажник в  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │производстве цветных │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │кинескопов           │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│97. │Сварщик электроваку- │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │умных приборов;      │Напальчники                   │До износа  │
│    │сварщик электродов   │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│98. │Серебрильщик         │Халат хлопчатобумажный с      │           │
│    │                     │водоотталкивающей пропиткой   │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Нарукавники прорезиненные     │2 пары     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │6 пар      │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│99. │Ткач (металлосеток)  │Полукомбинезон                │           │
│    │                     │хлопчатобумажный              │1          │
│    │                     │                              │           │
│100.│Укладчик-упаковщик   │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   укладке и упаковке         │           │
│    │                     │   электровакуумных приборов: │           │
│    │                     │Полукомбинезон                │           │
│    │                     │хлопчатобумажный              │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │   При выполнении работ при   │           │
│    │                     │   укладке и упаковке ртутных │           │
│    │                     │   приборов дополнительно:    │           │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│101.│Цоколевщик           │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Нарукавники хлопчатобумажные  │1 пара     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   ртутных цехах:             │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│102.│Шлифовщик изделий    │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │электронной техники  │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│103.│Штамповщик ножек     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   ртутных цехах              │           │
│    │                     │   дополнительно:             │           │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│                                                                     │
│                   2. Технохимические работы                         │
│                                                                     │
│104.│Аквадировщик         │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Нарукавники хлопчатобумажные  │2 пары     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│105.│Алундировщик         │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│106.│Заготовщик           │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │газопоглотителя      │Перчатки резиновые            │Дежурные   │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│107.│Заготовщик химических│Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │полуфабрикатов       │Респиратор                    │До износа  │
│    │                     │   При работе с кислотами     │           │
│    │                     │   дополнительно:             │           │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Нарукавники прорезиненные     │4 пары     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │                              │           │
│108.│Карбидировщик;       │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │оператор             │                              │           │
│    │по нанесению         │                              │           │
│    │газопоглотителя      │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│109.│Карбонизатор         │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│110.│Люминофорщик-        │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │экранировщик         │   При работе на конвейере:   │           │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │   При работе по нанесению    │           │
│    │                     │   экранов:                   │           │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│111.│Магнезировщик-       │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │вакуумщик            │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │                              │           │
│112.│Матировщик-вакуумщик │Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │                     │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│113.│Металлизатор         │   При занятости на вакуумных │           │
│    │                     │   установках:                │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │   При выполнении работ       │           │
│    │                     │   химическим способом        │           │
│    │                     │   дополнительно:             │           │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│114.│Обогатитель          │   При выполнении работ по    │           │
│    │микропорошков        │   восстановлению и просеива- │           │
│    │                     │   нию медного порошка:       │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │Респиратор                    │До износа  │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│115.│Оксидировщик-        │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │вакуумщик            │Перчатки хлопчатобумажные     │           │
│    │                     │или перчатки резиновые        │12 пар     │
│    │                     │Напальчники резиновые         │До износа  │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│116.│Отжигальщик-вакуумщик│Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│117.│Плавильщик металла и │Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │сплавов              │огнезащитной пропиткой        │1          │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │4 пары     │
│    │                     │                              │           │
│118.│Промывщик деталей и  │   При выполнении работ с     │           │
│    │узлов                │   применением кислотных      │           │
│    │                     │   растворов и органических   │           │
│    │                     │   растворителей:             │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный с      │           │
│    │                     │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│119.│Рабочий              │   При выполнении работ на    │           │
│    │                     │   приготовлении светососта-  │           │
│    │                     │   вов:                       │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│                                                                     │
│       3. Производство тугоплавких металлов и алмазных волок         │
│                                                                     │
│      (в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)      │
│                                                                     │
│120.│Аппаратчик печей     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │восстановления       │Фартук резиновый              │1          │
│    │                     │Ботинки кожаные               │1 пара     │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │до износа  │
│    │                     │                              │           │
│121.│Вальцовщик  холодного│Костюм    хлопчатобумажный   с│           │
│    │металла              │огнезащитной пропиткой        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │                              │           │
│122.│Волочильщик проволоки│Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Тапочки                       │2 пары     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │                              │           │
│123.│Заготовщик химических│Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │полуфабрикатов       │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │тугоплавких металлов │Респиратор                    │до износа  │
│    │                     │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│124.│Кузнец-штамповщик  на│Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │ротационных машинах  │огнезащитной пропиткой        │1          │
│    │                     │Ботинки кожаные               │1 пара     │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│125.│Машинист просеивающих│Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │установок            │Рукавицы комбинированные      │12 пар     │
│    │                     │Респиратор                    │до износа  │
│    │                     │                              │           │
│126.│Перемотчик           │  При  выполнении работ по пе-│           │
│    │                     │  ремотке   проволоки и спира-│           │
│    │                     │  лей из тугоплавких металлов:│           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Тапочки                       │2 пары     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│127.│Сварщик   изделий  из│Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │тугоплавких металлов │Перчатки хлопчатобумажные     │16 пар     │
│    │                     │                              │           │
│128.│Термист              │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│                                                                     │
│             4. Производство полупроводниковых приборов              │
│                                                                     │
│      (введен Постановлением Минтруда России от 17.12.2001 N 85)     │
│                                                                     │
│129.│Заварщик полупро-    │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │водниковых приборов  │Перчатки хлопчатобумажные     │24 пары    │
│    │                     │Очки защитные                 │до износа  │
│    │                     │                              │           │
│130.│Комплектовщик изде-  │Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │лий электронной      │                              │           │
│    │техники; наклейщик   │                              │           │
│    │заготовок; окрасчик  │                              │           │
│    │приборов и деталей   │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│131.│Лудильщик горячим    │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │способом; оператор   │                              │           │
│    │по наращиванию эпи-  │                              │           │
│    │таксиальных слоев    │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│132.│Оператор диффузион-  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │ных процессов        │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│133.│Оператор микросвар-  │Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │ки                   │Напальчники                   │до износа  │
│    │                     │                              │           │
│134.│Оператор прецизион-  │Полукомбинезон хлопчато-      │           │
│    │ной резки            │бумажный                      │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│135.│Оператор термосое-   │Полукомбинезон хлопчато-      │           │
│    │динений              │бумажный                      │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│136.│Плавильщик-литей-    │Полукомбинезон хлопчато-      │           │
│    │щик прецизионных     │бумажный                      │1          │
│    │сплавов              │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│137.│Скрайбировщик плас-  │Полукомбинезон хлопчато-      │           │
│    │тин                  │бумажный                      │1          │
│    │                     │Очки защитные                 │до износа  │
│    │                     │                              │           │
│138.│Слесарь по конт-     │  При занятости на заточ-     │           │
│    │рольно-измери-       │  ке контактных пружин:       │           │
│    │тельным приборам и   │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │автоматике           │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│139.│Травильщик прецизи-  │Халат хлопчатобумажный с      │           │
│    │онного травления     │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│                                                                     │
│    5. Прочие работы электровакуумного и полупроводникового          │
│                          производств                                │
│                                                                     │
│140.│Картонажник          │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│(пункт в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)      │
│    │                     │                              │           │
│141.│Контролер деталей и  │   При занятости  на горячих  │           │
│    │приборов             │   участках работ и на приемке│           │
│    │                     │   стеклянных изделий:        │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │Очки защитные (при            │           │
│    │                     │необходимости)                │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│142.│Наклейщик заготовок  │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│143.│Наладчик-монтажник   │Галоши диэлектрические        │Дежурные   │
│    │испытательного       │Перчатки диэлектрические      │Дежурные   │
│    │оборудования         │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│144.│Наладчик             │Полукомбинезон                │           │
│    │технологического     │хлопчатобумажный              │1          │
│    │оборудования         │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   ртутных цехах:             │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Тапочки                       │1 пара     │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │Берет хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│145.│Слесарь-опрессовщик  │Фартук прорезиненный с        │           │
│    │                     │нагрудником                   │1          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│146.│Слесарь-ремонтник    │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   ртутных цехах:             │           │
│    │                     │Костюм хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Галоши резиновые              │1 пара     │
│    │                     │                              │           │
│147.│Уборщик производст-  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │венных и служебных   │Галоши резиновые              │1 пара     │
│    │помещений            │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│                                                                     │
│               IV. ПЬЕЗОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО                     │
│                                                                     │
│148.│Аппаратчик по        │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │кристаллизации;      │                              │           │
│    │сборщик пьезорезо-   │                              │           │
│    │наторов и изделий на │                              │           │
│    │основе пьезоэлементов│                              │           │
│    │                     │                              │           │
│149.│Графитировщик        │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│150.│Заливщик компаундами;│Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │наклейщик заготовок; │                              │           │
│    │распиловщик водораст-│                              │           │
│    │воримых кристаллов;  │                              │           │
│    │склейщик             │                              │           │
│    │пьезоэлементов       │                              │           │
│    │                     │                              │           │
│151.│Зарядчик автоклавов  │Полукомбинезон                │           │
│    │                     │хлопчатобумажный              │1          │
│    │                     │                              │           │
│152.│Контролер деталей и  │   При выполнении работ на    │           │
│    │приборов             │   участках свинцовой пьезоке-│           │
│    │                     │   рамики и распиловки кварца:│           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │                              │           │
│153.│Наладчик             │   При выполнении работ на    │           │
│    │технологического     │   участках свинцовой пьезоке-│           │
│    │оборудования         │   рамики и распиловки кварца:│           │
│    │                     │Полукомбинезон                │           │
│    │                     │хлопчатобумажный              │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│154.│Настройщик           │Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │пьезорезонаторов     │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │                     │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Рукавицы брезентовые          │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│155.│Окрасчик приборов и  │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │деталей              │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │                              │           │
│156.│Оператор прецезионной│   При выполнении работ на    │           │
│    │резки                │   резке с применением масла  │           │
│    │                     │   и керосина:                │           │
│    │                     │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │                              │           │
│157.│Откачник-вакуумщик   │Фартук хлопчатобумажный       │2          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │6 пар      │
│    │                     │                              │           │
│158.│Поляризатор          │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки диэлектрические      │Дежурные   │
│    │                     │                              │           │
│159.│Резчик-лудильщик     │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │фольги               │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│160.│Рентгенгониометрист  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │                     │Перчатки из просвинцованной   │           │
│    │                     │резины                        │Дежурные   │
│    │                     │Шлем из просвинцованной резины│Дежурный   │
│    │                     │Очки защитные из свинцового   │           │
│    │                     │стекла                        │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│161.│Серебрильщик пьезо-  │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │технических изделий  │Напальчники                   │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│162.│Сортировщик изделий, │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │сырья, материалов    │Респиратор                    │До износа  │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│163.│Составитель шихты    │   При выполнении работ в     │           │
│    │                     │   производстве пьезокерами-  │           │
│    │                     │   ческих изделий:            │           │
│    │                     │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │12 пар     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│164.│Травильщик           │Костюм хлопчатобумажный с     │           │
│    │прецезионного        │кислотозащитной пропиткой     │1          │
│    │травления            │Сапоги резиновые              │1 пара     │
│    │                     │Фартук прорезиненный          │2          │
│    │                     │Перчатки резиновые            │4 пары     │
│    │                     │Очки защитные                 │До износа  │
│    │                     │                              │           │
│165.│Цоколевщик           │Фартук хлопчатобумажный       │1          │
│    │                     │Перчатки хлопчатобумажные     │12 пар     │
│    │                     │                              │           │
│166.│Шлифовщик водораство-│Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │римых кристаллов     │Фартук прорезиненный          │1          │
│    │                     │                              │           │
│167.│Шлифовщик изделий    │Халат хлопчатобумажный        │1          │
│    │электронной техники; │Очки защитные                 │До износа  │
│    │шлифовщик пьезоквар- │                              │           │
│    │цевых пластин и      │                              │           │
│    │кристаллов           │                              │           │
└────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 5
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

		КонсультантПлюс: примечание.
С 9 марта 2016 года Приказом Минтруда России от 03.11.2015 N 844н утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам судостроительных и судоремонтных организаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.		
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Утратили силу. - Приказ Минтруда России от 23.08.2016 N 440.

Приложение N 6
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Утратили силу. - Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 508.

Приложение N 7
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

		КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минтруда России от 22.12.2017 N 863н утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.		
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКАМ ЭЛЕВАТОРНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ
И КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)		

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │Норма выда-│
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │чи на год  │
│   │     должность      │                                │(единицы,  │
│   │                    │                                │комплекты) │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │         2          │                3               │     4     │
├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┤
│         I. ЭЛЕВАТОРНАЯ И МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ         │
│                                                                     │
│1. │Аппаратчик          │    При занятости на сортировке │           │
│   │крупяного           │    продуктов, на веечных       │           │
│   │производства        │    установках и машинах:       │           │
│   │                    │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │                    │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │    При занятости на выбойке    │           │
│   │                    │    продукции дополнительно:    │           │
│   │                    │Нарукавники                     │2 пары     │
│   │                    │    При занятости на обое зерна:│           │
│   │                    │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │                    │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │                    │                                │           │
│2. │Аппаратчик          │    При работе на вальцевых     │           │
│   │мукомольного        │    станках:                    │           │
│   │производства        │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │                    │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │    При занятости на обое зерна:│           │
│   │                    │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │                    │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │                    │    При занятости на мойке зерна│           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Фартук непромокаемый            │1          │
│   │                    │Нарукавники                     │1 пара     │
│   │                    │                                │           │
│3. │Аппаратчик обработки│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │зерна;      машинист│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │очистительных машин;│Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │силосник;  сушильщик│                                │           │
│   │пищевой   продукции;│                                │           │
│   │транспортерщик;     │                                │           │
│   │чистильщик  оборудо-│                                │           │
│   │вания               │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│4. │Весовщик;  зашиваль-│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │щик   мягкой   тары;│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │мастер участка (про-│    Весовщику и смазчику,       │           │
│   │изводственного);    │    занятым в неотапливаемых    │           │
│   │маркировщик;   маши-│    помещениях зимой            │           │
│   │нист рушальных уста-│    дополнительно:              │           │
│   │новок; подготовитель│Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │пищевого сырья и ма-│    Весовщику, зашивальщику     │           │
│   │териалов;  подсобный│    мягкой тары, маркировщику,  │           │
│   │рабочий;    смазчик;│    укладчику - упаковщику      │           │
│   │укладчик-упаковщик  │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Нарукавники                     │2 пары     │
│   │                    │                                │           │
│5. │Мастер участка      │    При занятости на участке    │           │
│   │                    │    зерносушения:               │           │
│   │                    │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │                    │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │                    │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│6. │Начальник цеха      │Костюм хлопчатобумажный из      │           │
│   │(заместитель        │пыленепроницаемой ткани         │1          │
│   │начальника цеха);   │                                │           │
│   │заведующий складом; │                                │           │
│   │начальник           │                                │           │
│   │производства        │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│7. │Рабочий, занятый    │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │на очистке,         │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │ремонте и наладке   │                                │           │
│   │вентиляционного     │                                │           │
│   │(аспирационного),   │                                │           │
│   │транспортного,      │                                │           │
│   │зерноочистительного,│                                │           │
│   │размалывающего и    │                                │           │
│   │просеивающего       │                                │           │
│   │оборудования на     │                                │           │
│   │элеваторах,         │                                │           │
│   │мельницах,          │                                │           │
│   │крупозаводах        │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│8. │Рабочий,   постоянно│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │занятый на погруз-  │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │ке - разгрузке зер- │                                │           │
│   │на, отрубей и отхо- │                                │           │
│   │дов в вагонах и на  │                                │           │
│   │судах - баржах, а   │                                │           │
│   │также на подработке │                                │           │
│   │зерна в складах с   │                                │           │
│   │передвижными транс- │                                │           │
│   │портными механизмами│                                │           │
│   │                    │                                │           │
│9. │Рабочий и    мастер,│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │занятые на обработке│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │(очистке,  сортиров-│    Рабочим, занятым на         │           │
│   │ке,  приемке, почин-│    дезинсекции мешкотары,      │           │
│   │ке,  упаковке, выво-│    бывшей в употреблении,      │           │
│   │ротке, подноске, де-│    дополнительно:              │           │
│   │зинсекции)  мешкота-│Фартук непромокаемый            │1          │
│   │ры,  бывшей  в упот-│Сапоги резиновые                │1 пара     │
│   │реблении            │Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│   │                    │Противогаз                      │До износа  │
│   │                    │                                │           │
│10.│Рабочий и   механик,│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │занятые  на очистке,│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │ремонте  и   наладке│                                │           │
│   │мешковышибальных   и│                                │           │
│   │швейных машин и вен-│                                │           │
│   │тиляционного  (аспи-│                                │           │
│   │рационного) оборудо-│                                │           │
│   │вания  тароремонтных│                                │           │
│   │цехов,  мастерских и│                                │           │
│   │фабрик              │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│11.│Химик,  осуществляю-│Халат хлопчатобумажный          │1          │
│   │щий контроль за сос-│Сапоги резиновые                │1 пара     │
│   │тоянием    воздушной│Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│   │среды  при дезинсек-│Фартук резиновый                │Дежурный   │
│   │ционных  работах   и│Противогаз                      │До износа  │
│   │проверку   зерна   и│Респиратор                      │До износа  │
│   │зернопродуктов, под-│Очки защитные                   │До износа  │
│   │вергающихся химичес-│                                │           │
│   │кой  обработке,   на│                                │           │
│   │остаточное  содержа-│                                │           │
│   │ние ядохимикатов    │                                │           │
│                                                                     │
│           II. ПРЕДПРИЯТИЯ И ЦЕХИ ПО ОБРАБОТКЕ СОРТОВЫХ              │
│          И ГИБРИДНЫХ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР             │
│                                                                     │
│12.│Аппаратчик обработки│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │зерна;  загрузчик-  │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │выгрузчик    пищевой│    Аппаратчику обработки       │           │
│   │продукции;  обмолот-│    зерна, занятому на          │           │
│   │чик; подсобный рабо-│    протравке семян кукурузы,   │           │
│   │чий;  сортировщик  в│    дополнительно:              │           │
│   │производстве пищевой│Сапоги резиновые                │1 пара     │
│   │продукции           │Фартук прорезиненный            │Дежурный   │
│   │                    │Перчатки резиновые              │           │
│   │                    │Противогаз                      │До износа  │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│                                                                     │
│                III. КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ                    │
│                                                                     │
│13.│Аппаратчик комбикор-│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │мового производства;│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │машинист  дробильных│    Аппаратчику комбикормового  │           │
│   │установок;  подгото-│    производства и              │           │
│   │витель      пищевого│    транспортерщику при работе  │           │
│   │сырья  и материалов;│    на малогабаритных           │           │
│   │прессовщик-формовщик│    комбикормовых агрегатах     │           │
│   │пищевой   продукции;│    на наружных работах зимой   │           │
│   │силосник;           │    дополнительно:              │           │
│   │транспортерщик      │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│   │                    │    Аппаратчику комбикормового  │           │
│   │                    │    производства, занятому на   │           │
│   │                    │    приготовлении мелассы:      │           │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный из      │           │
│   │                    │пыленепроницаемой ткани         │1          │
│   │                    │Фартук непромокаемый            │2          │
│   │                    │                                │           │
│14.│Мастер              │    При работе на малогабаритных│           │
│   │                    │    комбикормовых агрегатах     │           │
│   │                    │    на наружных работах зимой:  │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│                                                                     │
│              IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ                  │
│                                                                     │
│15.│Государственный     │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │хлебный   инспектор,│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │занятый   непосредс-│    При выполнении работы на    │           │
│   │твенно инспектирова-│    контрольно-пограничных      │           │
│   │нием  зернопродуктов│    пунктах, в портах           │           │
│   │и  досмотром зерна и│    дополнительно:              │           │
│   │продуктов его  пере-│Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│   │работки на контроль-│                                │           │
│   │но-пограничных      │                                │           │
│   │пунктах,  в  портах,│                                │           │
│   │на  хлебоприемных  и│                                │           │
│   │зерноперерабатываю- │                                │           │
│   │щих предприятиях    │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│16.│Техник-лаборант;    │    При выполнении технических  │           │
│   │заведующий лаборато-│    и химических анализов       │           │
│   │рией; лаборант хими-│    сельскохозяйственных        │           │
│   │ко-бактериологи-    │    продуктов:                  │           │
│   │ческого анализа;    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│   │техник-технолог     │Колпак хлопчатобумажный         │1          │
│   │                    │    При работе с хлорпикрином,  │           │
│   │                    │    дихлорэтаном и другими      │           │
│   │                    │    сильнодействующими          │           │
│   │                    │    веществами, химикатами и    │           │
│   │                    │    кислотами дополнительно:    │           │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный   │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный   │
│   │                    │Очки защитные                   │Дежурные   │
│   │                    │Респиратор                      │Дежурный   │
│                                                                     │
│                        V. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ                           │
│                                                                     │
│17.│Аппаратчик комбикор-│    При занятости на выбойке    │           │
│   │мового производства;│    продукции:                  │           │
│   │аппаратчик крупяного│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │производства;  аппа-│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │ратчик  мукомольного│                                │           │
│   │производства        │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│18.│Весовщик            │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│   │                    │    При работе в неотапливаемых │           │
│   │                    │    помещениях зимой            │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│   │                    │                                │           │
│19.│Водитель            │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │погрузчика;         │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │машинист            │    Зимой дополнительно:        │           │
│   │штабелеформирующей  │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │машины              │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│   │                    │Валенки                         │По поясам  │
│   │                    │    Водителю погрузчика         │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│   │                    │                                │           │
│20.│Загрузчик-выгрузчик │Фартук хлопчатобумажный с       │           │
│   │пищевой продукции;  │нагрудником                     │1          │
│   │тракторист-         │Плащ непромокаемый              │Дежурный   │
│   │машинист сельскохо- │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│   │зяйственного произ- │                                │           │
│   │водства             │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│21.│Зашивальщик мягкой  │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │тары                │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │                                │           │
│22.│Лифтер              │    При работе в корпусах       │           │
│   │                    │    элеваторов, мельниц,        │           │
│   │                    │    крупяных, комбикормовых     │           │
│   │                    │    и кукурузных заводов:       │           │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 3 года│
│   │                    │Валенки                         │Дежурные   │
│   │                    │                                │           │
│23.│Мастер и     старший│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │мастер, водитель ав-│с кислотозащитной пропиткой     │1          │
│   │томобиля,  дезинфек-│Белье нательное                 │2 комплекта│
│   │тор,      заведующий│Сапоги резиновые                │1 пара     │
│   │складом,   начальник│Фартук прорезиненный            │1          │
│   │отряда,  техник, за-│Перчатки резиновые              │2 пары     │
│   │нятые на работах  по│Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│   │борьбе с вредителями│Противогаз                      │До износа  │
│   │хлебных  запасов   с│Респиратор                      │До износа  │
│   │применением  сильно-│Очки защитные                   │До износа  │
│   │действующих ядовитых│    При занятости на работах    │           │
│   │веществ   и   других│    по газации, дегазации и     │           │
│   │ядохимикатов, а так-│    охлаждению зерна аппаратами │           │
│   │же   на  расфасовке,│    активной газации на наружных│           │
│   │перевозке, погрузке,│    работах зимой дополнительно:│           │
│   │разгрузке,  хранении│Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │и других операциях с│Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│   │этими ядохимикатами │Сапоги кирзовые вместо сапог    │           │
│   │                    │резиновых                       │1 пара на  │
│   │                    │                                │2 года     │
│   │                    │Рукавицы ватные                 │1 пара на  │
│   │                    │                                │2 года     │
│   │                    │                                │           │
│24.│Машинист автомобиле-│Костюм хлопчатобумажный из пыле-│           │
│   │разгрузчика;   маши-│непроницаемой ткани             │1          │
│   │нист зерновых погру-│  На наружных  работах  зимой  в│           │
│   │зочно-разгрузочных  │  особом, IV, III, II и I поясах│           │
│   │машин;  машинист ва-│  дополнительно:                │           │
│   │гоноопрокидывателя; │Куртка на утепляющей  прокладке │дежурная   │
│   │моторист  механичес-│                                │           │
│   │кой лопаты; машинист│                                │           │
│   │перегружателей      │                                │           │
│(п. 24 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)      │
│   │                    │                                │           │
│25.│Машинист  вентиляци-│Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │онной  и аспирацион-│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │ной установок       │    При работе на элеваторах    │           │
│   │                    │    и в складах силосного типа  │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 3 года│
│   │                    │                                │           │
│26.│Машинист двигателей │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │внутреннего         │    Машинисту двигателей        │           │
│   │сгорания;           │    внутреннего сгорания        │           │
│   │моторист            │    дополнительно:              │           │
│   │электродвигателей   │Шлем хлопчатобумажный           │1          │
│   │                    │Противошумные наушники          │До износа  │
│   │                    │                                │           │
│27.│Машинист (кочегар)  │    При выполнении работ по     │           │
│   │котельной           │    выгрузке золы из печей и    │           │
│   │                    │    котлов:                     │           │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный из      │           │
│   │                    │пыленепроницаемой ткани         │1          │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар     │
│   │                    │                                │           │
│28.│Машинист            │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │очистительных машин │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │    При работе на элеваторах    │           │
│   │                    │    и складах силосного типа    │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 3 года│
│   │                    │                                │           │
│29.│Наладчик            │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │оборудования        │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │в производстве      │                                │           │
│   │пищевой             │                                │           │
│   │продукции           │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│30.│Насекальщик мелящих │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │камней              │Фартук хлопчатобумажный с       │           │
│   │                    │нагрудником                     │1          │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│   │                    │                                │           │
│31.│Научный сотрудник,  │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│   │старший научный     │Фартук прорезиненный            │Дежурный   │
│   │сотрудник и младший │Перчатки резиновые              │2 пары     │
│   │научный сотрудник,  │Противогаз                      │До износа  │
│   │заведующий          │Респиратор                      │До износа  │
│   │лабораторией,       │                                │           │
│   │ведущий специалист, │                                │           │
│   │инженер и старший   │                                │           │
│   │инженер, техник и   │                                │           │
│   │старший техник,     │                                │           │
│   │лаборант и старший  │                                │           │
│   │лаборант, занятые в │                                │           │
│   │лабораториях        │                                │           │
│   │разработкой и       │                                │           │
│   │испытанием новых    │                                │           │
│   │средств и способов  │                                │           │
│   │борьбы с вредителями│                                │           │
│   │хлебных злаков      │                                │           │
│   │                    │                                │           │
│32.│Силосник            │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │                    │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │    При работе на элеваторах    │           │
│   │                    │    и складах силосного типа    │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 3 года│
│   │                    │                                │           │
│33.│Слесарь по контроль-│  При занятости на ремонтных ра-│           │
│   │но-измерительным    │  ботах в производственных цехах│           │
│   │приборам  и  автома-│  комбикормовых,  кукурузных за-│           │
│   │тике; слесарь-ремон-│  водов, пунктов,  баз,  тароре-│           │
│   │тник; столяр;  элек-│  монтных фабрик и мастерских:  │           │
│   │тромонтер по ремонту│Костюм  и  шлем хлопчатобумажные│           │
│   │и       обслуживанию│из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │электрооборудования;│Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│   │жестянщик           │  Электромонтеру  по  ремонту  и│           │
│   │                    │  обслуживанию электрооборудова-│           │
│   │                    │  ния:                          │           │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │дежурные   │
│   │                    │Галоши диэлектрические          │дежурные   │
│   │                    │  Слесарю по  контрольно-измери-│           │
│   │                    │  тельным приборам и автоматике,│           │
│   │                    │  слесарю-ремонтнику на наружных│           │
│   │                    │  работах зимой дополнительно:  │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │по поясам  │
│(п. 33 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)      │
│   │                    │                                │           │
│34.│Слесарь-ремонтник   │    При занятости на            │           │
│   │                    │    обслуживании сопла          │           │
│   │                    │    пневматических установок:   │           │
│   │                    │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │                    │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │                                │           │
│35.│Слесарь-ремонтник;  │    При занятости на обслужива- │           │
│   │электромонтер по    │    нии и ремонте штабелеформи- │           │
│   │ремонту и           │    рующих машин:               │           │
│   │обслуживанию        │Костюм и шлем хлопчатобумажные  │           │
│   │электрооборудования │из пыленепроницаемой ткани      │1          │
│   │                    │Рукавицы двупалые               │6 пар      │
│   │                    │    Зимой всем дополнительно:   │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│   │                    │Валенки                         │По поясам  │
│   │                    │                                │           │
│36.│Слесарь-электрик    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │по ремонту          │Перчатки диэлектрические        │Дежурные   │
│   │электрооборудования;│Галоши диэлектрические          │Дежурные   │
│   │электромонтер по    │    При работе на высоте        │           │
│   │ремонту и           │    дополнительно:              │           │
│   │обслуживанию        │Когти и пояс предохранительный  │           │
│   │электрооборудования │с карабином                     │Дежурные   │
│   │                    │    На наружных работах зимой в │           │
│   │                    │    особом, IV, III, II и I     │           │
│   │                    │    поясах дополнительно:       │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная   │
│   │                    │                                │           │
│37.│Транспортерщик      │Костюм хлопчатобумажный из      │           │
│   │                    │пыленепроницаемой ткани         │1          │
│   │                    │Респиратор                      │До износа  │
│   │                    │    При работе на элеваторах    │           │
│   │                    │    и складах силосного типа    │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Шлем хлопчатобумажный из        │           │
│   │                    │пыленепроницаемой ткани         │1          │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│   │                    │                                │           │
│38.│Транспортировщик    │    При занятости на подвозке   │           │
│   │                    │    топлива к котлам и          │           │
│   │                    │    производственным печам:     │           │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар      │
│   │                    │    При занятости на подвозке   │           │
│   │                    │    твердого минерального       │           │
│   │                    │    топлива дополнительно:      │           │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│   │                    │                                │           │
│39.│Шлифовщик           │    При работе с обильным       │           │
│   │                    │    охлаждением эмульсиями:     │           │
│   │                    │Фартук прорезиненный с          │           │
│   │                    │нагрудником                     │1          │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа  │
└───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 8
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОРГАНИЗАЦИЙ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ТРАНСПОРТ)

Утратили силу. - Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 150.

Приложение N 9
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
СТАНЦИЙ И ЦЕХОВ ПО ВЫРАБОТКЕ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │Норма выда-│
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │чи на год  │
│   │     должность      │                                │(единицы,  │
│   │                    │                                │комплекты) │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │         2          │               3                │     4     │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
│1. │Газовщик            │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│   │                    │                                │           │
│2. │Газогенераторщик    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│   │                    │    При выполнении работ        │           │
│   │                    │    по шуровке топлива пиками   │           │
│   │                    │    или пневмоинструментом:     │           │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный с       │           │
│   │                    │огнезащитной пропиткой          │1          │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар     │
│   │                    │    При выполнении работ        │           │
│   │                    │    по очистке коллекторов,     │           │
│   │                    │    газосливов и пылеулавлива-  │           │
│   │                    │    телей от фусов и смолы:     │           │
│   │                    │Костюм брезентовый              │1          │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара     │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар      │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный   │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │                                │           │
│3. │Машинист газогенера-│Комбинезон хлопчатобумажный     │1          │
│   │торной станции;     │Полусапоги резиновые            │1 пара     │
│   │оператор газголь-   │Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│   │дерной станции      │Противогаз                      │Дежурный   │
│   │                    │                                │           │
│4. │Машинист (кочегар)  │Костюм хлопчатобумажный с       │           │
│   │котельной           │огнезащитной пропиткой          │1          │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │                                │           │
│5. │Подсобный рабочий   │    При выполнении работ по     │           │
│   │                    │    эксплуатации газовой сети:  │           │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар      │
│   │                    │    При выполнении работ        │           │
│   │                    │    по обслуживанию наружной    │           │
│   │                    │    газовой сети дополнительно: │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года│
│   │                    │Сапоги резиновые                │Дежурные   │
│   │                    │                                │           │
│6. │Рабочие всех        │    При выполнении работ        │           │
│   │профессий           │    по загрузке реактивов в     │           │
│   │                    │    газоочистительные установки:│           │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│   │                    │    При выполнении работ        │           │
│   │                    │    по очистке фильтров,        │           │
│   │                    │    газопровода, вентиляционной │           │
│   │                    │    системы и дымохода:         │           │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1          │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара     │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар      │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный   │
│   │                    │                                │           │
│7. │Слесарь по          │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │эксплуатации        │Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│   │и ремонту газового  │Противогаз                      │Дежурный   │
│   │оборудования        │    При выполнении работ        │           │
│   │                    │    по обслуживанию наружной    │           │
│   │                    │    газовой сети дополнительно: │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара     │
│   │                    │                                │           │
│8. │Слесарь-ремонтник   │    При выполнении работ        │           │
│   │                    │    по ремонту оборудования     │           │
│   │                    │    газостанций и цехов по      │           │
│   │                    │    выработке генераторного     │           │
│   │                    │    газа:                       │           │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1          │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар      │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный   │
│   │                    │                                │           │
│9. │Транспортировщик    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар      │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│   │                    │    дополнительно:              │           │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
└───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 10
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАБЛЮДЕНИЯ И РАБОТЫ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │ Норма выдачи│
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │    на год   │
│   │     должность      │                                │  (единицы,  │
│   │                    │                                │  комплекты) │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │         2          │                3               │      4      │
├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┤
│      I. Работники, осуществляющие гидрометеорологические              │
│      и другие наблюдения и работы, а также экспедиционный             │
│         персонал и персонал  оперативных синоптических                │
│                         групп на судах                                │
│                                                                       │
│1. │Гидрометнаблюдатель │    При занятости               │             │
│   │поста I разряда     │    гидрометрическими           │             │
│   │                    │    наблюдениями:               │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на 3  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Куртка на утепляющей            │             │
│   │                    │прокладке в                     │             │
│   │                    │особом и I поясах               │По поясам    │
│   │                    │Полушубок в особом, IV, III и   │             │
│   │                    │II поясах                       │1 на 4 года  │
│   │                    │Шапка-ушанка в IV поясе         │1 на 3 года  │
│   │                    │Рукавицы меховые в IV поясе     │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │             │
│   │                    │в особом, IV, III, II и I поясах│По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│2. │Гидрометнаблюдатель │Сапоги резиновые                │1 пара на 2  │
│   │постов II и III     │                                │года         │
│   │разрядов            │Валенки в особом и IV поясах    │По поясам    │
│   │                    │    При измерении расхода воды  │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│3. │Инженер; техник;    │    При занятости на станциях,  │             │
│   │подсобный рабочий   │    в том числе в судовых и     │             │
│   │                    │    специализированных          │             │
│   │                    │    обсерваториях, с гидрологи- │             │
│   │                    │    ческими наблюдениями на     │             │
│   │                    │    реках, болотах, озерах,     │             │
│   │                    │    водохранилищах и морях:     │             │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на 3  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Полушубок в особом, IV, III и   │             │
│   │                    │II поясах                       │1 на 4 года  │
│   │                    │Комбинезон  хлопчатобумажный    │1 на 1,5 года│
│   │                    │Куртка на утепляющей            │             │
│   │                    │прокладке в особом и I поясах   │По поясам    │
│   │                    │Шапка-ушанка в IV поясе         │1 на 3 года  │
│   │                    │Рукавицы меховые в IV поясе     │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │в особом, IV, III, II и         │             │
│   │                    │I поясах                        │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│4. │Инженер; техник;    │    При выполнении работ в      │             │
│   │лаборант; подсобный │    лабораториях центров по     │             │
│   │рабочий             │    мониторингу загрязнения     │             │
│   │                    │    окружающей среды,           │             │
│   │                    │    в химлабораториях:          │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1 на 1,5 года│
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│5. │Техник; начальник   │    При выполнении              │             │
│   │станции; подсобный  │    метеорологических,          │             │
│   │рабочий             │    геофизических,              │             │
│   │                    │    агрометеорологических,      │             │
│   │                    │    шаропилотных наблюдений на  │             │
│   │                    │    станциях (в группах):       │             │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Куртка на утепляющей  прокладке │             │
│   │                    │во II и I поясах                │Дежурная     │
│   │                    │Брюки  на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │в особом и IV поясах            │По поясам    │
│   │                    │Валенки в особом, IV, III и II  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │    При постоянной работе на    │             │
│   │                    │    высокогорных труднодоступных│             │
│   │                    │    станциях на высоте свыше    │             │
│   │                    │    2000 м дополнительно (если  │             │
│   │                    │    не предусмотрены этим       │             │
│   │                    │    работникам по другим        │             │
│   │                    │    основаниям):                │             │
│   │                    │Полушубок                       │1 на 4 года  │
│   │                    │Валенки                         │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │    При работе на зарядке       │             │
│   │                    │    аккумуляторов дополнительно:│             │
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │    При выполнении шаропилотных │             │
│   │                    │    наблюдений, снегомерных     │             │
│   │                    │    съемок и агрометеорологичес-│             │
│   │                    │    ких работ в полевых условиях│             │
│   │                    │    в IV и III поясах на каждую │             │
│   │                    │    станцию дополнительно:      │             │
│   │                    │Полушубок                       │Дежурный     │
│   │                    │    При постоянной работе на    │             │
│   │                    │    высокогорных и труднодоступ-│             │
│   │                    │    ных станциях на высоте свыше│             │
│   │                    │    1500 м в IV, III, II и I    │             │
│   │                    │    поясах дополнительно:       │             │
│   │                    │Полушубок                       │1 на 4 года  │
│   │                    │    Техникам, занятым на авиа-  │             │
│   │                    │    метеорологических станциях  │             │
│   │                    │    выполнением наблюдений на   │             │
│   │                    │    стартово-командных пунктах  │             │
│   │                    │    и ближних приводных радио-  │             │
│   │                    │    станциях, дополнительно:    │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │во II и III поясах              │По поясам    │
│                                                                       │
│   Примечания. 1.   Работникам,  профессии  и  должности  которых      │
│перечислены в  пунктах  1  и  2  настоящих  Норм,  работающим  на      │
│станциях,  расположенных  на  островах  и  эстакадах  в  море,  в      │
│районах,   не   входящих   в   климатические   пояса,    выдается      │
│дополнительно одна куртка на утепляющей прокладке на 3 года.           │
│   2. Начальникам  морских,  судовых,  гидрологических   станций,      │
│непосредственно  выполняющим гидрологические работы,  спецодежда,      │
│спецобувь и другие средства  индивидуальной  защиты  выдаются  по      │
│нормам, предусмотренным в пунктах 1 и 2 настоящих Норм.                │
│   3. Младшим   техникам   аэрологических   станций,    постоянно      │
│выполняющим метеорологические наблюдения, спецодежда, спецобувь и      │
│другие  средства  индивидуальной  защиты  выдаются   по   нормам,      │
│предусмотренным в пункте 5 настоящих Норм.                             │
│                                                                       │
│         II. Работники аэрологических станций, пунктов                 │
│       аэростатного зондирования и шаропилотных пунктов,               │
│            центральных аэрологических обсерваторий                    │
│                                                                       │
│6. │Газогенераторщик    │    При выполнении работ по     │             │
│   │                    │    добыче водорода:            │             │
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Валенки в особом, IV и III      │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Галоши на валенки               │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │                                │             │
│7. │Инженер; техник     │    При выполнении работ на     │             │
│   │                    │    аэрологической станции      │             │
│   │                    │    (пункте радиозондирования): │             │
│   │                    │Полушубок в IV поясе            │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей            │             │
│   │                    │прокладке в особом, IV, III,    │             │
│   │                    │II и I поясах                   │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │Валенки в особом, IV и III      │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Перчатки шерстяные в  особом,   │             │
│   │                    │IV и III поясах                 │1 пара       │
│   │                    │                                │             │
│8. │Работник аэрологи-  │    При занятости обработкой    │             │
│   │ческой станции      │    оболочек радиозондов        │             │
│   │                    │    углеводородами:             │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │             │
│   │                    │(3 комплекта на станцию)        │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│9. │Техник              │    При выполнении работ на     │             │
│   │                    │    пеленгаторной станции и     │             │
│   │                    │    метеорологическом           │             │
│   │                    │    радиолокаторе:              │             │
│   │                    │Боты диэлектрические            │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │    В особом климатическом      │             │
│   │                    │    поясе и на высоте свыше     │             │
│   │                    │    3000 м над уровнем моря     │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │    При выполнении работ на     │             │
│   │                    │    аэрологической станции:     │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │в IV и III поясах               │По поясам    │
│                                                                       │
│            III. Работники службы средств измерения,                   │
│         отделов (групп) поверки измерительной техники                 │
│                                                                       │
│10.│Инженер, старший    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │инженер; начальник  │Шапочка или косынка             │             │
│   │службы; начальник   │хлопчатобумажная                │1            │
│   │отдела;             │                                │             │
│   │начальник группы    │                                │             │
│   │                    │                                │             │
│11.│Механик; старший    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │механик             │                                │             │
│   │                    │                                │             │
│12.│Подсобный рабочий   │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Фартук прорезиненный            │Дежурный     │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │1 пара       │
│   │                    │                                │             │
│13.│Техник              │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Фартук прорезиненный            │Дежурный     │
│   │                    │Рукавицы прорезиненные          │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │Шапочка или косынка             │             │
│   │                    │хлопчатобумажная                │1            │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│14.│Уборщик производст- │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │венных и служебных  │                                │             │
│   │помещений           │                                │             │
│                                                                       │
│               Монтажно-ремонтные отделы (группы)                      │
│                                                                       │
│15.│Инженер, старший    │Плащ непромокаемый              │1 на 4 года  │
│   │инженер; техник,    │Накомарник                      │Дежурный     │
│   │старший техник;     │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │начальник группы;   │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │начальник отдела;   │в особом и IV поясах            │По поясам    │
│   │подсобный рабочий   │Шапка-ушанка в особом и IV      │             │
│   │                    │поясах                          │1 на 3 года  │
│   │                    │Валенки в особом, IV и III      │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на 3  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │    При работе в горах          │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Свитер полушерстяной            │1 на 3 года  │
│   │                    │Валенки                         │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Рукавицы меховые                │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │1 на 3 года  │
│   │                    │Носки шерстяные                 │1 пара       │
│   │                    │Штормовой костюм                │Дежурный     │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Ботинки горные                  │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│                                                                       │
│                 IV. Работники партий и отрядов                        │
│                                                                       │
│16.│Инженер; мастер;    │    При выполнении работ в      │             │
│   │начальник партии,   │    гидрографической, ремонтно -│             │
│   │отряда; техник;     │    восстановительной           │             │
│   │подсобный рабочий;  │    и монтажной партиях:        │             │
│   │проводник           │Сапоги кирзовые                 │1 пара       │
│   │                    │                                │на 3 года    │
│   │                    │Накомарник                      │Дежурный     │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │1 на 4 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │в особом и IV поясах            │По поясам    │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Валенки в особом, IV и III      │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Шапка-ушанка в особом и IV      │             │
│   │                    │поясах                          │1 на 3 года  │
│   │                    │    При выполнении работ в      │             │
│   │                    │    гидрографической партии     │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │                                │на 3 года    │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │2 пары       │
│   │                    │                                │             │
│17.│Инженер; техник;    │    При занятости в снегомерной │             │
│   │начальник партии,   │    партии, снегомерном отряде, │             │
│   │отряда; подсобный   │    на снеголавинной станции:   │             │
│   │рабочий; проводник  │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Свитер полушерстяной            │1 на 3 года  │
│   │                    │Валенки                         │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Рукавицы меховые                │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │1 на 3 года  │
│   │                    │Носки шерстяные                 │1 пара       │
│   │                    │Ботинки горные                  │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Штормовой костюм                │Дежурный     │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │    При работе в горах на       │             │
│   │                    │    снеголавинных станциях, в   │             │
│   │                    │    снегомерных и гидрографичес-│             │
│   │                    │    ких партиях и отрядах на    │             │
│   │                    │    высоте 2000 м и выше        │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Костюм кожаный на меху          │1 на 3 года  │
│   │                    │Белье шерстяное                 │1 комплект на│
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │                                │             │
│18.│Работник монтажной  │    При работе в горах:         │             │
│   │партии              │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Свитер полушерстяной            │1 на 3 года  │
│   │                    │Штормовой костюм                │Дежурный     │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │1 на 3 года  │
│   │                    │Носки шерстяные                 │1 пара       │
│   │                    │Валенки                         │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Рукавицы меховые                │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Ботинки горные                  │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │    При работе в горах на       │             │
│   │                    │    снеголавинных станциях,     │             │
│   │                    │    в снегомерных и гидрогра-   │             │
│   │                    │    фических партиях и отрядах  │             │
│   │                    │    на высоте 2000 м и выше     │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Костюм кожаный на меху          │1 на 3 года  │
│   │                    │Белье шерстяное                 │1 комплект   │
│   │                    │                                │на 1,5 года  │
│                                                                       │
│             V. Работники обсерваторий и управлений                    │
│      по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды              │
│                                                                       │
│19.│Работники всех      │    При выполнении работ внутри │             │
│   │профессий и         │    термобарокамер, в аэрозоль- │             │
│   │должностей          │    ной камере и аэродинамичес- │             │
│   │                    │    кой трубе при низких        │             │
│   │                    │    температурах (до -45 град. C│             │
│   │                    │    и ниже):                    │             │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │2 пары       │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Куртка хлопчатобумажная на      │             │
│   │                    │меху                            │Дежурная     │
│   │                    │Брюки хлопчатобумажные на меху  │Дежурные     │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │Дежурная     │
│   │                    │Унты меховые                    │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │Дежурные     │
│   │                    │    При выполнении работ по     │             │
│   │                    │    обслуживанию и ремонту      │             │
│   │                    │    установок и аппаратуры на   │             │
│   │                    │    открытом воздухе на мачте   │             │
│   │                    │    высотой свыше 300 м:        │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей            │             │
│   │                    │прокладке                       │Дежурная     │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │Дежурная     │
│   │                    │Унты меховые                    │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │Дежурные     │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│20.│Работники гидромет- │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │фонда               │                                │             │
│   │                    │                                │             │
│21.│Руководители  и     │    При инспектировании         │             │
│   │специалисты         │    станций и работ в           │             │
│   │сетевых организаций │    труднодоступных районах:    │             │
│   │и аппарата управле- │Рукавицы меховые в особом и     │             │
│   │ний по              │IV поясах                       │Дежурные     │
│   │гидрометеорологии   │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │и мониторингу       │Сапоги кирзовые                 │Дежурные     │
│   │окружающей среды    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Полушубок в особом и IV поясах  │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей            │             │
│   │                    │прокладке в III, II и I поясах  │Дежурная     │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │             │
│   │                    │в особом и IV поясах            │Дежурные     │
│   │                    │Валенки в особом, IV и III      │             │
│   │                    │поясах                          │Дежурные     │
│                                                                       │
│         VI. Работники подразделений по борьбе с градом                │
│                                                                       │
│22.│Боец 2 класса; инже-│    При выполнении работ в      │             │
│   │нер; командир воени-│    полевых условиях:           │             │
│   │зированной    части;│Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │командир     огневой│Плащ непромокаемый              │1 на 3 года  │
│   │точки - боец 1 клас-│Сапоги кирзовые                 │1 пара на 2  │
│   │са; начальники отде-│                                │года         │
│   │лов:    воздействия,│Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │радиолокации  и свя-│Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года  │
│   │зи, ракетно-артил-  │Валенки                         │1 пара на 4  │
│   │лерийского;  началь-│                                │года         │
│   │ник службы по борьбе│Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 3 года  │
│   │с градом;  радиоопе-│    Командиру огневой точки -   │             │
│   │ратор               │    бойцу 1 класса, бойцу 2     │             │
│   │                    │    класса дополнительно:       │             │
│   │                    │Противошумные наушники          │До износа    │
│                                                                       │
│       VII. Работники лабораторий центров по мониторингу               │
│          загрязнения окружающей среды, химлаборатории                 │
│                                                                       │
│23.│Работники           │    При занятости на полевых и  │             │
│   │лабораторий         │    экспедиционных  работах:    │             │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │    Зимой дополнительно:        │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│                                                                       │
│             VIII. Работники ледоисследовательского                    │
│            бассейна Арктического и Антарктического                    │
│              научно-исследовательского института                      │
│                                                                       │
│24.│Всем работникам     │Полушубок                       │Дежурный     │
│   │ледоисследователь-  │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │ского бассейна      │Брюки на утепляющей  прокладке  │Дежурные     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│   │                    │Галоши на валенки               │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы меховые                │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │Дежурные     │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │Дежурная     │
│                                                                       │
│   Примечание. Спецодежда   и   спецобувь,   предусмотренные    в      │
│настоящем пункте,  содержатся в инвентаре  ледоисследовательского      │
│бассейна и выдаются только на время проведения работ  при  низких      │
│температурах.                                                          │
│                                                                       │
│           IX. Работники, выполняющие работы в особом                  │
│      климатическом поясе, а также на высоте свыше 3000 м              │
│              над уровнем моря независимо от пояса                     │
│                                                                       │
│25.│Работники всех      │    При занятости на открытом   │             │
│   │профессий и         │    воздухе в особом            │             │
│   │должностей          │    климатическом поясе, а также│             │
│   │                    │    на высоте свыше 3000 м над  │             │
│   │                    │    уровнем моря независимо от  │             │
│   │                    │    пояса:                      │             │
│   │                    │Полупальто меховое              │1 на 4 года  │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │1 на 3 года  │
│   │                    │Рукавицы меховые                │1 пара       │
│   │                    │Валенки                         │1 пара       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│                                                                       │
│   Примечания. 1.   Спецодежда,   спецобувь   и  другие  средства      │
│индивидуальной  защиты,  предусмотренные  настоящим  пунктом,  не      │
│выдаются   работникам,   основные  функции  которых  не  вызывают      │
│необходимости пребывания на открытом воздухе.                          │
│   2. Для    работников,    постоянно   работающих   в   закрытых      │
│отапливаемых   помещениях,   разрешается   иметь   в    инвентаре      │
│предусмотренные  настоящим пунктом средства индивидуальной защиты      │
│в размере 10%  от количества работников на  случай  их  выезда  в      │
│служебные   командировки   в   районы   Арктики   или  выполнения      │
│производственных работ на открытом воздухе.  Круг этих работников      │
│определяется  согласованным  решением работодателя и профсоюзного      │
│органа или иного  уполномоченного  работниками  представительного      │
│органа.                                                                │
│                                                                       │
│      Работники полярных станций и станций по обеспечению              │
│           безопасности кораблевождения, обсерватории                  │
│                                                                       │
│26.│Работники всех      │    При выполнении работ на     │             │
│   │профессий           │    открытом воздухе:           │             │
│   │и должностей        │Куртка на утепляющей            │             │
│   │                    │прокладке                       │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│                                                                       │
│   Примечание. Кроме предусмотренных настоящим пунктом спецодежды      │
│и спецобуви,  на каждой полярной станции,  станции по обеспечению      │
│безопасности кораблевождения,  в обсерватории необходимо иметь  в      │
│инвентаре в размере 20%  от количества работающих,  а на выносных      │
│полярных станциях на каждого работника:                                │
│   │                    │Костюм меховой                  │             │
│   │                    │Унты меховые                    │             │
│   │                    │Чулки меховые                   │             │
│   │                    │Сапоги резиновые                │             │
│                                                                       │
│            Работники Арктического и Антарктического                   │
│              научно-исследовательского института,                     │
│                   участвующие в экспедициях                           │
│                                                                       │
│27.│Работники всех      │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │профессий и         │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │должностей          │Сапоги кожаные                  │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│                                                                       │
│   Примечание. Перечисленные в  настоящем  пункте  спецодежда   и      │
│спецобувь  выдаются,  как  инвентарь,  только  на  период участия      │
│работника в экспедиции.                                                │
│                                                                       │
│            Работники сквозных профессий, выполняющие                  │
│     работы в особом климатическом поясе, а также на высоте            │
│        свыше 3000 м над уровнем моря независимо от пояса              │
│                                                                       │
│28.│Водитель            │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │автомобиля          │Плащ непромокаемый с            │             │
│   │(кроме водителя     │капюшоном                       │Дежурный     │
│   │легкового           │Костюм меховой вместо           │             │
│   │автомобиля)         │полупальто мехового             │1 на 3 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Унты меховые вместо валенок     │1 пара на 3  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Варежки шерстяные               │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │    При обслуживании            │             │
│   │                    │    транспортного вездехода:    │             │
│   │                    │Костюм меховой вместо           │             │
│   │                    │полупальто мехового             │1 на 3 года  │
│   │                    │Плащ непромокаемый с капюшоном  │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Унты меховые вместо валенок     │1 пара на 3  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Варежки шерстяные               │2 пары       │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │                    │                                │             │
│29.│Возчик              │Тулуп                           │Дежурный     │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный         │2            │
│   │                    │Сапоги резиновые с высокими     │             │
│   │                    │голенищами                      │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│30.│Газогенераторщик    │Костюм брезентовый              │Дежурный     │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│31.│Газосварщик;        │Костюм хлопчатобумажный с огне- │             │
│   │электросварщик      │защитной пропиткой              │1            │
│   │ручной сварки       │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │Дежурные     │
│   │                    │Варежки шерстяные               │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Шлем защитный или щиток         │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│32.│Грузчик             │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│33.│Заведующий складом  │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    При выполнении работ в      │             │
│   │                    │    неотапливаемых складах и на │             │
│   │                    │    открытых площадках          │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара       │
│   │                    │    При работе с этилированным  │             │
│   │                    │    бензином дополнительно:     │             │
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный     │
│   │                    │Нарукавники резиновые           │Дежурные     │
│   │                    │Сапоги кожаные на латунных      │             │
│   │                    │гвоздях вместо сапог кирзовых   │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │                                │             │
│34.│Заведующий          │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │хозяйством          │                                │1,5 года     │
│   │                    │                                │             │
│35.│Инженер; техник;    │    При выполнении работ по     │             │
│   │начальник станции,  │    зондированию атмосферы:     │             │
│   │пункта              │Плащ брезентовый                │Дежурный     │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 2 года  │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │    При выполнении гидрологичес-│             │
│   │                    │    ких, гляциологических и     │             │
│   │                    │    океанографических           │             │
│   │                    │    наблюдений:                 │             │
│   │                    │Костюм меховой вместо           │             │
│   │                    │полупальто мехового             │1 на 3 года  │
│   │                    │Плащ брезентовый с капюшоном    │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги резиновые с высокими     │             │
│   │                    │голенищами                      │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Валенки                         │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Галоши на валенки               │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Варежки шерстяные               │2 пары       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    При выполнении актинометри- │             │
│   │                    │    ческих наблюдений на        │             │
│   │                    │    станции, пункте:            │             │
│   │                    │Плащ брезентовый                │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │    При выполнении гидрометеоро-│             │
│   │                    │    логических и геофизических  │             │
│   │                    │    наблюдений:                 │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Валенки                         │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Галоши на валенки               │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │Плащ брезентовый                │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│36.│Инженер; техник     │    При выполнении озонометри-  │             │
│   │                    │    ческих наблюдений на        │             │
│   │                    │    станции, пункте:            │             │
│   │                    │Плащ брезентовый с капюшоном    │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │1 пара       │
│   │                    │Подшлемник шерстяной            │1 на 2 года  │
│   │                    │    При выполнении работ на     │             │
│   │                    │    радиолокационной установке: │             │
│   │                    │Плащ брезентовый с капюшоном    │Дежурный     │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │                                │             │
│37.│Истопник            │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│38.│Кассир              │Плащ непромокаемый с капюшоном  │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│39.│Каюр                │Плащ брезентовый с капюшоном    │Дежурный     │
│   │                    │Костюм меховой вместо           │             │
│   │                    │полупальто мехового             │1 на 3 года  │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Малица с камлейкой              │Дежурная     │
│   │                    │Унты меховые вместо валенок     │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Чулки меховые                   │1 пара       │
│   │                    │Варежки шерстяные               │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │4 пары       │
│   │                    │                                │             │
│40.│Кладовщик           │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    При выполнении работ в      │             │
│   │                    │    неотапливаемом складе и на  │             │
│   │                    │    открытой площадке           │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара       │
│   │                    │    При работе с этилированным  │             │
│   │                    │    бензином дополнительно:     │             │
│   │                    │Сапоги кожаные на латунных      │             │
│   │                    │гвоздях вместо сапог кирзовых   │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Нарукавники резиновые           │Дежурные     │
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│41.│Комендант           │Сапоги кирзовые                 │1 пара       │
│   │                    │                                │             │
│42.│Конюх               │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный         │2 пары       │
│   │                    │Сапоги резиновые с высокими     │             │
│   │                    │голенищами                      │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│43.│Кузнец ручной ковки │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Фартук кожаный с нагрудником    │1 на 2 года  │
│   │                    │Ботинки кожаные с гладким верхом│1 пара       │
│   │                    │Варежки шерстяные               │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│44.│Матрос; моторист;   │Плащ непромокаемый с капюшоном  │Дежурный     │
│   │рулевой (кормщик)   │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Сапоги резиновые с высокими     │             │
│   │                    │голенищами                      │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │    Мотористу дополнительно:    │             │
│   │                    │Комбинезон  хлопчатобумажный    │1            │
│   │                    │                                │             │
│45.│Матрос береговой    │Плащ брезентовый с капюшоном    │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│46.│Машинист двигателей │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │внутреннего         │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │сгорания            │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │                                │             │
│47.│Машинист (кочегар)  │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │котельной           │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│48.│Механик всех        │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │наименований (кроме │Рукавицы комбинированные        │3 пары       │
│   │электромеханика)    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │                                │             │
│49.│Монтажник связи -   │Костюм меховой вместо           │             │
│   │антенщик            │полупальто мехового             │1 на 3 года  │
│   │                    │Костюм брезентовый              │1 на 3 года  │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 2 года  │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│50.│Моторист            │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │электродвигателей   │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│51.│Подсобный рабочий   │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 2 года  │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги резиновые с высокими     │             │
│   │                    │голенищами                      │1 пара       │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│52.│Рабочий по          │Костюм брезентовый              │1            │
│   │благоустройству     │Куртка на утепляющей прокладке  │1            │
│   │(на работах по      │Брюки на утепляющей  прокладке  │1            │
│   │удалению нечистот   │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │вручную)            │Перчатки резиновые              │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар       │
│   │                    │                                │             │
│53.│Слесари всех        │    На наружных работах:        │             │
│   │наименований        │Костюм меховой вместо           │             │
│   │                    │полупальто мехового             │1 на 3 года  │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 2 года  │
│   │                    │Костюм брезентовый              │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │    На работах в помещении:     │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │     Слесарю - сантехнику:      │             │
│   │                    │Сапоги резиновые вместо  сапог  │             │
│   │                    │кирзовых                        │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │                                │             │
│54.│Старшина-моторист   │Плащ непромокаемый с капюшоном  │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Сапоги резиновые с высокими     │             │
│   │                    │голенищами                      │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │4 пары       │
│   │                    │                                │             │
│55.│Сторож (вахтер)     │    При охране наружных         │             │
│   │                    │    объектов:                   │             │
│   │                    │Тулуп                           │Дежурный     │
│   │                    │Костюм меховой вместо           │             │
│   │                    │полупальто мехового             │1 на 3 года  │
│   │                    │Плащ непромокаемый с капюшоном  │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Галоши на валенки               │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │                                │             │
│56.│Техник              │    При выполнении ремонта и    │             │
│   │                    │    поверки гидрометприборов:   │             │
│   │                    │Плащ брезентовый                │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    При выполнении работ на     │             │
│   │                    │    узле (центре) связи, радио- │             │
│   │                    │    станции, аппаратной связи:  │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │    При выполнении работ на     │             │
│   │                    │    объекте вне помещения       │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │                                │             │
│57.│Тракторист          │Плащ непромокаемый с капюшоном  │Дежурный     │
│   │                    │Костюм меховой вместо           │             │
│   │                    │полупальто мехового             │1 на 3 года  │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Унты меховые вместо валенок     │1 пара на    │
│   │                    │                                │3 года       │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Варежки шерстяные               │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│58.│Уборщик производст- │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │венных и служебных  │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │помещений           │Брюки на утепляющей  прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │4 пары       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│59.│Электромеханик      │    При обслуживании            │             │
│   │связи;              │    электролиний, линий связи и │             │
│   │электромонтер по    │    телефонных сетей:           │             │
│   │ремонту и           │Полуплащ непромокаемый          │Дежурный     │
│   │обслуживанию        │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │электрооборудования │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на 2  │
│   │                    │                                │года         │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │Пояс предохранительный          │Дежурный     │
│   │                    │    При работе в помещениях:    │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│                                                                       │
│   Примечания к  разделам  I  - IX.  1.  Спецодежда,  спецобувь и      │
│другие   средства    индивидуальной    защиты,    предусмотренные      │
│одновременно  в нескольких разделах,  выдаются только по нормам с      │
│минимальным  сроком  носки,  содержащимся  в  одном  из  разделов      │
│настоящих Норм.                                                        │
│   2. В инвентаре управлений по гидрометеорологии  и  мониторингу      │
│окружающей  среды,  расположенных в районах Крайнего Севера,  для      │
│производства инспекторских и других разъездных  работ  необходимо      │
│иметь при количестве работников до 100 человек 5 комплектов,  при      │
│количестве  работников  до  200  человек  8  комплектов   и   при      │
│количестве  работников свыше 200 человек 10 комплектов следующего      │
│набора спецодежды,  спецобуви  и  других  средств  индивидуальной      │
│защиты:                                                                │
│   │                    │Костюм меховой                  │             │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │             │
│   │                    │Унты меховые                    │             │
│   │                    │Сапоги кожаные                  │             │
│   │                    │Сапоги резиновые                │             │
│   │                    │Рукавицы меховые                │             │
│                                                                       │
│   При  работе   с   электрорадиоаппаратурой    и    электролитом      │
│необходимо иметь в инвентаре:                                          │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │кислотозащитной пропиткой       │             │
│   │                    │Фартук прорезиненный            │             │
│   │                    │Галоши диэлектрические          │             │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │             │
│   │                    │Перчатки резиновые              │             │
│   │                    │Очки защитные                   │             │
│                                                                       │
│   3. Если по роду работы целесообразнее выдавать сапоги кирзовые      │
│вместо сапог кожаных,  то срок носки сапог  кирзовых  может  быть      │
│уменьшен на 0,5 года.                                                  │
│   4. Работники,  временно  переведенные  на  работу  по   другой      │
│профессии,   обеспечиваются  спецодеждой,  спецобувью  и  другими      │
│средствами индивидуальной  защиты,  необходимыми  для  выполнения      │
│этой  работы,  из  числа  спецодежды,  спецобуви и других средств      │
│индивидуальной защиты, бывших в употреблении, но годных к носке и      │
│не потерявших своих защитных свойств.                                  │
│   5. Работникам   министерств   (ведомств),    направляемым    в      │
│командировки  в организации,  находящиеся в Арктике,  выдаются во      │
│временное пользование на период командировки полупальто  меховое,      │
│унты меховые и валенки.                                                │
│   6. Работникам,  которым куртка на утепляющей прокладке и брюки      │
│на утепляющей прокладке выдаются на одинаковые сроки носки, можно      │
│выдавать "Комплект зимний для гидрометеоролога" на  тот  же  срок      │
│носки.                                                                 │
│                                                                       │
│          X. Работники, проводящие водолазные подводные                │
│      научно-исследовательские работы в Арктике и Антарктике           │
│                                                                       │
│60.│Руководители и      │Свитер шерстяной водолазный     │1 на 2 года  │
│   │специалисты         │Рейтузы шерстяные  водолазные   │1 на 2 года  │
│   │                    │Феска шерстяная                 │1 на 2 года  │
│   │                    │Перчатки шерстяные              │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Чулки шерстяные водолазные      │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Носки шерстяные                 │2 пары       │
│   │                    │Варежки шерстяные               │1 пара       │
│                                                                       │
│   Примечание. Шерстяное белье  выдается  в  личное   пользование      │
│каждому водолазу и надевается только на время спуска в  воду. При      │
│работах на больших глубинах и в особо холодное  время   шерстяное      │
│белье выдается в двух комплектах.                                      │
│                                                                       │
│           XI. Работники, выполняющие работы на борту                  │
│                        воздушных судов                                │
│                                                                       │
├───┬──────────────┬────────────────┬─────┬─────────────────────────────┤
│ N │  Профессия   │  Наименование  │Коли-│   Норма выдачи в годах по   │
│п/п│     или      │     средств    │чест-│    климатическим районам    │
│   │  должность   │ индивидуальной │во   │                             │
│   │              │     защиты     │(шт.,├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│   │              │                │пары)│  I │ II │ III│ IV │ V  │Осо-│
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │бый │
├───┼──────────────┼────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1 │      2       │        3       │  4  │  5 │  6 │ 7  │ 8  │ 9  │ 10 │
├───┼──────────────┼────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│61.│Работник,     │Куртка удлинен- │     │    │    │    │    │    │    │
│   │выполняющий   │ная на меху     │  1  │ -  │  - │на 5│на 4│на 4│  - │
│   │обязанности   │                │     │    │    │лет │года│года│    │
│   │бортового     │Брюки на меху   │  1  │ -  │  - │  - │  - │на 4│  - │
│   │наблюдателя   │                │     │    │    │    │    │года│    │
│   │(аэролога,    │Куртка          │     │    │    │    │    │    │    │
│   │гидролога) в  │хлопчатобумажная│     │    │    │    │    │    │    │
│   │составе       │на ватине       │  1  │на 5│на 5│  - │  - │  - │  - │
│   │экипажей      │                │     │лет │лет │    │    │    │    │
│   │самолетов     │Свитер полу-    │     │    │    │    │    │    │    │
│   │класса ИЛ-14, │шерстяной       │  1  │ -  │  - │  - │на 3│на 3│  - │
│   │имеющий       │                │     │    │    │    │года│года│    │
│   │действующее   │Унты меховые    │  1  │ -  │  - │  - │на 3│на 3│  - │
│   │летное        │                │     │    │    │    │года│года│    │
│   │свидетельство │Рукавицы меховые│  1  │ -  │  - │  - │на 2│на 2│  - │
│   │бортового     │                │     │    │    │    │года│года│    │
│   │наблюдателя   │Перчатки шер-   │     │    │    │    │    │    │    │
│   │(бортового    │стяные          │  1  │на 2│на 2│на 2│на 1│на 1│  - │
│   │оператора)    │                │     │года│года│года│год │год │    │
│   │              │Носки меховые   │  1  │ -  │  - │  - │на 2│на 2│  - │
│   │              │                │     │    │    │    │года│года│    │
│   │              │Носки шерстяные │  1  │на 2│на 2│на 2│на 1│на 1│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│год │год │    │
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │    │
│62.│Работник,     │Куртка на меху  │  1  │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│  - │
│   │выполняющий   │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │обязанности   │Брюки на меху   │  1  │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│  - │
│   │бортового     │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │наблюдателя   │Костюм хлопчато-│     │    │    │    │    │    │    │
│   │(аэролога,    │бумажный на     │     │    │    │    │    │    │    │
│   │гидролога)    │ватине          │  1  │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│  - │
│   │в составе     │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │экипажей      │Унты меховые    │  1  │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│  - │
│   │реактивных    │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │самолетов -   │Галоши к унтам  │     │    │    │    │    │    │    │
│   │зондировщи-   │меховым         │  1  │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│  - │
│   │ков, имеющий  │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │действующее   │Сапоги кожаные  │     │    │    │    │    │    │    │
│   │летное        │на меху         │  1  │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│  - │
│   │свидетельство │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │бортового     │Шлемофон кожаный│     │    │    │    │    │    │    │
│   │наблюдателя   │зимний          │  1  │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│  - │
│   │(бортового    │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │оператора)    │Шлемофон кожаный│     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │летний          │  1  │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Подшлемник      │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │хлопчатобумажный│  2  │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Перчатки        │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │шевретовые      │  1  │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Очки защитные   │  1  │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│  - │
│   │              │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │              │Перчатки кожаные│     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │на меху         │  1  │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Носки шерстяные │  1  │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │    │
│63.│Работник,     │Куртка удлинен- │     │    │    │    │    │    │    │
│   │выполняющий   │ная на меху     │  1  │ -  │на 6│на 5│на 4│на 4│  - │
│   │обязанности   │                │     │    │лет │лет │года│года│    │
│   │бортового     │Брюки на меху   │  1  │ -  │  - │на 5│на 4│на 4│  - │
│   │наблюдателя   │                │     │    │    │лет │года│года│    │
│   │(аэролога,    │Костюм          │     │    │    │    │    │    │    │
│   │гидролога)    │хлопчатобумажный│     │    │    │    │    │    │    │
│   │в составе     │на ватине       │  1  │на 2│на 4│на 4│на 5│на 5│  - │
│   │экипажей      │                │     │года│года│года│лет │лет │    │
│   │самолетов     │Костюм кожаный  │     │    │    │    │    │    │    │
│   │класса Ан-2   │комбинированный │  1  │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│  - │
│   │и вертолетов, │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │имеющий       │Унты меховые    │  1  │ -  │на 5│на 4│на 3│на 3│  - │
│   │действующее   │                │     │    │лет │года│года│года│    │
│   │летное        │Боты суконные   │     │    │    │    │    │    │    │
│   │свидетельство │на резиновой    │     │    │    │    │    │    │    │
│   │бортового     │подошве         │  1  │на 3│  - │  - │  - │  - │  - │
│   │наблюдателя   │                │     │года│    │    │    │    │    │
│   │(бортового    │Галоши к унтам  │     │    │    │    │    │    │    │
│   │оператора)    │меховым         │  1  │ -  │на 3│на 3│на 3│на 3│  - │
│   │              │                │     │    │года│года│года│года│    │
│   │              │Перчатки кожаные│     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │на байке        │  1  │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Носки меховые   │  1  │ -  │  - │на 2│на 2│на 2│  - │
│   │              │                │     │    │    │года│года│года│    │
│   │              │Носки шерстяные │  2  │на 2│на 2│на 2│на 1│на 1│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│год │год │    │
│   │              │Перчатки        │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │шерстяные       │  1  │на 2│на 2│на 2│на 1│на 1│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│год │год │    │
│                                                                       │
│   Примечания к пункту 63.  1.  При полетах на  самолетах  класса      │
│Ан-2  в  IV  климатическом  районе  брюки на меху не выдаются,  а      │
│выдаются брюки хлопчатобумажные на  утепляющей  прокладке  сроком      │
│носки 2 года.                                                          │
│   2. При полетах  на  гидросамолетах  в  I,  II,  III,  IV  и  V      │
│климатических   районах  дополнительно  выдаются  сапоги  кожаные      │
│удлиненные   сроком   носки   3   года,    а    вместо    костюма      │
│хлопчатобумажного    на    ватине    выдается    костюм   кожаный      │
│комбинированный сроком носки 6 лет.                                    │
│                                                                       │
│64.│Работник,     │Куртка кожаная  │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 4│
│   │выполняющий   │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │обязанности   │Брюки кожаные   │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 4│
│   │бортового     │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │наблюдателя   │Сапоги кожаные  │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 2│
│   │(аэролога,    │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │гидролога)    │Очки со свето-  │     │    │    │    │    │    │    │
│   │в составе     │фильтром        │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 2│
│   │экипажей      │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │самолетов     │Полупальто      │     │    │    │    │    │    │    │
│   │и вертолетов, │меховое         │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 3│
│   │имеющий       │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │летное        │Брюки ватные с  │     │    │    │    │    │    │    │
│   │свидетельство │навесным верхом │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 2│
│   │бортового     │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │наблюдателя   │Свитер          │     │    │    │    │    │    │    │
│   │(бортового    │полушерстяной   │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 2│
│   │оператора)    │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │и работающий  │Унты меховые    │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 3│
│   │в особом      │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │климатическом │Шапка-ушанка    │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 3│
│   │поясе         │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │              │Рукавицы меховые│  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 2│
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │              │Перчатки        │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │шерстяные       │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 1│
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │год │
│   │              │Носки меховые   │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 1│
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │год │
│   │              │Носки шерстяные │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на  │
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │0,5 │
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │    │
│65.│Работник,     │Комбинезон      │     │    │    │    │    │    │    │
│   │осуществляющий│хлопчатобумажный│  1  │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│  - │
│   │работы на     │                │     │год │год │год │год │год │    │
│   │аэростатах    │Свитер          │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │полушерстяной   │  1  │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Перчатки        │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │шерстяные       │  1  │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│  - │
│   │              │                │     │год │год │год │год │год │    │
│   │              │Перчатки        │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │шевретовые      │  1  │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Носки шерстяные │  1  │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│  - │
│   │              │                │     │год │год │год │год │год │    │
│   │              │Шлем кожаный на │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │байке           │  1  │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Очки летные     │     │          До износа          │
│   │              │Куртка          │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │меховая <*>     │  1  │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│  - │
│   │              │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │              │Брюки           │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │меховые <*>     │  1  │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│  - │
│   │              │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │              │Рукавицы        │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │меховые <*>     │  1  │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Унты меховые <*>│  1  │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Галоши к унтам  │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │меховым <*>     │  1  │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Носки           │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │меховые <*>     │  1  │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   │              │Шлем меховой <*>│  1  │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│  - │
│   │              │                │     │лет │лет │лет │лет │лет │    │
│   │              │Маска           │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │меховая <*>     │  1  │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│  - │
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│    │
│   --------------------------------                                    │
│   <*> Выдаются  при   полетах   только   при   температуре  ниже      │
│+5 град. C.                                                            │
│                                                                       │
│66.│Руководители, │Куртка хлопчато-│     │                             │
│   │специалисты и │бумажная ватная │     │                             │
│   │научные       │комбинированная │     │                             │
│   │работники,    │с меховым ворот-│     │                             │
│   │осуществляющие│ником           │     │         Дежурная            │
│   │научно-       │Брюки на утепля-│     │                             │
│   │исследователь-│ющей прокладке  │     │         Дежурные            │
│   │ские работы   │Валенки         │     │         Дежурные            │
│   │в полете      │Галоши          │     │                             │
│   │              │к валенкам      │     │         Дежурные            │
│   │              │                │     │                             │
│67.│Подсобный     │Сапоги кирзовые │  1  │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│
│   │рабочий;      │                │     │года│года│года│года│года│года│
│   │монтажник     │Рукавицы комби- │     │    │    │    │    │    │    │
│   │радио- и      │нированные      │  3  │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│
│   │специального  │                │     │год │год │год │год │год │год │
│   │оборудования  │Куртка на утеп- │     │                             │
│   │летательных   │ляющей прокладке│     │         По поясам           │
│   │аппаратов     │Брюки на утепля-│     │                             │
│   │              │ющей прокладке  │     │         По поясам           │
│   │              │Валенки         │     │         По поясам           │
│   │              │Полушубок       │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 4│
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │    │
│68.│Техник;       │   При занятости│     │    │    │    │    │    │    │
│   │лебедчик      │   обслуживанием│     │    │    │    │    │    │    │
│   │(старший)     │   и подъемом   │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │   аэростатов:  │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │Куртка на утеп- │                                   │
│   │              │ляющей прокладке│               По поясам           │
│   │              │Брюки на утепля-│                                   │
│   │              │ющей прокладке  │               По поясам           │
│   │              │Валенки         │               По поясам           │
│   │              │Полушубок       │  1  │ -  │  - │  - │  - │  - │на 4│
│   │              │                │     │    │    │    │    │    │года│
│   │              │Фартук резиновый│     │         Дежурный            │
│   │              │Сапоги резиновые│  1  │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│
│   │              │                │     │года│года│года│года│года│года│
│   │              │Туфли войлочные │     │         Дежурные            │
│   │              │Рукавицы комби- │     │    │    │    │    │    │    │
│   │              │нированные      │  3  │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│
│   │              │                │     │год │год │год │год │год │год │
│   │              │Боты диэлектри- │     │                             │
│   │              │ческие          │     │         Дежурные            │
│   │              │Перчатки диэлек-│     │                             │
│   │              │трические       │     │         Дежурные            │
│   │              │Очки защитные   │     │         Дежурные            │
│                                                                       │
│   Примечание к разделу XI.                                            │
│                                                                       │
│                            ПЕРЕЧЕНЬ                                   │
│         МЕСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ                │
│        ВЫДАЧИ ТЕПЛОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СПЕЦОБУВИ РАБОТНИКАМ,               │
│          ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,                 │
│                    ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ РАЙОНАМ                           │
│                                                                       │
│                            I район                                    │
│                                                                       │
│   Республика Дагестан                                                 │
│   Республика Ингушетия                                                │
│   Кабардино-Балкарская Республика                                     │
│   Краснодарский край                                                  │
│                                                                       │
│   Республика Северная Осетия - Алания                                 │
│   Чеченская Республика                                                │
│                                                                       │
│                            II район                                   │
│                                                                       │
│   Астраханская область                                                │
│   Белгородская область                                                │
│   Калининградская область                                             │
│   Республика Калмыкия                                                 │
│   Приморский край (южнее 45 северной широты)                          │
│   Ростовская область                                                  │
│   Ставропольский край                                                 │
│                                                                       │
│                           III район                                   │
│                                                                       │
│   Республика Башкортостан                                             │
│   Брянская область                                                    │
│   Владимирская область                                                │
│   Волгоградская область                                               │
│   Вологодская область                                                 │
│   Воронежская область                                                 │
│   Ивановская область                                                  │
│   Калужская область                                                   │
│   Республика Карелия (южнее 63 северной широты)                       │
│   Кировская область                                                   │
│   Костромская область                                                 │
│   Курганская область                                                  │
│   Курская область                                                     │
│   Ленинградская область                                               │
│   Липецкая область                                                    │
│   Республика Марий Эл                                                 │
│   Республика Мордовия                                                 │
│   Московская область                                                  │
│   Нижегородская область                                               │
│   Новгородская область                                                │
│   Оренбургская область                                                │
│   Орловская область                                                   │
│   Пензенская область                                                  │
│   Приморский край (севернее 45 северной широты)                       │
│   Псковская область                                                   │
│   Рязанская область                                                   │
│   Самарская область                                                   │
│   Саратовская область                                                 │
│   Сахалинская область (южнее 48 северной широты)                      │
│   Смоленская область                                                  │
│   Тамбовская область                                                  │
│   Тверская область                                                    │
│   Тульская область                                                    │
│   Удмуртская республика                                               │
│   Ульяновская область                                                 │
│   Чувашская республика                                                │
│   Ярославская область                                                 │
│                                                                       │
│                            IV район                                   │
│                                                                       │
│   Алтайский край                                                      │
│   Амурская область                                                    │
│   Архангельская область  (кроме   районов,   расположенных    за      │
│Полярным кругом)                                                       │
│   Республика Бурятия                                                  │
│   Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)               │
│   Камчатская область                                                  │
│   Республика Карелия (севернее 63 северной широты)                    │
│   Республика Коми                                                     │
│   Кемеровская область                                                 │
│   Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)               │
│   Магаданская область                                                 │
│   Мурманская область                                                  │
│   Новосибирская область                                               │
│   Омская область                                                      │
│   Пермская область                                                    │
│   Сахалинская область (севернее 48 северной широты)                   │
│   Свердловская область                                                │
│   Республика Татарстан                                                │
│   Томская область                                                     │
│   Республика Тыва                                                     │
│   Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)               │
│   Хабаровский край                                                    │
│   Челябинская область                                                 │
│   Читинская область                                                   │
│                                                                       │
│                            V район                                    │
│                                                                       │
│   Архангельская область  (районы,  расположенные   за   Полярным      │
│кругом)                                                                │
│   Иркутская область  (Бодайбинский,  Катангский,   Киренский   и      │
│Мамско-Чуйский районы)                                                 │
│   Республика Коми (районы, расположенные за Полярным кругом)          │
│   Красноярский край  (территории Эвенкийского автономного округа      │
│и Туруханского района, расположенные южнее Полярного круга)            │
│   Магаданская область   (Чукотский   автономный   округ,   кроме      │
│районов, расположенных за Полярным кругом)                             │
│   Республика Саха  (Якутия)  (кроме  районов,  расположенных  за      │
│Полярным кругом)                                                       │
│   Тюменская   область  (Ямало-Ненецкий  автономный округ,  кроме      │
│районов, расположенных за Полярным кругом)                             │
│                                                                       │
│                          Особый район                                 │
│                                                                       │
│   Территория, расположенная за Полярным кругом, кроме территории      │
│Мурманской и Архангельской областей и Республики Коми                  │
│   Магаданская    область   (районы:   Ольский,     Омсукчанский,      │
│Северо-Эвенкийский,    Среднеканский,  Сусуманский,  Тенькинский,      │
│Хасынский и Ягоднинский)                                               │
│                                                                       │
│   При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 1000      │
│до  2000  м  наземным  работникам  всех  профессий  и  должностей      │
│спецодежда,  спецобувь и другие  средства  индивидуальной  защиты      │
│выдаются по нормам,  установленным для III климатического района.      │
│При работе в высокогорных районах на высоте  от  2000  м  и  выше      │
│наземным  работникам  всех  профессий  и  должностей  спецодежда,      │
│спецобувь и другие средства  индивидуальной  защиты  выдаются  по      │
│нормам, установленным для IV климатического района.                    │
│                                                                       │
│    XII.  Участники арктических и антарктических экспедиций            │
│                                                                       │
├───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┤
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │ Норма выдачи│
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │    на год   │
│   │     должность      │                                │  (единицы,  │
│   │                    │                                │  комплекты) │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │         2          │                3               │      4      │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│69.│Участники           │Костюм теплозащитный для        │             │
│   │антарктической      │арктических и антарктических    │             │
│   │экспедиции всех     │экспедиций (на верблюжьей       │             │
│   │профессий и         │шерсти)                         │1            │
│   │должностей          │Костюм теплозащитный для        │             │
│   │прибрежных станций  │арктических и антарктических    │             │
│   │                    │экспедиций (на шерстяном ватине)│1            │
│   │                    │Костюм кожаный                  │1            │
│   │                    │Костюм штормовой для арктических│             │
│   │                    │и антарктических экспедиций     │1            │
│   │                    │Костюм рабочий суконный         │1            │
│   │                    │Жилет меховой                   │1            │
│   │                    │Свитер чистошерстяной двойной   │1            │
│   │                    │Белье шерстяное                 │4 комплекта  │
│   │                    │Белье трикотажное               │             │
│   │                    │полушелковое                    │4 комплекта  │
│   │                    │Шарф чистошерстяной             │1            │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │1            │
│   │                    │Шапка лыжная шерстяная          │1            │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары       │
│   │                    │Рукавицы меховые                │3 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Носки меховые                   │2 пары       │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Валенки утяжеленные             │1 пара       │
│   │                    │Сапоги утепленные на резиновой  │             │
│   │                    │подошве для монтажников         │1 пара       │
│   │                    │Сапоги резиновые  утепленные    │1 пара       │
│   │                    │Ботинки суконные                │1 пара       │
│   │                    │Галоши на валенки               │1 пара       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    Участникам антарктической   │             │
│   │                    │    экспедиции зимовочного      │             │
│   │                    │    состава станции Беллинсгау- │             │
│   │                    │    зен дополнительно:          │             │
│   │                    │Плащ штормовой из прорезиненной │             │
│   │                    │ткани                           │1            │
│   │                    │    Участникам санно-           │             │
│   │                    │    гусеничного похода          │             │
│   │                    │    антарктической экспедиции   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Свитер чистошерстяной двойной   │2            │
│   │                    │Белье шерстяное                 │4  комплекта │
│   │                    │Белье трикотажное               │             │
│   │                    │полушелковое                    │4 комплекта  │
│   │                    │Подшлемник шерстяной            │2            │
│   │                    │Рукавицы меховые                │4 пары       │
│   │                    │Носки меховые                   │4 пары       │
│   │                    │Унты меховые                    │2 пары       │
│   │                    │                                │             │
│70.│Участники           │Костюм теплозащитный для        │             │
│   │антарктической      │арктических и антарктических    │             │
│   │экспедиции всех     │экспедиций (на верблюжьей       │             │
│   │профессий и         │шерсти)                         │1            │
│   │должностей          │Костюм рабочий суконный         │1            │
│   │зимовочного состава │Костюм  кожаный                 │1            │
│   │внутриконтиненталь- │Жилет меховой                   │1            │
│   │ных станций         │Свитер чистошерстяной двойной   │2            │
│   │                    │Белье трикотажное               │             │
│   │                    │полушелковое                    │4 комплекта  │
│   │                    │Белье шерстяное                 │6 комплектов │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │1            │
│   │                    │Шапка лыжная шерстяная          │1            │
│   │                    │Подшлемник шерстяной            │2            │
│   │                    │Шарф шерстяной                  │1            │
│   │                    │Рукавицы меховые                │3 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары       │
│   │                    │Носки меховые                   │4 пары       │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Унты меховые                    │1 пара       │
│   │                    │Валенки утяжеленные             │1 пара       │
│   │                    │Ботинки суконные                │1 пара       │
│   │                    │Галоши на валенки               │1 пара       │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    Участникам антарктической   │             │
│   │                    │    экспедиции зимовочного      │             │
│   │                    │    состава внутриконтинен-     │             │
│   │                    │    тальных станций бурового    │             │
│   │                    │    отряда дополнительно:       │             │
│   │                    │Сапоги резиновые  утепленные    │1 пара       │
│   │                    │                                │             │
│71.│Участники           │Костюм теплозащитный для        │             │
│   │антарктической      │арктических и антарктических    │             │
│   │экспедиции всех     │экспедиций (на шерстяном        │             │
│   │профессий и         │ватине)                         │1            │
│   │должностей          │Костюм кожаный                  │1            │
│   │сезонного состава   │Жилет меховой                   │1            │
│   │полевых лагерей,    │Свитер чистошерстяной двойной   │1            │
│   │геологических       │Белье шерстяное                 │4 комплекта  │
│   │отрядов и           │Белье трикотажное полушелковое  │4 комплекта  │
│   │приравненных        │Шапка-ушанка                    │1            │
│   │к ним групп         │Шапка лыжная шерстяная          │1            │
│   │                    │Подшлемник                      │2            │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные двойные │4 комплекта  │
│   │                    │Рукавицы меховые                │3 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Носки меховые                   │2 пары       │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Сапоги утепленные на резиновой  │             │
│   │                    │подошве для монтажников         │1 пара       │
│   │                    │Сапоги резиновые утепленные     │1 пара       │
│   │                    │Валенки утяжеленные             │1 пара       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    Участникам антарктической   │             │
│   │                    │    экспедиции сезонного состава│             │
│   │                    │    полевых лагерей, геологичес-│             │
│   │                    │    ких отрядов и приравненных к│             │
│   │                    │    ним групп, связанных с рабо-│             │
│   │                    │    той в горных районах и на   │             │
│   │                    │    льду, дополнительно:        │             │
│   │                    │Ботинки юфтевые высокогорные    │             │
│   │                    │с триконями                     │2 пары       │
│   │                    │                                │             │
│72.│Участники           │Костюм теплозащитный для        │             │
│   │антарктической      │арктических и антарктических    │             │
│   │экспедиции всех     │экспедиций (на шерстяном        │             │
│   │профессий и         │ватине)                         │1            │
│   │должностей          │Костюм мужской штормовой для    │             │
│   │сезонного состава   │арктических и антарктических    │             │
│   │морской части       │экспедиций                      │1            │
│   │                    │Костюм рабочий суконный         │1            │
│   │                    │Свитер чистошерстяной двойной   │1            │
│   │                    │Белье шерстяное                 │4 комплекта  │
│   │                    │Белье трикотажное полушелковое  │4 комплекта  │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │1            │
│   │                    │Шапка лыжная шерстяная          │1            │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары       │
│   │                    │Рукавицы меховые                │3 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Носки меховые                   │2 пары       │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Сапоги утепленные на резиновой  │             │
│   │                    │подошве для монтажников         │1 пара       │
│   │                    │Сапоги резиновые  утепленные    │1 пара       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│                                                                       │
│   Примечания к  пунктам  69  - 72 раздела XII.  1.   В инвентаре      │
│антарктической   станции   необходимо   иметь   следующие    виды      │
│спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты:          │
│   │Аккумуляторщик,     │Костюм хлопчатобумажный         │             │
│   │занятый зарядкой    │кислотозащитный                 │Дежурный     │
│   │аккумуляторов       │Фартук                          │Дежурный     │
│   │                    │Перчатки резиновые кислото- и   │             │
│   │                    │щелочестойкие                   │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│   │Врач                │Халат медицинский               │2            │
│   │                    │Колпак хлопчатобумажный         │2            │
│   │                    │                                │             │
│   │Повар               │Куртка поварская и головной убор│4            │
│   │                    │Фартук клеенчатый               │2            │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный белый   │4            │
│   │                    │                                │             │
│   │Работник, занятый   │Фартук                          │1            │
│   │на добыче водорода  │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │Перчатки резиновые кислото- и   │             │
│   │                    │щелочестойкие                   │1 пара       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│   │Электросварщик      │Костюм брезентовый с            │             │
│   │                    │огнезащитной пропиткой          │2            │
│   │                    │Щиток защитный                  │До износа    │
│                                                                       │
│   2. Для  выполнения  аварийных работ, санно-тракторных походов,      │
│специальных  работ  по  службам  в  зависимости   от   количества      │
│работников в инвентаре антарктической станции необходимо иметь:        │
│                                                                       │
├───┬────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┤
│ N │  Наименование средств  │ Единица │Количество работников на станции│
│п/п│      индивидуальной    │измерения├───────┬───────┬───────┬────────┤
│   │         защиты         │         │ до 15 │ до 25 │ до 50 │ до 100 │
│   │                        │         │  чел. │ чел.  │ чел.  │  чел.  │
├───┼────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1 │           2            │    3    │   4   │   5   │   6   │    7   │
├───┼────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1.│Полный комплект         │         │       │       │       │        │
│   │специальной одежды      │         │       │       │       │        │
│   │и специальной обуви     │         │       │       │       │        │
│   │для работников          │         │       │       │       │        │
│   │соответствующей станции │Комплект │   2   │   3   │   5   │    8   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│ 2.│Костюм брезентовый      │Комплект │   3   │   5   │  10   │   15   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│ 3.│Халат хлопчатобумажный  │Штука    │   2   │   3   │   5   │    8   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│ 4.│Костюм рабочий суконный │Комплект │   3   │   5   │  10   │   15   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│ 5.│Полупальто меховое      │Штука    │   1   │   1   │   2   │    4   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│ 6.│Унты меховые            │Пара     │   2   │   3   │   5   │    8   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│ 7.│Сапоги утепленные       │         │       │       │       │        │
│   │на резиновой подошве    │Пара     │   3   │   5   │  10   │   15   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│ 8.│Ботинки юфтевые         │         │       │       │       │        │
│   │высокогорные с триконями│Пара     │   2   │   3   │   5   │    8   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│ 9.│Галоши диэлектрические  │Пара     │   2   │   2   │   3   │    5   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│10.│Перчатки диэлектрические│Пара     │   3   │   2   │   3   │    5   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│11.│Каска защитная          │Штука    │   3   │   5   │  10   │   20   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│12.│Наушники противошумные  │Пара     │   3   │   3   │   4   │    5   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│13.│Антифоны-вкладыши       │Пара     │   3   │   3   │   4   │    5   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│14.│Очки защитные           │Пара     │   2   │   3   │   5   │    8   │
│   │                        │         │       │       │       │        │
│15.│Жилет спасательный      │Штука    │   5   │   8   │  10   │   15   │
├───┴────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│   3. Участникам   антарктической  экспедиции  всех  профессий  и      │
│должностей сезонного  состава  морской  части,  полевых  лагерей,      │
│геологических  отрядов  и  приравненных к ним групп,  допускается      │
│выдача спецодежды,  спецобуви  и  других  средств  индивидуальной      │
│защиты, бывших в употреблении, с износом не более 50%.                 │
│                                                                       │
├───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┤
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │ Норма выдачи│
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │    на год   │
│   │     должность      │                                │  (единицы,  │
│   │                    │                                │  комплекты) │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │         2          │                3               │      4      │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│73.│Участники  арктичес-│Костюм теплозащитный для аркти- │             │
│   │кой  экспедиции всех│ческих и антарктических         │             │
│   │профессий и должнос-│экспедиций (на верблюжьей       │             │
│   │тей, выполняющие ра-│шерсти)                         │1            │
│   │боты  на  дрейфующих│Костюм теплозащитный для аркти- │             │
│   │льдах  и  ледниках в│ческих  и антарктических        │             │
│   │Северном   Ледовитом│экспедиций (на шерстяном        │             │
│   │океане и его морях  │ватине)                         │1            │
│   │                    │Костюм кожаный                  │1            │
│   │                    │Костюм штормовой для арктических│             │
│   │                    │и антарктических экспедиций     │1            │
│   │                    │Костюм рабочий суконный         │1            │
│   │                    │Жилет меховой                   │1            │
│   │                    │Свитер чистошерстяной  двойной  │1            │
│   │                    │Белье шерстяное                 │4 комплекта  │
│   │                    │Белье трикотажное полушелковое  │4 комплекта  │
│   │                    │Шарф чистошерстяной             │1            │
│   │                    │Шапка-ушанка с кожаным верхом   │1            │
│   │                    │Шапка лыжная шерстяная          │1            │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары       │
│   │                    │Рукавицы меховые                │3 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Носки меховые                   │2 пары       │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Валенки утяжеленные             │1 пара       │
│   │                    │Галоши на валенки               │1 пара       │
│   │                    │Сапоги утепленные на резиновой  │             │
│   │                    │подошве для монтажников         │1 пара       │
│   │                    │Сапоги резиновые утепленные     │1 пара       │
│   │                    │Сапоги резиновые с высокими     │             │
│   │                    │голенищами                      │1 пара       │
│   │                    │Ботинки суконные                │1 пара       │
│   │                    │Полупальто меховое              │1 на 2 года  │
│   │                    │Унты меховые                    │2 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │2 пары       │
│                                                                       │
│   Примечания. 1.  В  инвентаре  арктической  станции  необходимо      │
│иметь следующие виды  спецодежды,  спецобуви  и  других   средств      │
│индивидуальной защиты:                                                 │
│   │Аккумуляторщик,     │Костюм хлопчатобумажный         │             │
│   │занятый зарядкой    │кислотозащитный                 │Дежурный     │
│   │аккумуляторов       │Фартук                          │Дежурный     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │             │
│   │                    │кислотозащитные                 │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│   │Врач                │Халат медицинский               │2            │
│   │                    │Колпак хлопчатобумажный         │2            │
│   │                    │                                │             │
│   │Повар               │Куртка поварская и головной убор│4 пары       │
│   │                    │Фартук клеенчатый               │2            │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный белый   │4            │
│   │                    │                                │             │
│   │Работник, занятый   │Костюм брезентовый              │1            │
│   │добычей водорода    │Фартук рабочий                  │1            │
│   │                    │Перчатки резиновые кислото- и   │             │
│   │                    │щелочестойкие                   │1 пара       │
│   │                    │Очки защитные                   │1 пара       │
│                                                                       │
│   2. В  инвентаре  арктической  станции  необходимо иметь полный      │
│комплект спецодежды,  спецобуви и других  средств  индивидуальной      │
│защиты (аварийный запас - резерв) в количестве 10% от численности      │
│работников.                                                            │
│                                                                       │
│74.│Участники  арктичес-│Куртка меховая                  │1 на 2 года  │
│   │ких  экспедиций всех│Костюм теплозащитный для        │             │
│   │профессий и должнос-│арктических и антарктических    │             │
│   │тей, выполняющие ра-│экспедиций (на шерстяном ватине)│1            │
│   │боты в Северном  Ле-│Костюм штормовой для арктических│             │
│   │довитом океане и его│и антарктических экспедиций     │1            │
│   │морях               │Костюм рабочий суконный         │1            │
│   │                    │Свитер чистошерстяной двойной   │1            │
│   │                    │Белье трикотажное полушелковое  │4 комплекта  │
│   │                    │Белье шерстяное                 │4 комплекта  │
│   │                    │Шапка-ушанка с кожаным верхом   │1            │
│   │                    │Шарф чистошерстяной             │1            │
│   │                    │Сапоги утепленные на резиновой  │             │
│   │                    │подошве для монтажников         │1 пара       │
│   │                    │Сапоги резиновые с высокими     │             │
│   │                    │голенищами                      │1 пара       │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары       │
│   │                    │Рукавицы меховые                │3 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар        │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │2 пары       │
│   │                    │Шапка лыжная шерстяная          │1            │
│                                                                       │
│   Примечание. В инвентаре экспедиции необходимо иметь  следующие      │
│виды  спецодежды  в  количестве  20%  от  численности  участников      │
│экспедиции:                                                            │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │             │
│   │                    │Плащ брезентовый с капюшоном    │             │
│   │                    │Костюм брезентовый              │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │             │
│   │                    │Перчатки резиновые              │             │
│   │                    │Фартук резиновый                │             │
│   │                    │                                │             │
│75.│Участники   сезонной│Костюм теплозащитный для аркти- │             │
│   │экспедиции   "Север"│ческих и антарктических экспеди-│             │
│   │всех   профессий   и│ций (на верблюжьей шерсти)      │1            │
│   │должностей, выполня-│Костюм кожаный                  │1            │
│   │ющие работы в аркти-│Костюм штормовой для арктических│             │
│   │ческих  условиях  на│и антарктических экспедиций     │1            │
│   │дрейфующих льдах, на│Полупальто меховое              │1 на 2 года  │
│   │борту  самолета,  на│Свитер чистошерстяной двойной   │1            │
│   │береговых базах     │Белье шерстяное                 │4 комплекта  │
│   │                    │Белье трикотажное полушелковое  │4 комплекта  │
│   │                    │Шапка-ушанка с кожаным верхом   │1            │
│   │                    │Шарф чистошерстяной             │1            │
│   │                    │Унты меховые                    │2 пары       │
│   │                    │Сапоги утепленные на резиновой  │             │
│   │                    │подошве для монтажников         │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы меховые                │4 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │4 пары       │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары       │
│   │                    │Носки меховые                   │4 пары       │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │2 пары       │
│   │                    │Шапка лыжная шерстяная          │1            │
│   │                    │                                │             │
│76.│Участники экспедиций│Полупальто меховое              │1 на 2 года  │
│   │всех   профессий   и│Костюм кожаный                  │1            │
│   │должностей, выполня-│Свитер шерстяной                │1            │
│   │ющие работы на борту│Шапка-ушанка с кожаным верхом   │1            │
│   │самолетов  в  аркти-│Шарф чистошерстяной             │1            │
│   │ческих условиях     │Унты меховые                    │2 пары       │
│   │                    │Сапоги утепленные на резиновой  │             │
│   │                    │подошве для монтажников         │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы меховые                │4 пары       │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные         │4 пары       │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │2 пары       │
│   │                    │                                │             │
│77.│Участники    инспек-│Полупальто меховое              │1 на 2 года  │
│   │торских    санно   -│Костюм теплозащитный для        │             │
│   │тракторных,  берего-│арктических и антарктических    │             │
│   │вых экспедиций и на-│экспедиций (на шерстяном ватине)│1            │
│   │учно-оперативных    │Костюм штормовой для арктических│             │
│   │групп всех профессий│и антарктических экспедиций     │1            │
│   │и должностей, выпол-│Свитер чистошерстяной двойной   │1            │
│   │няющие работы в арк-│Шапка-ушанка с кожаным верхом   │1            │
│   │тических условиях   │Шарф чистошерстяной             │1            │
│   │                    │Валенки утяжеленные             │1 пара       │
│   │                    │Галоши на валенки               │1 пара       │
│   │                    │Сапоги утепленные на резиновой  │             │
│   │                    │подошве для монтажников         │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы меховые                │3 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │4 пары       │
│   │                    │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары       │
│   │                    │Носки чистошерстяные            │4 пары       │
│   │                    │Портянки суконные               │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │2 пары       │
│                                                                       │
│   Примечание. Участникам кратковременных арктических  экспедиций      │
│(от  1 до 4 месяцев) допускается выдача спецодежды,  спецобуви  и      │
│других средств индивидуальной защиты,  бывших в употреблении,   с      │
│износом не более 50%.                                                  │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 11
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ПАРОСИЛОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА (КРОМЕ
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)		

┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┐
│ N  │      Профессия     │       Наименование средств     │   Норма  │
│п/п │        или         │      индивидуальной защиты     │  выдачи  │
│    │     должность      │                                │  на год  │
│    │                    │                                │(единицы, │
│    │                    │                                │комплекты)│
├────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1  │         2          │               3                │    4     │
├────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│1.  │Аппаратчик химводо- │Костюм хлопчатобумажный с       │          │
│    │очистки             │водоотталкивающей пропиткой     │1         │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара    │
│    │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные  │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар     │
│    │                    │Респиратор                      │До износа │
│    │                    │                                │          │
│2.  │Бункеровщик;    дро-│Комбинезон хлопчатобумажный     │1         │
│    │бильщик;    машинист│Рукавицы брезентовые            │12 пар    │
│    │мельниц (по  размолу│Респиратор                      │До износа │
│    │топлива);  транспор-│Очки защитные                   │До износа │
│    │терщик              │    На наружных работах зимой   │          │
│    │                    │    дополнительно:              │          │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам │
│    │                    │                                │          │
│3.  │Котлочист           │Комбинезон хлопчатобумажный     │          │
│    │                    │из пыленепроницаемой ткани      │1         │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара    │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар    │
│    │                    │Шлем суконный с наплечниками    │Дежурный  │
│    │                    │Респиратор                      │До износа │
│    │                    │Респиратор шланговый            │Дежурный  │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │                                │          │
│4.  │Мастер; слесарь-    │    При выполнении работ        │          │
│    │электрик  по ремонту│    непосредственно на переборке│          │
│    │электрооборудования │    и ремонте ртутных           │          │
│    │                    │    выпрямителей:               │          │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1         │
│    │                    │Берет хлопчатобумажный          │1         │
│    │                    │Перчатки кожаные                │1 пара    │
│    │                    │Противогаз                      │Дежурный  │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │Галоши диэлектрические          │Дежурные  │
│    │                    │                                │          │
│4а. │Машинист   береговых│  При   выполнении    работы   у│          │
│    │насосных станций    │  водоприемника:                │          │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара    │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │3 пары    │
│(п. 4а введен Постановлением Минтруда России от 17.12.2001 N 85)     │
│    │                    │                                │          │
│5.  │Машинист (кочегар)  │    При выполнении работ в      │          │
│    │котельной           │    котельной, работающей на    │          │
│    │                    │    минеральном топливе при     │          │
│    │                    │    механической загрузке и на  │          │
│    │                    │    жидком топливе:             │          │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1         │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар     │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │    При выполнении работ в      │          │
│    │                    │    котельной, работающей на    │          │
│    │                    │    твердом минеральном топливе │          │
│    │                    │    при ручной загрузке:        │          │
│    │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │          │
│    │                    │с огнезащитной пропиткой        │1         │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара    │
│    │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар    │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │    При выполнении работ по     │          │
│    │                    │    промывке конденсаторов и ям:│          │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1         │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара    │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары    │
│    │                    │    При выполнении работ по     │          │
│    │                    │    наблюдению по приборам за   │          │
│    │                    │    уровнем и температурой воды │          │
│    │                    │    в котле, за давлением пара: │          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар     │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │    При выполнении работ по     │          │
│    │                    │    гидрозолоудалению:          │          │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара    │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар     │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │    При выполнении работ на     │          │
│    │                    │    ручном золоудалении, отвозке│          │
│    │                    │    золы и шлака:               │          │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный из      │          │
│    │                    │пыленепроницаемый ткани         │1         │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара    │
│    │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар    │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │    При отвозке золы и шлака    │          │
│    │                    │    на наружных работах зимой   │          │
│    │                    │    дополнительно:              │          │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам │
│    │                    │                                │          │
│6.  │Машинист котлов     │Костюм хлопчатобумажный         │1         │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар     │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │    При выполнении работ по     │          │
│    │                    │    ручной загрузке твердым     │          │
│    │                    │    топливом дополнительно:     │          │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара    │
│    │                    │                                │          │
│7.  │Машинист-обходчик   │Полукомбинезон                  │          │
│    │по турбинному обору-│хлопчатобумажный                │1         │
│    │дованию             │Рукавицы комбинированные        │4 пары    │
│    │                    │                                │          │
│8.  │Машинист топливопо- │    При выполнении работ на     │          │
│    │дачи                │    углеподаче:                 │          │
│    │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1         │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар    │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа │
│    │                    │                                │          │
│9.  │Пропитчик           │    При занятости на пропитке   │          │
│    │электротехнических  │    якорей и катушек при        │          │
│    │изделий             │    ремонтных работах:          │          │
│    │                    │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1         │
│    │                    │    Для женщин:                 │          │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1         │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар     │
│    │                    │                                │          │
│10. │Слесарь по контроль-│    При выполнении работ на     │          │
│    │но-измерительным    │    тепловых сетях и центральных│          │
│    │приборам  и  автома-│    тепловых пунктах:           │          │
│    │тике                │Полукомбинезон                  │          │
│    │                    │хлопчатобумажный                │1         │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары    │
│    │                    │                                │          │
│11. │Слесарь по  обслужи-│Полукомбинезон                  │          │
│    │ванию тепловых пунк-│хлопчатобумажный                │1         │
│    │тов                 │Рукавицы комбинированные        │4 пары    │
│    │                    │                                │          │
│12. │Слесарь по   ремонту│    При выполнении работ по     │          │
│    │оборудования котель-│    ремонту котлов,             │          │
│    │ных и пылеприготови-│    паропроводов, оборудования  │          │
│    │тельных цехов       │    котельных и тепловых сетей: │          │
│    │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1         │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара    │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары    │
│    │                    │    При выполнении работ по     │          │
│    │                    │    ремонту паропроводов:       │          │
│    │                    │Костюм брезентовый вместо       │          │
│    │                    │комбинезона хлопчатобумажного   │1         │
│    │                    │    На наружных работах зимой   │          │
│    │                    │    дополнительно:              │          │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам │
│    │                    │                                │          │
│12а.│Слесарь-сантехник   │  При выполнении работ по очист-│          │
│    │                    │  ке градирен и отстойников:    │          │
│    │                    │Костюм брезентовый              │дежурный  │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара    │
│    │                    │Рукавицы брезентовые            │4 пары    │
│(п. 12а введен Постановлением Минтруда России от 17.12.2001 N 85)    │
│    │                    │                                │          │
│13. │Электромонтер по ре-│Костюм хлопчатобумажный         │1         │
│    │монту    аппаратуры,│Перчатки диэлектрические        │Дежурные  │
│    │релейной  защиты   и│Галоши диэлектрические          │Дежурные  │
│    │автоматики; электро-│Пояс предохранительный          │Дежурный  │
│    │монтер  станционного│    На наружных работах зимой   │          │
│    │оборудования  город-│    дополнительно:              │          │
│    │ской (местной) теле-│Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам │
│    │фонной связи        │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам │
│    │                    │                                │          │
│14. │Электромонтер по ре-│Костюм хлопчатобумажный         │1         │
│    │монту  и монтажу ка-│Галоши диэлектрические          │Дежурные  │
│    │бельных линий       │Перчатки диэлектрические        │Дежурные  │
│    │                    │    На наружных работах зимой   │          │
│    │                    │    дополнительно:              │          │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам │
│    │                    │Валенки                         │По поясам │
│    │                    │                                │          │
│15. │Электромонтер по ре-│Костюм хлопчатобумажный         │1         │
│    │монту и обслуживанию│Галоши диэлектрические          │Дежурные  │
│    │электрооборудования │Перчатки диэлектрические        │Дежурные  │
│    │                    │    При выполнении работ по     │          │
│    │                    │    ремонту трансформаторов и   │          │
│    │                    │    масляных выключателей       │          │
│    │                    │    дополнительно:              │          │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара    │
│    │                    │    При выполнении работ на     │          │
│    │                    │    щите:                       │          │
│    │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные  │
│    │                    │Боты диэлектрические            │Дежурные  │
│    │                    │    При выполнении работ по     │          │
│    │                    │    промывке и заливке маслом   │          │
│    │                    │    трансформаторов,            │          │
│    │                    │    конденсаторов и масляных    │          │
│    │                    │    выключателей:               │          │
│    │                    │Фартук прорезиненный с          │          │
│    │                    │нагрудником                     │1         │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар     │
│    │                    │    При занятости на масловарных│          │
│    │                    │    работах дополнительно:      │          │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара    │
│    │                    │                                │          │
│16. │ Электрослесарь по  │    При выполнении работ на     │          │
│    │ ремонту            │    промывке и заливке маслом   │          │
│    │ распределительных  │    трансформаторов,            │          │
│    │ устройств;         │    конденсаторов и масляных    │          │
│    │ эмульсовар         │    выключателей:               │          │
│    │                    │Фартук прорезиненный с          │          │
│    │                    │нагрудником                     │1         │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар     │
│    │                    │   При занятости на масловарных │          │
│    │                    │   работах дополнительно:       │          │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара    │
└────┴────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┘

Приложение N 12
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │ Норма выдачи│
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │    на год   │
│   │     должность      │                                │  (единицы,  │
│   │                    │                                │  комплекты) │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │         2          │                3               │      4      │
├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┤
│      I. Лаборатории, учебные мастерские, учебные полигоны             │
│                                                                       │
│ 1.│Лаборант            │    При занятости астрономичес- │             │
│   │                    │    кими наблюдениями зимой:    │             │
│   │                    │Костюм меховой                  │Дежурный     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│   │                    │Шапка меховая                   │Дежурная     │
│   │                    │Перчатки меховые                │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│ 2.│Лаборант; препаратор│    При работе непосредственно  │             │
│   │                    │    на полярографах, спектромет-│             │
│   │                    │    рах, спектрографах и элект- │             │
│   │                    │    ронных микроскопах:         │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│ 3.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной работе на    │             │
│   │механик участка;    │    холодильных установках и в  │             │
│   │препаратор; рабочий │    термобарокамерах:           │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Противогаз                      │До износа    │
│   │                    │    При работе внутри холодиль- │             │
│   │                    │    ных установок и термобаро-  │             │
│   │                    │    камер дополнительно:        │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│   │                    │    При постоянной и            │             │
│   │                    │    непосредственной работе на  │             │
│   │                    │    котлах, газогенераторах,    │             │
│   │                    │    паровых машинах, турбинах   │             │
│   │                    │    и пылегазоулавливающих      │             │
│   │                    │    установках:                 │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │Респиратор или противогаз       │До износа    │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на плавке и разливке        │             │
│   │                    │    металла:                    │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │огнезащитной пропиткой          │1            │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │Дежурные     │
│   │                    │Шляпа войлочная                 │Дежурная     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной работе на    │             │
│   │                    │    прокатных станах:           │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 1,5 года│
│   │                    │Ботинки кожаные                 │Дежурные     │
│   │                    │Вачеги                          │Дежурные     │
│   │                    │Сетка защитная                  │До износа    │
│   │                    │    При постоянной работе на    │             │
│   │                    │    волочильных станах:         │             │
│   │                    │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на горячей штамповке и прес-│             │
│   │                    │    совке металла:              │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │2 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на ковке металла:           │             │
│   │                    │Фартук брезентовый с нагрудником│1            │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │2 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на термической обработке    │             │
│   │                    │    металлов (закалка, отпуск,  │             │
│   │                    │    нормализация, отжиг,        │             │
│   │                    │    цементация, азотирование):  │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 1,5 года│
│   │                    │Ботинки кожаные                 │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    воронением, хромированием,  │             │
│   │                    │    оксидированием, никелирова- │             │
│   │                    │    нием, омеднением, серебре-  │             │
│   │                    │    нием и оцинкованием изделий,│             │
│   │                    │    а также при работе на циа-  │             │
│   │                    │    нистых, селитровых и        │             │
│   │                    │    масляных ваннах:            │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Фартук прорезиненный с          │             │
│   │                    │нагрудником                     │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │    При постоянной работе на    │             │
│   │                    │    лесосеках:                  │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │    При постоянной работе на    │             │
│   │                    │    электроискровых станах и    │             │
│   │                    │    установках:                 │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    Механику участка и рабочему,│             │
│   │                    │    работающим на электроискро- │             │
│   │                    │    вых станах и установках,    │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Фартук клеенчатый с нагрудником │Дежурный     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на строительных полигонах:  │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 2 года  │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    При постоянной работе на    │             │
│   │                    │    строительных механизмах с   │             │
│   │                    │    электроприводом             │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │    При непосредственной        │             │
│   │                    │    занятости на дроблении,     │             │
│   │                    │    измельчении и шлифовке      │             │
│   │                    │    ископаемых и горных пород:  │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │Респиратор                      │До износа    │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│ 4.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной занятости    │             │
│   │механик участка;    │    на полировке деталей и      │             │
│   │препаратор          │    изделий проволочными,       │             │
│   │                    │    мягкими и войлочными кругами│             │
│   │                    │    с применением абразивных    │             │
│   │                    │    порошков, паст и мастик:    │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │Респиратор                      │Дежурный     │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на медницких, лудильных,    │             │
│   │                    │    паяльных и жестяницких      │             │
│   │                    │    работах:                    │             │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │нагрудником                     │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на резке металла на ножни-  │             │
│   │                    │    цах, прессах и станках:     │             │
│   │                    │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При работе на пилах и       │             │
│   │                    │    ножовках:                   │             │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │нагрудником вместо полукомбине- │             │
│   │                    │зона хлопчатобумажного          │1 на 9       │
│   │                    │                                │месяцев      │
│   │                    │    При постоянной работе на    │             │
│   │                    │    станках с охлаждением       │             │
│   │                    │    скипидаром, керосином       │             │
│   │                    │    и маслом:                   │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    На работах с охлаждением    │             │
│   │                    │    эмульсиями:                 │             │
│   │                    │Фартук прорезиненный с          │             │
│   │                    │нагрудником вместо комбинезона  │             │
│   │                    │хлопчатобумажного               │1            │
│   │                    │                                │             │
│ 5.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной занятости    │             │
│   │препаратор          │    на установках, вырабатываю- │             │
│   │                    │    щих светильный газ:         │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Противогаз                      │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на обработке фотопленок и   │             │
│   │                    │    приготовлении фоторастворов:│             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный с водо-  │             │
│   │                    │отталкивающей пропиткой         │1            │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │    Лаборанту и препаратору,    │             │
│   │                    │    занятым на обработке фото-  │             │
│   │                    │    пленок и приготовлении фото-│             │
│   │                    │    растворов, дополнительно:   │             │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │нагрудником                     │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│ 6.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной занятости    │             │
│   │препаратор; рабочий │    на формовке и приготовлении │             │
│   │                    │    формовочных смесей и        │             │
│   │                    │    стержней:                   │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │    При занятости на изготовле- │             │
│   │                    │    нии смесей для оболочковых  │             │
│   │                    │    форм и выплавляемых моделей │             │
│   │                    │    и стержней дополнительно:   │             │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости в  │             │
│   │                    │    полиграфическом             │             │
│   │                    │    производстве:               │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │    При занятости на травильных │             │
│   │                    │    работах дополнительно:      │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный с кисло-│             │
│   │                    │тозащитной пропиткой вместо     │             │
│   │                    │халата хлопчатобумажного        │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на изготовлении обуви и     │             │
│   │                    │    деталей для нее:            │             │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │нагрудником                     │1            │
│   │                    │    При работе с растворами     │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │    При работе на полировке     │             │
│   │                    │    горячим способом, вулканиза-│             │
│   │                    │    ции и щетках дополнительно: │             │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │Дежурные     │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на изготовлении овчинно-    │             │
│   │                    │    шубного, мехового и коже-   │             │
│   │                    │    венного сырья, полуфабрика- │             │
│   │                    │    тов и деталей из них:       │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1 на 1,5 года│
│   │                    │Фартук прорезиненный с          │             │
│   │                    │нагрудником                     │1            │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    на изготовлении трикотажного│             │
│   │                    │    полотна:                    │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    ткачеством и отделкой       │             │
│   │                    │    хлопчатобумажных и льняных  │             │
│   │                    │    тканей:                     │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │    При работе на промывке,     │             │
│   │                    │    шлихтовании и крашении      │             │
│   │                    │    хлопчатобумажных и льняных  │             │
│   │                    │    тканей:                     │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный вместо  │             │
│   │                    │халата хлопчатобумажного        │Дежурный     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Респиратор                      │До износа    │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    прядением, ткачеством и     │             │
│   │                    │    отделкой шерстяных тканей:  │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │    При работе на пыльном       │             │
│   │                    │    волчке и чесальных машинах  │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Респиратор                      │До износа    │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При работе на отжимных      │             │
│   │                    │    машинах (центрифугах), на   │             │
│   │                    │    промывке, отбелке товара и  │             │
│   │                    │    карбонизации дополнительно: │             │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Галоши резиновые                │Дежурные     │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    изготовлением валяльно-     │             │
│   │                    │    войлочных изделий:          │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │    При промывке войлока        │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    изготовлением картона:      │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │    При изготовлении изделий    │             │
│   │                    │    из картона и на переплетных │             │
│   │                    │    работах:                    │             │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │нагрудником вместо халата       │             │
│   │                    │хлопчатобумажного               │1            │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    изготовлением резиновых     │             │
│   │                    │    смесей и пленочных покрытий:│             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │    При работе на вальцах и     │             │
│   │                    │    каландрах:                  │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │             │
│   │                    │вместо халата  хлопчатобумажного│1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │3 пары       │
│   │                    │                                │             │
│ 7.│Лаборант; препара-  │    При постоянной занятости    │             │
│   │тор; рабочий        │    на работах в оранжереях и   │             │
│   │                    │    теплицах:                   │             │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │    При работе по уходу за      │             │
│   │                    │    кактусами:                  │             │
│   │                    │Фартук брезентовый вместо       │             │
│   │                    │фартука хлопчатобумажного       │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы брезентовые вместо     │             │
│   │                    │рукавиц комбинированных         │2 пары       │
│   │                    │    При работе в тропических    │             │
│   │                    │    оранжереях дополнительно:   │             │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │                                │             │
│ 8.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной и            │             │
│   │плавильщик эмали;   │    непосредственной занятости  │             │
│   │препаратор;         │    на стеклодувных работах,    │             │
│   │стекловар;          │    на варке стекла и эмали:    │             │
│   │стеклодув; форсунщик│Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │нагрудником                     │Дежурный     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│ 9.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной занятости    │             │
│   │препаратор;         │    обрубкой, обдиркой и чисткой│             │
│   │обрубщик;           │    литья:                      │             │
│   │чистильщик металла, │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │отливок, изделий    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │и деталей           │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│10.│Лаборант;           │    При непосредственной        │             │
│   │газосварщик;        │    занятости газосваркой,      │             │
│   │мастер; препаратор  │    газорезкой, бензорезкой,    │             │
│   │                    │    зарядкой и разрядкой        │             │
│   │                    │    ацетиленовых установок:     │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │огнезащитной пропиткой          │1 на 1,5 года│
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │4 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │    При занятости на зарядке и  │             │
│   │                    │    разрядке ацетиленовых       │             │
│   │                    │    установок дополнительно:    │             │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Респиратор                      │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│11.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной занятости    │             │
│   │препаратор;         │    на электросварке и резке    │             │
│   │электросварщик      │    электрической дугой:        │             │
│   │ручной сварки       │Костюм брезентовый              │1 на 2 года  │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │4 пары       │
│   │                    │Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │Шлем защитный                   │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│12.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной занятости    │             │
│   │механик участка;    │    наладкой, разборкой,        │             │
│   │моторист-смазчик;   │    сборкой, вождением          │             │
│   │препаратор; слесарь │    автомашин, дорожных,        │             │
│   │механосборочных     │    землеройных машин           │             │
│   │работ               │    и тракторов:                │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │                    │    При занятости на мойке      │             │
│   │                    │    машин дополнительно:        │             │
│   │                    │Фартук прорезиненный с          │             │
│   │                    │нагрудником                     │Дежурный     │
│   │                    │Нарукавники клеенчатые          │Дежурные     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│13.│Лаборант; мастер;   │    При постоянной занятости    │             │
│   │механик участка;    │    наладкой, подготовкой и     │             │
│   │моторист-смазчик;   │    опытными работами на само-  │             │
│   │препаратор          │    летах, вертолетах и других  │             │
│   │                    │    летательных аппаратах:      │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │с меховым воротником            │1 на 4 года  │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Наушники противошумные          │До износа    │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │Рукавицы меховые                │1 пара       │
│   │                    │                                │             │
│14.│Лаборант;           │    При постоянной занятости    │             │
│   │аккумуляторщик;     │    на зарядке, ремонте аккуму- │             │
│   │мастер; механик     │    ляторов и приготовлении     │             │
│   │участка; препаратор │    электролита:                │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │             │
│   │                    │с кислотозащитной пропиткой     │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│15.│Лаборант;    мастер;│Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │механик участка; на-│Перчатки хлопчатобумажные       │Дежурные     │
│   │ладчик контрольно-  │Очки защитные                   │До износа    │
│   │измерительных прибо-│                                │             │
│   │ров  и   автоматики;│                                │             │
│   │наладчик  технологи-│                                │             │
│   │ческого оборудования│                                │             │
│   │                    │                                │             │
│16.│Научный   сотрудник;│    При постоянной занятости    │             │
│   │инженер;   лаборант;│    на работах с токсичными,    │             │
│   │мастер;      механик│    взрывчатыми веществами      │             │
│   │участка; препаратор;│    и кислотами:                │             │
│   │рабочий; техник     │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Фартук прорезиненный с          │             │
│   │                    │нагрудником                     │Дежурный     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При работе с кислотами:     │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный с        │             │
│   │                    │кислотозащитной пропиткой вместо│             │
│   │                    │халата хлопчатобумажного        │1            │
│   │                    │    Лаборанту дополнительно:    │             │
│   │                    │Нарукавники прорезиненные или   │             │
│   │                    │хлорвиниловые                   │Дежурные     │
│   │                    │    При работе с огне- и        │             │
│   │                    │    взрывоопасными веществами:  │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │огнезащитной пропиткой вместо   │             │
│   │                    │халата хлопчатобумажного        │1            │
│   │                    │Рукавицы хлопчатобумажные с     │             │
│   │                    │огнезащитной пропиткой          │Дежурные     │
│   │                    │Маска защитная или шлем из      │             │
│   │                    │огнезащитного материала         │До износа    │
│   │                    │    При работе с                │             │
│   │                    │    металлоорганическими        │             │
│   │                    │    веществами дополнительно:   │             │
│   │                    │Перчатки кожаные                │Дежурные     │
│   │                    │    При непосредственной        │             │
│   │                    │    занятости на установках в   │             │
│   │                    │    гидролабораториях:          │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │водоотталкивающей пропиткой     │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    по проведению на открытом   │             │
│   │                    │    воздухе работ по определению│             │
│   │                    │    сезонного промерзания:      │             │
│   │                    │Плащ из плащ-палатки            │1 на 3 года  │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │    Рабочему, занятому на       │             │
│   │                    │    бурении, дополнительно:     │             │
│   │                    │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │                                │             │
│17.│Научный   сотрудник;│    При непосредственной        │             │
│   │инженер;   лаборант;│    занятости на эксплуатации   │             │
│   │мастер;      механик│    и ремонте двигателей,       │             │
│   │участка;    моторист│    работающих на нефте-        │             │
│   │электродвигателей;  │    спецпродуктах:              │             │
│   │препаратор;  рабочий│Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 1,5 года│
│   │мотороиспытательной │Рукавицы хлопчатобумажные       │Дежурные     │
│   │лаборатории; техник │    Рабочему и механику         │             │
│   │                    │    участка дополнительно:      │             │
│   │                    │Фартук прорезиненный с          │             │
│   │                    │нагрудником                     │Дежурный     │
│   │                    │    Мотористу электродвигате-   │             │
│   │                    │    лей, механику участка,      │             │
│   │                    │    рабочему на наружных        │             │
│   │                    │    работах зимой в особом,     │             │
│   │                    │    IV, III, II и I поясах      │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные     │
│   │                    │    Механику участка, мотористу │             │
│   │                    │    электродвигателей и рабочему│             │
│   │                    │    при работе с этилированным  │             │
│   │                    │    бензином дополнительно:     │             │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Нарукавники прорезиненные       │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│18.│Научный   сотрудник;│    При непосредственной        │             │
│   │инженер;   лаборант;│    занятости на работах в      │             │
│   │мастер;      механик│    аэродинамических трубах:    │             │
│   │участка;    моторист│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1            │
│   │электродвигателей;  │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │препаратор; техник  │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│   │                    │Шлем авиационный                │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│19.│Научный   сотрудник;│    При непосредственной        │             │
│   │инженер;   лаборант;│    занятости на установках     │             │
│   │мастер;      механик│    ВЧ, УВЧ и радиолокационных  │             │
│   │участка; препаратор;│    установках:                 │             │
│   │техник              │Полукомбинезон хлопчатобумажный │             │
│   │                    │или халат хлопчатобумажный      │1            │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При проведении работ внутри │             │
│   │                    │    камер мерзлоты:             │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные     │
│   │                    │Шапка-ушанка                    │Дежурная     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│20.│Научный   сотрудник;│    При постоянной работе на    │             │
│   │инженер;     мастер;│    рентгеновских аппаратах:    │             │
│   │механик  участка;   │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │препаратор;         │Фартук из просвинцованной       │             │
│   │рентгенолаборант;   │резины                          │Дежурный     │
│   │рентгенотехник      │Перчатки из просвинцованной     │             │
│   │                    │резины                          │Дежурные     │
│   │                    │Шапочка хлопчатобумажная        │Дежурная     │
│   │                    │Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│                                                                       │
│   Примечания. 1.     Преподавателям,     научным    сотрудникам,      │
│аспирантам,  инженерам,  техникам,  работающим  в   лабораториях,      │
│учебных   мастерских   и  на  полигонах,  бесплатная  спецодежда,      │
│спецобувь и другие средства индивидуальной защиты  выдаются,  как      │
│дежурные,  по нормам,  предусмотренным в пунктах 1 - 20 настоящих      │
│Типовых норм, без права выноса из рабочих помещений.                   │
│   2. Студентам выдаются спецодежда,  спецобувь и другие средства      │
│индивидуальной защиты,  как дежурные,  по нормам, предусмотренным      │
│для тех категорий работников, работу которых они выполняют.            │
│   3. Студентам при выполнении работ  с  токсичными,  взрывчатыми      │
│веществами   и   кислотами  выдаются,  как  дежурные,  бесплатная      │
│спецодежда,  спецобувь и другие средства индивидуальной защиты по      │
│нормам,  предусмотренным в пункте 16 настоящих Типовых норм,  без      │
│права выноса из рабочих помещений.                                     │
│                                                                       │
│                      II. Общие профессии                              │
│                                                                       │
│21.│Библиотекарь        │    При работе в                │             │
│   │                    │    книгохранилищах:            │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │                                │             │
│22.│Киномеханик         │Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│23.│Маляр               │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │3 пары       │
│   │                    │    При работе с вредно         │             │
│   │                    │    действующими красками       │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    При работе на кровле        │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Галоши валяные                  │Дежурные     │
│   │                    │Пояс предохранительный          │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│24.│Машинист (кочегар)  │    При обслуживании бойлерных  │             │
│   │котельной           │    установок:                  │             │
│   │                    │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │3 пары       │
│   │                    │                                │             │
│25.│Машинист            │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1            │
│   │холодильных         │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │установок           │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│   │                    │Противогаз противоаммиачный     │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│26.│Механик и слесарь   │    При занятости на эксплуата- │             │
│   │по эксплуатации и   │    ции и ремонте газопроводов  │             │
│   │ремонту газового    │    и установок, вырабатывающих │             │
│   │оборудования        │    светильный газ:             │             │
│   │                    │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │3 пары       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│27.│Модельщик           │Фартук хлопчатобумажный с       │             │
│   │                    │нагрудником                     │1            │
│   │                    │                                │             │
│28.│Обойщик;            │Фартук хлопчатобумажный         │1            │
│   │драпировщик         │                                │             │
│   │                    │                                │             │
│29.│Оператор            │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │заправочных         │Рукавицы комбинированные        │2 пары       │
│   │станций             │    При работе с этилированным  │             │
│   │                    │    бензином дополнительно:     │             │
│   │                    │Фартук резиновый                │1            │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │1 пара       │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│30.│Полировщик;         │Фартук хлопчатобумажный с       │             │
│   │лакировщик          │нагрудником                     │1            │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Респиратор                      │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│31.│Рабочие всех        │    При занятости на мелиора-   │             │
│   │профессий           │    тивных и ирригационных      │             │
│   │                    │    работах:                    │             │
│   │                    │Фартук непромокаемый            │1            │
│   │                    │Сапоги резиновые                │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │3 пары       │
│   │                    │    При занятости на работах    │             │
│   │                    │    по техническому содержанию  │             │
│   │                    │    и ремонту высотных частей   │             │
│   │                    │    зданий и очистке крыш       │             │
│   │                    │    высотных зданий:            │             │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │Пояс предохранительный          │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    в особом, IV, III, II и I   │             │
│   │                    │    поясах дополнительно:       │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│32.│Слесарь-ремонтник   │    При занятости на ремонте    │             │
│   │                    │    и обслуживании холодильного │             │
│   │                    │    оборудования непосредственно│             │
│   │                    │    в камерах холодильников:    │             │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │Галоши резиновые                │Дежурные     │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│                                                                       │
│   Примечания. 1.  Студентам,  проходящим   практику   в   вузах,      │
│спецодежда,  спецобувь  и  другие  средства индивидуальной защиты      │
│выдаются в соответствии с настоящим Перечнем.                          │
│                                                                       │
│                            ПЕРЕЧЕНЬ                                   │
│             СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ                    │
│       ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВЫДАВАЕМЫХ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ              │
│       ЗАВЕДЕНИЯМИ СТУДЕНТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПРАКТИКУ В ВУЗАХ              │
│                                                                       │
├───┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│1. │В механических,     │Халат хлопчатобумажный                        │
│   │слесарных и         │Очки защитные                                 │
│   │столярных           │                                              │
│   │мастерских          │                                              │
│   │                    │                                              │
│2. │В литейных,         │Халат хлопчатобумажный                        │
│   │сварочных,          │Фартук брезентовый                            │
│   │прокатных и         │Рукавицы брезентовые                          │
│   │термических         │Очки защитные                                 │
│   │мастерских          │                                              │
│   │                    │                                              │
│3. │На электростанциях  │Халат хлопчатобумажный                        │
│   │                    │Галоши резиновые                              │
│   │                    │Перчатки резиновые                            │
│   │                    │                                              │
│4. │В лабораториях      │Халат хлопчатобумажный                        │
│   │ткачества,          │                                              │
│   │прядения,           │                                              │
│   │трикотажного        │                                              │
│   │производства        │                                              │
│   │                    │                                              │
│5. │В меховых и         │Халат хлопчатобумажный                        │
│   │кожевенных          │Фартук брезентовый                            │
│   │лабораториях        │Сапоги резиновые                              │
│   │                    │Перчатки резиновые                            │
│   │                    │Очки защитные                                 │
│   │                    │                                              │
│6. │В обувных           │Халат хлопчатобумажный                        │
│   │лабораториях        │                                              │
│   │                    │                                              │
│7. │На опытных          │Халат белый хлопчатобумажный                  │
│   │технологических     │Косынка белая или колпак белый                │
│   │станциях            │                                              │
│   │                    │                                              │
│8. │При прохождении     │Костюм хлопчатобумажный                       │
│   │учебной полевой     │Ботинки кожаные                               │
│   │практики в          │                                              │
│   │геодезической,      │                                              │
│   │биологической,      │                                              │
│   │гидрологической,    │                                              │
│   │картографической,   │                                              │
│   │океанографической,  │                                              │
│   │геоботанической,    │                                              │
│   │почвоведческой      │                                              │
│   │партиях             │                                              │
│   │                    │                                              │
│9. │При прохождении     │Плащ непромокаемый                            │
│   │практики в          │Комбинезон хлопчатобумажный                   │
│   │геологической       │Ботинки туристские                            │
│   │партии              │                                              │
├───┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤
│   2. Студенты,  проходящие практические занятия  в  лабораториях      │
│радиоактивных   веществ   и  источников  ионизирующих  излучений,      │
│обеспечиваются  дежурной  спецодеждой,   спецобувью   и   другими      │
│средствами  индивидуальной защиты по нормам,  предусмотренным для      │
│работников данных лабораторий.                                         │
│   3. Количество   спецодежды,   спецобуви   и   других   средств      │
│индивидуальной защиты  для  каждого  высшего  учебного  заведения      │
│определяется числом студентов, одновременно проходящих практику.       │
│   4. Спецодежда,  спецобувь  и  другие  средства  индивидуальной      │
│защиты   являются   инвентарем   высших   учебных   заведений   и      │
│используются студентами во время их практики.                          │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 13
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ

		Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)		

┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│ N  │     Профессия      │      Наименование средств      │Норма выда-│
│п/п │        или         │      индивидуальной защиты     │чи на год  │
│    │     должность      │                                │(единицы,  │
│    │                    │                                │комплекты) │
├────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1  │         2          │                3               │     4     │
├────┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┤
│              I. Киностудии, организации телевидения                  │
│     и радиовещания, кинокопировальные фабрики, кинофикация,          │
│          кинопрокат, театрально-зрелищные организации                │
│            и организации изобразительного искусства,                 │
│                      культпросветучреждения                          │
│                                                                      │
│1.  │Аппаратчик   очистки│Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │сточных  вод;  аппа-│Фартук прорезиненный            │До износа  │
│    │ратчик приготовления│Перчатки резиновые              │До износа  │
│    │химических   раство-│    Контролеру пленки,          │           │
│    │ров; контролер плен-│    растворов и фильмовых       │           │
│    │ки,    растворов   и│    материалов дополнительно:   │           │
│    │фильмовых   материа-│Перчатки трикотажные            │До износа  │
│    │лов; машинист гидро-│    Аппаратчику приготовления   │           │
│    │типного   производс-│    химических растворов        │           │
│    │тва; проявщик  кино-│    дополнительно:              │           │
│    │пленки;  реставратор│Сапоги резиновые                │1 пара     │
│    │фильмокопий         │Очки защитные                   │До износа  │
│    │                    │Фартук прорезиненный с          │           │
│    │                    │нагрудником вместо фартука      │           │
│    │                    │прорезиненного                  │До износа  │
│    │                    │                                │           │
│2.  │Ассистент           │    При работе в номерах и      │           │
│    │                    │    аттракционах с животными:   │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │                                │           │
│3.  │Бутафор;   драпиров-│Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │щик;   комплектовщик│                                │           │
│    │фильмокопий;   маляр│                                │           │
│    │на  отделке  декора-│                                │           │
│    │ций;  обойщик; пиро-│                                │           │
│    │техник;     поливщик│                                │           │
│    │магнитных   дорожек;│                                │           │
│    │трафаретчик; фильмо-│                                │           │
│    │текарь;  фонотекарь;│                                │           │
│    │фототекарь; художник│                                │           │
│    │(художник-живописец,│                                │           │
│    │художник-           │                                │           │
│    │прорисовщик),       │                                │           │
│    │художник-декоратор; │                                │           │
│    │художник-реставратор│                                │           │
│    │                    │                                │           │
│4.  │Возчик              │    При выполнении работ по     │           │
│    │                    │    развозке кормов для         │           │
│    │                    │    животных:                   │           │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │           │
│    │                    │нагрудником                     │1          │
│    │                    │                                │           │
│5.  │Дежурный зала       │Плащ непромокаемый              │До износа  │
│    │игральных автоматов,│                                │           │
│    │аттракционов и тиров│                                │           │
│    │                    │                                │           │
│6.  │Зверовод; рабочий   │    При выполнении работ по     │           │
│    │                    │    приготовлению пищи для      │           │
│    │                    │    животных:                   │           │
│    │                    │Фартук клеенчатый с             │           │
│    │                    │нагрудником                     │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│    │                    │    При выполнении работ по     │           │
│    │                    │    уходу за животными:         │           │
│    │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1          │
│    │                    │Фартук прорезиненный            │1          │
│    │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│    │                    │    дополнительно:              │           │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│    │                    │Валенки                         │По поясам  │
│    │                    │                                │           │
│7.  │Киномеханик         │    При выполнении работ в      │           │
│    │                    │    кинотеатрах, на киноустанов-│           │
│    │                    │    ках и кинопередвижках:      │           │
│    │                    │Халат вискозно-лавсановый       │1          │
│    │                    │Галоши диэлектрические          │Дежурные   │
│    │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные   │
│    │                    │    При обслуживании            │           │
│    │                    │    кинопередвижек в сельской   │           │
│    │                    │    местности дополнительно:    │           │
│    │                    │Плащ непромокаемый              │1 на 2 года│
│    │                    │    На наружных работах в       │           │
│    │                    │    особом поясе дополнительно: │           │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│    │                    │Валенки                         │По поясам  │
│    │                    │                                │           │
│8.  │Клепальщик; заточник│    При занятости точкой и      │           │
│    │                    │    клепкой коньков:            │           │
│    │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │           │
│    │                    │нагрудником                     │1          │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│    │                    │                                │           │
│9.  │Контролер билетов   │    При занятости на наружных   │           │
│    │                    │    работах:                    │           │
│    │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный   │
│    │                    │                                │           │
│10. │Контролер пленки,   │    При занятости на контроле   │           │
│    │растворов и фильмо- │    кинопленки и массового      │           │
│    │вых материалов      │    позитива:                   │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │Перчатки трикотажные            │До износа  │
│    │                    │                                │           │
│11. │Контуровщик;        │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │раскрасчик          │                                │           │
│    │законтурованных     │                                │           │
│    │рисунков            │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│12. │Кучер               │Плащ хлопчатобумажный с водо-   │           │
│    │                    │отталкивающей пропиткой         │Дежурный   │
│    │                    │                                │           │
│13. │Лаборант химического│Халат хлопчатобумажный с        │           │
│    │анализа; инженер    │кислотозащитной пропиткой       │1          │
│    │(сенситометрист);   │Фартук прорезиненный            │Дежурный   │
│    │инженер-химик;      │Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│    │техник              │Очки защитные                   │До износа  │
│    │(сенситометрист)    │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│14. │Лепщик скульптурного│Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │производства; макет-│Фартук клеенчатый               │1          │
│    │чик      театрально-│Рукавицы комбинированные        │1 пара     │
│    │постановочных  маке-│                                │           │
│    │тов;  макетчик худо-│                                │           │
│    │жественных  макетов;│                                │           │
│    │модельщик скульптур-│                                │           │
│    │ного   производства;│                                │           │
│    │форматор  скульптур-│                                │           │
│    │ного   производства;│                                │           │
│    │формовщик  художест-│                                │           │
│    │венного литья; штам-│                                │           │
│    │повщик              │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│15. │Машинист сцены;     │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1          │
│    │униформист;         │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │шапитмейстер        │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│16. │Механик             │    При выполнении работ        │           │
│    │                    │    на сцене:                   │           │
│    │                    │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │    При выполнении работ по     │           │
│    │                    │    ремонту сложной кинотехники,│           │
│    │                    │    используемой при            │           │
│    │                    │    производстве фильмов:       │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │    При выполнении работ по     │           │
│    │                    │    обслуживанию съемочной      │           │
│    │                    │    техники:                    │           │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │    При выполнении работ по     │           │
│    │                    │    обслуживанию телевизионного │           │
│    │                    │    оборудования:               │           │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │                                │           │
│16а.│Механик по  обслужи-│Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│    │ванию ветроустановок│Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│(п. 16а введен Постановлением Минтруда России от 17.12.2001 N 85)     │
│    │                    │                                │           │
│17. │Механик по          │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │обслуживанию        │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │звуковой техники;   │                                │           │
│    │механик по обслужи- │                                │           │
│    │ванию  кинотелевизи-│                                │           │
│    │онного оборудования │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│18. │Мойщик посуды       │    При занятости на мойке      │           │
│    │                    │    посуды для животных и птиц  │           │
│    │                    │    в зоопарках:                │           │
│    │                    │Фартук прорезиненный с          │           │
│    │                    │нагрудником                     │1          │
│    │                    │Нарукавники прорезиненные       │1 пара     │
│    │                    │    При занятости на мойке      │           │
│    │                    │    проявочных машин с          │           │
│    │                    │    протравкой их кислотой:     │           │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный с       │           │
│    │                    │кислотозащитной пропиткой       │Дежурный   │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара     │
│    │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│    │                    │                                │           │
│19. │Монтажник негатива; │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │монтажник позитива  │Перчатки трикотажные            │6 пар      │
│    │                    │                                │           │
│20. │Монтировщик сцены   │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│    │(старший)           │Рукавицы комбинированные        │6 пар      │
│    │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│    │                    │    дополнительно:              │           │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│    │                    │                                │           │
│21. │Оператор аппаратов  │Фартук хлопчатобумажный         │1          │
│    │микрофильмирования и│Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│    │копирования         │Очки защитные                   │До износа  │
│    │                    │    При занятости на проявке    │           │
│    │                    │    пленки:                     │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │Фартук прорезиненный            │Дежурный   │
│    │                    │Перчатки трикотажные или        │           │
│    │                    │перчатки резиновые              │6 пар      │
│    │                    │                                │           │
│22. │Осветитель          │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│    │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные   │
│    │                    │Галоши диэлектрические          │Дежурные   │
│    │                    │                                │           │
│23. │Отделочник кинофото-│    При занятости на резке      │           │
│    │материалов          │    кинопленки:                 │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │Перчатки трикотажные            │До износа  │
│    │                    │                                │           │
│24. │Патинировщик        │    При занятости раскраской    │           │
│    │                    │    скульптур масляной краской  │           │
│    │                    │    и бронзой:                  │           │
│    │                    │Фартук клеенчатый               │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │1 пара     │
│    │                    │                                │           │
│25. │Подготовщик         │    При занятости на зарядке    │           │
│    │исходного           │    светочувствительных пленок: │           │
│    │материала           │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │Перчатки трикотажные            │До износа  │
│    │                    │                                │           │
│26. │Подсобный рабочий   │    При занятости на доставке   │           │
│    │                    │    химикатов, материалов,      │           │
│    │                    │    полуфабрикатов, фильмокопий:│           │
│    │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │           │
│    │                    │нагрудником                     │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный   │
│    │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│    │                    │    в особом, IV, III, II и     │           │
│    │                    │    I поясах дополнительно:     │           │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная   │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные   │
│    │                    │    При занятости в             │           │
│    │                    │    художественной мастерской:  │           │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│    │                    │Фартук прорезиненный с          │           │
│    │                    │нагрудником                     │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │    При работе с кислотами и    │           │
│    │                    │    красителями дополнительно:  │           │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара     │
│    │                    │                                │           │
│27. │Приготовитель       │    При занятости варкой масла  │           │
│    │грунтовых составов  │    в художественной мастерской:│           │
│    │                    │Фартук прорезиненный с          │           │
│    │                    │нагрудником                     │2          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │                                │           │
│28. │Пропитчик           │    При занятости огнезащитной  │           │
│    │                    │    пропиткой изделий и         │           │
│    │                    │    декораций:                  │           │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│    │                    │Фартук прорезиненный с          │           │
│    │                    │нагрудником                     │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │    При работе с кислотами и    │           │
│    │                    │    красителями дополнительно:  │           │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара     │
│    │                    │                                │           │
│29. │Работники всех      │    При выполнении работ по     │           │
│    │профессий и         │    ремонту и обслуживанию      │           │
│    │должностей          │    станционного оборудования   │           │
│    │                    │    и аппаратуры телевидения    │           │
│    │                    │    и радиовещания:             │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │Дежурный   │
│    │                    │                                │           │
│30. │Работники           │Костюм меховой                  │1 на 4 года│
│    │передвижных         │Унты меховые                    │1 пара на  │
│    │организаций культуры│                                │4 года     │
│    │районов Крайнего    │Рукавицы меховые                │1 пара на  │
│    │Севера              │                                │2 года     │
│    │и приравненных      │Шапка-ушанка                    │1 на 3 года│
│    │к ним местностей,   │                                │           │
│    │выезжающие на места │                                │           │
│    │обслуживания        │                                │           │
│    │населения           │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│31. │Рабочие всех        │    При занятости на лодочной   │           │
│    │профессий           │    станции:                    │           │
│    │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный   │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│    │                    │                                │           │
│32. │Ремонтировщик       │Фартук прорезиненный            │1          │
│    │плоскостных         │Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│    │спортивных          │                                │           │
│    │сооружений          │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│33. │Реставратор редких и│Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │ценных книг, рукопи-│Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│    │сей и документов    │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│34. │Садовник;           │    При занятости в оранжереях  │           │
│    │озеленитель         │    и теплицах:                 │           │
│    │                    │Фартук хлопчатобумажный         │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │                                │           │
│35. │Слесарь-ремонтник;  │    При занятости ремонтом и    │           │
│    │мастер; механик     │    обслуживанием производствен-│           │
│    │                    │    ного оборудования, вентиля- │           │
│    │                    │    ционных установок           │           │
│    │                    │    и коммуникаций:             │           │
│    │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│    │                    │Респиратор                      │До износа  │
│    │                    │    При занятости на ремонте    │           │
│    │                    │    проявочных машин, гальва-   │           │
│    │                    │    нических ванн и коммуникаций│           │
│    │                    │    фоторастворов дополнительно:│           │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара     │
│    │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│    │                    │                                │           │
│36. │Таксидермист        │    При занятости на обработке  │           │
│    │                    │    чучел:                      │           │
│    │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │           │
│    │                    │нагрудником                     │1          │
│    │                    │Перчатки резиновые              │До износа  │
│    │                    │Нарукавники клеенчатые          │1 пара     │
│    │                    │                                │           │
│37. │Уборщик территорий  │    При занятости уборкой и     │           │
│    │                    │    поливкой территорий парков  │           │
│    │                    │    и зоопарков:                │           │
│    │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │           │
│    │                    │нагрудником                     │2          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │                                │           │
│38. │Укладчик            │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │диапозитивных       │Перчатки трикотажные            │До износа  │
│    │фильмов             │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│39. │Укладчик-упаковщик  │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │    При занятости в производстве│           │
│    │                    │    киноуглей и электроуглей    │           │
│    │                    │    дополнительно:              │           │
│    │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар     │
│    │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│    │                    │    в производстве киноуглей и  │           │
│    │                    │    электроуглей дополнительно: │           │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│    │                    │Валенки                         │По поясам  │
│    │                    │                                │           │
│40. │Установщик декораций│Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар      │
│    │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│    │                    │    дополнительно:              │           │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│    │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам  │
│    │                    │    При занятости на погрузке,  │           │
│    │                    │    перевозке и разгрузке       │           │
│    │                    │    декораций в остальное время │           │
│    │                    │    года дополнительно:         │           │
│    │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный   │
│    │                    │                                │           │
│41. │Установщик цвета   и│Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │света;  изготовитель│Перчатки трикотажные            │До износа  │
│    │субтитров;  копиров-│                                │           │
│    │щик  фильмовых мате-│                                │           │
│    │риалов;  паспортист;│                                │           │
│    │перфораторщик   маг-│                                │           │
│    │нитных лент;  перфо-│                                │           │
│    │раторщик   пленок  и│                                │           │
│    │фотобумаги; печатник│                                │           │
│    │субтитрования;  под-│                                │           │
│    │готовщик   исходного│                                │           │
│    │материала; подготов-│                                │           │
│    │щик пленки; электро-│                                │           │
│    │копировщик          │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│42. │Чистильщик          │    При постоянной занятости    │           │
│    │                    │    чисткой коробок для         │           │
│    │                    │    кинопленок:                 │           │
│    │                    │Фартук прорезиненный            │2          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары     │
│    │                    │                                │           │
│43. │Электролизерщик     │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │Фартук прорезиненный с          │           │
│    │                    │нагрудником                     │Дежурный   │
│    │                    │Сапоги резиновые                │4 пары     │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│                                                                      │
│              II.  Производство граммофонных пластинок                │
│                                                                      │
│44. │Аппаратчик          │Комбинезон хлопчатобумажный     │1          │
│    │смешивания;         │Белье нательное                 │2 комплекта│
│    │машинист            │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│    │гранулирования      │Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│    │пластических масс   │    Аппаратчику смешивания      │           │
│    │                    │    дополнительно:              │           │
│    │                    │Респиратор                      │До износа  │
│    │                    │                                │           │
│45. │Вальцовщик;         │Комбинезон хлопчатобумажный     │1          │
│    │дробильщик          │Белье нательное                 │2 комплекта│
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│    │                    │                                │           │
│46. │Каландровщик        │Комбинезон хлопчатобумажный     │1          │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│    │                    │                                │           │
│47. │Мастер; начальник   │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │смены               │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│48. │Подсобный рабочий   │    При занятости в отделении   │           │
│    │                    │    подготовки и отпуска сырья  │           │
│    │                    │    и полуфабрикатов:           │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1 на       │
│    │                    │                                │9 месяцев  │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│    │                    │    На наружных работах зимой   │           │
│    │                    │    дополнительно:              │           │
│    │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам  │
│    │                    │                                │           │
│49. │Прессовщик   изделий│Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │из пластмасс;  комп-│Рукавицы комбинированные        │12 пар     │
│    │лектовщик; контролер│    Прессовщику изделий из      │           │
│    │по  звучанию;  обра-│    пластмасс дополнительно:    │           │
│    │ботчик       изделий│Обувь профилактическая          │1 пара     │
│    │пластмасс;  приемщик│                                │           │
│    │сырья,  полуфабрика-│                                │           │
│    │тов  и  готовой про-│                                │           │
│    │дукции              │                                │           │
│                                                                      │
│                  III. Общие профессии и должности                    │
│                                                                      │
│50. │Библиотекарь;  стар-│Халат вискозно-лавсановый       │1          │
│    │ший библиотекарь    │                                │           │
│(п. 50 в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85)       │
│    │                    │                                │           │
│51. │Колорист            │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │Перчатки резиновые              │2 пары     │
│    │                    │                                │           │
│52. │Красильщик          │    При занятости на краске     │           │
│    │                    │    тканей:                     │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │           │
│    │                    │кислотозащитной пропиткой       │1          │
│    │                    │Галоши резиновые                │1 пара     │
│    │                    │                                │           │
│53. │Подсобный рабочий   │    При занятости на уборке     │           │
│    │                    │    металлической стружки:      │           │
│    │                    │Халат хлопчатобумажный          │1          │
│    │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара     │
│    │                    │Рукавицы комбинированные        │2 пары     │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа  │
│    │                    │                                │           │
│55. │Слесарь по          │    При занятости на ремонте    │           │
│    │контрольно-         │    точной аппаратуры и         │           │
│    │измерительным       │    съемочной техники:          │           │
│    │приборам            │Костюм хлопчатобумажный         │1          │
│    │и автоматике        │                                │           │
│    │                    │                                │           │
│54. │Травильщик          │    При занятости на травлении  │           │
│    │                    │    металла:                    │           │
│    │                    │Костюм хлопчатобумажный с       │           │
│    │                    │кислотозащитной пропиткой       │1          │
│    │                    │Фартук прорезиненный            │Дежурный   │
│    │                    │Сапоги резиновые                │1 пара     │
│    │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные   │
│    │                    │Рукавицы кислотозащитные        │6 пар      │
│    │                    │Очки защитные                   │До износа  │
└────┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 14
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,
ЗАНЯТЫМ В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

┌───┬────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ N │     Профессия      │      Наименование средств       │  Норма   │
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты      │  выдачи  │
│   │     должность      │                                 │  на год  │
│   │                    │                                 │(единицы, │
│   │                    │                                 │комплекты)│
├───┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │         2          │                3                │    4     │
├───┴────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────┤
│        1. Производство клавишных, язычковых и щипковых              │
│                    музыкальных инструментов                         │
│                                                                     │
│1. │Бронзировщик рам    │Комбинезон хлопчатобумажный      │1         │
│   │клавишных           │Рукавицы хлопчатобумажные        │4 пары    │
│   │инструментов        │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│2. │Изготовитель        │Фартук хлопчатобумажный          │1         │
│   │голосовых           │Очки защитные                    │До износа │
│   │планок              │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│3. │Настройщик-         │Фартук клеенчатый                │1         │
│   │регулировщик        │Нарукавники хлопчатобумажные     │2 пары    │
│   │смычковых инстру-   │                                 │          │
│   │ментов; настройщик  │                                 │          │
│   │пианино и роялей;   │                                 │          │
│   │настройщик щипковых │                                 │          │
│   │инструментов;       │                                 │          │
│   │настройщик язычковых│                                 │          │
│   │инструментов        │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│4. │Облицовщик музыкаль-│    При выполнении работ по      │          │
│   │ных инструментов    │    оклейке и отделке целлулоида:│          │
│   │                    │Фартук прорезиненный             │1         │
│   │                    │    При выполнении других        │          │
│   │                    │    отделочных работ:            │          │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный          │2         │
│   │                    │Перчатки трикотажные             │6 пар     │
│   │                    │                                 │          │
│5. │Отделочник изделий  │    При выполнении работ по      │          │
│   │из древесины        │    грунтовке, лакировке и       │          │
│   │                    │    раскраске музыкальных        │          │
│   │                    │    инструментов:                │          │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный           │1         │
│   │                    │Респиратор                       │До износа │
│   │                    │    При выполнении работ по      │          │
│   │                    │    шлифовке по нитрогрунту:     │          │
│   │                    │Полукомбинезон хлопчатобумажный  │1         │
│   │                    │Напальчники с наладонниками      │12        │
│   │                    │                                 │          │
│6. │Подсобный рабочий   │    При выполнении работ по      │          │
│   │                    │    переноске кислот:            │          │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный           │1         │
│   │                    │Фартук прорезиненный             │1         │
│   │                    │Сапоги резиновые                 │1 пара    │
│   │                    │Перчатки резиновые               │Дежурные  │
│   │                    │   При выполнении работ по       │          │
│   │                    │   протирке:                     │          │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный          │1         │
│   │                    │                                 │          │
│7. │Полировщик музыкаль-│Халат хлопчатобумажный           │1         │
│   │ных инструментов    │    При занятости полировкой     │          │
│   │                    │    по дереву, целлулоиду и      │          │
│   │                    │    пластмассам:                 │          │
│   │                    │Фартук клеенчатый                │1         │
│   │                    │Перчатки резиновые лабораторные  │Дежурные  │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный          │1         │
│   │                    │                                 │          │
│8. │Рабочие всех        │    При занятости на работах с   │          │
│   │профессий           │    клеем К-17 и синтетическими  │          │
│   │                    │    клеями:                      │          │
│   │                    │Фартук прорезиненный             │1         │
│   │                    │Перчатки резиновые               │Дежурные  │
│   │                    │    При занятости в производствах│          │
│   │                    │    язычковых музыкальных        │          │
│   │                    │    инструментов, не предусмот-  │          │
│   │                    │    ренных в пунктах данного     │          │
│   │                    │    раздела:                     │          │
│   │                    │Фартук прорезиненный             │          │
│   │                    │с нагрудником                    │1         │
│   │                    │Нарукавники прорезиненные        │2 пары    │
│   │                    │                                 │          │
│9. │Регулировщик пианино│Фартук клеенчатый                │1         │
│   │и роялей            │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│10.│Сборщик язычковых   │    При занятости оклейкой       │          │
│   │инструментов        │    деталей язычковых            │          │
│   │                    │    инструментов:                │          │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный          │2         │
│   │                    │                                 │          │
│11.│Столяр по           │Фартук прорезиненный             │1         │
│   │изготовлению        │Нарукавники                      │Дежурные  │
│   │и ремонту деталей и │Перчатки пятипалые               │2 пары    │
│   │узлов музыкальных   │                                 │          │
│   │инструментов        │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│12.│Струнщик            │Перчатки пятипалые               │4 пары    │
│   │                    │                                 │          │
│13.│Уборщик производст- │    При выполнении работ в цехе  │          │
│   │венных и служебных  │    гальванопокрытий:            │          │
│   │помещений           │Халат хлопчатобумажный           │1         │
│   │                    │Фартук прорезиненный             │Дежурный  │
│   │                    │Сапоги резиновые                 │1 пара    │
│   │                    │Перчатки резиновые               │Дежурные  │
│   │                    │                                 │          │
│14.│Чистильщик металла, │Костюм брезентовый               │1         │
│   │отливок, изделий и  │Рукавицы комбинированные         │6 пар     │
│   │деталей             │                                 │          │
│                                                                     │
│        2. Производство духовых музыкальных инструментов             │
│                                                                     │
│15.│Изготовитель деталей│Куртка хлопчатобумажная          │1         │
│   │для духовых инстру- │Рукавицы комбинированные         │12 пар    │
│   │ментов              │Подушка защитная                 │До износа │
│   │                    │    При занятости на изготовлении│          │
│   │                    │    деталей методом глубокой     │          │
│   │                    │    вытяжки:                     │          │
│   │                    │Фартук клеенчатый                │1         │
│   │                    │Нарукавники                      │1 пара    │
│   │                    │Рукавицы комбинированные         │12 пар    │
│   │                    │                                 │          │
│16.│Медник              │Фартук брезентовый               │1         │
│   │                    │Рукавицы брезентовые             │4 пары    │
│   │                    │                                 │          │
│17.│Опиловщик фасонных  │Фартук хлопчатобумажный          │1         │
│   │отливок; шабровщик  │Напальчники кожаные              │4         │
│   │цветных металлов    │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│18.│Паяльщик            │Фартук хлопчатобумажный          │2         │
│   │                    │Рукавицы комбинированные         │12 пар    │
│   │                    │Очки защитные                    │До износа │
│   │                    │                                 │          │
│19.│Плавильщик металла и│Костюм суконный или костюм       │          │
│   │сплавов             │хлопчатобумажный с огнезащитной  │          │
│   │                    │пропиткой                        │1         │
│   │                    │Валенки                          │1 пара    │
│   │                    │Рукавицы брезентовые             │6 пар     │
│   │                    │Очки защитные                    │До износа │
│   │                    │                                 │          │
│20.│Подсобный рабочий   │Рукавицы комбинированные         │4 пары    │
│   │                    │                                 │          │
│21.│Работники всех      │    При занятости наладкой техно-│          │
│   │профессий           │    логического оборудования:    │          │
│   │и должностей        │Очки защитные                    │До износа │
│   │                    │                                 │          │
│22.│Рабочие всех        │    При занятости на работах     │          │
│   │профессий           │    по наливке свинца и смолы:   │          │
│   │                    │Костюм суконный                  │1         │
│   │                    │Рукавицы брезентовые             │6 пар     │
│   │                    │Очки защитные                    │До износа │
│   │                    │                                 │          │
│23.│Резчик  металла на  │Фартук брезентовый               │1         │
│   │ножницах и прессах; │Рукавицы брезентовые             │12 пар    │
│   │резчик на пилах,    │Очки защитные                    │До износа │
│   │ножовках и станках  │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│24.│Сборщик духовых     │Фартук прорезиненный             │1         │
│   │инструментов        │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│25.│Станочник           │Очки защитные                    │Дежурные  │
│   │специальных         │Респиратор                       │Дежурный  │
│   │деревообрабатывающих│                                 │          │
│   │станков             │                                 │          │
│   │                    │                                 │          │
│26.│Формовщик ручной    │Полукомбинезон хлопчатобумажный  │1         │
│   │формовки            │Рукавицы комбинированные         │6 пар     │
└───┴────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────┘

Приложение N 15
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,
ЗАНЯТЫМ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОРУЧЕК, ЦЕЛЛУЛОИДА
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┐
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │Норма   │
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │выдачи  │
│   │     должность      │                                │на год  │
│   │                    │                                │(едини- │
│   │                    │                                │цы,     │
│   │                    │                                │комплек-│
│   │                    │                                │ты)     │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤
│ 1 │         2          │               3                │   4    │
├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┤
│                   1. Производство авторучек                      │
│                                                                  │
│1. │Гальваник           │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1       │
│   │                    │Фартук прорезиненный            │2       │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара  │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные│
│   │                    │                                │        │
│2. │Полировщик          │    При занятости полированием  │        │
│   │                    │    изделий из пластмасс:       │        │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │                    │                                │        │
│3. │Прессовщик изделий  │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │из пластмасс        │Рукавицы хлопчатобумажные       │6 пар   │
│   │                    │                                │        │
│4. │Слесарь-            │    При занятости на ремонте    │        │
│   │инструментальщик    │    пресс-форм:                 │        │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный с       │        │
│   │                    │нагрудником                     │1       │
│   │                    │                                │        │
│5. │Шлифовщик;          │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │обработчик изделий  │                                │        │
│   │из пластмасс        │                                │        │
│   │                    │                                │        │
│6. │Штамповщик          │Фартук хлопчатобумажный         │2       │
│   │                    │Рукавицы хлопчатобумажные       │6 пар   │
│                                                                  │
│          2. Производство целлулоида и изделий из него            │
│                                                                  │
│7. │Аппаратчик          │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │подготовки          │Рукавицы комбинированные        │6 пар   │
│   │сырья и отпуска     │Галоши резиновые                │1 пара  │
│   │полуфабрикатов и    │                                │        │
│   │продукции           │                                │        │
│   │                    │                                │        │
│8. │Аппаратчик          │Комбинезон хлопчатобумажный     │1       │
│   │смешивания          │Рукавицы комбинированные        │12 пар  │
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара  │
│   │                    │                                │        │
│9. │Аппаратчик сушки    │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │6 пар   │
│   │                    │                                │        │
│10.│Аппаратчик          │Комбинезон хлопчатобумажный     │1       │
│   │фильтрации          │Рукавицы комбинированные        │12 пар  │
│   │                    │                                │        │
│11.│Вальцовщик          │Комбинезон хлопчатобумажный     │1       │
│   │                    │Головной убор хлопчатобумажный  │2       │
│   │                    │                                │        │
│12.│Изготовитель        │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │целлулоидных колец  │                                │        │
│   │                    │                                │        │
│13.│Машинист компрессор-│Костюм хлопчатобумажный         │1       │
│   │ных установок;      │Рукавицы комбинированные        │6 пар   │
│   │машинист насосных   │                                │        │
│   │установок           │                                │        │
│   │                    │                                │        │
│14.│Наладчик машин и    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1       │
│   │автоматических линий│Рукавицы комбинированные        │12 пар  │
│   │по производству     │Галоши резиновые                │1 пара  │
│   │изделий из пластмасс│                                │        │
│   │                    │                                │        │
│15.│Обработчик изделий  │Костюм хлопчатобумажный         │1       │
│   │из пластмасс        │Перчатки хлопчатобумажные       │12 пар  │
│   │                    │    При работе на шлифовании,   │        │
│   │                    │    пемзовке и промывке деталей │        │
│   │                    │    и изделий:                  │        │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар  │
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный│
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара  │
│   │                    │                                │        │
│16.│Прессовщик изделий  │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │из пластмасс;       │Рукавицы комбинированные        │6 пар   │
│   │прессовщик          │    При работе на горячих       │        │
│   │блоков целлулоида;  │    участках работ:             │        │
│   │прессовщик-         │Рукавицы брезентовые вместо     │        │
│   │выдувщик целлу-     │рукавиц комбинированных         │6 пар   │
│   │лоидных изделий;    │    При работе на мокрых        │        │
│   │прессовщик хлопковой│    участках:                   │        │
│   │целлюлозы и отходов │Сапоги резиновые                │1 пара  │
│   │целлулоида          │                                │        │
│   │                    │                                │        │
│17.│Разрывщик оттисков  │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │                    │    При занятости на подборке   │        │
│   │                    │    целлулоидных гребней:       │        │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1       │
│   │                    │Перчатки хлопчатобумажные       │12 пар  │
│   │                    │    При работе на шлифовании,   │        │
│   │                    │    пемзовке и промывке деталей │        │
│   │                    │    и изделий:                  │        │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар  │
│   │                    │Фартук резиновый                │Дежурный│
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара  │
│   │                    │                                │        │
│18.│Раскрасчик изделий  │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │4 пары  │
│   │                    │                                │        │
│19.│Распарщик           │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │целлулоидных пластин│Фартук резиновый                │Дежурный│
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные│
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара  │
│   │                    │                                │        │
│20.│Резчик на пилах,    │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │ножовках и станках  │                                │        │
│   │                    │                                │        │
│21.│Слесарь-ремонтник   │Комбинезон хлопчатобумажный     │1       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар  │
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара  │
│   │                    │                                │        │
│22.│Строгальщик         │Халат хлопчатобумажный          │1       │
│   │целлулоидных блоков;│Рукавицы комбинированные        │6 пар   │
│   │машинист моечных    │                                │        │
│   │машин               │                                │        │
└───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┘

Приложение N 16
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,
ЗАНЯТЫМ В ПРОИЗВОДСТВЕ РТУТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐
│ N │  Профессия  │      Наименование средств       │Норма выдачи│
│п/п│     или     │      индивидуальной защиты      │   на год   │
│   │  должность  │                                 │ (единицы,  │
│   │             │                                 │ комплекты) │
├───┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │      2      │                3                │     4      │
├───┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┤
│1. │Рабочие;     │    При занятости полный         │            │
│   │руководители;│    рабочий день на заполнении   │            │
│   │специалисты  │    и извлечении ртути из        │            │
│   │             │    ртутных приборов и агрегатов:│            │
│   │             │Брюки хлопчатобумажные           │1           │
│   │             │Рубашка хлопчатобумажная с       │            │
│   │             │длинными  рукавами               │1           │
│   │             │Халат хлопчатобумажный           │1           │
│   │             │Белье нательное                  │2 комплекта │
│   │             │Колпак или косынка               │            │
│   │             │хлопчатобумажные                 │1           │
│   │             │Полуботинки кожаные на           │            │
│   │             │резиновой подошве                │1 пара      │
│   │             │Носки хлопчатобумажные           │4 пары      │
│   │             │                                 │            │
│2. │Стеклодув    │    При занятости в ртутных      │            │
│   │             │    отделениях:                  │            │
│   │             │Брюки хлопчатобумажные           │1           │
│   │             │Рубашка хлопчатобумажная с       │            │
│   │             │длинными рукавами                │1           │
│   │             │Халат хлопчатобумажный           │1           │
│   │             │Белье нательное                  │2 комплекта │
│   │             │Колпак или косынка               │            │
│   │             │хлопчатобумажные                 │1           │
│   │             │Полуботинки кожаные на           │            │
│   │             │резиновой подошве                │1 пара      │
│   │             │Носки хлопчатобумажные           │4 пары      │
│                                                                │
│   Примечание. Белье   нательное   и   носки   хлопчатобумажные,│
│предусмотренные  в  настоящих  Нормах,  выдаются  работникам при│
│условии обязательного прохождения через санпропускник.          │
│   Женщинам, для    которых    установлен   обязательный   режим│
│прохождения    через    санпропускник,     кроме     спецодежды,│
│предусмотренной в настоящих Нормах, выдается бюстгальтер.       │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 17
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

		КонсультантПлюс: примечание.
Федеральное агентство по государственным резервам является правопреемником Государственного комитета Российской Федерации по государственным резервам, в связи с чем данные Типовые отраслевые нормы применяются для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников организаций указанного Федерального агентства (письмо Минздравсоцразвития России от 07.05.2009 N 22-4-2215).		
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │ Норма выдачи│
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │    на год   │
│   │     должность      │                                │  (единицы,  │
│   │                    │                                │  комплекты) │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │         2          │                3               │      4      │
├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┤
│                    Организации 7 Управления                           │
│                                                                       │
│1. │Бондарь; плотник    │    При занятости на ремонте    │             │
│   │                    │    нефтетары и оборудования:   │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Ботинки кожаные на латунных     │             │
│   │                    │гвоздях                         │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│2. │Дезактиваторщик     │    При выполнении работ по     │             │
│   │                    │    дегазации:                  │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Фартук прорезиненный            │1            │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Нарукавники прорезиненные       │1 пара       │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│3. │Заведующий складом  │    При работе на складе        │             │
│   │                    │    ядовитых продуктов и        │             │
│   │                    │    спецжидкостей:              │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Фартук прорезиненный            │1 на         │
│   │                    │                                │9 месяцев    │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Нарукавники прорезиненные       │1 пара на    │
│   │                    │                                │9 месяцев    │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │    При работе на складе тарных │             │
│   │                    │    нефтепродуктов:             │             │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │1 на 4 года  │
│   │                    │Ботинки кожаные на латунных     │             │
│   │                    │гвоздях                         │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │                                │             │
│4. │Кладовщик; рабочий  │    При работе на складе        │             │
│   │                    │    ядовитых продуктов и        │             │
│   │                    │    спецжидкостей:              │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Фартук прорезиненный            │1 на         │
│   │                    │                                │9 месяцев    │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Нарукавники прорезиненные       │1 пара на    │
│   │                    │                                │9 месяцев    │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│5. │Лаборант химического│Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │анализа;            │Фартук резиновый с нагрудником  │Дежурный     │
│   │пробоотборщик       │Ботинки кожаные на латунных     │             │
│   │                    │гвоздях                         │1 пара       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Куртка лавсано-вискозная на     │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Брюки лавсано-вискозные на      │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│6. │Машинист насосных   │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │установок           │Ботинки кожаные на латунных     │             │
│   │                    │гвоздях                         │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│7. │Начальник участка;  │Халат вискозно-лавсановый       │1            │
│   │заместитель         │Плащ непромокаемый              │1 на 4 года  │
│   │начальника участка  │Ботинки кожаные на латунных     │             │
│   │                    │гвоздях                         │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Куртка лавсано-вискозная на     │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Брюки лавсано-вискозные на      │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│8. │Рабочий по          │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │обслуживанию бани;  │Фартук прорезиненный            │1            │
│   │рабочий по стирке и │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │ремонту спецодежды  │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Нарукавники прорезиненные       │1 пара       │
│   │                    │                                │             │
│9. │Слесарь-ремонтник   │    При занятости на ремонте    │             │
│   │                    │    емкостей, нефтепроводов,    │             │
│   │                    │    перекачивающих средств      │             │
│   │                    │    нефтепродуктов:             │             │
│   │                    │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │    При работе внутри           │             │
│   │                    │    незачищенных емкостей:      │             │
│   │                    │Противогаз шланговый            │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│10.│Сливщик-разливщик   │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│11.│Уборщик производст- │    При занятости на уборке     │             │
│   │венных и служебных  │    душевых:                    │             │
│   │помещений           │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Фартук прорезиненный            │1            │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Нарукавники прорезиненные       │1 пара       │
│   │                    │                                │             │
│12.│Чистильщик          │    При занятости на очистке    │             │
│   │                    │    нефтеемкостей и цистерн:    │             │
│   │                    │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │Капюшон брезентовый             │1            │
│   │                    │Противогаз шланговый            │Дежурный     │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│                                                                       │
│                    Организации 4 Управления                           │
│                                                                       │
│13.│Грузчик             │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара       │
│   │                    │Наспинники (наплечники)         │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│14.│Машинист крана      │    При работе на паропутевом   │             │
│   │(крановщик)         │    кране, дизельном кране,     │             │
│   │                    │    мостовом кране и автокране: │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│15.│Начальник участка   │Халат вискозно-лавсановый       │1            │
│   │хранения; замести-  │    При постоянных наружных     │             │
│   │тель начальника     │    работах зимой дополнительно:│             │
│   │участка хранения    │Куртка на утепляющей прокладке в│             │
│   │                    │особом, IV и III поясах         │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Куртка лавсано-вискозная на     │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Брюки лавсано-вискозные на      │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│                                                                       │
│                  Организации 2 и 5 Управлений                         │
│                                                                       │
│16.│Грузчик             │Куртка брезентовая              │1            │
│   │                    │Брюки хлопчатобумажные с        │             │
│   │                    │брезентовыми наколенниками      │1            │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар       │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│17.│Кладовщик; рабочий  │    При работе на складе:       │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│18.│Начальник участка   │Халат вискозно-лавсановый       │1            │
│   │хранения; замести-  │    На постоянных наружных      │             │
│   │тель начальника     │    работах зимой дополнительно:│             │
│   │участка хранения    │Куртка на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Куртка лавсано-вискозная на     │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Брюки лавсано-вискозные на      │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│                                                                       │
│                          Холодильники                                 │
│                                                                       │
│19.│Бондарь             │    При работе в холодильнике:  │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Фартук хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │                    │                                │             │
│20.│Водитель погрузчика;│Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │водитель электро- и │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │автотележки         │Валенки                         │1 пара       │
│   │                    │                                │на 3 года    │
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│21.│Грузчик             │    При работе в холодильнике:  │             │
│   │                    │Куртка брезентовая              │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 1,5 года│
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 1,5 года│
│   │                    │Валенки                         │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │                    │                                │             │
│22.│Изолировщик на      │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │термоизоляции       │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│23.│Лифтер              │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 3 года  │
│   │                    │Валенки                         │1 пара на    │
│   │                    │                                │4 года       │
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │                                │             │
│24.│Машинист холодильных│Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │установок           │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│25.│Механик             │    При работе в смене:         │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│26.│Начальник участка   │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 3 года  │
│   │хранения; замести-  │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 3 года  │
│   │тель начальника     │Валенки                         │1 пара на    │
│   │участка хранения    │                                │4 года       │
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│27.│Товаровед           │    При работе в холодильнике:  │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│   │                    │Галоши резиновые                │Дежурные     │
│   │                    │                                │             │
│28.│Уборщик производст- │    При занятости уборкой в     │             │
│   │венных и служебных  │    холодильной камере:         │             │
│   │помещений           │Куртка на утепляющей прокладке  │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │1 на 2 года  │
│   │                    │Валенки                         │1 пара на    │
│   │                    │                                │3 года       │
│   │                    │Галоши резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│29.│Электромонтер по    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │ремонту и           │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │обслуживанию        │Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│   │электрооборудования │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│                                                                       │
│                        Общие профессии                                │
│                                                                       │
│30.│Асфальтобетонщик    │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │Ботинки кожаные на латунных     │             │
│   │                    │гвоздях                         │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар       │
│   │                    │                                │             │
│31.│Бондарь; плотник    │Фартук брезентовый              │2            │
│   │                    │                                │             │
│32.│Варщик асфальтовой  │    При занятости варкой        │             │
│   │массы               │    асфальтовой мастики и       │             │
│   │                    │    мастики для рулонной кровли:│             │
│   │                    │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │Ботинки кожаные на латунных     │             │
│   │                    │гвоздях                         │2 пары       │
│   │                    │Рукавицы брезентовые            │12 пар       │
│   │                    │                                │             │
│33.│Водитель погрузчика;│Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │водитель электро- и │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │автотележки         │    На постоянных наружных      │             │
│   │                    │    работах зимой дополнительно:│             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Брюки лавсано-вискозные на      │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│34.│Кладовщик           │Фартук прорезиненный с          │             │
│   │                    │нагрудником                     │2            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Куртка лавсано-вискозная на     │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│35.│Машинист моечных    │    При занятости на зачистке   │             │
│   │машин; чистильщик   │    и промывке цистерн и        │             │
│   │                    │    емкостей из-под спирта      │             │
│   │                    │    и масла:                    │             │
│   │                    │Костюм брезентовый              │1            │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара на    │
│   │                    │                                │1,5 года     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │                                │             │
│36.│Машинист насосных   │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │установок           │Ботинки кожаные                 │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│37.│Подсобный рабочий   │    При выполнении работ на     │             │
│   │                    │    штабелеукладке:             │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │                    │    На постоянных наружных      │             │
│   │                    │    работах зимой дополнительно:│             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │    При выполнении работ по     │             │
│   │                    │    подвозке минерального       │             │
│   │                    │    топлива при ручной загрузке │             │
│   │                    │    агрегатов:                  │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│38.│Слесарь-ремонтник   │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │12 пар       │
│   │                    │    При выполнении работ в      │             │
│   │                    │    холодильнике:               │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │Дежурная     │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │Дежурные     │
│   │                    │Валенки                         │Дежурные     │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │Противогаз                      │Дежурный     │
│   │                    │                                │             │
│39.│Слесарь-сантехник   │    При занятости на            │             │
│   │                    │    обслуживании и ремонте      │             │
│   │                    │    водопроводных, канализацион-│             │
│   │                    │    ных и теплопроводных сетей: │             │
│   │                    │Костюм брезентовый              │1 на 1,5 года│
│   │                    │Сапоги резиновые                │Дежурные     │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │                                │             │
│40.│Сливщик - разливщик │    При занятости сливом и      │             │
│   │                    │    наливом масла и спирта:     │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Сапоги кирзовые                 │1 пара       │
│   │                    │                                │на 2 года    │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│41.│Уборщик производст- │    При занятости на уборке     │             │
│   │венных и служебных  │    производственных цехов,     │             │
│   │помещений           │    душевых, бань и уборных:    │             │
│   │                    │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │Рукавицы комбинированные        │4 пары       │
│   │                    │    При мытье полов             │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Сапоги резиновые                │1 пара       │
│   │                    │Перчатки резиновые              │Дежурные     │
│   │                    │    При выполнении работ в      │             │
│   │                    │    неотапливаемых помещениях   │             │
│   │                    │    зимой дополнительно:        │             │
│   │                    │Куртка лавсано-вискозная на     │             │
│   │                    │утепляющей прокладке            │1 на 2 года  │
│   │                    │Брюки лавсано-вискозные на      │             │
│   │                    │утепляющей прокладке            │1 на 2 года  │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│42.│Электромонтер по    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │ремонту и обслужива-│Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│   │нию электро-        │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│   │оборудования        │Рукавицы комбинированные        │6 пар        │
│   │                    │    На наружных работах зимой   │             │
│   │                    │    дополнительно:              │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │             │
│   │                    │в особом, IV и III поясах       │По поясам    │
│   │                    │Куртка лавсано-вискозная на     │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Брюки лавсано-вискозные на      │             │
│   │                    │утепляющей прокладке во II и I  │             │
│   │                    │поясах                          │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
└───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┘

Приложение N 18
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОСТОЯННОМУ
И ПЕРЕМЕННОМУ СОСТАВУ УЧЕБНЫХ И СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (РОСТО)

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │     Профессия      │      Наименование средств      │ Норма выдачи│
│п/п│        или         │      индивидуальной защиты     │    на год   │
│   │     должность      │                                │  (единицы,  │
│   │                    │                                │  комплекты) │
├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │         2          │               3                │      4      │
├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┤
│             I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ (АВТОМОТОКЛУБЫ)                    │
│                                                                       │
│ 1.│Инструктор-методист │    При занятости тренировкой   │             │
│   │по       техническим│    и обучением мотоциклистов:  │             │
│   │и  военно-прикладным│Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 2 года  │
│   │видам        спорта;│    При проведении учебно-      │             │
│   │старший  инструктор-│    тренировочных занятий и при │             │
│   │методист  по  техни-│    участии в спортивных сорев- │             │
│   │ческим  и    военно-│    нованиях дополнительно:     │             │
│   │прикладным     видам│Костюм кожаный                  │1 на 6 лет   │
│   │спорта              │Сапоги юфтевые                  │1 пара на    │
│   │                    │                                │3 года       │
│   │                    │Перчатки кожаные с крагами      │             │
│   │                    │летние                          │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Шлем мотоциклетный твердый      │1 на 5 лет   │
│   │                    │Пояс кожаный защитный           │1 на 8 лет   │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │    Зимой дополнительно:        │             │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │Перчатки кожаные с крагами      │             │
│   │                    │зимние                          │1 пара на    │
│   │                    │                                │3 года       │
│   │                    │    При занятости тренировкой   │             │
│   │                    │    и обучением автомобилистов: │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │Перчатки кожаные                │1 пара на    │
│   │                    │                                │2 года       │
│   │                    │Шлем твердый                    │1 на 5 лет   │
│   │                    │Очки защитные                   │До износа    │
│   │                    │                                │             │
│ 2.│Мастер              │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │производственного   │Перчатки кирзовые               │             │
│   │обучения            │комбинированные                 │2 пары       │
│   │                    │                                │             │
│ 3.│Мастер              │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │производственного   │Перчатки кирзовые               │             │
│   │обучения вождению;  │комбинированные                 │2 пары       │
│   │старший мастер      │    Зимой в особом, IV и III    │             │
│   │учебного заведения  │    поясах дополнительно:       │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│   │                    │Брюки на утепляющей прокладке   │По поясам    │
│   │                    │Валенки                         │По поясам    │
│   │                    │                                │             │
│ 4.│Механик; механик    │    При выполнении ремонтных    │             │
│   │автомобильной       │    работ:                      │             │
│   │колонны; техник     │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │                                │             │
│ 5.│Начальник           │    При выполнении ремонтных    │             │
│   │автоколонны         │    работ:                      │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│                                                                       │
│                 II. СТРЕЛКОВО-СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ                        │
│                                                                       │
│ 6.│Инструктор-методист │    При занятости тренировкой и │             │
│   │по       техническим│    обучением стрелковому делу: │             │
│   │и  военно-прикладным│Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │видам        спорта;│Куртка на утепляющей прокладке  │1            │
│   │старший  инструктор-│                                │             │
│   │методист  по  техни-│                                │             │
│   │ческим   и   военно-│                                │             │
│   │прикладным     видам│                                │             │
│   │спорта              │                                │             │
│   │                    │                                │             │
│ 7.│Начальник мастерской│Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1            │
│   │                    │                                │             │
│ 8.│Техник              │    При выполнении работ на     │             │
│   │                    │    складе боеприпасов:         │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │    При постоянной занятости    │             │
│   │                    │    пристрелкой оружия:         │             │
│   │                    │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │1            │
│   │                    │                                │             │
│ 9.│Тренер; старший     │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │тренер              │Куртка на утепляющей прокладке  │1            │
│                                                                       │
│            III. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ (РАДИОКЛУБЫ)                   │
│                                                                       │
│10.│Инструктор-методист │    При занятости тренировкой   │             │
│   │по       техническим│    и обучением технике связи в │             │
│   │и  военно-прикладным│    полевых условиях:           │             │
│   │видам        спорта;│Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 2 года  │
│   │старший  инструктор-│                                │             │
│   │методист  по  техни-│                                │             │
│   │ческим   и   военно-│                                │             │
│   │прикладным     видам│                                │             │
│   │спорта              │                                │             │
│   │                    │                                │             │
│11.│Мастер              │    При выполнении работ в      │             │
│   │производственного   │    полевых условиях:           │             │
│   │обучения; старший   │Комбинезон хлопчатобумажный     │1 на 2 года  │
│   │мастер учебного     │                                │             │
│   │заведения           │                                │             │
│                                                                       │
│   Примечание. Каждая радиотехническая школа  (радиоклуб)  должна      │
│иметь как инвентарь:                                                   │
│                        │Галоши диэлектрические          │Дежурные     │
│                        │Перчатки диэлектрические        │Дежурные     │
│                                                                       │
│               IV. КЛУБЫ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА                      │
│                                                                       │
│12.│Работники, занятые  │    Для Центрального клуба      │             │
│   │обучением служебных │    служебного собаководства:   │             │
│   │собак               │Костюм ватный                   │6            │
│   │                    │Халат ватный                    │6            │
│   │                    │Рукава ватные                   │6 пар        │
│   │                    │    Для клубов служебного       │             │
│   │                    │    собаководства 1 разряда:    │             │
│   │                    │Костюм ватный                   │2            │
│   │                    │Халат ватный                    │3            │
│   │                    │Рукава ватные                   │3 пары       │
│   │                    │    Для клубов служебного       │             │
│   │                    │    собаководства 2 и 3         │             │
│   │                    │    разрядов:                   │             │
│   │                    │Костюм ватный                   │1            │
│   │                    │Халат ватный                    │2            │
│   │                    │Рукава ватные                   │2 пары       │
│                                                                       │
│                       V. СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ                              │
│                                                                       │
│13.│Инструктор          │Халат хлопчатобумажный          │1            │
│   │                    │    Зимой дополнительно:        │             │
│   │                    │Куртка на утепляющей прокладке  │По поясам    │
│                                                                       │
│                   VI. МОРСКИЕ ШКОЛЫ (КЛУБЫ)                           │
│                                                                       │
│14.│Инструктор-методист │    При занятости тренировкой   │             │
│   │по       техническим│    и обучением морскому делу:  │             │
│   │и  военно-прикладным│Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │видам        спорта;│                                │             │
│   │старший  инструктор-│                                │             │
│   │методист  по  техни-│                                │             │
│   │ческим   и   военно-│                                │             │
│   │прикладным     видам│                                │             │
│   │спорта              │                                │             │
│   │                    │                                │             │
│15.│Мастер              │Комбинезон хлопчатобумажный     │1            │
│   │производственного   │                                │             │
│   │обучения; старший   │                                │             │
│   │мастер учебного     │                                │             │
│   │заведения           │                                │             │
│   │                    │                                │             │
│16.│Моторист (машинист);│    При выполнении эксплуатаци- │             │
│   │механик (судовой)   │    онных и ремонтных работ:    │             │
│   │                    │Костюм хлопчатобумажный         │1            │
│   │                    │Ботинки кожаные                 │1 пара       │
│   │                    │Плащ непромокаемый              │Дежурный     │
│   │                    │Рукавицы хлопчатобумажные       │2 пары       │
│                                                                       │
│                  VII. АВИАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ                         │
│                                                                       │
├───┬────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┬──────┤
│ N │     Профессия      │  Наименование   │Коли- │  Срок носки  │N при-│
│п/п│        или         │     средств     │чество│  в годах по  │меча- │
│   │     должность      │ индивидуальной  │пред- │климатическим │ния,  │
│   │                    │     защиты      │метов │   районам    │при-  │
│   │                    │                 │на    ├────┬────┬────┤меня- │
│   │                    │                 │1 чел.│с   │с   │с   │емого │
│   │                    │                 │      │уме-│хо- │осо-│при   │
│   │                    │                 │      │рен-│лод-│бо  │вы-   │
│   │                    │                 │      │ным │ным │хо- │даче  │
│   │                    │                 │      │кли-│кли-│лод-│дан-  │
│   │                    │                 │      │ма- │ма- │ным │ного  │
│   │                    │                 │      │том │том │кли-│пред- │
│   │                    │                 │      │    │    │ма- │мета  │
│   │                    │                 │      │    │    │том │      │
├───┼────────────────────┼─────────────────┼──────┼────┼────┼────┼──────┤
│ 1 │         2          │        3        │  4   │  5 │  6 │  7 │   8  │
├───┴────────────────────┴─────────────────┴──────┴────┴────┴────┴──────┤
│              а. Постоянный штатный летный состав                      │
│                                                                       │
│17.│Летный состав Управ-│Куртка меховая   │      │    │    │    │      │
│   │ления   авиации   ЦС│нагольная        │1 шт. │  5 │  4 │  3 │   2  │
│   │РОСТО, летный состав│Брюки меховые    │      │    │    │    │      │
│   │авиационных  отделов│нагольные        │1 шт. │  8 │  7 │  5 │   2  │
│   │республиканских,    │Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │краевых  и областных│бумажная на меху │1 шт. │  5 │  4 │  3 │   3  │
│   │советов РОСТО, имею-│Брюки хлопчато-  │      │    │    │    │      │
│   │щий  штатную  летную│бумажные на меху │1 шт. │  8 │  7 │  5 │   3  │
│   │специальность, допу-│Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │щенный  к летной ра-│бумажная         │      │    │    │    │      │
│   │боте и систематичес-│демисезонная     │1 шт. │  3 │  3 │  3 │   4  │
│   │ки выполняющий уста-│Брюки хлопчато-  │      │    │    │    │      │
│   │новленное на год ко-│бумажные         │      │    │    │    │      │
│   │личество часов нале-│демисезонные     │1 шт. │  4 │  4 │  4 │ 4; 5 │
│   │та; начальники авиа-│Куртка шевретовая│1 шт. │  4 │  4 │  4 │      │
│   │ционных  организаций│Брюки кожаные    │      │    │    │    │      │
│   │РОСТО и их  замести-│на байке         │1 шт. │  8 │  8 │  8 │   5  │
│   │тели  по летной под-│Белье нательное  │      │    │    │    │      │
│   │готовке: авиационно-│шерстяное        │2 к-та│  3 │  3 │  2 │   6  │
│   │го училища летчиков,│Костюм хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │учебной  авиационной│бумажный летний  │2 к-та│  3 │  4 │  4 │   7  │
│   │организации,   цент-│Сапоги кожаные   │      │    │    │    │      │
│   │рального  аэроклуба,│на меху          │1 пара│  5 │  5 │  4 │ 4; 8 │
│   │аэроклуба, авиацион-│Унты меховые     │1 пара│  7 │  5 │  3 │   8  │
│   │но-спортивного      │Ботинки полетные │1 пара│  3 │  3 │  3 │      │
│   │клуба, авиационно-  │Ботинки полетные │      │    │    │    │      │
│   │технического спор-  │облегченные      │1 пара│  3 │  3 │  4 │      │
│   │тивного клуба, цент-│Сандалеты        │1 пара│  2 │  2 │  2 │   9  │
│   │рального дельтапла- │Шлемофон кожаный │      │    │    │    │      │
│   │нерного клуба; дель-│зимний           │1 шт. │  5 │  5 │  4 │  10  │
│   │тапланерного клуба; │Шлемофон кожаный │      │    │    │    │      │
│   │начальник летной    │летний           │1 шт. │  4 │  4 │  5 │  10  │
│   │части; старший штур-│Очки летные      │1 шт. │  8 │  8 │  8 │   4  │
│   │ман; штурман;       │Перчатки кожаные │      │    │    │    │      │
│   │командир отряда и   │на меху          │1 пара│  3 │  3 │  2 │      │
│   │его заместитель;    │Перчатки шеврето-│      │    │    │    │      │
│   │командир эскадрильи │вые без подкладки│1 пара│  1 │  1 │  2 │      │
│   │и  его  заместитель;│Носки меховые    │1 пара│  3 │  3 │  2 │  11  │
│   │командир звена;     │Носки плюшевые   │1 пара│  2 │  2 │  2 │      │
│   │летчик-инструктор;  │Носки шерстяные  │1 пара│  2 │  2 │  2 │      │
│   │старший инструктор  │Свитер шерстяной │1 шт. │  7 │  5 │  4 │      │
│   │(инструктор)-       │Подшлемник       │      │    │    │    │      │
│   │дельтапланерист;    │хлопчатобумажный │2 шт. │  3 │  3 │  3 │      │
│   │командир воздушного │                 │      │    │    │    │      │
│   │судна; пилот;       │                 │      │    │    │    │      │
│   │второй пилот;       │                 │      │    │    │    │      │
│   │бортовой     инженер│                 │      │    │    │    │      │
│   │(механик);  бортовой│                 │      │    │    │    │      │
│   │радист   (оператор);│                 │      │    │    │    │      │
│   │летный состав  испы-│                 │      │    │    │    │      │
│   │тательной    станции│                 │      │    │    │    │      │
│   │авиационного ремонт-│                 │      │    │    │    │      │
│   │ного завода; штатные│                 │      │    │    │    │      │
│   │старшие      тренеры│                 │      │    │    │    │      │
│   │(тренеры);   старшие│                 │      │    │    │    │      │
│   │инструкторы    (инс-│                 │      │    │    │    │      │
│   │трукторы) по авиаци-│                 │      │    │    │    │      │
│   │онным  видам  спорта│                 │      │    │    │    │      │
│   │(самолетному, верто-│                 │      │    │    │    │      │
│   │летному, планерному,│                 │      │    │    │    │      │
│   │дельтапланерному);  │                 │      │    │    │    │      │
│   │спортсмены и тренеры│                 │      │    │    │    │      │
│   │(кроме    инженеров,│                 │      │    │    │    │      │
│   │механиков,   врачей,│                 │      │    │    │    │      │
│   │массажистов) сборных│                 │      │    │    │    │      │
│   │команд по  авиацион-│                 │      │    │    │    │      │
│   │ным  видам  спорта -│                 │      │    │    │    │      │
│   │самолетному,  верто-│                 │      │    │    │    │      │
│   │летному, планерному,│                 │      │    │    │    │      │
│   │дельтапланерному    │                 │      │    │    │    │      │
│                                                                       │
│   Примечания. 1. Средства индивидуальной защиты, предусмотренные      │
│в настоящем пункте,  выдаются летному составу, входящему в экипаж      │
│летательного  аппарата.  Остальному  постоянному  летному составу      │
│авиационных  организаций  РОСТО  средства  индивидуальной  защиты      │
│выдаются  при  систематическом  выполнении  установленного на год      │
│количества часов налета  или  выполнении  установленного  на  год      │
│тренировочных показательных парашютных прыжков.                        │
│   2. Куртки меховые нагольные и брюки меховые нагольные выдаются      │
│летному  составу  истребительной  авиации.  При  этом в районах с      │
│умеренным климатом  брюки  меховые  нагольные   выдаются   только      │
│летному   составу   истребительной  авиации,  занятому  обучением      │
│курсантов  авиационных  училищ  летчиков  и  учебных  авиационных      │
│организаций РОСТО.                                                     │
│   3. Куртки хлопчатобумажные на меху и брюки хлопчатобумажные на      │
│меху  выдаются  летному  составу,  не  получающему курток меховых      │
│нагольных и брюк меховых нагольных.                                    │
│   4. Срок   носки  курток  хлопчатобумажных  демисезонных,  брюк      │
│хлопчатобумажных демисезонных и сапог кожаных на меху для летного      │
│состава, занятого обучением курсантов авиационных училищ летчиков      │
│и учебных авиационных организаций РОСТО,  сокращается на 1 год, а      │
│очков летных - на 3 года.                                              │
│   5. Брюки кожаные на байке  выдаются  летчикам  -  испытателям.      │
│Срок  носки  брюк  хлопчатобумажных   демисезонных  для   летного      │
│состава,  получающего  брюки  кожаные на байке,  увеличивается на      │
│2 года.                                                                │
│   6. Белье нательное шерстяное выдается только  летному  составу      │
│истребительной авиации.                                                │
│   7. Костюмы   хлопчатобумажные  летние   инженерно-техническому      │
│составу  летных  экипажей  и летному составу,  занятому обучением      │
│курсантов  авиационных  училищ  летчиков  и  учебных  авиационных      │
│организаций  РОСТО,  в  районах  с  умеренным и холодным климатом      │
│выдаются  на 2 года,  в районах  с особо  холодным климатом -  на      │
│3 года.                                                                │
│   8. В районах с умеренным,  холодным и особо холодным  климатом      │
│выдается одна пара меховой обуви (сапоги кожаные на меху или унты      │
│меховые).                                                              │
│   9. Сандалеты  выдаются только  инженерно-техническому  составу      │
│летных экипажей.                                                       │
│   10. Шлемофон   кожаный   летний   летному   составу,  занятому      │
│обучением  курсантов  авиационных  училищ  летчиков   и   учебных      │
│авиационных  организаций РОСТО,  в районах с умеренным и холодным      │
│климатом  выдается  на  3  года.  Летному  составу,   получающему      │
│защитные шлемы типа ЗШ-5 и ЗШ-7, шлемофоны не выдаются.                │
│   11. Носки  меховые  выдаются  летному   составу,   получающему      │
│ботинки полетные.                                                      │
│   12. К летному составу авиационных организаций РОСТО,  занятому      │
│обучением  курсантов,  относится  весь  летный состав авиационных      │
│эскадрилий авиационных  училищ  летчиков  и  учебных  авиационных      │
│организаций РОСТО.                                                     │
│                                                                       │
│18.│Начальники: парашют-│Куртка меховая   │      │    │    │    │      │
│   │ной подготовки,  па-│нагольная        │1 шт. │  5 │  4 │  3 │      │
│   │рашютной     службы,│Брюки меховые    │      │    │    │    │      │
│   │аварийно-спаса-     │нагольные        │1 шт. │  8 │  7 │  5 │      │
│   │тельной  службы  Уп-│Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │равления  авиации ЦС│бумажная         │      │    │    │    │      │
│   │РОСТО,   авиационных│демисезонная     │1 шт. │  3 │  3 │  3 │      │
│   │отделов    республи-│Брюки хлопчато-  │      │    │    │    │      │
│   │канских,  краевых  и│бумажные         │      │    │    │    │      │
│   │областных    советов│демисезонные     │1 шт. │  4 │  4 │  4 │      │
│   │РОСТО;   заместитель│Костюм хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │начальника авиацион-│бумажный летний  │2 к-та│  3 │  4 │  4 │      │
│   │ной  организации  по│Куртка шевретовая│1 шт. │  4 │  4 │  4 │      │
│   │парашютной подготов-│Унты меховые или │1 пара│  7 │  5 │  3 │      │
│   │ке; инструктор пара-│Сапоги кожаные   │      │    │    │    │      │
│   │шютно-десантной     │на меху или      │1 пара│  5 │  5 │  4 │      │
│   │подготовки; инструк-│Ботинки для      │      │    │    │    │      │
│   │тор-парашютист;     │парашютистов     │1 пара│  4 │  4 │  4 │      │
│   │старший инструктор- │Перчатки кожаные │      │    │    │    │      │
│   │парашютист;  старший│на меху          │1 пара│  3 │  3 │  2 │      │
│   │тренер     (тренер),│Перчатки         │      │    │    │    │      │
│   │штатный  по парашют-│шевретовые без   │      │    │    │    │      │
│   │ному спорту,  выпол-│подкладки        │1 пара│  1 │  1 │  2 │      │
│   │няющие установленное│Носки плюшевые   │1 пара│  2 │  2 │  2 │      │
│   │на  год   количество│Шлем кожаный     │      │    │    │    │      │
│   │прыжков             │летный (или      │      │    │    │    │      │
│   │                    │шлемофон)        │1 шт. │  4 │  4 │  5 │      │
│   │                    │Шлем кожаный     │      │    │    │    │      │
│   │                    │зимний (или      │      │    │    │    │      │
│   │                    │шлемофон)        │1 шт. │  5 │  5 │  4 │      │
│                                                                       │
│            б. Курсанты авиационных училищ летчиков                    │
│            и учебных авиационных организаций РОСТО                    │
│               и другой переменный летный состав                       │
│                                                                       │
│19.│Курсанты авиационных│Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │училищ   летчиков  и│бумажная на меху │1 шт. │  6 │  5 │  5 │2; 4; │
│   │учебных  авиационных│                 │      │    │    │    │5     │
│   │организаций   РОСТО;│Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │учащиеся специальных│бумажная на      │      │    │    │    │      │
│   │школ-интернатов    с│шерстяном ватине │      │    │    │    │      │
│   │первоначальной  лет-│демисезонная     │1 шт. │  3 │  4 │  4 │4; 5  │
│   │ной подготовкой;    │Брюки хлопчато-  │      │    │    │    │      │
│   │летчики - офицеры   │бумажные на      │      │    │    │    │      │
│   │запаса,  находящиеся│шерстяном ватине │      │    │    │    │      │
│   │на сборах  по  пере-│демисезонные     │1 шт. │  4 │  4 │  4 │4; 5; │
│   │подготовке; спорт-  │                 │      │    │    │    │6     │
│   │смены-пилоты,       │Свитер шерстяной │1 шт. │  4 │  4 │  4 │4; 5  │
│   │планеристы,         │Костюм хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │парашютисты и дель- │бумажный летний  │1 к-т │1; 5│  2 │  2 │4; 5  │
│   │тапланеристы        │Сапоги кожаные   │      │    │    │    │      │
│   │2 разряда и         │на меху          │1 пара│  5 │  - │  - │2; 4; │
│   │выше, привлекаемые к│                 │      │    │    │    │5     │
│   │подготовке и участию│Унты меховые     │1 пара│  - │  5 │  5 │2; 4; │
│   │в соревнованиях по  │                 │      │    │    │    │5     │
│   │плану  Управления   │Ботинки полетные │      │    │    │    │      │
│   │авиации ЦС РОСТО    │облегченные      │1 пара│  3 │  3 │  3 │4; 5  │
│   │                    │Шлемофон кожаный │      │    │    │    │      │
│   │                    │летний           │1 шт. │  4 │  4 │  4 │4; 5; │
│   │                    │                 │      │    │    │    │7     │
│   │                    │Шлемофон кожаный │      │    │    │    │      │
│   │                    │зимний           │1 шт. │  6 │  6 │  6 │2; 4; │
│   │                    │                 │      │    │    │    │5     │
│   │                    │Подшлемник       │      │    │    │    │      │
│   │                    │хлопчатобумажный │2 шт. │  3 │  3 │  3 │4; 5  │
│   │                    │Очки летные      │1 шт. │  5 │  5 │  5 │4; 5  │
│   │                    │Перчатки кожаные │      │    │    │    │      │
│   │                    │на меху          │1 пара│  3 │  3 │  3 │2; 4; │
│   │                    │                 │      │    │    │    │5     │
│   │                    │Перчатки         │      │    │    │    │      │
│   │                    │шевретовые       │      │    │    │    │      │
│   │                    │без подкладки    │1 пара│  1 │  1 │  1 │4; 5  │
│   │                    │Носки шерстяные  │1 пара│  1 │  1 │  1 │4; 5  │
│                                                                       │
│   Примечания. 1. Средства индивидуальной защиты, предусмотренные      │
│в   настоящем   пункте,  выдаются  курсантам  авиационных  училищ      │
│летчиков  и  учебных  авиационных  организаций  РОСТО,   учащимся      │
│специальных  школ-интернатов  с первоначальной летной подготовкой      │
│в период   практических   полетов,   спортсменам    -    пилотам,      │
│планеристам, парашютистам  и  дельтапланеристам 2 разряда и выше,      │
│привлекаемым к подготовке и  участию  в  соревнованиях  по  плану      │
│Управления авиации ЦС РОСТО,  летчикам - офицерам запаса в период      │
│сборов по переподготовке.  Все  предметы  средств  индивидуальной      │
│защиты,  предусмотренные в настоящем пункте,  являются средствами      │
│индивидуальной защиты группового пользования.                          │
│   2. Переменному  летному составу авиационных организаций РОСТО,      │
│проходящему летную практику с  апреля  по  октябрь  включительно,      │
│куртка  хлопчатобумажная  на меху,  сапоги кожаные на меху,  унты      │
│меховые,  шлемофон кожаный зимний и перчатки кожаные на  меху  не      │
│выдаются.                                                              │
│   3. Учебным и спортивным  авиационным  организациям  РОСТО  для      │
│обеспечения спортсменов  - пилотов,  планеристов,  парашютистов и      │
│дельтапланеристов 2 разряда и выше,  привлекаемых к подготовке  и      │
│участию  в  соревнованиях,  все  средства  индивидуальной защиты,      │
│предусмотренные настоящим пунктом,  выдаются в количестве 50%  от      │
│числа  спортсменов,  установленного  планом Управления авиации ЦС      │
│РОСТО.                                                                 │
│   4. Учебным  и  спортивным  авиационным  организациям РОСТО для      │
│обеспечения    учащихся     специальных     школ-интернатов     с      │
│первоначальной летной подготовкой выдаются:                            │
│   куртка хлопчатобумажная на меху,  сапоги кожаные на  меху  или      │
│унты меховые,                                                          │
│   шлемофон кожаный зимний и перчатки кожаные на меху  -  на  25%      │
│численности учащихся второго года обучения;                            │
│   свитер шерстяной,  куртка хлопчатобумажная на шерстяном ватине      │
│демисезонная   и  брюки   хлопчатобумажные  на  шерстяном  ватине      │
│демисезонные - на 50% общей плановой численности всех учащихся;        │
│   остальные предметы - на 100%  общей плановой численности  всех      │
│учащихся.                                                              │
│   5. Спортсменам  -   парашютистам   вместо   ботинок   полетных      │
│облегченных выдаются ботинки хромовые для парашютистов.                │
│                                                                       │
│                 в. Парашютисты спецконтингента                        │
│                                                                       │
│20.│Курсант-парашютист  │Шлем хлопчатобу- │      │    │    │    │      │
│   │спецконтингента     │мажный десантный │1 шт. │  3 │  4 │  4 │      │
│   │                    │Подшлемник       │      │    │    │    │      │
│   │                    │хлопчатобумажный │2 шт. │  3 │  3 │  3 │      │
│   │                    │Ботинки специаль-│      │    │    │    │      │
│   │                    │ные для прыжков  │      │    │    │    │      │
│   │                    │с парашютом      │1 пара│  4 │  4 │  4 │      │
│   │                    │Шлем кожаный     │      │    │    │    │      │
│   │                    │зимний           │1 шт. │  5 │  4 │  4 │   2  │
│   │                    │Костюм (комбине- │      │    │    │    │      │
│   │                    │зон) хлопчатобу- │      │    │    │    │      │
│   │                    │мажный           │1 к-т │  2 │  2 │  2 │      │
│   │                    │Куртка и брюки   │      │    │    │    │      │
│   │                    │десантные зимние │1 к-т │  3 │  2 │  2 │      │
│   │                    │Валенки армейские│1 пара│  3 │  2 │  2 │   2  │
│   │                    │Галоши к валенкам│      │    │    │    │      │
│   │                    │армейским        │1 пара│  3 │  2 │  2 │   2  │
│   │                    │Перчатки         │      │    │    │    │      │
│   │                    │шерстяные        │1 пара│  2 │  1 │  1 │      │
│   │                    │Рукавицы на меху │      │    │    │    │      │
│   │                    │двупалые         │1 пара│  2 │  1 │  1 │      │
│   │                    │Портянки летние  │2 пары│  1 │  1 │  1 │      │
│   │                    │Рюкзак десантный │1 шт. │  3 │  3 │  3 │      │
│                                                                       │
│   Примечание. Учебным  и  спортивным  авиационным   организациям      │
│РОСТО,  ведущим подготовку парашютистов спецконтингента, средства      │
│индивидуальной   защиты,   предусмотренные   настоящим   пунктом,      │
│выдаются на 25% годового задания по подготовке этого контингента.      │
│                                                                       │
│          г. Постоянный штатный инженерно-технический                  │
│     состав, курсанты авиационно-технического училища РОСТО,           │
│     специалисты связи и материально-технического обеспечения          │
│                                                                       │
│21.│Заместитель  началь-│Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │ника авиационной ор-│бумажная на меху │1 шт. │  - │  4 │  3 │      │
│   │ганизации  РОСТО  по│Брюки хлопчато-  │      │    │    │    │      │
│   │инженерной авиацион-│бумажные на меху │1 шт. │  - │  - │  5 │      │
│   │ной службе; инженер,│Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │техник и механик ин-│бумажная на вати-│      │    │    │    │      │
│   │женерно-авиационной │не зимняя с мехо-│      │    │    │    │      │
│   │службы; инженерно-  │вым воротником   │1 шт. │  4 │  - │  - │   4  │
│   │технический         │Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │состав  летной испы-│бумажная         │      │    │    │    │      │
│   │тательной    станции│демисезонная     │1 шт. │  4 │  3 │  4 │   5  │
│   │авиационного ремонт-│Куртка хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │ного  завода;  инже-│бумажная на      │      │    │    │    │      │
│   │нерно-технический   │ватине комбини-  │      │    │    │    │      │
│   │состав  авиационного│рованная с мехо- │      │    │    │    │      │
│   │ремонтного   завода,│вым воротником   │1 шт. │  3 │  - │  - │   6  │
│   │непосредственно  за-│Брюки хлопчатобу-│      │    │    │    │      │
│   │нятый ремонтом лета-│мажные на ватине │1 шт. │  5 │  5 │  - │      │
│   │тельных   аппаратов;│Брюки            │      │    │    │    │      │
│   │штатный   инженерный│хлопчатобумажные │      │    │    │    │      │
│   │состав  инженерно  -│демисезонные     │1 шт. │  - │  5 │  5 │      │
│   │авиационной   службы│Свитер шерстяной │1 шт. │  5 │  5 │  4 │   7  │
│   │Управления   авиации│Костюм хлопчато- │      │    │    │    │      │
│   │ЦС РОСТО и авиацион-│бумажный летний  │2 к-та│  2 │  2 │  2 │      │
│   │ных отделов  респуб-│Валенки армейские│1 пара│  3 │  3 │  3 │   9  │
│   │ликанских, краевых и│Галоши на валенки│      │    │    │    │      │
│   │областных    советов│армейские        │1 пара│  3 │  3 │  3 │   9  │
│   │РОСТО, систематичес-│Валенки тонкие   │1 пара│  3 │  3 │  3 │  10  │
│   │ки   работающий   на│Галоши на валенки│      │    │    │    │      │
│   │авиационной  технике│тонкие           │1 пара│  2 │  2 │  2 │  10  │
│   │в авиационных  орга-│Унты меховые     │1 пара│  - │  - │  4 │  11  │
│   │низациях РОСТО; спе-│Сандалеты        │1 пара│  2 │  2 │  3 │   7  │
│   │циалисты материаль- │Шлем хлопчатобу- │      │    │    │    │      │
│   │но-технического     │мажный зимний    │1 шт. │  3 │  3 │  3 │  12  │
│   │обеспечения, занятые│Шлем хлопчато-   │      │    │    │    │      │
│   │обслуживанием  поле-│бумажный летний  │1 шт. │  - │  - │  3 │  12  │
│   │тов на аэродроме (за│Берет хлопчато-  │      │    │    │    │      │
│   │исключением  водите-│бумажный         │1 шт. │  1 │  1 │  - │   7  │
│   │лей    легковых    и│Рукавицы на меху │1 пара│  1 │  1 │  - │  11  │
│   │транспортных машин);│Перчатки хлопча- │      │    │    │    │      │
│   │работники    складов│тобумажные теплые│1 пара│  - │  - │  - │      │
│   │авиатехимущества   и│Перчатки кожаные │      │    │    │    │      │
│   │горюче-смазочных    │на меху          │1 пара│  2 │  2 │  2 │  13  │
│   │материалов;  специа-│Носки меховые    │1 пара│  - │  - │  3 │  11  │
│   │листы  метеостанции,│Носки шерстяные  │1 пара│  - │  - │  2 │  11  │
│   │метеослужбы, метео- │Халат белого     │      │    │    │    │      │
│   │группы;   начальник:│цвета            │      │    │    │    │      │
│   │пожарной     команды│хлопчатобумажный │2 шт. │  3 │  3 │  3 │  14  │
│   │(охраны), противопо-│Берет белого     │      │    │    │    │      │
│   │жарной службы;  лич-│цвета            │      │    │    │    │      │
│   │ный состав, входящий│хлопчатобумажный │2 шт. │  3 │  3 │  3 │  14  │
│   │в  расчеты подвижных│                 │      │    │    │    │      │
│   │средств связи и  ра-│                 │      │    │    │    │      │
│   │диотехнического     │                 │      │    │    │    │      │
│   │обеспечения; специа-│                 │      │    │    │    │      │
│   │листы  по эксплуата-│                 │      │    │    │    │      │
│   │ции,    техническому│                 │      │    │    │    │      │
│   │обслуживанию светоо-│                 │      │    │    │    │      │
│   │борудования, подвиж-│                 │      │    │    │    │      │
│   │ных агрегатов, аппа-│                 │      │    │    │    │      │
│   │ратных, электропита-│                 │      │    │    │    │      │
│   │ния электроустановок│                 │      │    │    │    │      │
│   │всех   подразделений│                 │      │    │    │    │      │
│   │связи  и радиотехни-│                 │      │    │    │    │      │
│   │ческого обеспечения;│                 │      │    │    │    │      │
│   │личный  состав  под-│                 │      │    │    │    │      │
│   │вижных компрессорных│                 │      │    │    │    │      │
│   │и     аккумуляторно-│                 │      │    │    │    │      │
│   │зарядных    станций;│                 │      │    │    │    │      │
│   │штатные руководители│                 │      │    │    │    │      │
│   │полетов  авиационных│                 │      │    │    │    │      │
│   │организаций РОСТО   │                 │      │    │    │    │      │
│                                                                       │
│   Примечания. 1. Средства индивидуальной защиты, предусмотренные      │
│в    настоящем    пункте,     выдаются    постоянному    штатному      │
│инженерно-техническому    составу  инженерно-авиационной   службы      │
│авиационных организаций РОСТО и специалистам других подразделений      │
│этих организаций, занятым  обеспечением и обслуживанием  полетов,      │
│а также инженерному составу авиационных отделов  республиканских,      │
│краевых и областных советов РОСТО.                                     │
│   Курсантам   авиационно-технического   училища  РОСТО  средства      │
│индивидуальной  защиты  выдаются  на  50%  списочной численности,      │
│кроме костюмов хлопчатобумажных летних,  которые выдаются на 100%      │
│списочной численности училища.                                         │
│   2. Сроки носки всех средств индивидуальной защиты,  выдаваемых      │
│штатному   инженерному    составу   инженерно-авиационной  службы      │
│Управления   авиации   ЦС    РОСТО    и    авиационных    отделов      │
│республиканских, краевых и областных советов РОСТО, увеличиваются      │
│на 2 года.                                                             │
│   3. Сроки носки всех средств индивидуальной защиты,  выдаваемых      │
│начальникам пожарной команды (охраны),  противопожарной службы  и      │
│штатным  руководителям  полетов  авиационных  организаций  РОСТО,      │
│увеличиваются на 1 год.                                                │
│   4. Куртка   хлопчатобумажная   на   ватине  зимняя  с  меховым      │
│воротником       выдается      инженерно-техническому     составу      │
│инженерно-авиационной  службы   авиационных  организаций   РОСТО,      │
│непосредственно обслуживающему летательные  аппараты, и инженерам      │
│авиационных отделов республиканских, краевых и областных  советов      │
│РОСТО.                                                                 │
│   5. Куртка хлопчатобумажная демисезонная в районах с  умеренным      │
│климатом   выдается   инженерно-техническому  составу  инженерно-      │
│авиационной службы авиационных организаций РОСТО, непосредственно      │
│обслуживающему  летательные  аппараты,  и  инженерам  авиационных      │
│отделов республиканских, краевых и областных советов РОСТО.            │
│   6. Куртка хлопчатобумажная на ватине комбинированная с меховым      │
│воротником выдается специалистам других подразделений авиационных      │
│организаций   РОСТО,  не  занятым  непосредственно  обслуживанием      │
│летательных   аппаратов,  и   курсантам   авиационно-технического      │
│училища РОСТО.                                                         │
│   7. Свитер, сандалеты и берет  выдаются  инженерно-техническому      │
│составу  инженерно-авиационной  службы  авиационных   организаций      │
│РОСТО, непосредственно обслуживающему летательные аппараты.            │
│   8. Костюм    хлопчатобумажный    летний   выдается   курсантам      │
│авиационно-технического  училища  РОСТО  по одному  комплекту  на      │
│1 год.                                                                 │
│   9. Валенки армейские  и  галоши  к  ним  в  районах  с  жарким      │
│климатом отпускаются  на  15%  списочной  численности  инженерно-      │
│технического состава авиационных организаций РОСТО.                    │
│   10. Валенки   тонкие   и   галоши  к  ним  выдаются  инженерам      │
│инженерно-авиационной  службы  авиационных   организаций   РОСТО,      │
│непосредственно   обслуживающим  летательные  аппараты,  а  также      │
│инженерам  авиационных   отделов   республиканских,   краевых   и      │
│областных советов РОСТО.  Валенки армейские и галоши к ним в этих      │
│случаях не выдаются.                                                   │
│   11. При  занятости  работников,  поименованных  в п.  "г",  на      │
│побережье  Северного  Ледовитого океана выдаются:  унты меховые -      │
│1 пара  на  3  года,  носки  меховые  -  1  пара на 1 год,  носки      │
│шерстяные - 1 пара на 1 год, рукавицы на меху - 2 пары на 1 год.       │
│   12. Шлем хлопчатобумажный зимний во всех климатических районах      │
│и  шлем  хлопчатобумажный  летний  в  районах  с  особо  холодным      │
│климатом   выдаются   инженерно-техническому  составу  инженерно-      │
│авиационной службы авиационных организаций РОСТО, непосредственно      │
│обслуживающему  летательные  аппараты,  а  на побережье Северного      │
│Ледовитого океана - всему личному составу,  получающему  средства      │
│индивидуальной   защиты  по  нормам,  поименованным  в  настоящем      │
│пункте. Шлем  хлопчатобумажный  зимний  на  побережье   Северного      │
│Ледовитого океана указанным специалистам выдается на 2 года.           │
│   13. Перчатки  кожаные  на меху выдаются  инженерам  инженерно-      │
│авиационной службы авиационных организаций РОСТО, непосредственно      │
│обслуживающим летательные аппараты, инженерам авиационных отделов      │
│республиканских, краевых и областных советов РОСТО вместо рукавиц      │
│на  меху  и  перчаток  хлопчатобумажных  теплых.   На   побережье      │
│Северного  Ледовитого океана указанным специалистам дополнительно      │
│выдаются рукавицы хлопчатобумажные на меху - 1 пара на 1 год.          │
│   14. Халат  белого  цвета хлопчатобумажный и берет белого цвета      │
│хлопчатобумажный   разрешается   выдавать  инженерно-техническому      │
│составу,  обслуживающему  точные  приборы  и аппаратуру,  за счет      │
│увеличения срока носки с 2 до  3  лет  двух  комплектов  костюмов      │
│хлопчатобумажных летних.                                               │
│   15. К инженерно-техническому  составу  авиационных организаций      │
│РОСТО, непосредственно   обслуживающему   летательные   аппараты,      │
│относится    весь   инженерно-технический   состав     инженерно-      │
│авиационной службы  этих  организаций  (за исключением техника по      │
│учету и планированию)  и  летно-испытательных станций авиационных      │
│ремонтных   заводов,    а    также  инженерно-технический  состав      │
│авиаремзаводов,  непосредственно  занятый  ремонтом   летательных      │
│аппаратов.                                                             │
│                                                                       │
│                            ПЕРЕЧЕНЬ                                   │
│       МЕСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОСОБО ХОЛОДНЫМ,               │
│      ХОЛОДНЫМ И УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ             │
│      ПРАВО ПОСТОЯННОМУ И ПЕРЕМЕННОМУ ЛЕТНОМУ И ИНЖЕНЕРНО-             │
│       ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТАВУ АВИАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТО              │
│       НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ              │
│             И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ                    │
│                                                                       │
│   1. Районы с особо холодным климатом                                 │
│                                                                       │
│   Амурская область             - районы:     Селемджинский     и      │
│                                  Тындинский; город Тында              │
│                                                                       │
│   Архангельская область        - Ненецкий автономный округ            │
│                                                                       │
│   Республика Бурятия           - Северо-Байкальский       район;      │
│                                  город Северо-Байкальск               │
│                                                                       │
│   Иркутская область            - районы:           Бодайбинский,      │
│                                  Казачинско-Ленский,                  │
│                                  Катангский, Киренский,  Мамско-      │
│                                  Чуйский    и      Усть-Кутский;      │
│                                  города: Бодайбо и Усть-Кут           │
│                                                                       │
│   Камчатская область                                                  │
│                                                                       │
│   Республика Коми              - территория, расположенная    за      │
│                                  Северным полярным кругом             │
│                                                                       │
│   Красноярский край            - Таймырский   (Долгано-Ненецкий)      │
│                                  и    Эвенкийский     автономные      │
│                                  округа;   районы:  Богучанский,      │
│                                  Енисейский,     Кежемский     и      │
│                                  Туруханский;   города:  Игарка,      │
│                                  Норильск,      Енисейск       и      │
│                                  Лесосибирск                          │
│                                                                       │
│   Магаданская область                                                 │
│                                                                       │
│   Мурманская область                                                  │
│                                                                       │
│   Острова Северного Ледовитого                                        │
│   океана и его морей                                                  │
│                                                                       │
│   Республика Саха (Якутия)                                            │
│                                                                       │
│   Сахалинская область                                                 │
│                                                                       │
│   Томская область              - районы:        Александровский,      │
│                                  Каргасокский   и  Колпашевский;      │
│                                  города: Колпашево и Стрежевой        │
│                                                                       │
│   Тюменская область            - Ямало-Ненецкий       автономный      │
│                                  округ;  районы:  Нефтеюганский,      │
│                                  Нижневартовский  и   Сургутский      │
│                                  Ханты-Мансийского   автономного      │
│                                  округа;  города:   Нефтеюганск,      │
│                                  Нижневартовск и Сургут               │
│                                                                       │
│   Хабаровский край             - районы:           Аяно-Майский,      │
│                                  Ванинский,    Верхнебуреинский,      │
│                                  Комсомольский,    Николаевский,      │
│                                  Охотский,  Солнечный,   Тугуро-      │
│                                  Чумиканский и Ульчский; города:      │
│                                  Комсомольск-на-Амуре          и      │
│                                  Николаевск-на-Амуре                  │
│                                                                       │
│   Читинская область            - Коларский район.                     │
│                                                                       │
│   2. Районы с холодным климатом                                       │
│                                                                       │
│   Амурская, Архангельская,  Иркутская,   Сахалинская,   Томская,      │
│Тюменская  и  Читинская области,  кроме территорий,  отнесенных к      │
│районам  с  особо  холодным  климатом,   а   также   Вологодская,      │
│Кемеровская,   Кировская,   Курганская,   Новосибирская,  Омская,      │
│Пермская, Свердловская и Челябинская области.                          │
│   Республика Бурятия   и   Республика  Коми,  кроме  территорий,      │
│отнесенных  к  районам  с  особо  холодным  климатом,   а   также      │
│Республика Карелия, Республика Тыва и Удмуртская Республика.           │
│   Красноярский и Хабаровский края,  кроме территорий, отнесенных      │
│к  районам  с  особо  холодным  климатом,  а  также  Алтайский  и      │
│Приморский края и Коми-Пермяцкий автономный округ.                     │
│                                                                       │
│   3. Районы с умеренным климатом                                      │
│                                                                       │
│   Все местности   Российской   Федерации,   не   отнесенные    в      │
│соответствии  с  настоящим  Перечнем к районам с особо холодным и      │
│холодным климатом.                                                     │
│   Примечание.  При   изменении  административно-территориального      │
│деления (упразднении,  переименовании,  объединении,  образовании      │
│новых    административных    единиц)    нормы    выдачи   средств      │
│индивидуальной   защиты   применяются    в    пределах    границ,      │
│установленных настоящим Перечнем.                                      │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 19
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 25 декабря 1997 г. N 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОЧИМ
И СЛУЖАЩИМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ГОСКОМТРУДА СССР И ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС,
КОТОРЫЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
НАСТОЯЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии), утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1980 г. N 43/П-2, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.
2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим гражданской авиации, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 8 октября 1986 г. N 393/П-11 и от 3 ноября 1988 г. N 570/П-10.
3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.
4. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.
5. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим железнодорожного транспорта предприятий (железнодорожный внутризаводской транспорт), утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9.
6. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций ДОСААФ, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 9 августа 1989 г. N 265/П-8 и Постановлением Госкомтруда СССР от 9 января 1991 г. N 2.
7. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12 и от 20 октября 1987 г. N 635/П-11.
8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим судостроительных и судоремонтных предприятий, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.
9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий Государственного комитета СССР по материальным резервам, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.
10. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий пищевой, мясной и молочной промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 7 апреля 1987 г. N 215/П-4 и от 11 ноября 1987 г. N 680/П-11.
11. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.
12.Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим высших учебных заведений, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 12 февраля 1981 г. N 47/П-2, с дополнениями, изменениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.
13. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-ремонтных и ремонтно-строительных работах, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 9 июня 1981 г. N 166/П-5, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 апреля 1984 г. N 120/П-6, от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 20 июня 1986 г. N 230/П-6 и от 20 октября 1987 г. N 635/П-11.
14. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, учреждений и организаций культуры, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 ноября 1982 г. N 283/П-18, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.
15. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим радиотехнического и электронного производства, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 ноября 1982 г. N 283/П-18, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 11 апреля 1983 г. N 72/П-7, от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.