Приказ Минздравсоцразвития России от 31.12.2010 N 1247н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2011 N 19536)	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 31.10.2021

Зарегистрировано в Минюсте России 20 января 2011 г. N 19536

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2010 г. N 1247н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

		Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)		

		КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655.
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.31 которого определены полномочия Министерства по утверждению типовых норм бесплатной выдачи работникам сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.		
В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574), приказываю:
Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 1247н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

		Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)		

N п/п	Наименование профессий и должностей	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты)	
1	2	3	4	
I. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА	
1. Производство сахара-песка	
1.	Аппаратчик гашения извести	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
2.	Аппаратчик диффузии	При выполнении работы по немеханизированной загрузке сырья:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
3.	Аппаратчик фильтрации	При работе на секционном отстойнике:		
		Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе на механическом фильтре:		
		Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе на фильтропрессе:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
4.	Дробильщик	При выполнении работы по дроблению известняка и угля:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
5.	Машинист штабелеформирующей машины	При работе на буртоукрывщиках и буртоукладчиках:		
		Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
6.	Обжигальщик извести	Костюм или комбинезон с головным убором - шлемом из пыленепроницаемых хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
7.	Подготовитель пищевого сырья и материалов;
машинист моечных машин	При работе в моечных отделениях:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы на мойке салфеток:		
		Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
8.	Подсобный рабочий	При выполнении работы по обслуживанию жомовых вышек, коммуникаций и ям:		
		Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
9.	Центрифуговщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
10.	Чистильщик оборудования	При выполнении работы по очистке поверхности нагрева теплообменника (решофера):		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
2. Производство сахара-рафинада	
11.	Грузчик	При работе на внутрицеховой транспортировке голов рафинада:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Чулки или носки хлопчатобумажные	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
12.	Изготовитель костяного угля	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
13.	Клеровщик сахара	При работе на белой и продуктовой клеровках и на приготовлении клерса:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
14.	Подсобный рабочий	При выполнении работы по разборке патронов до пробелки; на перекладке патронов с разливного на сушковый вагон и на подаче сахара:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе в отделениях сухих обрезок дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
15.	Прессовщик-формовщик пищевой продукции	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
II. МАСЛОЖИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО	
1. Тунго-маслобойное производство	
16.	Аппаратчик перегонки	При выполнении работы по дистилляции мисцеллы:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
17.	Аппаратчик-экстракторщик;
вальцовщик сырья и полуфабрикатов;
жаровщик;
загрузчик-выгрузчик пищевой продукции;
кочегар технологических печей;
машинист рушальных установок;
подсобный рабочий;
сепараторщик;
слесарь-ремонтник;
транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
18.	Дробильщик	При выполнении работы по дроблению жмыха и шрота:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
19.	Прессовщик-отжимщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
20.	Сушильщик пищевой продукции	При выполнении работы по сушке масличного сырья и шрота:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
2. Производство фурфурола	
21.	Аппаратчик нейтрализации;
слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Аппаратчику нейтрализации дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
22.	Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции	При выполнении работы по загрузке и разгрузке автоклавов:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
3. Гидрогенизационное производство	
23.	Аппаратчик гидратации;
аппаратчик этаноламиновой установки	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Костюм суконный	дежурный	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
24.	Аппаратчик рафинации жиров и масел;
аппаратчик фильтрации	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Костюм суконный	дежурный	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
25.	Вальцовщик сырья и полуфабрикатов;
машинист рушальных установок;
транспортерщик	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
26.	Водородчик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работы железопаровым способом:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работы электролитическим способом:		
		Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
27.	Генераторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
28.	Катализаторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
29.	Кондиционерщик зерна и семян	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
30.	Кочегар технологических печей	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
31.	Машинист выдувных машин	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
32.	Машинист расфасовочно- упаковочных машин	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
33.	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
34.	Обработчик соапстока	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Костюм суконный	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы суконные	6 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Очки защитные	до износа	
35.	Подсобный рабочий	При выполнении работы по чистке генератора и заготовке угля:		
		Костюм брезентовый	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		При выполнении работы по загрузке и разгрузке катализатора водородных печей и газогенераторов:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
36.	Разварщик саломаса	Костюм суконный	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы суконные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
37.	Сепараторщик	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
38.	Слесарь-ремонтник	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
39.	Сливщик-разливщик	При выполнении работы на сливе и разливе жиров, щелочей, кислот и других химических продуктов:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
40.	Сушильщик пищевой продукции	При выполнении работы по сушке масличного сырья:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
41.	Штемпелевщик этикеток	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
4. Производство майонеза, кетчупа, горчицы	
42.	Аппаратчик очистки сточных вод	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
43.	Аппаратчик по приготовлению майонеза	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
44.	Машинист моечных машин;
машинист расфасовочно-упаковочных машин	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей или из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
45.	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
46.	Оператор линии в производстве пищевой продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
47.	Транспортерщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
48.	Штемпелевщик этикеток	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
5. Производство маргарина	
49.	Аппаратчик дезодорации; аппаратчик рафинации жиров и масел	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
50.	Аппаратчик дозирования	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
51.	Аппаратчик пастеризации	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
52.	Машинист моечных машин;
машинист расфасовочно-упаковочных машин	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
53.	Машинист насосных установок	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
54.	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
55.	Оператор линии производства маргарина	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
56.	Слесарь-ремонтник	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
57.	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
6. Производство растительных масел	
58.	Аппаратчик фильтрации	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
59.	Аппаратчик-экстракторщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
60.	Жаровщик	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
61.	Машинист рушальных установок	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
62.	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
63.	Прессовщик-отжимщик пищевой продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
64.	Слесарь-ремонтник	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
7. Расщепительно-глицериновое производство	
65.	Аппаратчик выпаривания	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
66.	Аппаратчик перегонки	При выполнении работы по дистилляции глицерина:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
67.	Аппаратчик нейтрализации; аппаратчик фильтрации	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
68.	Аппаратчик расщепления жиров	При контактном методе расщепления:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы суконные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		При безреактивном расщеплении:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
69.	Плавильщик пищевого жира	При выполнении работы по растопке жиров:		
		Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
8. Мыловаренное производство	
70.	Аппаратчик вакуум-сушильной установки	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
71.	Аппаратчик мыловарения;
оператор линии производства мыла	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
72.	Заготовщик основы для моющих средств	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
73.	Машинист насосных установок	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
74.	Плавильщик пищевого жира	При выполнении работы по расплавке брака и обрезке мыла:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
75.	Подсобный рабочий	При работе у мылорезательного станка и штамповального пресса:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
76.	Прессовщик-отжимщик пищевой продукции	При выполнении работы по охлаждению и формированию мыльных плит в мылохолодильных прессах:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
77.	Прессовщик-формовщик пищевой продукции	При выполнении работы по формированию мыла в пелотезах, по штамповке туалетного мыла на штамповочных прессах:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При выполнении работы по штамповке хозяйственного мыла на штамповальных прессах:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
78.	Резчик пищевой продукции	При выполнении работы по резке хозяйственного мыла:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
9. Производство тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков	
79.	Аппаратчик дозирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
80.	Аппаратчик нейтрализации; аппаратчик синтеза	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Костюм суконный	дежурный	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
81.	Аппаратчик перегонки	При выполнении работы по дистилляции сырых спиртов и жирных кислот:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
82.	Аппаратчик сушки	При выполнении работы по сушке спиртов:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
83.	Аппаратчик фильтрации	При выполнении работы по фильтрации кашалотового жира:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
84.	Бункеровщик	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
85.	Загрузчик-выгрузчик	При выполнении работы по обслуживанию порошковых бункеров:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
86.	Подсобный рабочий	При работе у пылесосных фильтров:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
87.	Составитель смеси моющих средств	При выполнении работы по приготовлению композиций стирального и мыльного порошков:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
88.	Сушильщик	При выполнении работы по сушке жирных кислот и на распылении готовой композиции в распылительных камерах:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по распылению готовой композиции дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
10. Общие профессии мыловаренного производства и производства тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков	
89.	Контролер пищевой продукции	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
90.	Машинист расфасовочно-упаковочных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
91.	Подсобный рабочий	При выполнении работы по уборке цехов:		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		При выполнении работы по подвозке сырья:		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах по подвозке сырья зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке сигнальная повышенной видимости (3 класс защиты)	по поясам	
		При выполнении работ по подноске кислот:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		На наружных работах по подноске кислот зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) из тканей с кислотозащитной пропиткой	по поясам	
92.	Рабочий	При выполнении работы по подготовке и отпуску сырья и полуфабрикатов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
93.	Сливщик-разливщик	Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
94.	Составитель смеси моющих средств	При выполнении работы по прогреву композиции в автоклавах под давлением и распылении готовой композиции:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
95.	Укладчик-упаковщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по фасовке продукции:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
11. Свечное производство	
96.	Заливщик свинцово-оловянистых сплавов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки из материалов с огнезащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
97.	Изготовитель свечей	При выполнении работы по передаче свечной массы в батезы:		
		Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по варке свечной массы:		
		Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с огнезащитной пропиткой	1	
		Фартук из тканей с огнезащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	6 пар	
		При выполнении работы по изготовлению фитилей:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по отливке свечей на свечеотливных машинах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по изготовлению крючков для заправки фитилей:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки или рукавицы из тканей с огнезащитной пропиткой	12 пар	
		При выполнении работы по протравке фитилей:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы суконные	12 пар	
98.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
12. Производство стеарина и олеина	
99.	Подсобный рабочий;
холодильщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
100.	Прессовщик-отжимщик пищевой продукции;
сушильщик пищевой продукции	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
13. Производство лицетина и пальмитина	
101.	Аппаратчик гидратации;
аппаратчик получения фосфатидов	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
102.	Аппаратчик кристаллизации;
подсобный рабочий;
регенераторщик;
сушильщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
14. Общие профессии масложирового производства	
103.	Грузчик	При работе внутри производственных помещений:		
		Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
104.	Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
105.	Кастелянша	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Полуботинки кожаные	1 пара	
106.	Кладовщик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
107.	Контролер пищевой продукции	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
108.	Оформитель готовой продукции	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
109.	Приемщик-сдатчик пищевой продукции	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные	по поясам	
110.	Уборщик производственных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
111.	Укладчик-упаковщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Наушники противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
112.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Наушники противошумные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	по поясам	
III. ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ, СУШЕНЫХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ, ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, КОФЕПРОДУКТОВ И ПРЯНОСТЕЙ	
113.	Аппаратчик стерилизации консервов	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
114.	Аппаратчик сульфитации овощей и фруктов	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	дежурное	
115.	Аппаратчик томатосокового агрегата	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
116.	Варщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		При работе в открытых котлах дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара	
117.	Засольщик овощей	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
118.	Изготовитель глазированных фруктов	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
119.	Калибровщик пищевых продуктов	При работе на ореховых калибровочных машинах:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
120.	Контролер пищевой продукции	При выполнении работы по проверке герметичности наполненной тары:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
121.	Машинист крана (крановщик)	При работе на тельфере:		
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Галоши диэлектрические	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
122.	Плавильщик пищевого жира	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
123.	Подготовитель пищевого сырья и материалов	При выполнении работы по мойке пищевого сырья:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		При выполнении работы по наколке фруктов:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
124.	Подсобный рабочий;
прессовщик-отжимщик пищевой продукции;
прессовщик-формовщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
125.	Резчик пищевой продукции	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
126.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	При выполнении работы по сортировке пылящих грузов:		
		Комплект из пыленепроницаемых хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
127.	Составитель смесей	При выполнении работ вручную и на механических смесителях:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
128.	Сушильщик пищевой продукции	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
129.	Транспортировщик	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	12 пар	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по загрузке и выгрузке канальных сушилок:		
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
130.	Укладчик-заливщик продуктов консервирования	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
131.	Укладчик-упаковщик	При выполнении работы по укладке консервной продукции и тары:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
IV. ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ПОВАРЕННОЙ СОЛИ	
1. Подземная добыча соли и на шахтной поверхности	
132.	Бункеровщик	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
133.	Бурильщик шпуров	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
134.	Взрывник	Костюм брезентовый	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки кожаные или рукавицы или перчатки из спилка кожевенного	12 пар	
135.	Горнорабочий	При выполнении вспомогательных работ, в том числе на шахтной поверхности:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работ по очистке зумпфов, дренажей, водоотливов, по сбору воды:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Костюм из прорезиненных материалов	дежурный	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		При выполнении подсобно-вспомогательных работ при бурении стволов шахт и шпуров полным сечением:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении подземных ассенизационных работ:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работ по расфасовке, упаковке взрывчатых материалов и транспортировке их со склада в раздаточную:		
		Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по откатке у стволов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работы по откатке на входящей струе воздуха дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
136.	Горнорабочий очистного забоя	При выполнении отвальных работ:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При работе на передвижке скреперов:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
137.	Горнорабочий подземный	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
138.	Грохотовщик	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
139.	Дорожно-путевой рабочий	На подземных работах:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
140.	Котельщик	При выполнении работ по ремонту скреперов:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
141.	Крепильщик	При выполнении плотничьих работ в горных выработках:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работ по креплению стволов шахт, вертикальных выработок и рудничных дворов всеми видами крепей:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
142.	Лебедчик	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
143.	Люковой	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
144.	Мастер горный	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
145.	Машинист буровой установки	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
146.	Машинист горных выемочных машин	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
147.	Машинист насосных установок	На подземных работах:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
148.	Машинист подъемной машины	Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
149.	Машинист скреперной лебедки	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
150.	Машинист электровоза шахтного	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
151.	Моторист вентиляционной установки	Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
152.	Навальщик соли в бассейнах	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
153.	Нормировщик	На подземных участках работ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1	
154	Опрокидчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При работе на входящей струе воздуха дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
155.	Проходчик	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
156.	Путевой рабочий на озере	На подземных работах:		
		Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
157.	Раздатчик взрывчатых материалов	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки кожаные или рукавицы или перчатки из спилка кожевенного	12 пар	
158.	Стволовой (подземный)	Полуплащ для защиты от воды брезентовый	1	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работ рукоятчика-сигналиста:		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
159.	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	На подземных работах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
Примечание к подразделу 1 раздела IV "Добыча и производство поваренной соли".
Всем работающим в шахтах выдаются дополнительно:	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
2. Добыча соли в бассейнах	
160.	Буртоукладчик;
машинист
механического катка; навальщик соли в бассейнах; подготовитель бассейнов	Костюм брезентовый	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
161.	Мастер участка (производства бассейновой соли)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
162.	Моторист рапокачки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
3. Озерная добыча соли	
163.	Водитель погрузчика	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
164.	Дежурный стрелочного поста	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Плащ для защиты от воды брезентовый	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
165.	Машинист агрегатов по добыче соли в озере	При выполнении работ по подготовке агрегатов к работе и по ремонту обслуживаемого оборудования:		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Плащ для защиты от воды брезентовый	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		При работе на тракторе:		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		При выполнении работы по добыче соли и солеблоков в озере:		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
166.	Машинист бульдозера	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
167.	Машинист мотовоза	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
168.	Машинист паровоза шахтного	Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
169.	Машинист солекомбайна	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
170.	Начальник цеха добычи;
диспетчер;
инженер и старший инженер (маркшейдер);
инженер-механик;
инженер-нормировщик;
мастер и старший мастер путевых работ;
мастер железнодорожного участка;
начальник смены;
старший мастер цеха добычи;
старший мастер, занятый обслуживанием электроустановок;
старший мастер энергоучастка;
техник;
учетчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Плащ брезентовый	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
171.	Подсобный рабочий	При работе на озере:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Плащ брезентовый	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
172.	Путевой рабочий на озере	Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Полуплащ для защиты от воды брезентовый	1	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
173.	Слесарь-ремонтник	При выполнении работы по ремонту оборудования на озере:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Плащ для защиты от воды из прорезиненных материалов	дежурный	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
174.	Трубник на солекомбайне	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
175.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на озере:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Плащ для защиты от воды брезентовый	дежурный	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
4. Солеварочное производство	
176.	Аппаратчик выпаривания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
177.	Выпарщик соли	При выполнении работы по обслуживанию чренной выпарной установки:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работы по выгребу соли из чрена и распределению ее в отсеках на колпаке:		
		Костюм брезентовый	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
178.	Дорожно-путевой рабочий	На подземных работах:		
		Костюм брезентовый	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		На поверхностных работах:		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
179.	Кочегар технологических печей	При выполнении работы по обслуживанию солеварницы:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
180.	Машинист насосных установок	При выполнении работы по обслуживанию буровых скважин:		
		Костюм брезентовый из парусины	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работы по обслуживанию вакуум-насосов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работы по перекачиванию жидкостей:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
181.	Машинист паровых турбин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
182.	Подготовитель пищевого сырья и материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
183.	Подсобный рабочий	При работе на складе:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
184.	Реакторщик химочистки рассола	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
185.	Сушильщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
186.	Транспортерщик	При выполнении работы по обслуживанию элеваторов:		
		Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
187.	Центрифуговщик	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
5. Производство солефенотиазиновых и солетиодифениламиновых брикетов	
188.	Рабочие, руководители и специалисты	Костюм или комбинезон и головной убор-шлем из пыленепроницаемых хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
6. Общие профессии для всех видов добычи соли	
189.	Аппаратчик солеобогатительной установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
190.	Грузчик	При выполнении работы по погрузке и разгрузке соли:		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
191.	Машинист брикетного пресса	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
192.	Машинист вальцовых станков	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
193.	Машинист конвейера	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
194.	Машинист крана (крановщик)	При работе на железнодорожном кране (кроме озерной добычи):		
		Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
195.	Машинист мотовоза;
машинист экскаватора	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно (кроме машиниста экскаватора):		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
196.	Стволовой	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные	по поясам	
197.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Плащ для защиты от воды брезентовый	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
V. ПРОИЗВОДСТВО СПИРТА, ВИНА И ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ	
1. Производство спирта	
198.	Аппаратчик выпаривания;
аппаратчик перегонки и ректификации спирта;
аппаратчик процесса брожения;
варщик;
оператор выращивания чистой культуры дрожжей;
оператор приготовления растворов питательной среды и солей;
сепараторщик	Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
199.	Машинист дробильных установок;
солодовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
200.	Мельник	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
201.	Подготовитель пищевого сырья и материалов	При выполнении работы по мойке картофеля:		
		Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой или костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
202.	Приготовитель мелассного сусла;
приготовитель питательных растворов	Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
203.	Растильщик грибницы	Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
2. Упаривание барды	
204.	Аппаратчик выпаривания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
205.	Аппаратчик фильтрации	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
3. Глютаминовое производство	
206.	Аппаратчик всех наименований	Халат для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
4. Глицериновое производство	
207.	Аппаратчик выпаривания;
аппаратчик нейтрализации;
аппаратчик перегонки;
аппаратчик фильтрации	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
208.	Машинист насосных установок	При выполнении работы по обслуживанию вакуум-насосов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
209.	Оператор ионитовой установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
5. Производство ликероводочной продукции	
210.	Аппаратчик средоварения	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
211.	Денатураторщик спирта	Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
212.	Купажист	Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
213.	Машинист моечных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		При выполнении работы по мойке салфеток:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
214.	Машинист расфасовочно- упаковочных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
6. Производство соков и морса	
215.	Машинист дробильных установок;
подготовитель пищевого сырья и материалов;
подготовитель морса	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
216.	Прессовщик-отжимщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
217.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	При выполнении работы по переборке плодов и ягод:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
7. Производство вина	
218.	Аппаратчик коньячного производства;
аппаратчик производства шампанского	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
219.	Дегоржер	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
220.	Обработчик винного сырья;
обработчик виноматериалов и вина;
обработчик коньячных спиртов и коньяков;
обработчик отходов виноделия;
обработчик сусла и соков	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе по извлечению винно-каменной извести:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по сушке виннокислой извести:		
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
221.	Приготовитель игристых вин	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
222.	Ремоер	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
8. Производство пива и безалкогольных напитков	
223.	Аппаратчик выращивания дрожжей	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
224.	Аппаратчик процесса брожения	Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
225.	Каптажист	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
226.	Обработчик воды	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
227.	Оператор линии фильтрации в пивоваренном производстве	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
228.	Прессовщик-формовщик пищевой продукции	При выполнении работы по прессованию фильтрационной массы:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
229.	Приготовитель сухих пивных дрожжей	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
9. Общие профессии производства спирта, вина и ликероводочной продукции, пива и безалкогольных напитков	
230.	Аппаратчик упаривания и сгущения продуктов	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
231.	Обработчик технологических емкостей и тары;
подсобный рабочий	При выполнении работы по подготовке бутылок и ящиков для производства:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по подготовке бочкотары:		
		Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
232.	Оператор линии в производстве пищевой продукции	При выполнении работы по бестарной подаче посуды:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
233.	Приемщик-сдатчик пищевой продукции	При выполнении работы по приемке сырья:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по раздаче барды:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по приемке спирта:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по приемке тары и на сдаче готовой продукции в торгующую сеть:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по приемке плодово-ягодного сырья:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
234.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
235.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	При выполнении работы по сортировке бутылок и ящиков:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
236.	Транспортерщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
237.	Укладчик-упаковщик	При выполнении работы по завертке и укладке бутылок:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
VI. КРАХМАЛОПАТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	
1. Крахмалопаточное производство из картофельного и кукурузного сырья	
238.	Аппаратчик крахмального агрегата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
239.	Аппаратчик мукомольного производства	При работе в производстве кукурузных кормов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
240.	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
241.	Аппаратчик очистки жидкости	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
242.	Аппаратчик получения декстрина	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
243.	Аппаратчик получения сернистой кислоты	Костюм для защиты от растворов кислот из суконной ткани с кислотозащитной пропиткой	1	
		Головной убор для защиты от растворов кислот из суконной ткани с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	дежурное	
244.	Аппаратчик приготовления окисленного крахмала	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
245.	Аппаратчик рафинирования крахмала	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
246.	Аппаратчик фильтрации	При работе на фильтропрессе:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
247.	Дозировщик пищевой продукции	При выполнении работы по дозированию крахмального молока и кислоты:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из тканей хлопчатобумажных или смешанных с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		При выполнении работы по подготовке кислот:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из тканей хлопчатобумажных или смешанных с кислотозащитной пропиткой	1	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	4 пары	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки кислотозащитные или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
248.	Машинист дробильных установок	При выполнении работы по дроблению солода:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		При работе в цехах сырого кукурузного крахмала и в саговом производстве дополнительно:		
		Нарукавники прорезиненные	6 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
249.	Машинист моечных машин	При выполнении работы по мойке салфеток:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
250.	Машинист размольного оборудования	При выполнении работы по размолке кукурузного зародыша:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
251.	Мельник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
252.	Подготовитель пищевого сырья и материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	дежурные	
253.	Подсобный рабочий	При работе на элеваторе кукурузного зерна:		
		Костюм с сигнальными элементами из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
254.	Прессовщик-отжимщик пищевой продукции	При выполнении работы по прессованию кукурузного зародыша:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
255.	Приготовитель крахмального молока	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
256.	Сепараторщик	При работе на элеваторе кукурузного сырья:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
257.	Сливщик-разливщик	При выполнении работы по сливу патоки:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
258.	Солодовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
259.	Сушильщик	При работе на элеваторе кукурузного зерна:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
260.	Транспортерщик	При работе в картофелетерочном производстве у шнеков:		
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
261.	Транспортировщик	При работе в паточном производстве:		
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
262.	Центрифуговщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
2. Производство декстрина	
263.	Аппаратчик окисления	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
264.	Аппаратчик получения декстрина	Костюм из суконной ткани	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		При выполнении работы по подкислению крахмала:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
265.	Аппаратчик рафинирования крахмала;
приготовитель крахмального молока	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
266.	Просевальщик (рассевальщик);
сушильщик пищевой продукции	Костюм или комбинезон из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
VII. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ, ВИТАМИНОВ И ПИЩЕВЫХ КРАСОК	
267.	Аппаратчик всех наименований (за исключением аппаратчика перегонки, занятого на вакуум-ректификации)	При работе с кислотами:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		При работе со щелочами:		
		Костюм брезентовый	1	
		Фартук из прорезиненных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		При одновременной работе с кислотами и щелочами:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
268.	Аппаратчик перегонки	При работе на вакуум-ректификации:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
269.	Лаборант химического анализа	Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
270.	Монтажник технологических трубопроводов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
271.	Подсобный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
272.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
273.	Сливщик-разливщик	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой	по поясам	
274.	Транспортировщик	При выполнении работы по погрузке-разгрузке кислот и едких жидкостей:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой	по поясам	
275.	Уборщик территории	При выполнении работы по уборке территории, включая уборку около производственных участков:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
VIII. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ КИСЛОТ	
1. Производство лимонной и яблочной кислот	
276.	Автоклавщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
277.	Аппаратчик выпаривания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
278.	Аппаратчик выщелачивания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
279.	Аппаратчик гашения извести	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
280.	Аппаратчик кристаллизации;
центрифуговщик	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
281.	Аппаратчик нейтрализации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
282.	Аппаратчик синтеза	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
283.	Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
284.	Аппаратчик фильтрации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
285.	Обработчик технологических емкостей и тары	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
286.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
287.	Укладчик-упаковщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
288.	Форсунщик	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Полусапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
2. Производство молочной кислоты	
289.	Аппаратчик выпаривания	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
290.	Аппаратчик синтеза	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
291.	Аппаратчик средоварения	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
292.	Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
293.	Аппаратчик фильтрации	При работе на фильтропрессе:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		При работе на нутч-фильтрах:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
294.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
3. Производство уксуса	
295.	Аппаратчик перегонки	При выполнении работы по предварительному разделению смесей:		
		Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		При работе в процессе тонкой очистки:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
296.	Аппаратчик по выработке уксуса	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
297.	Аппаратчик по обработке и купажированию уксуса	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
IX. ПРОИЗВОДСТВО ВИСКОЗНЫХ КОЛПАЧКОВ	
298.	Аппаратчик коагуляции;
аппаратчик сушки;
красильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
299.	Контролер качества продукции и технологического процесса;
мастер;
укладчик-упаковщик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Перчатки резиновые	12 пар	
300.	Подсобный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
301.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Полусапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
X. ЭЛЕКТРОЛИТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕСТЯНО-БАНОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА	
302.	Электролизник по снятию олова с жести	При выполнении работы по подносу пакетов скрапа (отходов жести) и по загрузке пакетов в анодные корзины:		
		Костюм или комбинезон для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе в процессе электролиза для снятия олова с отходов жести:		
		Костюм или комбинезон для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работы по управлению электрогенератором, снятию губчатого олова с катодных листов, смене и регенерации электролита:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
XI. ПРОИЗВОДСТВО ВИКЕЛЕЙ (РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ К КРЫШКАМ СТЕКЛЯННЫХ БАНОК)	
303.	Аппаратчик сушки	При выполнении работы по сушке химикалий:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
304.	Вальцовщик резиновых смесей	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор	1	
		Белье нательное	2 комплекта	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
305.	Весовщик	При выполнении работы по взвешиванию химикалий:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
306.	Вулканизаторщик	При работе на прессах и автоклавах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе на индивидуальных вулканизаторах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
307.	Машинист шприц-машины	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
308.	Подсобный рабочий	При выполнении работы по подаче химсырья и транспортировке колец:		
		Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
309.	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	При выполнении работы по приемке химикалий:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
310.	Просеивальщик	При выполнении работы по просеиванию химикалий:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
311.	Резчик эластомеров и резины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
312.	Слесарь-ремонтник	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
313.	Составитель навесок ингредиентов	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
314.	Укладчик-упаковщик	Фартук брезентовый	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
XII. ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ	
1. Предубойное содержание скота	
315.	Приготовитель кормов;
кормач;
приемщик скота	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	6	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе на базе дополнительно:		
		Плащ для защиты от воды из прорезиненных материалов	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
316.	Рабочий	При выполнении работы по подгонке скота к месту убоя:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	6	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе на базе дополнительно:		
		Плащ для защиты от воды из прорезиненных материалов	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
2. Убой и переработка скота	
317.	Аппаратчик обработки крови	Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
318.	Боец скота	Сапоги резиновые	2 пары	
		При выполнении операции оглушения дополнительно:		
		Костюм или комбинезон из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	3	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	3	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	3	
		Сапоги поливинилхлоридные или ботинки кожаные с галошами диэлектрическими	2 пары	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		При выполнении операции подцепки, пересадки туш дополнительно:		
		Костюм или комбинезон из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	3	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	3	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	6	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении операции забеловки шкур дополнительно:		
		Фартук кольчужный	до износа	
		Перчатки кольчужные	до износа	
		При выполнении операций съемки шкур, подкатки туш к шпарильному чану и загрузке их в чан, подъема туш после шпарки на подвесной путь элеватором или лебедкой, подкатки туш к опалочной печи, опалки туш свиней газовыми горелками или паяльными лампами на бесконвейерных подвесных путях; на сухом и мокром туалете туш на бесконвейерных подвесных путях; на выборке и транспортировке троллеев и перемещении туш по подвесным путям вручную дополнительно:		
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		При выполнении операции распиловки туш дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
319.	Мездрильщик шкур;
обработчик шкур	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
320.	Обработчик мясных туш	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2	
		Жилет утепленный	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
321.	Разборщик субпродуктов	При выполнении работы по освобождению желудков от содержимого:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
322.	Сборщик эндокринно-ферментного сырья;
сборщик эпителия	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
3. Обслуживания заразнобольных животных	
323.	Аппаратчик термической обработки мясопродуктов	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
324.	Аппаратчик утилизации конфискатов	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
325.	Боец скота	При выполнении работы по убою больного скота на санитарных бойнях:		
		Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
326.	Ветеринарный врач;
санитар ветеринарный;
фельдшер ветеринарный	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		При выполнении работы по осмотру и клеймению туш на бесконвейерных подвесных путях дополнительно:		
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
327.	Дезинфектор;
машинист моечных машин	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
328.	Зоотехник;
кормач	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
329.	Обработчик ветсанбрака	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
330.	Подсобный рабочий	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
331.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
332.	Транспортировщик;
укладчик-упаковщик	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
4. Обработка субпродуктов всех видов скота	
333.	Аппаратчик термической обработки субпродуктов	Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
334.	Боец скота	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
335.	Обвальщик мяса	При выполнении работы по обвалке голов:		
		Фартук кольчужный	до износа	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки кольчужные	до износа	
336.	Разборщик субпродуктов	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
5. Производство пищевых жиров	
337.	Аппаратчик производства пищевых жиров	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	6	
		Головной убор	6	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	12	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по промывке жира-сырца и кости:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по сортировке жира-сырца:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе в холодильных камерах дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
338.	Аппаратчик производства технической продукции	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
339.	Бондарь-укупорщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
340.	Машинист моечных машин	При выполнении работы по мойке салфеток:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
341.	Распиловщик мясопродуктов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
342.	Резчик мясопродуктов	При выполнении работы по резке жира:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
343.	Сливщик-разливщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по сливу жира дополнительно:		
		Щиток защитный или маска защитная с прозрачным экраном	до износа	
6. Обработка кишок	
344.	Изготовитель натуральной колбасной оболочки	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	12	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по посолу кишок дополнительно:		
		Перчатки резиновые анатомические	12 пар	
		При выполнении работы по калибровке и метровке дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
7. Производство струн и технической сшивки	
345.	Изготовитель струн;
контролер струн и сшивок;
струнонавивальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки кожаные	12 пар	
8. Шкуроконсервировочное производство	
346.	Засольщик шкур;
обработчик шкур;
обработчик волоса, шерсти и щетины;
сортировщик шкур;
тузлуковщик шкур	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по приготовлению посолочной смеси и консервирующих растворов антисептиками:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противопылевое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Сапоги кожаные (юфтевые) с вкладным меховым чулком	1 пара	
9. Подготовка сырья и материалов для колбасного, мясоконсервного производства и полуфабрикатов	
347.	Аппаратчик установки для отделения мяса от кости	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Сапоги кожаные (юфтевые) или ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		При выполнении работы по резке замороженных блоков дополнительно:		
		Перчатки или рукавицы утепленные	12 пар	
348.	Жиловщик мяса и субпродуктов	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки кольчужные	до износа	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
349.	Засольщик мяса и мясопродуктов;
машинист дробильных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
350.	Заточник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
351.	Изготовитель мясных полуфабрикатов	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги кожаные (юфтевые) или ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Жилет утепленный	1	
352.	Изготовитель натуральной колбасной оболочки	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
353.	Обвальщик мяса	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Фартук кольчужный	до износа	
		Перчатки кольчужные	до износа	
		При выполнении операций разделения полутуш, четвертин туш на части (отрубы), перемещения туш по подвесным путям вручную дополнительно:		
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
354.	Распиловщик мясопродуктов;
резчик мясопродуктов;
обработчик мясных туш	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	12 пар	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Обработчику мясных туш дополнительно:		
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
10. Мясоконсервное производство	
355.	Аппаратчик гомогенизации;
аппаратчик пастеризации;
аппаратчик стерилизации;
контролер пищевой продукции;
машинист закаточных машин;
машинист разливочно-наполнительных автоматов;
подготовитель пищевого сырья и материалов;
подсобный рабочий;
резчик пищевой продукции;
сортировщик в производстве пищевой продукции;
составитель смесей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
356.	Оформитель готовой продукции;
укладчик-упаковщик;
штамповщик дисков для алюминиевых туб	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
11. Колбасное производство и производство полуфабрикатов	
357.	Аппаратчик термической обработки мясопродуктов;
подсобный рабочий	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Жилет утепленный	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
358.	Обработчик колбасных изделий	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Козырек защитный	1	
		При выполнении работы по обработке колбас защитными покрытиями:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
359.	Оператор автомата по производству вареных колбас;
оператор линии приготовления фарша;
составитель фарша	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	6	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	6	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	12	
		Нарукавники прорезиненные	12	
		Жилет утепленный	1	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Сапоги резиновые	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Вкладыши противошумные	до износа	
360.	Оператор автоматической линии производства сосисок;
плавильщик пищевого жира	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
361.	Составитель смесей;
расфасовщик мясопродуктов	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой с нагрудником	3	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
362.	Формовщик колбасных изделий	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	6	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	6	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	12	
		Нарукавники прорезиненные	12	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Сапоги резиновые	4 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по вязке колбас дополнительно:		
		Напальчники	до износа	
12. Производство бульонных кубиков	
363.	Аппаратчик производства бульонных кубиков;
оператор линии в производстве пищевой продукции;
укладчик-упаковщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	3	
		Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
13. Производство пельменей и котлет	
364.	Оператор автомата по производству полуфабрикатов	Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		При выполнении работы по заморозке пельменей дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Перчатки или рукавицы утепленные	12 пар	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
365.	Просевальщик (рассевальщик);
кулинар мучных изделий	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	3	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
14. Производство бекона	
366.	Беконщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		При выполнении работы по разделке полутуш дополнительно:		
		Фартук кольчужный	до износа	
		Перчатки кольчужные	до износа	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
15. Производство технических фабрикатов	
367.	Аппаратчик производства технической продукции;
аппаратчик рафинации жиров и масел;
аппаратчик химической обработки технического сырья;
грузчик;
обработчик ветсанбрака;
подсобный рабочий	Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Аппаратчику производства технической продукции при выполнении операций химической обработки технического сырья дополнительно:		
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Аппаратчику производства технической продукции на наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
368.	Изготовитель кожмягчителя;
машинист мельниц;
обработчик рогов	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	1	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
16. Обработка пленок на лайку	
369.	Изготовитель лайки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	2	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	3	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
17. Производство альбумина	
370.	Аппаратчик производства альбумина;
просевальщик технической продукции	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	3	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе внутри сушильной башни дополнительно:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Тапочки (чувяки) кожаные	1 пара	
18. Производство смазочных масел	
371.	Аппаратчик производства смазочного масла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	3 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		При выполнении операций охлаждения дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		При работе на процессах перегонки минерального масла дополнительно:		
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
19. Производство эндокринных (медицинских) препаратов	
372.	Аппаратчик обработки крови;
аппаратчик производства гематогена и медицинской желчи;
аппаратчик стерилизации;
аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза;
машинист моечных машин;
мойщик посуды и ампул;
слесарь-ремонтник;
сушильщик пищевой продукции;
уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
373.	Аппаратчик осаждения; аппаратчик кристаллизации;
аппаратчик обессоливания воды;
аппаратчик средования;
ветеринарный санитар;
гранулировщик;
дозировщик медицинских препаратов;
дражировщик;
закатчик медицинской продукции;
запайщик ампул;
наполнитель ампул;
препаратор производства биосинтетических лечебных средств;
просмотрщик продукции медицинского назначения; разливщик стерильных растворов;
резчик ампул и трубок;
стабилизаторщик-дефибринировщик крови	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
374.	Аппаратчик фильтрации	При работе в фоликулийном цехе:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
375.	Рабочий	При выполнении работы по гидролизу пептина, пептона и выработке холестерина, при работе с кислотами и щелочами:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		При выполнении работы по приготовлению растворов кислот, щелочей и запайке ампул дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
20. Костеперерабатывающее и клеевое производство	
Производство клея	
376.	Аппаратчик газового консервирования	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
377.	Аппаратчик гранулирования;
аппаратчик сушки клея и желатина	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
378.	Аппаратчик перегонки	Костюм из суконной ткани	1	
		Головной убор из суконных тканей	1	
		Белье нательное	1 комплект	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
379.	Аппаратчик производства казеинового клея	Комбинезон со шлемом из пыленепроницаемой ткани	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
380.	Аппаратчик производства костного клея;
аппаратчик экстрагирования	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы специальные из парусины полульняной	12 пар	
381.	Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
382.	Загрузчик (выгрузчик) диффузоров	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
383.	Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции	При выполнении работы по загрузке и выгрузке из сушилок:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		При выполнении работы по загрузке и выгрузке экстракторов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
384.	Машинист высекально-штамповочной машины	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
385.	Полировщик шрота	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
386.	Приемщик сырья для клея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Плащ для защиты от воды из прорезиненных материалов	дежурный	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
387.	Просевальщик (рассевальщик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
388.	Сортировщик кости	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
389.	Укладчик-упаковщик;
транспортировщик	Костюм или комбинезон с сигнальными элементами	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
Производство мясокостной и кровяной муки и удобрений	
390.	Аппаратчик сушки кости-паренки;
размольщик (мельник) кости-паренки	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
391.	Дозировщик пищевой продукции;
укладчик-упаковщик	При выполнении работы по упаковке костной муки и костной пыли:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
392.	Машинист крана (крановщик);
транспортировщик	При выполнении работы по обслуживанию тельфера:		
		Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
Производство желатина и мездрового клея	
393.	Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
394.	Аппаратчик гашения извести;
аппаратчик жироочистки;
аппаратчик экстрагирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Аппаратчику гашения извести дополнительно:		
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
395.	Аппаратчик желатинизации	При выполнении работы по варке желатина:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по сушке желатина:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по желатинизации клея:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Сапоги резиновые	2 пары	
396.	Аппаратчик золки	Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работы по мацерации оссеина:		
		Костюм из суконной ткани	1	
		Белье нательное	1 комплект	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
397.	Аппаратчик нейтрализации	Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой	1	
		Головной убор	1	
		Белье нательное	1 комплект	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
398.	Аппаратчик производства мездрового клея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При работе с кислотами дополнительно:		
		Костюм из суконной ткани с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
399.	Аппаратчик производства силикатного клея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные	по поясам	
400.	Аппаратчик регенерации	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
401.	Аппаратчик смешивания;
сортировщик в производстве пищевой продукции;
укладчик-упаковщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
402.	Аппаратчик сушильной установки	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
403.	Машинист расфасовочно-упаковочных машин;
укладчик-упаковщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
404.	Подготовитель пищевого сырья и материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
405.	Просевальщик фтористого натрия и извести-пушонки	Комбинезон со шлемом из пыленепроницаемой ткани	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
406.	Рабочий	При выполнении работы по изготовлению гофротары:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
407.	Сливщик-разливщик	При выполнении работы по сливу-разливу галерты:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		При выполнении работы по сливу- разливу кислот:		
		Костюм для защиты от растворов кислот из суконной или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	2 пары	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
408.	Съемщик клея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по съему и раскладке клея:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
21. Производство белковой оболочки	
409.	Аппаратчик дубления и сушки белковой оболочки;
автоматчик вязальных автоматов;
измеритель белковой оболочки;
контролер пищевой продукции;
намотчик материалов и полуфабрикатов;
укладчик-упаковщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
410.	Аппаратчик кислотной обработки спилка	Костюм или халат для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники из прорезиненного кислотостойкого материала	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки кислотозащитные с полимерным покрытием или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	дежурное	
		Очки защитные	до износа	
411.	Аппаратчик нейтрализации	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
412.	Аппаратчик промывки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
413.	Аппаратчик фильтрации;
машинист формующих машин;
прессовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
414.	Аппаратчик экстрагирования;
сепараторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
415.	Вальцовщик;
составитель коллагеновой массы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
416.	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
417.	Резчик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
418.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	При выполнении работы по сортировке гольевого спилка:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
22. Производство преципитата	
419.	Аппаратчик кристаллизации;
аппаратчик сушки;
аппаратчик фильтрации	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по мойке оборудования дополнительно:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
420.	Дозировщик пищевой продукции	При выполнении работы по дозированию преципитата:		
		Комбинезон со шлемом из пыленепроницаемой ткани	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
23. Общие профессии производства мясопродуктов	
421.	Аккумуляторщик	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки кислотозащитные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками из материалов с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой	по поясам	
422.	Аппаратчик химводоочистки	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
423.	Бетонщик;
каменщик;
плотник;
штукатур	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
424.	Весовщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
425.	Водитель автомобиля;
водитель автотранспортных средств;
водитель погрузчика;
водитель электро- и автотележки	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор	1	
		Жилет утепленный сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке сигнальная повышенной видимости (3 класс защиты)	по поясам	
426.	Гардеробщик;
кастелянша	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет или куртка утепленная	по поясам	
		Ботинки или тапочки кожаные	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
427.	Гладильщик;
закройщик, швея	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Тапочки кожаные	1 пара	
428.	Гофрировщик винипласта	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Вкладыши противошумные	до износа	
429.	Грузчик	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор	1	
		Жилет утепленный сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе в морозильных камерах дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
430.	Жестянщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
431.	Кассир торгового зала;
продавец непродовольственных товаров	Фартук-сарафан из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор	1	
		Жилет утепленный	1	
432.	Кладовщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
433.	Лифтер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
434.	Машинист котельной установки;
машинист вакуумной установки;
машинист крана (крановщик);
машинист насосных установок;
машинист холодильных установок	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
435.	Машинист моечных машин	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов	1	
		Нарукавники прорезиненные	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
436.	Медник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
437.	Механик по ремонту транспорта	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки утепленные	6 пар	
438.	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
монтажник санитарно-технических средств и оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги монтажные	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
439.	Обходчик пути и искусственных сооружений	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
440.	Обмотчик элементов электрических машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
441.	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
442.	Оператор моечной установки;
оператор котельной;
оператор теплового пункта;
оператор стиральных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
443.	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
444.	Печатник флексографской печати	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
445.	Подсобный рабочий	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор	1	
		Плащ из прорезиненных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
446.	Приемщик-сдатчик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
447.	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Полусапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
448.	Слесарь по ремонту автомобилей;
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции кондиционирования;
слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов;
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
449.	Слесарь-сантехник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Плащ из прорезиненных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
450.	Токарь	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
451.	Транспортировщик	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
452.	Уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
453.	Укладчик-упаковщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
454.	Шлифовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
455.	Штамповщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
456.	Электрогазосварщик	Костюм сварщика из материалов с огнезащитной пропиткой	1	
		Головной убор из материалов с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки или рукавицы из огнестойких материалов	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке из материалов с огнезащитной пропиткой	по поясам	
		Сапоги утепленные сварщика	по поясам	
457.	Электромеханик по лифтам;
электромеханик по торговому и холодильному оборудованию	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
458.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования и электрооборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
XIII. ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКА	
1. Прием и откорм птицы	
459.	Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов;
оператор птицефабрик и механизированных ферм;
приготовитель кормов;
птицевод	Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
2. Убой и переработка птицы и кроликов	
460.	Аппаратчик регенерации воскомассы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
461.	Обработчик кроликов;
мездрильщик шкурок кроликов;
обработчик птицы;
приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
462.	Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов;
оператор птицефабрик и механизированных ферм;
приготовитель кормов;
птицевод	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Жилет утепленный	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
463.	Сортировщик тушек птицы и кроликов	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
464.	Сортировщик шкурок кроликов;
сушильщик шкурок кроликов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
465.	Сушильщик перопухового сырья	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
3. Производство кулинарных и фасованных изделий	
466.	Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы;
обвальщик тушек птицы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук кольчужный	до износа	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки кольчужные	до износа	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
467.	Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов	Фартук с нагрудником из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
4. Производство меланжа и яичного порошка	
468.	Аппаратчик пастеризации;
сушильщик пищевой продукции;
меланжист	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
469.	Приемщик яиц;
контролер пищевой продукции	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар	
5. Перопуховое производство	
470.	Аппаратчик гидратации;
подсобный рабочий	При работе в цехе мочевой кислоты:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2 пары	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
471.	Выбивальщик мягкой тары;
дозировщик пищевой продукции;
изготовитель перопуховых изделий;
швея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
472.	Машинист перопухообрабатывающих машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе на демпферной, рубильной и пылеочистительной машинах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе на моечных машинах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или фартук с нагрудником из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		При работе на сушильных машинах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или фартук с нагрудником из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
473.	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок	При выполнении работы по очистке пылеулавливающей камеры:		
		Костюм со шлемом из пыленепроницаемых тканей	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
474.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	При выполнении работы по сортировке пуха и пера на складе:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
475.	Укладчик-упаковщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
XIV. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЛОСА, КОПЫТ, КОСТИ, ПЕРА, РОГА, ЩЕТИНЫ	
476.	Изготовитель зубочисток	При выполнении работы на подборе пера:		
		Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно:		
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	3	
		Нарукавники прорезиненные	3 пары	
		При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
477.	Изготовитель струн;
изготовитель щетино-щеточных изделий;
машинист чесальных и мешальных машин;
модистка головных уборов;
мойщик щетины и волоса;
нарезчик изделий из кости и рога;
обработчик волоса, шерсти и щетины;
обработчик изделий из кости и рога;
полировщик художественных изделий;
правильщик роговых пластин;
прессовщик изделий из рогового порошка;
размольщик роговой стружки;
распиловщик кости и рога; резчик материалов и изделий;
сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов;
сортировщик кости и рога;
термоотделочник щетины и волоса;
цветочница	Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно:		
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	3	
		Нарукавники прорезиненные	3 пары	
		При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
478.	Контролер художественных изделий	При выполнении работы по сортировке полуфабрикатов и готовых изделий из кости и рога:		
		Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно:		
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	3	
		Нарукавники прорезиненные	3 пары	
		При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
479.	Красильщик	При выполнении работы по крашению пера:		
		Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно:		
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	3	
		Нарукавники прорезиненные	3 пары	
		При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
480.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	При выполнении работы по сортировке пуха и пера:		
		Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно:		
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником	3	
		Нарукавники прорезиненные	3 пары	
		При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
XV. МАСЛОДЕЛЬНОЕ, СЫРОДЕЛЬНОЕ И МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА	
1. Маслодельное и сыродельное производства	
481.	Аппаратчик нанесения полимерных и парафиновых покрытий на сыры	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук с нагрудником из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	12 пар	
		При выполнении работы по парафинированию сыра дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
482.	Аппаратчик производства молочного сахара;
мастер производства молочного сахара;
сушильщик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на резиновой или кожаной подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
483.	Брынзодел;
брынзодел-мастер;
сыродел;
сыродел-мастер;
сыродел-мастер по созреванию сыров;
сыросол;
формовщик сыра	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	3 пары	
		При работах при пониженных температурах:		
		Куртка на утепляющей прокладке или жилет утепленный	по поясам	
484.	Изготовитель казеина;
аппаратчик кристаллизации;
аппаратчик очистки жидкости;
маслодел;
маслодел-мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	2	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных, смешанных тканей или прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Маслоделу и маслоделу-мастеру дополнительно:		
		Жилет утепленный	1	
		Перчатки резиновые	3 пары	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Наушники противошумные	до износа	
		При работе в холодильной камере дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
485.	Изготовитель сычужного порошка и пищевого пепсина	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Жилет утепленный	1	
		Туфли кожаные	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
486.	Машинист вакуум-упаковочной машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	12 пар	
487.	Машинист моечных машин	При выполнении работы по мойке аппаратов, оборудования, тары, авто- и железнодорожных цистерн:		
		Костюм с капюшоном из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой и накладками из пленочных материалов	1	
		Сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки резиновые на трикотажной основе	12 пар	
488.	Подсобный рабочий	При работе в сыродельном производстве:		
		Куртка на утепляющей прокладке или жилет утепленный	по поясам	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
489.	Сушильщик пищевой продукции	При выполнении работы по сушке казеина:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
2. Производство плавленых сыров	
490.	Аппаратчик производства плавленого сыра;
машинист дробильных установок;
резчик пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
491.	Коптильщик колбасного сыра;
формовщик сыра	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
492.	Оператор расфасовочно-упаковочного автомата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
493.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	При выполнении работы по разборке сыра:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
3. Молочное и молочно-консервное производства	
494.	Аппаратчик гомогенизации;
аппаратчик восстановления молока;
аппаратчик пастеризации	Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
495.	Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов;
аппаратчик производства сухих молочных продуктов;
дефростатчик пищевых продуктов;
изготовитель сметаны;
изготовитель творога;
мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	3 пары	
		Наушники противошумные	до износа	
		При выполнении работы по дефростации молока и творога дополнительно:		
		Сапоги резиновые с утепленным вкладышем вместо ботинок кожаных с защитным подноском или туфель кожаных на противоскользящей подошве	2 пары	
496.	Машинист моечных машин	При выполнении работы по мойке аппаратов, оборудования и тары:		
		Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой и накладками из пленочных материалов	1	
		Сапоги резиновые с утепленным вкладышем	2 пары	
		Перчатки резиновые на трикотажной основе	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работы по мойке авто- и железнодорожных цистерн дополнительно:		
		Плащ из прорезиненных материалов	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
497.	Оператор молокохранилища;
оператор автомата по разливу молочной продукции в пакеты и пленку;
оператор линии в производстве пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные
на противоскользящей подошве	2 пары	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные	6 пар	
		Перчатки резиновые	3 пары	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
498.	Приемщик молочной продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Сапоги или ботинки кожаные с защитным подноском на полиуретановой подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
499.	Приемщик-сдатчик пищевой продукции	Жилет утепленный	1	
		Сапоги кожаные (юфтевые) на полиуретановой подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
500.	Сортировщик в производстве пищевой продукции	При работе на разборке фляг по поставщикам (на приемке молока):		
		Жилет утепленный	1	
		Сапоги кожаные (юфтевые) на полиуретановой подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по приемке молока и молочной продукции на вокзалах и пристанях дополнительно:		
		Плащ для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
4. Производство мороженого	
501.	Варщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Туфли кожаные	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
502.	Вафельщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
503.	Глазировщик мороженого и сырков;
оператор расфасовочно-упаковочного автомата	Жилет утепленный	1	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные	2 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Оператору расфасовочно-упаковочного автомата:		
		Куртка на утепляющей прокладке или жилет утепленный	по поясам	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
504.	Изготовитель мороженого	Жилет утепленный	1	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные	2 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		При выполнении работы по составлению смеси мороженого:		
		Жилет утепленный	1	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные	2 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
505.	Закальщик мороженого;
аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов	Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Сапоги юфтевые утепленные на полиуретановой подошве или	2 пары	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
506.	Мастер;
лаборант;
приемщик молочной продукции	При работе в холодильной камере или на наружных работах зимой:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
507.	Подсобный рабочий	При обслуживании закальщика мороженого и аппаратчика производства кисломолочных и детских молочных продуктов:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Сапоги юфтевые утепленные на полиуретановой подошве или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
508.	Фризерщик	Жилет утепленный или куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные	2 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
5. Общие профессии маслодельного, сыродельного и молочного производства	
509.	Аппаратчики всех наименований	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
510.	Аппаратчик производства заквасок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	12 пар	
511.	Вальцовщик сырья и полуфабрикатов;
машинист расфасовочно-упаковочных машин;
подсобный рабочий;
сливщик-разливщик	Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
512.	Варщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Перчатки резиновые	6 пар	
		Очки защитные	до износа	
513.	Грузчик;
транспортировщик	При работе внутри производственных помещений:		
		Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
514.	Лаборант химико-бактериологического анализа	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		При выполнении работы по приеме молока и молочного сырья зимой на наружных работах дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам	
515.	Машинист моечных машин	Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по мойке авто- и железнодорожных цистерн:		
		Костюм с капюшоном из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой и накладками из пленочных материалов	1	
		Сапоги резиновые с утепленным вкладышем	2 пары	
		Перчатки резиновые на трикотажной основе	3 пары	
516.	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	3 пары	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Маска защитная	1	
		Вкладыши противошумные	до износа	
517.	Оператор бутылоразгрузочного и бутылоукладочного автомата	Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
518.	Оператор ЭВМ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
519.	Оформитель готовой продукции	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
520.	Прессовщик сыра	Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные или туфли на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
521.	Приемщик молочной продукции	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Сапоги кожаные (юфтевые) на полиуретановой подошве	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
522.	Сепараторщик	Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
523.	Слесарь-ремонтник;
водитель погрузчика;
водитель электро- и автотележки;
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Головной убор	1	
		Жилет утепленный сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Наушники противошумные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Головной убор утепленный	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
524.	Составитель смесей;
термостатчик	Костюм или комбинезон из тканей хлопчатобумажных или смешанных пыленепроницаемых	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Наушники противошумные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе при пониженных температурах:		
		Жилет утепленный	1	
525.	Укладчик-упаковщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	6 пар	
		Наушники противошумные	до износа	
		При выполнении работы по укладке наполненных бутылок и банок в ящики, укупорке и пломбировке фляг (ящиков, гильз), бутылок вручную:		
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
Примечания к разделу XII "Производство мясных продуктов" и разделу XV "Маслодельное, сыродельное и молочное производства":	
1. Работникам, в обязанности которых входят мойка, дезинфекция, стерилизация оборудования, молокопроводов, тары, инвентаря, дополнительно выдаются: 3 пары перчаток резиновых на 1 год и 1 пара сапог резиновых на 2 года.	
2. На каждого работника, занятого на работах по обслуживанию и убою заразнобольных животных в шкуроконсервном производстве и производстве технических фабрикатов в инвентаре необходимо иметь по 6 комплектов средств индивидуальной защиты, предусмотренных в соответствующих пунктах настоящих Норм; на каждого работника, занятого в подразделениях предубойного содержания скота, в производстве смазочных масел, в обработке пленой на лайку, производстве струн и технической сшивке, а также на операциях оглушения скота, подцепки и пересадки туш - по 2 комплекта средств индивидуальной защиты, предусмотренных в соответствующих пунктах настоящих Норм.	
XVI. ХОЛОДИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	
526.	Весовщик; кладовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе в холодильных камерах и морозилках, а также на наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
527.	Грузчик;
подсобный рабочий	При выполнении работы по обслуживанию холодильника, морозилки, рефрижератора, закалочной камеры (мороженого), камеры предварительного охлаждения дефростера:		
		Куртка брезентовая	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
528.	Жестянщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам	
529.	Заготовщик льда	Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Плащ из прорезиненных материалов	дежурный	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
530.	Лифтер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При обслуживании лифта-холодильника:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные	по поясам	
531.	Машинист крана (крановщик)	При работе на льдозаводах:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Брюки брезентовые	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
532.	Машинист холодильных установок;
мастер (морозильного отделения)	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое (2 комплекта)	до износа	
533.	Рабочий	При обслуживании скороморозильных аппаратов и льдохранилищ (водного льда):		
		Куртка брезентовая (кроме рабочих, занятых в закалочной камере (мороженого))	1	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При выполнении работы по мокрой заморозке и заморозке льдосоляной смесью:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	2 пары	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		При выполнении работы по набивке льда и соли в карманы охлаждаемых складов:		
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
534.	Слесарь-ремонтник;
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работы по ремонту холодильного оборудования в камерах, а также при работе при пониженных температурах:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные	по поясам	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
535.	Слесарь-сантехник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки резиновые	3 пары	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1	
		Пояс предохранительный	дежурный	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам	
536.	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования холодильных камер;
электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам	
		При выполнении работы по ремонту и обслуживанию грузовых подъемников-холодильников:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования холодильных камер:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	2	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
537.	Уборщик производственных и служебных помещений	При выполнении работы по уборке холодильной камеры и морозилки:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
538.	Электрогазосварщик	Костюм для сварщика из огнезащитных материалов	1	
		Головной убор из огнезащитных материалов	1	
		Ботинки кожаные сварщика	1 пара	
		Перчатки или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов	12 пар	
		Щиток сварщика	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм зимний для сварщика из огнезащитных материалов	по поясам	
		Головной убор утепленный из огнезащитных материалов	по поясам	
		Ботинки специальные кожаные утепленные для сварщиков	по поясам	
		Перчатки или рукавицы с крагами утепленные из огнезащитных материалов	6 пар	
539.	Электромонтажник-наладчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Каска защитная	дежурная	
		Подшлемник под каску	1	
		Пояс предохранительный	дежурный	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам	
XVII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
540.	Аппаратчик фильтрации	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
541.	Буртоукладчик	Плащ с капюшоном из прорезиненных материалов	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
542.	Выбивальщик мягкой тары	При выполнении работы по очистке мешков из-под муки, сахара, цикория, кофе и других пылящих грузов:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
543.	Дозировщик пищевой продукции;
сливщик-разливщик;
составитель смесей	При выполнении работы по дозированию, разливе и смешивании пищевых продуктов:		
		Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
544.	Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции;
машинист моечных машин;
обработчик технологических емкостей и тары	При выполнении работы по мойке и чистке чанов, цистерн, камер, бочек, ванн, оборудования:		
		Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
545.	Машинист насосных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
546.	Машинист паровой машины и локомобиля;
машинист паровых турбин	Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
547.	Машинисты погрузочных машин всех наименований	Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
548.	Мойщик посуды	При выполнении работы по мойке пищевой посуды:		
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
549.	Монтажник технологических трубопроводов	При выполнении работы по эксплуатации градирен и систем циркуляционного водоснабжения:		
		Костюм брезентовый	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
550.	Оформитель готовой продукции;
маркировщик;
машинист расфасовочно-упаковочных машин;
укладчик-упаковщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
551.	Подсобный рабочий	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		При работе в мокрых цехах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
552.	Пробоотборщик	Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником	2	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
553.	Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов	При сопровождении грузов в железнодорожных вагонах с пищевой продукцией:		
		Тулуп	дежурный	
		Валенки с резиновым низом	дежурные	
554.	Рабочий	При обслуживании увлажнительных камер:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Плащ из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	дежурный	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
555.	Сливщик-разливщик;
транспортировщик	При работе с кислотами:		
		Костюм из суконной ткани с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки или рукавицы из тканей суконных с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	дежурное	
		При работе со щелочами:		
		Костюм брезентовый	1	
		Фартук брезентовый с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки резиновые	12 пар	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	дежурное	
556.	Слесарь-ремонтник;
наладчик оборудования в производстве пищевой продукции	При работе в мокрых и пыльных цехах:		
		Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или костюм из пыленепроницаемых тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Очки защитные	до износа	
557.	Травильщик	Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые кислотостойкие	1 пара	
		Перчатки резиновые кислотостойкие	12 пар	
		Перчатки или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
558.	Транспортерщик;
транспортировщик	При выполнении работы по транспортировке свеклы на гидравлическом транспортере:		
		Костюм брезентовый	1	
		Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
559.	Укладчик-упаковщик;
осмольщик бочек	Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	2	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
XVIII. РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ	
560.	Инженер по подготовке производства, инженер-технолог, инженер-электроник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником	1	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Печатки резиновые	12 пар	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Маска защитная	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам	
561.	Мастер;
техник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Перчатки трикотажные	12 пар	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Полусапоги резиновые	1 пара	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам	
562.	Начальник цеха;
начальник отделения;
начальник сектора;
технолог	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Вкладыши противошумные	до износа	
563.	Учетчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей	1	
		Жилет утепленный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	

Примечания:
1. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнений.

		КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Минтруда России от 04.07.2003 N 45 признано утратившим силу в связи с изданием Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н, утвердившего новые нормы.		
2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2003 г. N 4901).
3. Предусмотренные в настоящих Нормах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого - могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается работодателем совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников с учетом местных климатических условий.
4. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по результатам проведения специальной оценки условий труда) допускается замена отдельных видов специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных настоящими Нормами, другими с теми же сроками носки:
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)
- валенок на сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные или сапоги резиновые утепленные и наоборот;
- сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот;
- куртки и брюк на утепляющей прокладке на куртку и брюки на утепляющей прокладке с водоотталкивающей или масловодоотталкивающей пропиткой;
- куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм на утепляющей прокладке.
5. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N п/п	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви	Сроки носки по климатическим поясам (в годах)	
		I	II	III	IV	особый	
1.	Костюм на утепляющей прокладке	3	2	2	1,5	1,5	
2.	Куртка на утепляющей прокладке	3	2	2	1,5	1,5	
3.	Брюки на утепляющей прокладке	3	2	2	1,5	1,5	
4.	Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класса защиты)	3	2	2	1,5	1,5	
5.	Ботинки кожаные утепленные	3	2	2	1,5	1,5	
6.	Сапоги кожаные утепленные	3	2	2	1,5	1,5	
7.	Валенки с резиновым низом	4	2	2	2,5	1,5